特别警示条款

参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。


一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）在采购活动中应当回避而未回避的；
（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）恶意投诉的；
（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件，IP地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。
为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP地址一致的异常情况，建议各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。
根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动、取消参与本市政府采购资格、依法吊销其营业执照等行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子密钥。

五、投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。

六、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件附件（信息不公开部分）”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）”），并经各投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

注：“特别警示条款”和《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。
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招标文件信息
	项目编号：
	[bookmark: _GoBack]BACG2026000359

	项目名称：
	深圳市宝安区水库管理中心宝安区小型水库管养服务项目

	包 号：
	A

	项目类型：
	服务类

	采购方式：
	公开招标

	货币类型：
	人民币




资格性审查表
	序号
	内容

	1
	投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求）


符合性审查表
	序号
	内容

	1
	不得将一个包的内容拆开投标；

	2
	对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；

	3
	分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；

	4
	所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）；

	5
	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件；

	6
	采购标的/服务清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；

	7
	投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开；

	8
	投标文件电子文档不得带病毒；

	9
	投标文件不得用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密；

	10
	不得与其他投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致；

	11
	不得与其他投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致；

	12
	投标供应商不得选用《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》列明的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品参与投标。

	13
	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。



异常低价审查表
	序号
	内容

	1
	评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。




评标信息
	评标方法：最低价法/综合评分法
	

	最低价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前列的投标人为中标候选人的评标方法。
价格分计算方法：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An 
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； 
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：投标人的“投标技术响应”“技术要求偏离表中偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。



	序号
	评分项
	权重(%)

	1
	价格
	10

	
	

	2
	技术部分
	30

	
	

	
	序号
	评分因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	实施方案评价
	6
	一、评审内容：
对投标人根据招标文件的需求，切合本项目的整体设想及管理思路，制定针对性的项目实施方案进行评价，方案内容包括：
（1）项目理解与认识；
（2）运行管理方案；
（3）年度、月度运行维护工作计划。
每分析一项得30分，未分析的不得分，最高得90分。
二、评分依据：
在此基础上，由评审委员会对具体内容的科学合理性进一步评审：
①分析合理、条理清晰、熟悉程度高的得10分； 
②分析较合理、条理较清晰、熟悉程度较高的得5分； 
③分析合理性一般、条理一般、熟悉程度一般的得3分； 
④分析不合理、条理不清晰、熟悉程度差的不得分。

	
	2
	对项目的重点难点分析、应对措施及相关合理化建议的评价
	6
	一、评审内容：
根据投标人针对该项目提供的重点难点分析及合理化建议进行评价：
（1）项目重点、难点分析；
（2）项目重点、难点应对措施及相关合理化建议。
每分析一项得45分，未分析的不得分，最高得90分。
二、评分依据：
在此基础上，由评审委员会对具体内容的科学合理性进一步评审：
①分析合理、条理清晰、熟悉程度高的得10分； 
②分析较合理、条理较清晰、熟悉程度较高的得5分；
③分析合理性一般、条理一般、熟悉程度一般的得3分；
④分析不合理、条理不清晰、熟悉程度差的不得分。

	
	3
	质量、安全和保障措施方案评价
	5
	一、评审内容：
根据投标人针对该项目提供的质量、安全和保障措施及方案进行评价，内容包含：
质量、安全保障措施及方案。
每分析一项得90分，未分析的不得分，最高得90分。
二、评分依据：
在此基础上，由评审委员会对具体内容的科学合理性进一步评审：
①方案可行性、可操作性强的得10分； 
②方案可行性、可操作性较强的得5分； 
③方案可行性、可操作性一般的得3分； 
④方案可行性、可操作性差的不得分。

	
	4
	水库突发事件处理与应急预案评价
	5
	一、评审内容：
以投标人提供的水库管养业务可能的突发事件进行辨识与分析及应急预案进行评价。
（1）项目应急预案；
（2）安全管理措施。
每分析一项得45分，未分析的不得分，最高得90分。
二、评分依据：
在此基础上，由评审委员会对具体内容的科学合理性进一步评审：
①分析合理、条理清晰、熟悉程度高的得10分；
②分析较合理、条理较清晰、熟悉程度较高的得5分；
③分析合理性一般、条理一般、熟悉程度一般的得3分；
④分析不合理、条理不清晰、熟悉程度差的不得分。

	
	5
	拟安排项目负责人（仅限1人）情况
	3
	一、评审内容：
拟投入本项目的项目负责人（仅限1人）须为投标人自有员工： 
1.具有人力资源和社会保障部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）颁发的水利类或给排水类专业正高级职称证书，得20分。
2.获得水利类或给排水类研究生学历的，得20分。
3.具有水库管理工作经验的得60分。
以上合计最高得100分。
二、证明材料：
1.提供相关有效职称证书扫描件；如证书由行业协会（或学会）颁发的，还需提供该行业协会（或学会）在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的信息查询记录，且该机构显示状态为“正常”；
2.提供开标日当月（或前一个月）在本单位缴纳且载有社保部门（或税务部门）公章（或业务章）的社保缴交证明材料（如开标日当月或前一个月的社保材料因社保部门（或税务部门）原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）；成立时间不满1个月的投标人需提供成立时间相关说明材料，并提供承诺函（格式自拟）承诺人员为投标人现有员工；
3.提供学历证书扫描件，及学信网的的学历证明。
4.提供合同中能体现项目负责人信息的关键页（关键信息包括单不仅限于合同项目名称、项目范围、服务内容、合同服务起止时间、签订日期、合同双方盖章页，项目负责人信息）扫描件或合同服务方的证明文件；
5.未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。

	
	6
	拟安排项目团队成员情况（项目负责人除外）
	5
	一、评审内容：
投标团队成员情况（项目负责人除外）须为投标人自有员工，在满足招标文件商务要求人员配备的基础上，按以下要求对投标人人员配置情况进行评价：
（1）提供的技术负责人（一类）具有水利类或给排水类本科学历，每提供一人得20分；提供的技术负责人（一类）具有水利类或给排水类研究生学历的，每提供一人得40分，本项最高得分为40分；
（2）提供的技术负责人（二类）具有水利类或给排水类本科学历的，每提供一人得10分；提供的技术负责人（二类）具有水利类或给排水类研究生学历的，每提供一人得15分，本项最高得分为60分；
以上合计最高得100分，同一人不重复计分，同时持有多个证书的，以得分最高的证书计分。
二、证明材料：
1.提供开标日当月（或前一个月）在本单位缴纳且载有社保部门（或税务部门）公章（或业务章）的社保缴交证明材料（如开标日当月或前一个月的社保材料因社保部门（或税务部门）原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）；成立时间不满1个月的投标人需提供成立时间相关说明材料，并提供承诺函（格式自拟）承诺人员为投标人现有员工；
2.提供学历证书扫描件，及学信网的的学历证明；
3.未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。

	3
	综合实力
	55

	
	

	
	序号
	评分因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	投标人同类项目经验
	15
	一、评审内容：
2023年1月1日以来（以合同履约时间为准），根据投标人的水库、水闸、水库碧道、泵站管养维护经验进行评分，具体如下：
（1）水库管养维护经验。每管养维护过1座小（1）型（或以上）水库得10分，本项最高得40分。同一水库不同年度管养只计算一次，不重复计分。注：小（1）型（或以上）水库指库容大于或等于100万立方米的水库。
（2）水闸管养维护经验。根据管养维护的水闸数量进行打分：
①数量≥25座，得40分；
②15座≤数量＜25座，得20分；
③0＜数量＜15座，得10分；
本项最高得40分。同一水闸不同年度管养只计算一次，不重复计算数量。
（3）碧道或绿道管养维护经验。管养维护过长度≥6公里的碧道或绿道得10分，本项最高得10分。同一碧道不同年度管养只计算一次，不重复计算长度。
（4）泵站管养维护经验。根据管养维护的泵站数量进行打分：
①数量≥3座，得10分；
②0＜数量＜3座，得5分；
本项最高得10分。同一泵站不同年度管养只计算一次，不重复计算数量。
以上合计最高得100分。同一合同具有多种经验内容的，可相应累计得分。
证明材料：
1.提供合同（合同的补充协议视为合同的一部分）或协议的关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、项目范围、服务内容、合同服务的起止时间、签订日期、合同双方盖章页等）扫描件；同一项目续签合同的不重复计分。
2.未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。

	
	2
	投标人突发事件及应急抢险能力
	18
	一、评审内容：
2023年1月1日以来（以文件落款时间为准），对投标人的突发事件及应急救援能力情况进行评价：
（1）配备三防应急抢险队伍并在三防行政主管部门进行备案的得20分；
（2）参加过三防行政主管部门组织的应急演练的，参与1次得5分；本小项最高得20分；
（3）承担过市级或以上组织的应急救援任务的，参与1次得10分，本小项最高得30分；
（4）投标人获得省级或以上（不含副省级）应急救援荣誉称号的，得10分；获得市级应急救援荣誉称号的，得5分；本小项最高得10分；
（5）承担过三防行政主管部门三防标准化建设工作的，每一个经验得10分，本小项最高得20分。
以上合计最高得100分。
二、证明材料：
1.第1项提供加盖国家机关（或事业单位）公章的备案证明材料，证明材料需体现满足评分准则要求的相关内容；
2.第2项提供国家机关（或事业单位）出具的演练通知（函件），同一份演练通知（函件）只计一次演练；
3.第3项提供加盖市级或以上国家机关（或事业单位）公章的证明材料，证明材料需体现满足评分准则要求的相关内容；
4.第4项提供提供相关有效的荣誉（或奖项）证明材料扫描件（须能体现投标人信息），以上获奖证书如无法体现投标人信息的，可同时提供证书颁发单位出具并盖章的证明材料扫描件；
5.第5项提供合同或协议的关键页扫描件；
6.未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。

	
	3
	技术实力情况
	7
	一、评审内容：
（1）投标人具有排水设施GIS类系统或水务（水利）设施GIS类系统并将该系统用于本项目的，得30分；上述系统同时包含C/S端、B/S端、M/S端的，得20分，本项最高得50分；
（2）投标人具有在线液位和水质数据采集监测类功能系统并将该系统用于本项目的，得50分，本项最高得50分；
以上合计最高得100分。
二、证明材料：
1.如为自有的，需提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书扫描件，著作权人须为投标人；
2.如为购买或租赁或委托开发的，需同时提供：
①购买（或租赁或开发）合同（协议）扫描件【合同（协议）须体现签署方为投标人】；
②国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书扫描件，需能体现著作权人为出租人（或出售人或开发合同被委托方）；
③相关发票扫描件，发票须能体现投标人；
3.未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。

	
	4
	投标人企业认证情况
	5
	一、评审内容：
（1）投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包含水库相关管养维护等内容的，每通过一项有效认证的得35分，本项最高得100分。
二、证明材料：
1.提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）。说明：1.证书与查询信息截图必须同时提供，缺一不可。未同时提供的不得分，后果由投标人自行承担。2.投标人应确保认证证书在开标当天仍处于有效状态，并对所提供的证书及查询截图的真实性负责，如出现与事实不符的情形，视同隐瞒真实情况，提供虚假资料，将依法承担相应的法律责任。3.质疑投诉处理中对证书是否有效的认定，以国家认监委网站【全国认证认可信息公共服务平台（//cx.cnca.cn）】查询结果为准。
2.未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。

	
	5
	现有设备配置情况
	10
	一、评审内容：
在满足招标文件商务要求设备配备的基础上，按照以下要求对投标人现有的设备配置情况进行评价：
（1）巡查抢险维修车（载货汽车或多用途货车等），每增加一辆得4分，本项最高得20分；
（2）单台车辆抽排量不小于1000m³/h的大流量排水抢险车或垂直供排水抢险车或移动泵车，每增加一辆得4分，本项最高得20分；
（3）巡逻船只设备（长度不小于5米，含艇外机），每增加一艘得8分，本项最高得16分；
（4）巡逻电瓶车，每增加一辆4分，本项最高得24分；
（5）无人机，每增加一架得20分，本项最高得20分。
以上合计最高得100分。
二、证明材料：
1.以投标人提供的《现有设备配置情况承诺函》和《设备清单表》为准，相关承诺函及清单表格式详见招标文件第一册第四章“投标文件组成要求及格式”部分内容）；
2.（1）自有的车辆需同时提供①车辆行驶证（年审在有效期内）；②车辆购置发票。（2）租赁的车辆需同时提供①车辆行驶证（年审在有效期内）；②车辆购置发票；③与出租方签订的租赁合同（合同关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、签订合同双方的落款盖章页、签订日期页）；
3.相关设备：（1）自有的设备需提供设备购置发票；（2）租赁的设备需同时提供①与出租方签订的租赁合同（合同关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、签订合同双方的落款盖章页、签订日期页）；②设备租赁发票；
4.未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。

	4
	诚信情况
	5

	
	

	
	序号
	评分因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	诚信情况
	5
	投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。
查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及深圳市、区财政部门认可的“供应商诚信档案库”查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。







政府采购
招标文件
（服务类）
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第一册  专用条款
第一章  招标公告
		申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk72162904]1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查，分支机构参与投标的，须同时提供分支机构营业执照、其总公司的营业执照及总公司授权文件且授权书载明其民事责任由总公司承担）；
2.本项目不接受联合体投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）
9.本项目不专门面向中小企业采购。
注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及深圳市、区财政部门认可的“供应商诚信档案库”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；
（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本公告“六、其他补充事宜”相关内容指引办理。
完整公告内容详见：深圳公共资源交易网（https://www.szggzy.com）







第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息
[bookmark: _Toc73518117][bookmark: _Toc73517639][bookmark: _Toc60631620][bookmark: _Toc73521547][bookmark: _Toc100052364][bookmark: _Toc60560625][bookmark: _Toc73521635][bookmark: _Toc101074876]一、对通用条款的补充内容
	通用条款序号
	涉及事项
	具  体  补  充  内  容

	3.1
	采购人
	深圳市宝安区水库管理中心

	3.2
	政府集中采购机构
	深圳公共资源交易中心
（深圳交易集团有限公司宝安分公司）

	9
	踏勘现场
	填写相关内容

	10
	标前会议
	填写相关内容

	12/13
	招标文件的澄清和修改
	投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息

	20
	投标有效期
	120个日历日

	22
	投标人的替代方案
	不接受

	25
	投标文件的大小
	电子投标文件大小不得超过250MB

	26
	[bookmark: _Hlk71664860]样品、现场演示、方案讲解
	填写相关内容

	37
	评审方法
	□ 最低价法
☑ 综合评分法

	38
	是否为评定分离
	□ 非评定分离。
☑ 评定分离，
本项目推荐的候选中标供应商不进行排名，且中标（成交）结果信息公示内容仅公示候选中标供应商名单，不公示得分和排名。

	46
	履约担保
	☑ 不需要
□ 需要，合同金额的  /  %，投标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起    /   日内按原方式退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金的   /   ‰的利息。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。


备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息
（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项
[bookmark: _Hlk72579465]1.评标定标信息

评定分离项目
	评标方法
	综合评分法

	定标方法
	自定法

	推荐候选中标供应商家数
	3

	中标供应商家数
	1



（二）政府采购政策的有关事项说明
1.关于享受中小企业扶持政策的主体、价格扣除比例及采购标的所属行业等事项的说明
（1）适用主体：中型企业、小型、微型企业（残疾人福利性单位视同小型、微型企业；监狱企业视同小型、微型企业）。接受联合体的项目，供应商以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
备注：(a)中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（2）预留份额专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。
（3）未预留份额专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例：供应商提供的服务全部由小型、微型企业承接，则对其投标总价给予10 %（10%~20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）中小企业参加政府采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，出具《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中相关企业（服务承接商）所属行业应当与采购标的所属行业相一致，标的所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“标的所属行业”一栏为准。
（5）中型企业、小型、微型企业为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》；残疾人福利性单位为优惠主体的认定资料为《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款“第四章  投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。
（6）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.关于享受对本国产品的政府采购支持政策的主体、价格扣除比例等事项的说明（本项目不适用）
（1）适用主体：国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。
（2）适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）价格扣除：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。声明函样式见本招标文件第一册专用条款“第四章  投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。
3.关于同时满足中小企业扶持政策和对本国产品的支持政策的事项说明（本项目不适用）
本国产品政策实施后，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，若提供本国产品的供应商也符合政府采购支持中小企业政策，也按规定给与价格评审优惠。需要说明的是，相关价格评审扣除优惠，都应该在供应商报价基础上计算。例如：某一供应商的产品报价100元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为100-100x20%-100x10%=70元。具体情形如下：
（1）预留份额专门面向中小企业采购的项目，不再享受小微企业价格扣除优惠。若供应商所投货物同时满足对本国产品的支持政策的规定，应享受该政策20%价格扣除优惠；
（2）未预留份额专门面向中小企业采购的项目，供应商同时满足小微企业和所投产品符合本国产品支持政策规定的，应同时对该供应商投标总报价给予多项价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。
4.上述支持政策不改变最终中标（成交）价格，政府采购合同仍按照中标（成交）供应商的报价签订。
（三）代理服务费
本项目不向中标（成交）供应商收取代理服务费。
本项目为代理服务项目，将向中标（成交）供应商收取代理服务费。
中标（成交）供应商应在中标（成交)结果公示结束之日的次日起7个工作日内向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）交纳代理服务费。若因中标（成交）供应商交纳代理服务费所产生的时间影响到合同签订的，由中标（成交）供应商自行承担责任。代理服务费标准参照下列标准收取。本项目类型为服务采购：
（1）代理服务费以《中标（成交）通知书》确定的中标（成交）金额作为计算基数，按差额定率累进法计算。
（2）中标（成交）金额的各部分费率如下表：
	中标（成交）金额
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100万元（含）-500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500万元（含）-1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000万元（含）-5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元（含）-1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿元（含）-5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5亿元（含）-10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10亿元（含）-50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元（含）-100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元（含）以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


备注：1.每宗交易代理服务费不低于 5000 元；
2.对于报总价的采购类项目，中标（成交）价为中标（成交）金额；对于报单价、折扣或费率的采购类项目，中标（成交）价为预算上限金额或经委托方与代理方确定的支付上限金额；
如某服务采购项目，中标（成交）金额为600万元，总共交纳的代理服务费的具体计算过程如下：
标准代理服务费＝（100万元以下部分的代理服务费）+（100万～500万元部分的代理服务费）+（500万～600万元部分的代理服务费）＝100万元×1.5%+（500-100）万元×0.8%+（600-500）万元×0.45%=1.5万元+3.2万元+0.45万元＝5.15万元
（3）中标（成交）供应商中标（成交）后，必须按规定采用银行对公转账方式向深圳交易集团有限公司直接交纳代理服务费，交纳信息及要求按照缴款（付款）通知书执行。


[bookmark: _Toc128884461]第三章 用户需求书
一、项目基本信息

	序号
	采购计划编号
	采购项目名称
	预算金额（元）
	最高限价（元）

	1
	PLAN-2026-440306000-118004-08170
	深圳市宝安区水库管理中心宝安区小型水库管养服务项目
	26813400
	26813400

	合计
	26813400
	26813400




[bookmark: _Hlk72073432]二、服务需求明细
	序号
	采购计划编号
	服务需求名称（标的名称）
	数量
	单位
	是否专门面向中小企业
	标的所属行业

	1
	PLAN-2026-440306000-118004-08170
	深圳市宝安区水库管理中心宝安区小型水库管养服务项目
	1
	项
	否
	其他未列明行业



三、实质性条款
	序号
	实质性条款具体内容

	1
	满足本项目标★的条款要求


注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

★四、商务要求
本部分内容为项目正常开展的基本要求，均为★号条款要求，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；

1.服务范围及服务内容
[bookmark: _Hlk36024436]（1）本项目服务范围包括宝安区立新水库、长流陂水库、屋山水库、七沥水库、九龙坑水库、五指耙水库、老虎坑水库、石陂头水库、牛牯斗水库9座小型水库管理范围线的最大范围；宝安区五指耙水库碧道管养维护服务范围为五指耙水库碧道工程红线范围内；宝安区七沥、屋山、应人石农田灌溉泵站管养维护范围为七沥、屋山、应人石灌区农田水源保障工程红线范围内；长流陂水库管理范围线内42亩耕地复耕工作。
（2）本项目管养服务内容包含但不限于以下内容（本项目未列明内容或者有争议内容以《水库管养规范》（DB4403/T 347—2023）、《深圳市水库管理规范和编制说明》、《水利工程白蚁防治技术规范（DB44/T 2282-2021）》等技术规范为准）。
1.1主要服务范围
	序号
	水库名称
	管理范围线
面积（㎡）
	正常水位线
面积（㎡）
	集雨面积
(k㎡)
	总库容
(万m³)
	正常库容
(万m³)
	死库容
(万m³)

	1
	立新水库
	1354896.2
	1135962.691
	2.43
	920.42
	792.30
	53.60

	2
	长流陂水库
	1600741.8
	1024352.718
	7.00
	761.58
	652.37
	8.79

	3
	屋山水库
	872322.9
	608465.619
	3.71
	562.08
	387.63
	16.77

	4
	七沥水库
	458870.7
	319219.6439
	2.04
	261.50
	203.55
	3.97

	5
	九龙坑水库
	460753.6
	167198.8037
	2.21
	239.38
	179.63
	1.37

	6
	五指耙水库
	592939
	258260.0666
	2.22
	152.20
	119.44
	7.55

	7
	石陂头水库
	132239.4
	72043.249
	0.95
	85.90
	63.78
	5.90

	8
	老虎坑水库
	153017.5
	86304.634
	2.12
	80.44
	55.52
	3.30

	9
	牛牯斗水库
	130442.9
	82839.7431
	0.96
	64.59
	52.01
	17.79

	合计
	5756224
	3754647.169
	23.64
	3128.09
	2506.23
	119.04



	序号
	碧道名称
	碧道属性
	所在街道
	所属水库
	碧道长度（km）

	10
	宝安区五指耙水库碧道
	湖库型碧道
	松岗街道
	五指耙水库
	4.16



	序号
	农田灌溉泵站名称
	工程占地面积（㎡）
	所在街道
	所属水库/生态库
	泵站规模

	11
	七沥农田灌溉泵站
	438
	福永街道
	七沥水库
	小（2）型

	12
	屋山农田灌溉泵站
	875
	福永街道
	屋山水库
	小（2）型

	13
	应人石农田灌溉泵站
	9010
	石岩街道
	应人石河口
生态库
	小（2）型



	序号
	耕地名称
	所在街道
	所属水库
	耕地面积（亩）

	14
	长流陂水库耕地
	新桥街道
	长流陂水库
	42


1.2水务设施明细清单
9座水库工程量、五指耙水库碧道工程量、农田灌溉泵站工程量、长流陂水库耕地管理工程量清单详见第9章节附表1-4。
1.3主要服务内容
（1）负责宝安区9座小型水库管理、运行、养护和维修等，保证水库安全、完整和正常运行，充分发挥工程综合效益。
（2）负责宝安区9座小型水库工程巡视检查、工程观测和监测、工程养护、白蚁及其它动植物危害防治、水库保洁、绿化养护、水质检测等。
（3）负责水库及上下游水利设施防汛调度、防汛抢险工作，按要求修订《水库大坝安全管理应急预案》、《水库防汛抢险应急预案》、《水库调度规程》、《水库调度运用计划》等，并配合完成审批、发布工作。（修订不含洪水预报、溃坝分析、BIM建模等内容）
（4）负责五指耙水库碧道巡查、碧道附属设施维护、绿化养护、保洁、有害生物防治等，建立健全碧道设施管养体系，保障碧道设施正常运行。
（5）负责七沥、屋山、应人石农田灌溉泵站建（构）筑物管养、泵站机电、金结设备养护、绿化养护、泵站保洁、有害生物防治、泵站安全检测等，保障农田灌溉泵站设施正常运行，实现农田取水用水长效管理。
（6）负责长流陂水库42亩农田耕地管理、土壤保护和农作物种植等工作。
（7）负责宝安区9座小型水库、五指耙水库碧道及七沥、屋山、应人石农田灌溉泵站安保管理、水库防恐等工作。
（8）负责编制、完善水库各项规章制度以及操作规程，规定需要上墙的须按最新标识标牌制作指引样式制作后安装上墙。
（9）负责水库管理范围内安全生产工作，贯彻落实各项安全生产制度，确保不发生安全生产事故。
（10）负责在每年年初制定全年安全生产、专业技术培训计划和应急演练计划，按预定时间节点完成专业技术培训和应急演练工作。
（11）配合招标单位开展水库管理范围内相关执法检查、监督检查等工作。
（12）负责技术档案的管理和归档，并严格按照技术档案管理要求做好整编分析和分类管理。
（13）负责开展与水库运行管理相关的其它工作。
1.4初始工作范围变动
合同期内若发生设施数量变动，变动的设施管养费单价可按照测算报告中相应等级单价执行。
1、新增同类设施纳入本项目合同范围，依据《深圳经济特区政府采购条例》中“第四十条 政府采购合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物、工程或者服务的，经主管部门批准，可以与供应商协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的百分之十，但合同总金额不得超过原计划数额”的规定执行。
2、上述变动发生后，可签订补充协议，如变动设施未在上述所列同类设施等级中，设施管养费由甲乙双方另行协商，变动设施情况以及管养维护费在补充协议中予以明确。
3、若因实际工作分工、管理要求变动等原因，乙方管养工作内容有核减，甲方根据实际管养工作内容核减相应管养维护费用。
2.服务期限
本项目合同履行期限为一年。本项目为长期服务项目。在本合同年度前三个季度考核平均分在90分以上，且服务范围、合同价格不变和提高服务质量的前提下，采购人在合同期满前二个月内可以开展下一年度合同续签工作，但本项目总合同期限最长不超过三年，合同一年一签。
3.管养内容及技术要求
水库管养维护内容包括工程巡视检查、工程观测和监测、工程养护维修、绿化养护、水库保洁、白蚁及其它动植物危害防治、安保和防恐、水质检测；五指耙水库碧道、七沥、屋山、应人石农田灌溉泵站、长流陂水库耕地管理、安全生产管理等。
（1）工程巡视检查包括日常巡视检查、年度检查和特别检查，是对水库各设施的专业技术检查。检查内容含坝体、坝基及坝区、输泄水洞（管）、溢洪道、闸门、启闭机及金属结构、近坝岸坡、观测和监测设施、管理与保障设施、启闭机房、三防物资仓库等。
（2）工程观测和监测内容包括：水文、气象、渗流、变形、应力、应变及湿度监测，输水涵管内窥检测，水源和水质监测，监测系统运行管理，监测资料整编与分析等。
（3）工程养护维修对象包括主体工程、排水设施、变形缝止水设施、闸门（阀门）与启闭设施设备、地下洞室、安全设施、边坡、观测和监测设施、监测系统、内部交通道路（入库路、上坝路、环库路、防汛码头等）监控设备及其他相关附属设施。
（4）各水库绿化养护、水域陆域保洁参照《公园园容绿化管理规范》（SZDB/Z 205-2016），
中划分的管养等级进行养护。
（5） 白蚁及其它动植物危害防治包括白蚁、红火蚁、薇甘菊及其它动植物危害防治。
（6）安保应针对水库管理范围内修建工程设施、可能污染水库水体的生产经营设施以及其他有碍水库工程保护和安全运行等进行巡视、检查；防恐应对水库管理范围内大坝及其他水工建（构）筑物、水库水源进行保卫，防范敌对势力、恐怖组织或民族分裂势力以此为目标制造恐怖袭击事件。
（7）水质检测包括水库水质检测、农田灌溉水质检测。
（8）五指耙水库碧道管养维护内容包括碧道巡查、碧道附属设施维护、绿化养护、碧道保洁、有害生物防治、其他管养维护等。
（9）七沥、屋山、应人石农田灌溉泵站管养维护内容包括泵站建（构）筑物管养、泵站机电、金结设备养护、绿化养护、泵站保洁、有害生物防治、泵站安全检测等。
（10）长流陂水库管理范围内耕地复耕主要内容包括对42亩需复耕地块实施平整、清表、垃圾清运等工作，完成耕地管理、土壤保护和农作物种植三方面工作。
3.1水库工程巡视检查
3.1.1工程巡视检查分类
1）日常检查。根据水利工程规模和特点制订切实可行的检查制度，包括巡视时间、路线、顺序、部位、内容和方法等，并组织金属结构、机械、电气设备相关专业人员参加。每天少于1次，若遇暴雨台风等恶劣天气，加密巡查频次。
2）年度检查。每年汛前、汛中、汛后、高水位、死水位、低气温时进行，每年不少于2次。
3）特别检查。在坝区遇到大洪水、大暴雨、有感地震、库水位骤升骤降、高水位运行以及其他影响大坝安全运行的状况时进行，必要时应组织专人对可能出现险情的部位进行连续监视。
备注：巡查人员应使用省级开发的或能与省级平台互联互通的巡查软件实施巡查，现场不具备上网条件的，可采用纸质或APP离线记录，巡查人员应做好巡查记录、问题上报。
3.1.2工程巡视检查项目及内容
大坝坝体：
1）坝顶有无裂缝、异常变形、积水或植物滋生等现象；防浪墙有无开裂、挤碎、架空、错断和倾斜等；坝顶路面有无裂缝，路缘石有无松动、破损等。
2）迎水坡护坡面或护坡是否损坏；有无裂缝、剥落、滑动、隆起、塌坑、冲刷或植物滋生等现象；近坝水面有无冒泡、变浑、旋涡等异常现象。块石护坡有无块石翻起、松动、塌陷、垫层流失、架空或风化变质等损坏现象。
3）混凝土面板之间接缝的开合情况和缝间止水设施的工作状况；面板表面有无不均匀沉陷，面板和趾板接触处沉降、错动、张开情况；混凝土面板有无破损、裂缝，表面裂缝出现的位置、规模、延伸方向及变化；面板有无溶蚀或水流侵蚀现象。
4）背水坡及坝趾有无裂缝、剥（脱）落、滑动、隆起、塌坑、雨淋沟、散浸、渗水、流土、管涌等；表面排水系统是否通畅，有无裂缝或损坏，沟内有无垃圾、泥沙淤积或杂草等；草皮护坡植被是否完好；有无兽洞、蚁穴等；反滤排水设施是否堵塞和排水不畅，渗水有无骤增骤减和发生浑浊现象。
5）管线和电缆沟结构及盖板等是否完整。
坝基和坝区：
1）坝基排水设施工作是否正常；渗漏水的水量、颜色、气味及浑浊度、酸碱度、温度有无变化；基础廊道是否有裂缝、渗水等。
2）坝体与岸坡（或基岩）连接处有无错动、开裂、脱离及渗水等；两岸坝端区有无裂缝、滑动、滑坡、沉陷、崩塌、溶蚀、隆起、塌坑、异常渗水或绕渗和蚁穴、兽洞等。
3）坝趾近区有无阴湿、渗水、管涌、流土或隆起等；排水设施是否完好。
4）坝端岸坡有无裂缝、塌滑迹象；护坡有无隆起、塌陷或其他损坏；下游岸坡地下水露头及绕坝渗流是否正常。
5）有条件时应检查上游铺盖有无裂缝、塌坑。
6）廊道有无裂缝、位移、漏水、溶蚀、剥落；伸缩缝开合情况；止水设施工作状况；照明通风设施工作状况。
输泄水洞（管）：
1）引水段有无堵塞、淤积、崩塌。
2）进水口边坡坡面有无新增裂缝、塌滑发生，原有裂缝有无扩大、延伸；地表有无隆起或下陷；排（截）水沟是否通畅、排水孔工作是否正常；有无新的地下水露头，渗水量有无变化。
3）进水塔（或竖井）混凝土有无裂缝、渗水、磨损、空蚀、混凝土碳化、钢筋露筋、锈蚀等；塔体有无倾斜或不均匀沉降；进水口拦污栅有无损坏。
4）洞（管）身有无裂缝、坍塌、鼓起、渗水、空蚀、混凝土碳化等；原有裂（接）缝有无扩大、延伸；放水时洞内声音是否正常。
5）出水口在放水期水流形态、流量是否正常；停水期是否渗漏。出口有无淤堵、裂缝及损坏；出水口边坡有无裂缝及滑移。
6）消能工有无冲刷、磨损、淘刷或砂石、杂物堆积等；下游河床及岸坡有无异常冲刷、淤积和波浪冲击破坏等。
7）工作桥有无不均匀沉陷、裂缝、断裂、混凝土碳化、钢筋锈蚀等。
溢洪道：
1）进水段（引渠）有无坍塌、崩岸、淤堵或其他阻水障碍；流态是否正常。
2）堰顶或闸室、闸墩、胸墙、边墙、溢流面、底板有无裂缝、渗水、剥落、冲刷、磨损、空蚀等；伸缩缝、排水孔是否完好。
3）泄水槽有无气蚀、冲蚀、裂缝和损伤。
4）下游河床及岸坡有无冲刷、淤积。
5）消能工有无冲刷、磨损、淘刷或砂石、杂物堆积等；下游河床及岸坡有无异常冲刷、淤积和波浪冲击破坏等。
6）工作桥有无不均匀沉陷、裂缝、断裂、混凝土碳化、钢筋锈蚀等。
闸门、启闭机及金属结构：
1）闸门有无表面涂层剥落，门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂、损坏或螺栓、铆钉松动；门槽有无卡堵、气蚀等；支承行走机构是否运转灵活；开度指示器是否清晰、准确；止水装置是否完好；吊点结构是否牢固；栏杆、螺杆等有无锈蚀、裂缝、弯曲等。
2）启闭机运转是否灵活，制动、限位装置是否准确有效，有无腐蚀和异常声响；钢丝绳有无断丝、磨损、锈蚀、接头松动、变形；零部件有无缺损、裂纹、磨损；电源、传动、润滑等系统是否正常；油路是否通畅，油量、油质是否符合规定等。
3）金属结构防腐及锈蚀状况。
4）机电设备、线路是否正常，接头是否牢固，安全保护装置是否可靠，指示仪表是否指示正确，接地是否可靠，绝缘电阻值是否符合规定；电气控制系统的设备和备用电源及手动启闭是否正常、可靠；自动监控系统是否正常、可靠，精度是否满足要求；启闭机房是否完好等。
5）闸门顶是否溢流。
6）每年汛前应进行至少一次启闭操作检查。
近坝岸坡：
1）岸坡有无冲刷、开裂、崩塌及滑移迹象。
2）岸坡护面及支护结构有无变形、裂缝及错位。
3）岸坡地下水露头有无异常，表面排水设施和排水孔工作是否正常。
观测和监测设施：
观测和监测设施的检查应包括水雨情及工程安全监测仪器设备、传输线缆、通信设施、防雷设施和保护设施、供电设施是否正常工作。
管理与保障设施：
管理与保障设施检查项目应包括与大坝安全有关的供电系统、预警设施、备用电源、照明、通信、交通与应急设施是否损坏，工作是否正常。
启闭机房、防汛物资仓库等：
1）整体结构有无不均匀沉陷、墙体裂缝，门窗有无裂缝、破损等。
2）梁、柱、板受力结构有无裂缝、碳化、钢筋漏筋和锈蚀。
3）屋顶有无渗漏和损坏，内顶抹面有无空鼓和脱落。
4）照明及线路是否损坏。
涉水库项目施工期间检查：
涉水库项目施工期间，管养单位应重点巡查施工现场有无裸露土料及作业面，是否造成水土流失、库底淤积，开挖边坡是否存在滑坡隐患，施工场区围挡是否闭合等，做好记录并及时上报主管部门。
3.2水库工程观测和监测
水库工程观测和监测主要包括：水文、气象、渗流、变形、温度监测，水质监测，水库大坝沉降位移监测等，并且开展季度和年度监测资料整编分析和归档。
3.2.1对水库水文、气象实施观测，内容包括水库的水位、库容，降雨量、径流量、出水量、天气情况等，频次每日1次；开闸泄水前后应各增加水位观测，汛期根据需要调整观测频次，中标单位应按要求填写相应登记表格，做到当场观测、当场记录、当场核对。
3.2.2对水库大坝实施渗流量监测，内容包括坝体渗流压力、坝基渗流压力、绕坝渗流及渗流量等，渗流可采用测压管进行监测，也可采用渗压计进行监测。频次根据水库实际情况按照每周1次执行，填写相应表格，绘制渗漏压力浸润线；遇有监测数据异常、水库高水位运行等特殊情况时，可加密监测频次。
3.2.3对水库雨情监测，可采用雨量器、自记雨量计、遥测雨量计、自动测报雨量计等仪器设备；定时观测以北京时间8时为日分界，从本日8时至次日8时的降雨量为本日的日降雨量；分段观测从8时开始，每隔一定时段（如12小时、6小时、4小时、3小时、2小时或1小时）观测一次；遇大暴雨时应增加测次。观测精度应达到1mm，做到当场观测、当场记录、当场核对。
3.2.4对水库坝体实施变形量监测，内容包括坝体的水平、垂直位移以及表面裂缝。a)坝体的水平、垂直位移监测频率为每月1次，若遇到坝体沉降或位移异常事件，适当增加观测记录频次；b)坝体表面裂缝观测，监测部位包括：坝体迎水坡、坝顶、溢洪道；当裂缝缝宽大于5mm，缝长大于5m，缝深大于2m的纵、横向缝以及输（泄）水建筑物的裂缝、伸缩缝；监测频率：裂缝发生初期，宜为每天1次；当裂缝发展缓慢后，可适当减少为每周1次；在气温和上、下游水位变化较大或裂缝有显著发展时，均应增加监测次数。
3.3信息化设备养护
3.3.1信息化集成系统及机房（液晶显示器、主机、机柜等）
1）检查电源指示灯、按钮，显示良好且反应灵敏，每半年进行1次；
2）检查交流接触器、继电器等电气元件，无异响及异味，功能正常，每半年进行1次；
3）检查主电源及控制电源线路，端子是否松动及时紧固，清理控制柜清灰，吸尘，配电箱管口封堵，每半年进行1次。
3.3.2视频系统设备
1）清理监控主机柜内卫生，保持整洁，每月进行1次；
2）摄像机旋转、变焦、夜视功能每月应至少检查1次；
3）视频监控画面显示清晰，正常，每月应检查维护1次；
4）硬盘录像机或视频存储装置的视频保存周期应根据运行管理要求确定，应每月检查1次。
3.3.3预警广播系统维修养护
定期进行系统检查和保养，包括更换或修复损坏的设备、清洁系统内部及外部、合理排列线缆等，每年进行一次；完成维修保养工作后，需要进行系统开机、关机测试，确保系统能够正常工作。
3.4水库工程养护及要求
3.4.1机电设备养护
1）闸（阀）门：表面附着的水生物、泥砂、污垢等，每年清理1次；联接紧固件应保持牢固，滚轮、支铰等转动部位应保持完好、畅通，每年更换1次润滑脂；表面出现局部休班、针状锈迹时，及时补涂涂料；出现剥落、龟裂、鼓包等现象，应重新做防腐涂层，每年按需进行1次除锈刷漆；止水橡皮出现磨损、自然老化、漏水量较大时，应予更换；行走支承装置零部件出现变形、磨损时，应予更换。
2）螺杆式启闭机：电机绝缘、三相电压电流检测，每年进行1次；检查各连接处的螺栓，及时紧固和增补松动和脱落的螺栓，每年进行1次；螺杆的直线度公差超过允许值时，应矫正调直并检修推力轴承；螺杆及啮合螺母应经常清洗、抹油，每年不少于2次；限位装置检测、调试等维护，每年不少于1次；设备应保持整洁，表面除锈刷漆保护，每年进行1次。
3）卷扬式启闭机：电机绝缘、三相电压电流检测，每年进行1次；检查各连接处的螺栓，及时紧固和增补松动和脱落的螺栓，每年进行1次；清除钢丝绳及转筒的污物，均匀涂抹润滑脂，保持转筒整洁，每年进行2次；液压制动装置更换液压油、刹车片，并调试制动可靠等，每年进行1次；检查减速箱的油量，油位较低及时添加更换润滑油，每年进行1次；设备应保持整洁，表面及机架除锈刷漆保护，每年进行1次。
4）拦污栅：清除表面水生物、污垢，除锈刷漆、润滑，每年进行1次；格栅片应无松动、变形、脱落或腐蚀，各种紧固件应无松动；栅片缺档或断裂应及时配齐、修复。
5）箱式变电站：变压器直流电阻试验、高压柜元器件、高压进线电缆耐压试验、变压器出线电缆耐压试验、对地绝缘试验等，每3年进行1次；箱式变电柜防雷接地线，每年进行1次检测；每月例行1次巡检，雷暴雨极端天气后加密巡检，检查各零配件功能，发现故障及时维修。
6）柴油发电机组：检查滤清器、风扇皮带、气缸封水橡胶圈、油管等配件，如有损耗及更换，每年进行1次；清理积碳、柴油箱、机组表面卫生，每年进行1次；检查冷却系统、电气元器件、燃油系统、润滑系统、进排气密封、启动机组等，如有问题及时维护，每年进行1次；每月例行1次试运行，检查使用功能，发现故障及时维修。
7）电动葫芦：钢丝绳、索具涂抹润滑脂，如钢丝绳断丝、锈蚀等情况，及时维修或更换，每年进行1次；紧固螺丝螺母，检测电机相间及对地的绝缘电阻，如有异常及时维修，每年进行1次；齿轮箱定期更换齿轮油，每年进行1次；电动葫芦制动器、卷扬机构、电控箱、齿轮箱检查维护，每1年进行1次；每月启闭1次电动葫芦，检查功能是否正常，外部定期除尘，保持设备表面干净卫生。
3.4.2建（构）筑物养护
3.4.2.1取水塔（含交通桥、护栏、大门、楼梯等）
1）日常清洗擦拭表面污渍，定期检查取水塔的防水性能，查找漏水原因，尤其是在暴雨和台风季节‌；
2）对大门、楼梯等钢结构设施进行除锈刷漆，每年进行一次；
3）检查塔体结构和外观，及时修补破损处。
3.4.2.2涵（支）管
1）涵管上下游的漂浮物应经常清理，以防阻水、卡堵门槽及冲坏消能工，并进行清淤。禁止堆放重物或修建其他建筑物‌；
2）日常清洗擦拭表面污渍，按需对管道设施进行除锈刷漆；
3）定期清理涵管内部的杂物和沉积物，检查涵管的外观、尺寸和结构等，及时修复损坏或破损的部分。
3.4.2.3安全设施维修养护（安全警示牌、栏杆、围网等）
1）水库管理范围内应设置界桩、安全警示牌及标识牌，并根据需要设置安全警戒标志。
2）确保护栏、围网牢固可靠，不应悬挂、晾晒物品。
3）护栏、围网发生变形、损坏，水库管理单位应及时采取安全防护措施，并进行修复，修复应与原结构、材质、色调协调。
4）危险地段或重要地段应设置标识牌、警示牌，标识牌、警示牌应清洁、完好，标牌字体和符号应完整、清晰。
5）标识牌、警示牌安装应牢固可靠，不应布设在无障碍通道上，不应妨碍行人通行。
6）防撞墩、限位墩应保持完好，出现缺损，应及时恢复。
3.4.2.4交通桥
定期对交通桥的外观、结构等进行检查，及时发现并处理潜在问题，保持桥面清洁，对护栏进行涂装翻新，确保处于良好状态。
3.4.2.5内部交通道路（入库路、上坝路、环库路、连坝路、防汛码头等）
1）水库的交通设施应包括水库管理所需的对外交通、内部交通设施和必要的交通工具。水库管养范围内的内部交通道路路面应保持平整，满足防汛巡查及运送防汛物资需要。道路养护按《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016） 的规定执行。
2）坝顶道路、入库路、上坝路、环库路、连坝路等一般仅供行人通行和防洪抢险，码头仅供水库管理养护及防洪抢险。当需要作为公共道路行驶车辆时，应经水行政主管部门许可，按要求设置限载、限高、限速标识和防护警示设施，在道路两端及一定位置设置管理责任牌，明确应急联系方式和人员。在防汛或抢险时期应对相关道路与坝顶道路、上坝路、环库路等的接口进行管控。
3.4.2.6配套生产管理用房管理养护
1）门窗、墙体、地面、排水设施、避雷设施等所有房屋结构、设施保持整洁，定期进行完好性、牢固性检查，确保使用功能正常；
2）建筑供电系统及照明系统每月检查1次，保证运行正常且无安全隐患；
3）房内各用具摆放整齐、外观整洁完好，保持正常使用功能；
4）经常清理办公设施，办公区域内保持环境干净整洁，损坏的可参照工业与民用建筑有关要求进行修补，消防设施按规定更新；
5）定期检查养护室内配套设施，确保完备且使用功能正常，有缺失破损及时补充修复。
3.4.2.7 避雷设施维护
1）防雷接地装置检查与维修：进行接地电阻测试，检查接地网是否完整，避雷器试验。
2）避雷设施检测：进行避雷设施校正、固定、补漆及避雷接地设施检测。每年由第三方专业单位对避雷设施进行检测，并出具检测报告。
3.4.3观测和监测设备、监测系统维护
1）应定期检查各类观测和监测设施的工作状态，及时维护，随时清除观测障碍物。损坏但具备修复条件的观测和监测设施应及时修复。
2）易损坏的观测和监测设施应加盖上锁进行保护，如有损坏应及时修复，并应重新进行校正。
3）应及时清除动物在观测和监测设施中筑的巢窝，易被动物破坏的设施应设防护装置。 
4）量水堰板上的附着物、量水堰上下游的淤泥或堵塞物应及时清除。
5）有防潮湿、防锈蚀要求的观测和监测设施，应采取除湿措施，定期进行防腐处理。
6）观测房及观测站应保持室内干燥，室内温度应满足安全监测仪器的工作温度要求，必要时采取保暖措施。观测房应保持外观整洁，通往观测房的道路应通畅，无杂草、杂物。
7）观测和监测设施报废应按《大坝安全监测仪器报废标准》（SL 621-2013）的规定执行。
8）监测系统仪器设备、装置、线缆等应设置标识和采取必要的防护措施，避免暴雨雷击、动物侵害、人为损害等影响。对易受环境影响或安装在坝体外部的仪器设备，应考虑日照、雨淋、风沙等恶劣天气的影响，必要时应采取特殊防护措施。
9）定期检查监测设备工作与运行状况，包括接线是否牢固，电触点是否灵敏，有无断线、漏电现象，防雷设施是否正常，接地电阻是否合格，电缆有无老化损坏等；对有问题的监测设备应及时修复改善，必要时应更换。
10）监测仪器、仪表应定期进行保养、率定、检定，发现问题应及时校准、维修或更换。
11）监测自动化系统的部分或全部测点宜每年进行1次人工比测。监测站点和监测管理站房应保持各种仪器设备正常运转的工作环境条件。监测自动化系统宜配置足够的备品备件，并应及时补充。
12）工程除险加固、扩（改）建或工程维修施工中，对留用监测设备与设施，均应妥善保护，对电缆应予特殊保护。
13）应做好监测设施管理维护记录，并存档备查。
3.4.4 照明系统养护
1）设置的照明附属设备金属结构（灯柱、灯管）按需涂刷油漆，防锈防腐。
2）坝顶灯柱外观保持整洁，若灯柱歪斜，线路和照明设备损坏时，破坏或故障，应及时修复或更换。
3.4.5水库绿化养护
根据《公园园容绿化管理规范》（SZDB/Z 205-2016），绿地日常养护等级划分为特级、一级、二级和三级养护四个等级，各个等级划分应符合以下规定：
1）特级养护：水库工程管理和保护范围内需要进行特殊管养的区域； 
2）一级养护：水库工程管理和保护范围内重要地段、景观区域及人流密集的开放区域； 
3）二级养护：水库工程管理和保护范围内一般地段、人流较密集的区域； 
4）三级养护：水库工程管理和保护范围内偏远地段、人流稀少的区域；附属设施周边的人工绿化区域。
长流陂水库、五指耙水库、立新水库绿化养护等级为一级；七沥水库、屋山水库、老虎坑水库、九龙坑水库、石陂头水库、牛牯斗水库绿化养护等级为三级。养护范围包括办公楼周边、哨所岗亭、内部交通道路两侧，大坝坝顶、坝坡、坝肩之间及上坝路、环库路两侧，输供水建筑物、溢洪道周边及道路两侧绿化区域，乔灌木、绿篱、草坪栽植、花木摆放及保养等。绿化养护工作要求：
1）绿化作业时应统一着装，佩带管理养护标志；做好安全防护，按规范和作业程序作业。
2）绿化植物生长健壮，无缺株、枯死株；大坝背水坡草皮护坡，绿化苗木、草坪、乔木、灌木、绿篱等植物无霉污、病枝、虫害、枯枝烂头、枝体倒斜、叶面破损等现象。
3）绿化应定期修剪，及时修补、扶持和补苗，保持花木形态常美；发现树木、花卉缺损或枯萎，应及时补植或灌水养护；保持绿化带整洁，无垃圾、无占绿、毁绿现象，及时采取措施防御各种自然灾害的影响。
4）对坝坡草皮区域进行定期培土，保证草皮表面无明显凹凸，定期修剪坝坡草坪。
5）草坪养护须整地镇压、轧草修边、草屑清除、排除杂草、空秃补植、加土施肥、灌溉排水、防病除害、环境清理、设施维护等。
6）乔木、灌木养护须耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、环境清理、树坛切边、地勤安全，灌溉排水、设施维护等。
7）绿篱、球形植物、攀缘植物养护须中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、整形修剪、防病除害、加土扶正、清除枯枝、树坛切边、环境清理、灌溉排水、设施维护等。
8）花镜、花坛、造形植物养护须深耕翻土、整地施肥、清理杂物、放样栽种、浇水排涝、清除枯叶、缺株补植、修枝整形、防病除害、环境清理、设施维护等。
9）定期做好施肥工作，按薄肥勤施原则进行；定期检查浇灌系统，保证浇灌系统正常。
10）绿化区域内清理的草木应及时清运，减少蚊虫滋生环境，不应就地焚烧或堆肥，避免落入水库和造成二次污染。
3.4.6水库保洁
根据《水库管养规范》（DB4403/T 347-2023）水库清扫保洁等级划分为特级、一级、二级、三级四个等级，保洁等级应以功能性为优先级别划分。各个等级划分应符合以下规定： 
1）特级：水库工程管理和保护范围内需要进行特殊管养的区域；
2）一级：水库工程管理和保护范围内重要地段、景观区域及人流密集的开放区域；
3）二级：水库工程管理和保护范围内一般地段、人流较密集的区域；
4）三级：水库工程管理和保护范围内偏远地段、人流稀少的区域。
立新水库陆域、水域保洁等级为一级；长流陂水库、五指耙水库、七沥水库、屋山水库、老虎坑水库、九龙坑水库、石陂头水库、牛牯斗水库8座水库陆域、水域保洁等级为三级。
保洁范围为水库管理范围内的水域、陆域（坝顶道路、上坝路面、防汛路面、环库路面、管理房周边道路、溢洪道进口及泄流段、管养房）等。
3.4.6.1陆域保洁工作要求：
1）保洁作业时应统一着装，佩带保洁标志；出船或岸坡作业时应穿戴救生衣或安全帽等，做好安全防护，按规范和作业程序作业。
2）每日8：00-18：00进行日常巡回保洁，可采取围、捞、拉等多种方式对水面、库岸、大坝、办公楼周边、内部交通道路等进行清洁清理，确保库区无生活垃圾、枯枝枯草、建筑垃圾、工农业废弃物、动物尸体、水浮莲、水葫芦、蓝藻等。
3）须每日进行清扫、水面、库岸、大坝、办公楼周边、内部交通道路各类垃圾当日打捞当日清运，不过夜、不焚烧、不掩埋，并及时清运至政府指定的垃圾受纳场。
4）建(构)筑物立面应无明显污迹、无乱贴、乱挂和过时破损标语。标识牌、警示牌、指示牌、宣传画廊、废物箱、围墙护栏、围网、平台、码头、栈道等设施应保持完好清洁，无明显污迹、积尘。
5）管养房办公区域内保持环境干净整洁，房内各用具摆放整齐、外观整洁完好，保持正常使用功能；门窗、墙体、地面、排水设施等所有房屋结构、设施保持整洁，定期进行完好性、牢固性检查；
6）当深圳气象台发布黄色暴雨信号或黄色台风信号及以上信号时停止保洁作业。
7）汛期的水库保洁应服从水库防汛调度要求。
表 3.4.6-1    汛期雨后或台风后陆域垃圾清理时间表
	项目
	水库管养类别

	
	一类管养
	二类管养
	三类管养
	四类管养

	暴雨未达到黄色预警等级，雨停允许下库
作业后
	18小时
	24小时
	36小时
	48小时

	黄色及黄色以上暴雨预警信号取消后
	20小时
	24小时
	40小时
	54小时

	注：陆域水域交界处，如是大面积石笼挡墙可适当顺延。


7）内部交通道路路面废弃物控制指标应符合下表的规定。
表 3.4.6-2    每1000m²路面废弃物控制指标
	清扫保洁等级
	项目

	
	果皮（片）
	纸屑塑膜（片）
	烟蒂（个）
	其他（处）

	特级
	≤20
	≤20
	≤20
	≤3

	一级
	≤35
	≤35
	≤40
	≤5

	二级
	≤50
	≤50
	≤60
	≤20

	三级
	≤60
	≤60
	≤70
	≤30


3.4.6.2水域保洁工作要求：
1）水域每1000m²水面漂浮物应控制在一定范围内，超过则应限时清理。漂浮物控制指标应符合下表的规定。
表 3.4.6-3    每1000m²水面漂浮物控制指标
	项目
	清扫保洁等级

	
	特级
	一级
	二级
	三级

	水生植物面积（m2）
	单处面积≤50且累计面积≤250
	单处面积≤100且累计面积≤500

	漂浮物存留时间
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时

	保洁频次
	至少每天2次
	至少每天2次
	至少每天1次
	至少每天1次


2）在水库管理范围内，视实际在入库河流汇入口设拦污栅设施以拦截漂浮物，桥角、桥墩边、闸前宜采取措施拦阻垃圾及漂浮物；同时，对库前垃圾漂浮物等应及时清理干净，保证入库河流及其设施（水闸、拦污栅等）的安全。拦阻的污物应定期集中打捞，拦漂设施上的污物、水浮莲、水葫芦等漂浮物应及时清除。
3）汛期雨后或台风后应立刻对库区所有水面漂浮物、附着水生植物及其它垃圾进行清理，库水面清理应在所属流域雨停并允许下库作业后一定时间内达到相应等级的保洁标准，具体详见下表。
表 3.4.6-4    汛期雨后或台风后水域垃圾清理时间表
	项目
	水库管养类别

	
	一类管养
	二类管养
	三类管养
	四类管养

	暴雨未达到黄色预警等级，雨停允许下库作业后
	12小时
	18小时
	24小时
	36小时

	黄色及黄色以上暴雨预警信号取消允许下库作业后
	18小时
	24小时
	36小时
	48小时

	注：每年汛后第一场暴雨后清理时间，可适当顺延。


4）水域保洁可采用机械作业或者船舶作业，保证船舶设施完好，船体整洁，船上污水杂物不应直接排向水库。管养作业时使用的船只应由专人驾驶，备有救生设备；除特殊情况外，大风、大雾时不应航行；不应超载，不应在泄水建筑物附近行驶。
5）每日8:00～18:00进行水域日常巡回保洁。
6）当发生突发污染事件时水库管理单位应在1小时内调集至少30人的应急队伍，对水库进行应急保洁处理。
3.4.7白蚁、红火蚁及其它动植物危害防治
3.4.7.1白蚁、红火蚁：坚持预防为主、防治结合、因地制宜、综合治理安全环保、持续控制的原则。检查范围包括：
1）蚁患区：水利工程主体区和管理区发生白蚁危害的区域。
2）蚁源区：有白蚁存在且可能转移危害水利工程主体区和管理区安全的区域。
3）其它动物危害检查范围包括坝体及两岸坝肩。检查类别包括：a)日常检查由大坝管理人员承担，对坝区及其管理范围内进行常规检查，重点检查曾经发生过白蚁及其它动物危害的部位，日常检查与大坝日常巡视检查相结合。
4）定期普查由白蚁防治专业技术人员承担，定期对土石坝工程各部位进行全面检查，定期普查每月1次。
5）专项检查由白蚁防治和水利工程专业技术人员联合承担，在土石坝工程大修前集中进行检查。
3.4.7.2四害消杀：主要对“鼠、蚊、蝇、蟑螂”进行防治消杀，确保“四害”密度符合市、区相关标准，每月至少不少于2次，四害高发期加密消杀，并形成消杀记录。
3.4.7.3薇甘菊：主要采用人工持续清除、专杀除草剂化学防治、引入田野菟丝子、种植遏制薇甘菊生长的速生树种和利用天敌防治等方法。每年5月、8月、11月采用防治措施最佳，10月底至11月初须安排一次消除，人工清除每年不少于3次。
3.4.7.4其他外来物种防治：除红火蚁、薇甘菊外，对《深圳市重点管理外来入侵物种名录》（2023年）中的其他外来入侵物种应融合生物、化学、机械、人工、生态替代等技术手段进行清理防治，发挥各项技术优势，达到综合控制入侵生物的目的。对水面外来物种及时组织专项清理和无害化处置，并建立“巡查-清理-管控”闭环机制，防范外来物种入侵和扩散。同时宜根据生态链演替的自身规律，使用具有经济、生态价值的本地物种取代。
3.5五指耙水库碧道养护及要求
3.5.1 道路养护维护
1）水泥路面完好平整，发现缺损、翘动、凹陷等立即围闭和设立警示防护措施，并及时修复；
2）沥青路面每月检查1次，发现裂缝、松散、坑槽、拥包、哨边等缺陷及时维修，修补材料凝固一天后方可开放通行；发现油类或化学物品污染时，及时清洗，必要时用中和剂或其他合适的材料处理后再用水冲洗；
3）木质路面每周检查1次，发现受损后将表面清洁干燥，使用木蜡油涂刷，每半年使用木蜡油重涂1次，重涂时先清洁表面，干燥后直接在表面涂刷；严重受损时使用相同材料替换；
4）粒料、卵石路铺装每周检查1次，发现松脱缺损、高低不平、开裂等安全隐患及时维修；
5）嵌草铺装及时更换砖格内枯死草种，保持景观效果；
6）侧石（路缘石）发生倾斜、挤压变形、拱胀变形及时处理；发生损坏、缺失及时更换补充，并勾缝；
7）塑胶铺装不出现缺损、剥动，避免接触有机溶剂、化学物品，发现损坏及时修补。 
3.5.2.陆域保洁
陆域保洁参照《河道管养规范》（DB4403/T 633-2025）Ⅱ级标准进行管养。
1）保洁人员每天定期巡回保洁，出入口每天至少清扫1次，路面与铺装场地不定期及时进行清扫，做到干净、无污水、无污渍。对人流密集、重要节点等的道路应进行人工巡回保洁，做到养护范围的任何地方均无各种垃圾、废弃物。
2）垃圾要日产日清，各种垃圾不得随意堆放、弃置，要规范、密闭收集转运。
3）设施上的淤泥应进行保洁型清淤，并在规定时间内完成冲洗。
4）禁止在碧道范围内掩埋、倾倒垃圾和其他废料。及时清除栏杆、垃圾箱、平台、石阶、标志牌等设施上的灰尘、污物、小广告、涂画，保障设施清洁、美观。道路保洁应尽量避免路面油污、生活污水等污染物进入水库。
5）碧道管理范围内其他设施保洁符合下列要求：
①废物箱完好率不低于95%，箱体周围地面应无抛洒、存留垃圾；
②座椅、雕塑、建筑小品等应做到无破损、无明显污迹。
6）内部交通道路路面废弃物控制指标应符合下表的规定。
表 3.5.2-1   每1000m²路面废弃物控制指标
	清扫保洁等级
	项目

	
	果皮（片）
	纸屑塑膜（片）
	烟蒂（个）
	其他（处）

	特级
	≤20
	≤20
	≤20
	≤3

	一级
	≤35
	≤35
	≤40
	≤5

	二级
	≤50
	≤50
	≤60
	≤20

	三级
	≤60
	≤60
	≤70
	≤30


3.5.3 水域保洁
水域保洁等级参照《河道管养规范》（DB4403/T 633-2025）Ⅱ级要求，定期对碧道管理范围内的水域保洁，及时清理水面的垃圾、漂浮物、杂草等。
水域每1000m²水面漂浮物应控制在一定范围内，超过则应限时清理。漂浮物控制指标应符合下表的规定。
表 3.5.3-1    每1000m²水面漂浮物控制指标
	项目
	清扫保洁等级

	
	特级
	一级
	二级
	三级

	水生植物面积（m2）
	单处面积≤50且累计面积≤250
	单处面积≤100且累计面积≤500

	漂浮物存留时间
	1小时
	2小时
	3小时
	4小时

	保洁频次
	至少每天2次
	至少每天2次
	至少每天1次
	至少每天1次


3.5.4设施管养维护 
1.荷花池龙盘莲池 
1）对荷花池构筑物进行外墙清洗、除锈刷漆，保持外观完好无损。
2）在满足防洪安全的前提下，对水生植物进行定期养护，逐步达到群落结构合理、层次分明，植株密度合理、体量适宜，色彩总体协调、叶色鲜亮、叶型优美，景观效果好。 
3）根据不同种类水生植物的生长发育特点以及监测各种水位对水生植物的影响制定不同的养护措施；及时修剪枯萎老化的水生植物，保证其重新抽芽后的景观效果。
2.碧道游乐及康体设施
1）保持环境干净整洁，无垃圾杂物；
2）场地内的器械每日清洁消毒一次；
3）器械及场地完好无损坏，发生生锈、锐利突出的边缘钩角及时处理；
4）器械的使用说明和须知完整、无涂画；
5）定期检查座椅、栏杆、音箱、显示屏等设施，发现缺损、故障及时查报并维修,检查情况、检修内容及处理结果应记录存档。
6）游乐设施应设置明显的指引标识，并保持其出入口的畅通，做好应对人流超过设施合理承载能力时的控制和疏散措施预案。
3.碧道护栏维护
护栏、围网养护执行以下要求：
1）应完好、牢固、稳定，发生损坏、龟裂、老化、膨胀、锈蚀、变形化时，及时维修，修复后与原结构材质、色调一致；
2）保持洁净，按需对护栏油漆或粉刷；
3）护栏上不悬挂、晾晒除宣传、警示以外的物品；
4)应定期清除护栏周边杂草和杂物，保持清洁、整洁、美观；
5）木质构件应注意防腐和防止白蚁等蛀虫的危害，粉刷和维修时应注意保持设施的原貌和风格。
4.管养房养护
1）门窗、墙体、地面、排水设施、避雷设施等所有房屋结构、设施保持整洁，定期进行完好性、牢固性检查，确保使用功能正常；
2）建筑供电系统及照明系统每月检查1次，保证运行正常且无安全隐患；
3）房内各用具摆放整齐、外观整洁完好，保持正常使用功能；
4）经常清理办公设施，办公区域内保持环境干净整洁，损坏的可参照工业与民用建筑有关要求进行修补，消防设施按规定更新；
5）定期检查养护室内配套设施，确保完备且使用功能正常，有缺失破损及时补充修复。
6）附属设施巡查内容如下：
①护栏、围网等安全防护设施是否完好、稳定，有无缺失；
②警示牌、告示牌等标识是否牢固整洁，字体符号是否完整清晰，有无脱落、遮挡；
③灭火器、应急灯等消防设施是否齐全完备，是否能正常使用；
④照明等配套设施有无破坏缺损等。
5.照明设施维护
1）灯光夜景养护除应执行国家现行法规和标准外，同时应包含以下内容：
①景观灯光的养护执行节能、环保、生态和宜人的要求；
②灯光夜景照明设施牢固可靠，并设置防水、防雷、防漏电等安全设施；
③保持灯光夜景设施的完好，出现故障或损坏时，及时修复。
2）景观节点的照明设施，宜采用具有美化功能及艺术性的节能环保灯具和节能新型现代光源，亮度适中，不影响碧道周边公用设施的正常使用并与碧道周围环境相协调。
3）照明设施巡视，清洗灯杆、灯具，灯杆刷油，低压配电设施保养，电缆绝缘电阻检测，照度测试，接地电阻检测，及时更换损坏的灯泡。
4）清扫照明设施控制箱，保持箱体内外清洁，紧固螺栓，电气测试。
5）清扫动力配电箱，保持箱体内外清洁，紧固螺栓，检查电气元件是否正常，检测试验。
6. 标识牌维护
1）安装牢固，立柱应保持直立，无摇动；
2）外观保持完好、整洁，表面洁净，字体和符号完整、清晰、镶嵌牢固，字体和符号缺损变形及时维修或更换；发生变形、损坏、缺失的，及时补充、修复；
3）电子标识牌系统运行完好，屏幕无破损污渍、显示正常。
3.5.5驿站管养维护
1.集装箱驿站
1）保持环境干净整洁，及时清除周围杂草和杂物；
2）驿站标识标志应清晰、整洁明确和美观；
3）定期检查养护室内配套设施，确保完备且使用功能正常，有缺失破损及时补充修复；
4）按要求定期开展外墙、护栏等设施刷漆防腐，箱体整体按需进行刷新。
2.移动岗亭、风雨亭
应定期清除亭外周围杂草和杂物、亭内保持整洁，油漆脱落或锈蚀现象应重新刷油漆，亭子按需进行刷新。
3.5.4公厕保洁
1）公共厕所保洁与管理包括相应厕所内设施的清洗、保洁、管理、保养、维护，其中清洗和保洁工作按定期清洁与不定期清洁相结合，但应每天全面清洁不少于2次。保证地面清洁，无明显臭味、无积水、无垃圾杂物；
2）公共厕所管养级别为I级，保洁与管理子目每天保洁服务时间为16 h，每班次为8 h，每班次人员配置按下表执行。
表 3.5.4-1    公共厕所保洁与管理每班次人员配置表
	管养级别
	厕位数Q（个）
	平均每班次人员配置（人）
	备注

	一级管养
	Q≤5
	1.5
	每班次1人，高峰时段每班次2 人

	
	5＜Q≤10
	2
	每班次2人

	二级管养
	Q≤5
	1
	每班次1人

	
	5＜Q≤10
	1.5
	每班次1人，高峰时段每班次2 人


3）小便槽（斗）无水锈、尿垢、垃圾，基本无臭；沟眼、管道保持畅通；
4）排污管道堵塞立即疏通，严重堵塞及设施设备损坏时及时报修，尽快修复；
5）卫生间的无障碍设施保持完好无损、功能正常；保证残疾人厕所、亲子卫生间、母婴室等特设厕间不被挪作他用，不堆积杂物。
6）发现公厕的洗手台、马桶、小便斗等设施故障损坏应暂停使用，并及 时修复。灯、门窗、水龙头、镜子、挂衣钩、烘手器、洗手液盒、厕纸盒、插 销、地面、墙面、天花板等损坏应及时修复，如有安全隐患应做好防护工作。
7）及时更换公厕里的卫生纸、洗手液等公厕所需物品。 
8）化粪池必须密封，设有排气管，并要根据公厕实际使用情况定期安排 粪池清渣工作，公厕粪污水按规定排放、不造成溢流。 
9）公厕地面保洁时，应设置防滑标志；对便器、便池进行保洁时，应设置标有“正在保洁”等提示语的提示牌。保洁工具使用完毕应整齐存放在不显眼的位置或存放在工具房（箱）内；不得将保洁工具放在便器、洗手盆或楼梯。 
10）公厕粪便清除、收集、运输作业规范，不造成滴漏、遗撒等。 
3.5.5 绿化管养
1.库区绿化
1）总体景观效果要求植物生长茂盛，花期有花、花色鲜艳，灌木株形丰满；绿篱、地被枝叶茂密。色彩艳丽，绿地内无黄土裸露、无杂草、有害生物防控；绿地植物无明显黄叶、蕉叶、卷叶、枯枝。
2）参照《河道管养规范》（DB4403/T 633-2025），按照管护Ⅰ级标准进行管养。
2.荷花池及水域周边补充绿化
1）根据植物的生长发育要求、景观要求、安全要求等，对植物定期进行修剪、灌溉、施肥。 
2）绿地补植时应选用原种植品种，需要进行植物更新时种植耐瘠薄、易管养的植物。补植要按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活。
3）草皮杂草率达到50%以上的，应考虑进行整体更新。杂草率低于50%的应结合管养、补植等手段逐渐恢复草皮覆盖率。
4）暴雨后，应按要求将附着在草皮植被上的淤泥冲洗干净，以保证安全和景观效果。
3.库区乔木
1）通过养护手段达到乔木树姿优美，枝繁叶茂，颜色亮丽，观赏效果好。植株的色彩及形态与周边的环境协调。群落结构合理，植株形态、色彩协调，优良的整体景观效果。
2）应合理修剪乔灌木，加固护树设施，以增强树木抵御刮大风的能力，避免乔灌木折断、倒伏进入防洪通道形成阻洪障碍。
3）乔灌木倒伏、严重阻洪的应在保证安全的情况下及时清除。
4）高处修剪作业应选择无风或风力较小的天气进行，作业时严格遵守安全操作规程，四级及以上大风不得进行作业。
3.5.6有害生物防治
碧道有害生物防治包含蚁情勘察、白蚁防治、红火蚁防治、其他动植物危害防治（含“四害”消杀），养护内容参照“3.4.7白蚁及其它动植物危害防治”执行。
3.5.7其他
1.安全管理
1）安全管理工作应做到预防为主、综合治理、安全第一。
2）安全管理工作内容主要包括游人安全管理、作业安全管理、山林防火管理和防灾避险管理。 
3）游人安全
①引导和管理游人遵守规则，维护秩序；对影响和妨碍他人游览体憩的活动应予以制止。
②在显著位置设置指示牌，引导游人选择适宜的游乐、康体设施，按照相关的使用说明进行健身运动。极端天气下，碧道的开闭及游乐设施的运行应根据天气的预警情况确定。
③在水体、边坡等可能存在安全隐患的地点设置警示牌，定期巡视碧道内水库水域安全，发生溺水等突发事件时，先启动应急预案，根据事故严重程度级别上报事故，联系政府层级单位，及时进行救援。
4）作业安全
1）作业人员须经过业务培训后上岗，严格执行安全操作规范，并定期进行安全、技术等方面的教育学习。 
2）做好施工的安全监管，按照相关批复文件要求督促施工单位落实有效安全措施，不得影响游人安全，施工结束后应恢复原貌。
3）做好碧道范围内各类机动车的监管，各类机动车未经批准禁止入内。对需要处理事故、抢险救援等的车辆应实行引导；对因建设或生产需要进入的车辆及工作用车实行通行证管理；经批准进入车辆必须服从管理，根据规定的道路通行要求限速通行，禁止鸣笛，不得乱停乱放。
4）树木修剪操作应按照专业技术程序进行，避开游人高峰期，修剪大树应做好安全防护措施和疏导游人，设置警示标识进行隔拦。
5）山林防火
①应配备防火设施和设备。在碧道出入口和重要地段设置防火警示宣传标志，并对进入的人员进行防火安全宣传。禁止带火种进入。
②应组建装备有车辆、通讯、灭火器材等设备的应急救火队伍，定期进行培训和演练。 
6）防灾避险
落实防风、防汛、防火、防雷以及突发事件的安全保障措施和制定应急预案，保证消防通道畅通。
7）无人机巡查
每季度对碧道管养范围内进行全域无人机巡查拍摄及录制视频，提交照片、视频等影像资料；发生各种突发事件时，安排无人机协助排查取证。
2.应急处置
根据碧道管理单位需要，提供碧道人员急救、应急处置、工程抢险等方面的技术支持。
在遭遇恶劣天气（如台风、暴雨等）或气象台发布相应预警的情况下，根据管理单位的要求加强值班值守，对水域、重要设施、景观植物等加密巡查，并提前做好防护措施，做好信息报送工作；发生突发事件时，应及时做好临时应急处置措施，在第一时间上报相关单位，听从发包方调配，协助进行处置。
3.便民服务设施
为了满足游客在碧道区域游玩体验，增加碧道的便利性和促进经济发展，中标人应根据现场实际需要增设自动售货机、服务咨询、医疗救助、自行车租赁等便民服务设施，并保持其良好状态。
3.6长流陂水库耕地养护及要求
长流陂水库管理范围内耕地复耕主要内容包括对42亩需复耕地块实施平整、清表、垃圾清运等工作，完成耕地管理、土壤保护和农作物种植三方面工作。
（1）对土壤进行翻耕、平整、松土等处理，为种植工作做好准备。
（2）根据农作物的水需求，合理安排农田的灌溉工作，保持土壤水分的平衡，确保作物的正常生长。
（3）按需施加有机肥料、化肥，调整土壤肥力，保证作物的正常生长。
（4）定期巡视，发现土壤病虫害问题及时采取相应防治措施。
（5）根据当地气候、土壤条件和市场需求等因素，选择种植适合的农作物。
（6）掌握农作物的栽培技术，包括播种、施肥、除草、病虫害防治等。
（7）负责农作物的生长管理，包括浇水、修剪等工作，促进作物生长。
3.7七沥、屋山、应人石农田灌溉泵站养护及要求
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1.泵站管理用房
1）门窗、墙体、地面、排水设施、避雷设施等所有房屋结构、设施保持整洁，定期进行完好性、牢固性检查，确保使用功能正常；
2）建筑供电系统及照明系统每月检查1次，保证运行正常且无安全隐患；
3）房内各用具摆放整齐、外观整洁完好，保持正常使用功能；
4）经常清理办公设施，办公区域内保持环境干净整洁，损坏的可参照工业与民用建筑有关要求进行修补，消防设施按规定更新；
5）定期检查养护室内配套设施，确保完备且使用功能正常，有缺失破损及时补充修复。
2.路灯维护
1）灯光夜景养护除应执行国家现行法规和标准外，同时应包含以下内容：
①景观灯光的养护执行节能、环保、生态和宜人的要求；
②灯光夜景照明设施牢固可靠，并设置防水、防雷、防漏电等安全设施；
③灯光夜景设施的完好，出现故障或损坏时，及时修复。
2）照明设施巡视，低压配电设施保养，电缆绝缘电阻检测，照度测试，接地电阻检测，及时更换损坏的灯泡。
3）清扫照明设施控制箱，保持箱体内外清洁，紧固螺栓，电气测试。
4）清扫动力配电箱，保持箱体内外清洁，紧固螺栓，检查电气元件是否正常，检测试验。
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泵站机电、金结设备管养包含工艺设备维护、电气设备维护。具体养护要求参照《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）、《水闸技术管理规程》（SL/T 75-2024）的相关要求执行。
1.水泵维修养护维护应执行以下要求：
1）清洗检查、检查机件及配件、换油；
2）检查与养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常；
3）不经常运行水泵机组每月试运行1次。
2.电机的养护应执行以下要求：
1）主电机外壳和周围清洁无杂物；
2）主电机轴封处不漏油，密封良好；
3）主电机的电气母线和电缆正常，无过热、破损现象。
3.闸门、启闭机维护
1）闸门、启闭机应定期进行检查、维护和维修，定期防腐处理。
2）闸门、拍门的止水以及缓冲橡皮应定期更换。
3）断流装置应每年检查调试，并符合设计要求。
4.阀门维护
1）检查或更换钢制抱箍及连接螺栓；检查钢制反向衬托，并进行防腐处理；检查固定销钉是否在合适位置。解体清洗及维修管道式柔性止回阀。
2）检查与维修阀杆、螺母和阀板等部件；检查阀门杆的填料密封；检查修整电控制箱内电气与自控元器件和密封件。手动与电动转换是否灵活、齿轮箱加注黄油、阀门刷油漆。
5.泵站管养范围内应设置相关标识，并保持干净整齐。
6.检查井
启闭井盖、防坠网拆装、通风、清除盖座及防坠网污垢、盖座及防坠网除锈、刷油、清扫。
7.组合型成套箱式变电站（含箱变进出线）
1）干式变压器直流电阻试验、高压柜元器件、高压进线电缆耐压试验、变压器出线电缆耐压试验、防雷对地绝缘试验等，每3年进行1次；
2）每月例行1次巡检，雷暴雨极端天气后加密巡检，检查各零配件功能，发现故障及时维修；
3）箱式变电站初次检查小于6年，后续开展检查不低于3年；
4）如出现维修、停用、意外断电情况，应按照供电局要求送电前必须检测一次，检测项目包括直流耐压试验、交流耐压试验、绝缘电阻测量、对地电阻测量、直流泄漏测量、接地体对地电阻测量等；
5）对低压柜维护保养，包括外观检查及（除尘、除锈）处理、配电柜内部检查，每年进行1次。
8.箱变进（出）线
箱变进线对地绝缘电阻一般不小于500MΩ，箱变出线对地绝缘电阻一般不小于100MΩ。
9.液位计
1）定期对液位计探头进行除尘，确保其表面干净、无污垢；
2）检查仪表显示和实际液位是否保持一致，确保其测量精度；
3）检查液位计的电缆连接是否松动或损坏，及时重新紧固或更换电缆。同时，要注意电缆的防护，避免受到鼠咬、磨损等损害。
10.流量计
1）定期对流量计进行除尘，确保其表面干净、无污垢；
2）检查仪表显示和实际液位是否保持一致，确保其测量精度。同时，流量计井要定期抽水；
3）保持电缆接头清洁和干燥，避免接触腐蚀性物质，防止内部结构受损‌。
11.弱电线缆
1）控制电缆对地绝缘电阻不小于0.5MΩ；
2）定期检查控制线缆的接头、连接器等部件、检查接线端子紧固无松动，确保现场信号传输正常，发现问题及时维修或更换‌；
3）定期清理仪表控制柜卫生，做好控制柜密封。‌
12.一体化泵站
1）日常巡检应包括检查泵体及电机运行情况，确保无异常声响；检查管道及阀门密封性，防止渗漏。定期对泵站进行清洁，保持设备干净整洁，减少故障发生的可能性‌；
2）按照现场实际使用情况及运行状态进行深度保养和维修。包括更换磨损的零部件、清洗润滑系统等；
3）汛前要提前检查排水系统，加强巡检频次。冬季做好保温措施，防止管道冻裂，同时注意泵在低温下的润滑情况‌；
4）定期检查电缆、接线端子、断路器等电气元件的完好性，确保无裸露、腐蚀或过热现象；
5）对泵站外壁、管道及暴露的金属部件进行防腐处理，每年至少检查并维护一次‌；
6）每次维护后详细记录维护时间、发现的问题、采取的措施及结果等信息，并建立维护档案；
7）维修人员维修或操作提升泵前，必须对一体化泵站内异常情况进行检验和消除。作业时，维修人员必须佩戴个人防护用品，使用适当的工具和设备进行维修，确保自身安全‌。
13.进水管
1）检查进水管沿线地面是否有塌陷情况，发现问题应及时处理；
2）定期检查进水管是否有损伤或标识牌、安全警示牌是否清晰，确保管道的完整性和可识别性；
3）定期检查管道支架是否松动或脱焊，及时进行补焊和紧固，确保结构安全‌；
4）定期检查管道过滤器，进行清洗，确保无堵塞。
14.出水管
1）每周巡视1次出水管、阀门及检查井等附属设备，出现渗漏、破裂等情况，发现问题及时维修处理，确保管道的畅通和正常运行；
2）出水管破损抢修时，需立即向上级部门汇报情况，暂时停止泵站出水，为管道抢修切断上游来水，为现场创造抢修条件；
3）出水管有锈蚀或掉漆，按需进行刷漆处理，防止锈蚀；
4）定期检查管道过滤器，进行清洗，确保无堵塞。
3.7.3监控系统
（1）清理监控主机柜内卫生，保持整洁，每月进行1次；
（2）摄像机旋转、变焦、夜视功能每月应至少检查1次；
（3）视频监控画面显示清晰，正常，每月应检查维护1次；
（4）硬盘录像机或视频存储装置的视频保存周期应根据运行管理要求确定，应每月检查1次。
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泵站安全检测包括高压设备预防性试验、避雷设施维护等。
1.高压设备预防性试验维护
1）干式变压器直流电阻试验、高压柜元器件、高压进线电缆耐压试验、变压器出线电缆耐压试验、防雷对地绝缘试验等，每3年进行1次；
2）箱式变电站初次检查小于6年，后续开展检查不低于3年；
3）如出现维修、停用、意外断电情况，应按照供电局要求送电前必须检测一次，检测项目包括直流耐压试验、交流耐压试验、绝缘电阻测量、对地电阻测量、直流泄漏测量、接地体对地电阻测量等；
2.避雷设施维护
1）防雷接地装置检查与维修包含补水泵站管理房；
2）防雷接地装置检查与维修工作内容为接地电阻测试，检查接地网是否完整，避雷器试验；
3）避雷设施检测工作内容为避雷设施找正、固定、补漆及避雷设施检测。
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农田灌溉泵站绿化养护等级三级，陆域保洁养护等级三级，具体养护内容参照“3.4.5水库绿化养护”“3.4.6水库保洁”执行。农田灌溉泵站有害生物防治包含白蚁防治、红火蚁防治，养护内容参照“3.4.7白蚁及其它动植物危害防治”执行。
3.8安保和防恐
3.8.1 一般规定
（1）水库安保是针对水库管养范围内修建工程设施、可能污染水库水体的生产经营设施以及其他有碍水库工程保护和安全运行等行为的巡视、检查，是对水库安全的巡查。
（2）水库防恐是针对管养范围内大坝及其他水工建筑物、水库水源的安全与保卫，防范敌对势力、恐怖组织或民族分裂势力以此目标制造恐怖袭击事件，一般会出现以下情况：
a） 利用爆炸等破坏性手段，袭击水库大坝、输（泄）水设施的恐怖袭击事件；
b）在水库、供水设施及其它地表、地下水源中投放化学毒剂、放射性物质、致病致命微生物剂及其蓄意污染水源的恐怖袭击事件。
（3）应制定水库工程安全运用管理要点，提出主要管理措施，配备相应的劳动保护、消防、预警、清漂和突发事件应急抢险设施。安全设施配置应满足GB 50706 的要求。
（4）安保、防恐人员每年应当接受法律知识和业务技能培训，应制定长期培训规划和年度培训计划，不断提高水库管养和防范水平。
（5）通过巡视检查对库区重要部位（溢洪道、启闭机室等）进行安全管控是库区安防的重要手段，涵盖无人机巡检、库区人工巡检和视频在线巡检等，实现库区安防问题多维度感知。
3.8.2 安保内容
（1）水库管理单位应制定安全保卫操作规程，并认真贯彻执行，做好水库的安保工作；对建筑物附近和库区群众宣传国家保护水库安全和水资源等的规定。
（2）安保人员在水库管养范围内做好巡视、检查工作，发现问题应及时报告处理，并做好记录；参与防汛抢险，承担水库安全工作；每次巡查结束后，应做好记录。
（3）安保人员在水库管养范围内巡视有无如下活动或行为：
a）爆破、打井、采石（矿）、挖（采）砂、取土、修坟、埋设管道（线）、毁林开荒等危害大坝安全和破坏水土保持的活动；
b） 未经批准，在水库管理范围内兴建房屋、码头、鱼塘等行为； 
c）在大坝坝体堆放杂物，晾晒粮草，种植树木、农作物，放牧、铲草皮及盗运护坡和导渗设施的砂石材料等行为；
d） 未经水库主管部门批准，在大坝坝顶行驶各类机动车辆；
e）排放有毒物质或污染物等行为；
f） 非法取水的行为；
g）违规养殖或非法捕捞的行为。
（4）在建筑物附近，不应实施爆破等一切危及工程安全的活动；不应在库区内炸鱼、捕（毒）鱼和滥用电力捕鱼。
（5） 管养单位可经常开展爱护工程、保护水源和防汛安保的宣传教育，发动群众共同管护水库工程。
3.8.3安保工作要求
（1） 安保人员应相对稳定，巡查时应带好必要的辅助工具、照相、录像设备，进行现场检查、勘测和取证等；
（2）每天应巡回检查，全面仔细、快速及时地掌握水库设施的整洁和完好状况，当天做好记录；汛期24 小时不间断巡查，发现问题及时上报；
（3） 密切关注天气，雨前劝离库内群众，防止群众下库，雨后协助统计水毁情况；
（4）应及时掌握涉及水库管理或保护范围的建设项目实施动态，对违章、违规行为进行劝阻，遇到违法事件或突发事件及时上报主管部门；
（5）遇重大活动及节假日，应提供相应的服务，同时积极主动加强巡查，配合主管部门做好保障工作；
（6）遇防汛、防台风等紧急状况，应加强巡查，第一时间掌握防汛隐患，做好记录，配合主管部门做好抢险应急工作。
3.8.4 防恐
（1） 防恐重点保护对象为大坝、溢洪道、输（放）水建筑物、码头、水库管理和调度中心等。
（2） 防恐人员应重点防范如下活动或行为：
a） 水库工程要害部位遭恐怖分子破坏，可能导致决口、垮坝等险情；
b）在水库内及坝下投放、倒入化学毒剂或放射性物质；
c） 其它紧急情况。
（3） 恐怖事件处置，应服从政府反恐工作协调小组的统一领导和指挥，按照水库大坝、水源及供水系统的预案开展，配合做好相关应急处置，组织最急迫的工程抢险、设备抢修等，加强水库的应急调度，在危险区域或被污染的水源附近设立警示标志等。配合有关部门做好灾后重建，以及对受污染的水源地进行清污和消毒处理等。
（4）反恐袭击事件处置工作结束后，在政府反恐工作协调小组的统一领导下，配合有关部门迅速有效地开展善后工作，继续保持或采取措施巩固应急处置工作的成果，严防恐怖分子发动新一轮或连环式的恐怖袭击，关闭、封锁水库枢纽，水源地及其它重要水利设施、设备，必要时可暂时停止其运行，防止发生次生、衍生灾害。
（5） 重大活动或重大节假日时应严密值守，加强水库大坝、库区周边巡查，在库区、大坝、溢洪道进口的道路口、人员容易进出地带设置哨卡或门岗，对出入人员进行登记，做好安全保卫工作，必要时实行全封闭式管理，发现库区突发死鱼等异常情况立即报告。
（6） 加强内部管养人员的安全管理和教育，严格岗位值班、巡查等各项安全管理制度，及时疏导化解各类内部矛盾，严防内部人员发生问题。 
3.9防汛抢险
应按上级三防部门批准的防洪抢险应急预案开展防汛抢险工作：
（1）加强防汛值班，建立话务值班制度，确保信息畅通，及时掌握上报雨情、水情和工情，严格执行上级主管部门的指令。
（2）加强工程的检查观测，随时掌握工程运行状况，发现问题及时处理。
（3）泄洪时，应提前通知下游，并加强对工程运行和水流情况的巡视检查。
（4）对影响安全运行的险情，应及时组织抢险，并同时上报主管部门。
3.10档案管理
技术档案包括以文字、图表、照片等纸质件及音像、电子文档等形式存在的各类资料，养护单位须建立健全各项工程运行管理养护档案，详细记录，编审大事记，积累资料，分析整编并归档。内容包括：
（1）水库确权划界、大坝注册登记、安全鉴定、闸门及启闭机等级评审等资料。
（2）上级批示、重要专题会议及有关协议等；水库工程管理的各种标准、规范、规程、管理办法；文书档案等。
（3）水库工程建设及除险加固的规划、地质、设计、招标、施工、安装、监理、验收等技术文件、图纸和技术总结等。
（4）工程施工期、初蓄期及运行以来，出现问题的部位、性质和发现的时间，处理情况及其效果；工程蓄水和竣工安全鉴定及各次大坝安全定期检查的结论、意见和建议。
（5）水库养护修理的设计、招标、施工、安装、监理、验收等技术文件、图纸和技术总结等。
（6）水库运行管理状况：作用（荷载）、水位、温度、地下水的变化，混凝土养护修理情况等。
（7）工程养护修理施工情况：材料、配合比、试验数据、浇筑及养护、质量控制记录、工程进度、施工环境、竣工资料、验收报告等。
（8）工程检查、观测（变形、渗流、温度、应力及水位等）的原始记录、整理整编资料；水文、气象观测原始资料、整编资料等。
（9）闸门开关记录、进出库流量、调度运用等日常运行管理资料。
（10）五指耙水库碧道、农田灌溉泵站、复耕农田巡查记录资料。
（11）白蚁、红火蚁及其它动植物危害防治防治资料。
（12）自动监测、监控技术文件、图纸及软件，视频监视文件图纸等，科研成果文件、资料、图纸、证书等以及有关声像资料。
（13）水库管理范围内开发利用建设项目的相关资料。
3.11安全生产管理
3.11.1设立安全生产管理机构、制定安全生产管理制度及应急预案，开展安全业务培训、组织开展安全应急演练和宣传工作、召开安全生产专题工作会议。
3.11.2建立安全生产档案、开展汛前、汛中、汛后安全生产检查，做好工程管理范围内设施设备、水污染等安全巡查、问题发现、隐患整改等安全管理工作，完善维修养护记录闭环管理资料。
3.11.3负责组织编制防汛抢险等应急预案，做好相关防汛物资的储备，建立应急抢险队伍，组织做好防汛抢险工作。
3.11.4按照规范要求做好现场标识牌的制作与安装。
3.12水质检测
（1）水库水质检测基本要求
1）氨氮、总磷、色度、浊度、透明度。
2）检测点位：每个水库布设库头、库中和库尾3个点位。
3）检测频次：每个水库每月不少于1次，在雨季或有应急突发事件时，根据招标单位要求增加检测频次。
（2）农田灌溉水质检测基本要求
1）检查指标：pH值、水温、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氯化物(以Cl-计)、硫化物(以S2-计)、全盐量、总铅、总镉、铬(六价)、总汞、总砷、粪大肠菌群数、蛔虫卵数。
2）检测点位：七沥、屋山、应人石农田灌溉泵站、老虎坑水库取水口各布设1个点位；
3）检测频次：每月不少于1次，在雨季或有应急突发事件时，根据招标单位要求增加检测频次。
4.人员设备配备要求
4.1人员配备要求
	序号
	人员组成
	人员配置数量
	专业学历及相关要求

	1
	项目总负责人
	1人
	取得水利及相关专业高级工程师，大学本科或以上学历，5年以上相关工作经验

	2
	技术负责人（一类）
	不少于1人
	水利专业高级工程师

	3
	技术负责人（二类）
	不少于4人
	水利专业中级工程师

	4
	技术负责人（三类）
	不少于4人
	水利及相关专业全日制本科及以上学历

	5
	现场管理人员
	不少于9人
	大学专科或以上学历

	6
	综合文秘人员
	不少于1人
	1.中文、行政管理、汉语言文学等相关专业本科或以上学历，有较好文字功底并熟悉公文写作；
2.必须全职驻点招标单位指定场所办公。

	7
	技术员
	不少于2人
	1.环境科学与工程、水利水电工程、信息与计算科学相关专业本科或以上学历，有较好文字功底并熟悉公文写作；
2.必须全职驻点招标单位指定场所办公。

	8
	分办督办人员
	不少于1人
	1.大学本科或以上学历；
2.必须全职驻点招标单位指定场所办公。

	9
	后勤保障人员
	不少于1人
	1.专业学历不限，须身体健康、干净卫生。
2.必须全职驻点招标单位指定场所办公。

	10
	安全管理人员
	不少于1人
	大学本科或以上学历。

	11
	设备维修人员
	不少于2人
	具备特种作业操作证（操作类别：低压电工作业）

	12
	综合管理人员
	不少于2人
	大学专科学历及以上人员。

	13
	养护人员
	不少于32人
	专业学历不限，须身体健康、干净卫生。

	14
	安保人员
	不少于85人
	安保人员须身体健康并接受过专业训练，均取得公安部门颁发的《保安员证》。

	总计
	不少于146人
	


备注：供应商投标文件可按“拟安排项目负责人（仅限1人）”和“拟安排项目团队成员情况（项目负责人除外）”两项评分项的评分准则提供相关证明材料，评委会将根据评分准则和投标人提供的材料进行评分。如投标文件拟安排的人员高于上述要求，中标后，以投标文件拟安排的人员为准进行配备人员，如投标文件拟安排的人员低于上述要求，中标后，以上述表格要求为准进行配备人员。
中标单位为本项目配备的专业技术人员（上表中含有专业学历要求的人员）需要接受招标单位的调配和管理，原则上专业技术人员年度离职率不得超过30%，若确实因个人原因离开中标单位的，中标单位应5天内按不低于离职人员标准予以补充，招标单位认为配备的专业技术人员履职不到位的，招标单位可要求中标单位于5天内更换。
4.2设备配备要求
	序号
	设备类别
	配备数量
	相关要求

	1
	工作专用车辆
	不少于2辆
	粤B牌照，5座及以上商务或的士头皮卡。

	2
	巡查抢险维修车
	不少于10辆
	遇水库紧急突发事件需抢险应急时，中标单位需提供不少于10辆抢险车辆

	3
	大流量排水抢险车
	不少于10辆
	遇水库紧急突发事件需抢险应急时，中标单位需提供不少于10辆抢险车辆

	4
	巡查无人机
	不少于1架
	

	5
	巡逻电瓶车
	不少于6辆
	其中8座及以上四轮电动车不少于6辆。

	6
	巡逻船只
	不少于5艘
	规格：玻璃钢材质，长度5米及以上，马力30P及以上。

	7
	办公桌椅、电脑
	不少于27套
	

	8
	文件柜
	不少于18个
	

	9
	打印机
	不少于9台
	

	10
	空调
	不少于18台
	

	11
	值班床
	不少于18张
	


备注：1.中标单位为本项目配备的工作车辆、办公设备、机械设备等工作必须设施设备的维修、养护、管理、油耗等所产生的费用一律由中标单位负责。若出现故障须及时向采购单位汇报并按规定时间内完成维修或更换，不得影响正常工作开展；若因特殊情况，采购单位可要求中标单位及时调配使用。2.中标单位为本项目提供的工作专用车辆均需为粤B牌照，并且负责按规定及时购买车辆保险。3.若发生应急抢修、突发事件的情况，中标单位应按照实际情况配足抢险人员和抢险设备，由此产生的费用采购单位不再追加。
5.资料管理及其他要求
5.1成果要求：
中标单位应做好水库巡视检查和管养各项记录，编制水库管养服务工作月报、季报及年度管养总结报告。应指定专人负责资料档案管理，按月将各类记录和维修技术资料分类整理、归档保存。建立健全规范的电子和纸质管理养护档案体系；按照各水库、碧道、农田灌溉泵站、耕地（以下统称为水库）实际情况包括水库基本情况、历史资料、大事记、项目工程建设、水文测报、工程设施监测、日常管理养护、安全隐患整改、上级督查检查、有关水库业务工作的上级下达文件和规范性文件、维修经费申请、审批、执行、验收流程资料等整理分类归档，各类管养档案保存应符合国家、行业和深圳市档案管理相关规定。定期提交以下资料：
（1）每季度5日前向区水务局提交上个季度9座水库管养服务工作报告以及存在问题的整改进度清单，作为季度考核材料之一。
（2）每年1月31日前提交水库管养实施方案、水库工程设施、电气机电设备维修养护方案，每年4月5日前提交水库的防汛抢险应急工作预案。
（3）每年4月15日、8月30日与12月30日前提交水库汛前、汛中、汛后安全生产检查报告，报告包括但不限于以下内容：组织检查、检查内容、检查时间、现状问题和整改措施或建议等。
（4）遭遇大洪水、强台风、特大暴雨、库水位骤变以及其他影响水库工程设施安全运行的特殊情况时，需开展专项检查，于解除预警后24小时内完成检查，并整理提交专项安全检查报告，报告内容包含但不限于以下内容：组织检查、检查内容、检查时间、现状问题和整改措施或建议等。
（5）每年12月10日前提交下一年度水库维修养护计划。
（6）每年12月31日前提交本年度水库管理养护工作报告，主要内容包括：大坝、溢洪道、输水涵管、闸（阀）门、启闭机设备等水务工程设施的运行管理养护情况，水雨情观测、工程监测情况，白蚁、红火蚁及其它动植物危害防治等。
（7）根据招标单位需求提供与管养内容相关的其他资料。
5.2其他要求
5.2.1安全生产
中标单位须严格按照安全生产相关法律法规要求履行并落实安全生产责任和义务，招标单位有权对中标单位的安全生产工作情况进行考核，并采取相关的惩处措施。
（1）中标单位须按照《中华人民共和国安全生产法》《深圳市生产经营单位安全生产主体责任》等有关安全法律法规的要求，建立健全相关安全生产制度，成立安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员（以正式文件明确）。中标单位要根据项目的具体情况认真执行安全生产技术标准和规范，严格遵守安全制度，落实安全防护措施，加强现场管理，并开展安全隐患的排查治理、员工的安全教育培训、应急演练等相关安全生产工作，随时接受招标单位及相关单位的监督检查。
（2）中标单位必须使用合格的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等，并要求相关人员按照操作规程的相关规范正确使用上述物品。
（3）中标单位每月至少组织1次安全生产检查，制定安全隐患台账，落实责任人以及整改期限等闭环管理，有针对性地提出安全管理措施，并及时编制、修订相关应急预案、操作规程等。
（4）中标单位须加强养护人员的安全生产教育、专业技术培训，养护人员必须通过培训合格后方可上岗工作，需要持证上岗的人员必须持有效证件方可上岗工作。结合工作实际定期召开安全生产会议，传达招标单位安全生产有关精神并部署落实，确保水库养护、运行安全。
（5）中标单位须加强巡视检查，若发现较大安全隐患时应立即采取必要措施进行控制或消除隐患；若发生突发事件时立即采取相应抢险措施，防止事故扩大，并立即报告招标单位，服从招标单位安排，主动开展抢险救灾工作。
（6）中标单位须建立汛期24小时值班制度，若深圳市气象台发布台风、暴雨Ⅳ级响应时，各水库技术负责人须在相应水库值班值守，确保相关人员到位、应急预案、应急物资到位。
（7）由于中标单位原因造成的安全事故，全部由中标单位承担相应责任及发生的费用。
（8）中标单位须根据安全生产需求或者采购单位要求投入足额人员、设施设备，由此产生的一切费用均包含在中标价内，采购单位不再追加相关费用。
5.2.2保险
中标单位应在合同签订后15日内购买公众责任险，并将保单复印件提供给采购单位，费用已包含在中标价内。
6.质量考核验收标准
6.1参考标准：
《水库管养规范》（DB4403/T 347—2023）
《河道管养规范》（DB4403/T 633-2025）
《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）
《水闸技术管理规程》（SL/T 75-2024）
《公园园容绿化管理规范》（SZDB/Z 205-2016）
《城市污水处理厂运营质量规范》（SZJG 34-2011）
《地表水环境质量标准基本项目标准限值》（GB 3838-2002）
《外来入侵物种管理办法》（2022年）
《重点管理外来入侵物种名录》（2023年）
6.2执行考核办法
参考《宝安区小型水库管养维护服务考核办法》，该考核办法后续将进一步修编，考核内容包含9座小型水库、五指耙水库碧道、农田灌溉泵站、复耕农田等。投标人须无条件接受。
7.报价要求
（1）投标报价：投标报价不得超过本项目招标控制价。
投标单位根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价及风险，投标报价应包含税费和本项目涉及的一切费用，中标后，招标单位不再增加任何费用。投标报价以人民币报价，本项目服务费为一年服务的总价。投标人需填报《报价表》。
（2）投标单位投标报价部分包含水库的管养费用和维修费用两部分。
管养费用=投标报价÷1.18×1（根据最新测算标准）。水库管养内容包括但不限于：9座水库工程巡视检查、工程观测和监测、工程养护维修、绿化养护、水库保洁、白蚁及其它动植物危害防治、安保和防恐、水质检测等；五指耙水库碧道管养维护；七沥、屋山、应人石农田灌溉泵站的运维服务；长流陂水库耕地耕种；安全生产管理等。
维修费用=投标报价÷1.18×0.18（根据最新测算标准）。水库维修内容包括但不限于：水库、碧道、农田灌区泵站、耕地（以下统称为水库）建（构）筑物维修改造及缺陷修复（含工程服务等），闸（阀）门、启闭机设备、观测和监测设施、视频监控系统、网络系统、备用电源、供配电系统、供排水系统、农田灌溉泵站相关设备、路灯照明、日常电器等设备的损坏修复或更换；管养房、启闭机房、保安岗亭、防汛物资仓库、砂石料场、工具房、码头等附设设施修缮；完善水库管理范围内围墙、围网、大门、护栏、标识牌、界桩等安全防护设施；其他水库构筑物、工程设施设备的零星修复；绿化景观栈道、园路等景观提升改造，便民、休闲服务设施新增及改造，水生态、水文化相关设施新增及改造，安全隐患整改等；为保持绿化景观连续性、整体性、观赏性、安全性所必须开展的质量安全提升和安全隐患消除等措施。
（3）投标单位的投标报价应包括为完成本项目所需的所有费用，报价包含但不限于运营管理费、管养维护费、安全生产费、人员费用（含工资、奖金、房补、劳保福利、社保、养老、医疗、工伤、失业保险、教育培训等费用）以及住宿办公、公共责任险、企业应缴税金、利润等所有费用。
（4）投标单位不得以低于成本的报价竞标。评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（若评审委员会成员对是否须由投标单位作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）
（5）投标单位的投标报价应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
（6）除非招标单位通过修改招标文件予以更正，否则，投标单位应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量（如有）填报综合单价和合价。投标单位未填综合单价或合价的项目，在实施后将不得支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
（7）投标单位应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；本项目不统一组织踏勘，投标单位可自行前往。
（8）投标单位不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标单位在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
（10）履约担保：本项目不需要提供履约担保。
8.付款方式
招标单位按照宝安区小型水库管养维护服务考核办法（修订版）的有关要求对中标单位的管养工作质量进行考核，考核结果将作为管养费用支付的依据。
（1）管养费用支付方式
招标单位按“月度支付、季度结清”的方式向中标单位支付管养费用。中标单位在每月10日前向招标单位提交上月工作报告或工作总结，并按招标单位要求提交等额合法有效的发票后，方可提出上月管养费用的拨付申请，招标单位根据中标单位的申请进行支付上月管养费的80%，剩余20%作为季度考核预留扣减款项。下一季度第一个月内，招标单位根据考核结果完成上季度每月预留20%管养维护费的结算拨付工作。若上季度考核预留扣减款项不足以抵扣季度考核扣减费用的，则在考核完成后次月的80%管养费用中扣减。
月度支付金额=管养费用÷12×80%
季度结清金额=管养费用÷4×20%-考核扣减费用
（2）维修费用支付方式
招标单位按照“先实施后支付、总额控制、据实结算”的原则，根据水库、碧道、农田灌溉泵站、耕地维修项目实际完成情况向中标单位支付维修费用。招标单位根据中标单位提供的维修项目结算审核资料，综合考虑管理费和利润后按实结算，管理费和利润按6%的比率计，总金额不超过合同约定的维修费用。维修结算费用=审核确认后的维修费用×（1+6%）
因部分维修项目可能出现跨年度实施，本合同年度未完成或超额完成的费用可顺延至下一合同年度。若下一年度合同发生解除或终止情形的，该顺延费用需在解除或终止合同前进行结算，未达到额度的费用应退还招标单位。
中标单位应在每个季度末统计本季度的维修费用支出情况，将相关维修项目资料按项目进行整理分类，并提交招标单位审核。招标单位完成审核确认后，中标单位向招标单位提出上季度维修费用支付申请，下一季度第一个月内，招标单位完成上季度维修费用的结算支付工作。
（3）前述款项的支付均须按财政集中支付程序办理付款手续，且在财政拨款到位后支付，因中标单位原因或财政支付程序导致付款延迟的，招标单位不承担任何责任。招标单位在核付中标单位的管养费时可以直接扣除因中标单位违约而应向招标单位支付的违约金、扣款。
（4）本项目当年支付金额上限为招标单位当年申报预算金额，超过当年申报预算金额的部分将在下一合同年度进行支付。支付方式、时间若与财政部门的相关规定相冲突的，从其规定。
9.附表
附表1-1长流陂水库工程量表
附表1-2五指耙水库工程量表
附表1-3立新水库工程量表
附表1-4七沥水库工程量表
附表1-5屋山水库工程量表
附表1-6老虎坑水库工程量表
附表1-7九龙坑水库工程量表
附表1-8石陂头水库工程量表
附表1-9牛牯斗水库工程量表
附表2五指耙水库碧道工程量表
附表3农田灌溉泵站工程量表
附表4长流陂水库耕地管理工程量

附表 1-1    长流陂水库工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	工程巡视检查
	
	
	

	1
	大坝经常检查
	㎡
	59554.95
	主坝迎水坝坡面27485.82㎡，主坝背水坝坡32069.13㎡；

	2
	大坝年度检查及特别检查
	㎡
	59554.95
	

	3
	路面经常检查
	㎡
	26242.7
	（1）坝顶路面7558.7㎡、上坝路面1821㎡、防汛路面8361㎡（防汛仓库门口，大坝坝后区域）、环库路5170㎡、管理处周边道路2132㎡;溢洪道进口及泄流段1200㎡；
（2）检查部位：路面及道路周边建（构）筑物、设施。

	4
	路面年度检查及特别检查
	㎡
	26242.7
	

	5
	输水涵经常检查
	座
	2
	（1）检查部位：输水涵管；
（2）规格：3号输水涵为圆形钢筋混凝土涵管，DN800，长80m；4号输水涵为钢管外包钢筋混凝土，DN2000，长150m。

	6
	输水涵年度检查及特别检查
	座
	2
	

	7
	溢洪道经常检查
	座
	1
	

	8
	溢洪道年度检查及特别检查
	座
	1
	

	二
	工程观测
	
	
	

	1
	渗流监测
	点次
	1780
	（1）人工观测：33个渗压监测点，4个渗流量监测点，合计37个渗流监测点；监测频次：4次/月；
（2）渗压自动化监测，37个点，渗压计自动观测，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	2
	雨情监测
	点次
	365
	1个监测点，监测频次：1次/日，监测指标：降雨量、水位；人工观测

	3
	变形监测
	点次
	4
	17个监测点，监测频次：1次/日，GNSS设备，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	三
	金属结构及附属设施养护
	
	
	

	（一）
	配套生产管理用房管理养护
	
	
	

	1
	管理用房维护
	㎡
	2396
	含中心办公楼1428㎡，管养房226㎡，防汛仓库617㎡，工具房62㎡，应急管理站18㎡，安保岗亭45㎡

	2
	设备用房维护
	㎡
	462
	含溢洪道液压启闭机房25㎡，1#、2#、3#、4#输水涵启闭机房24㎡、12㎡、10㎡、30㎡，凤岩、长流陂联通涵水闸启闭机房270㎡，备用发电机房及配电房81㎡，流量计房10㎡

	（二）
	工艺设备维护
	
	
	

	1
	闸门维护
	扇
	7
	溢洪道闸门2扇，3#输水涵闸门1扇，4#输水涵闸门2扇，凤岩和长流陂联通涵闸门2扇

	2
	液压启闭机维护
	套
	1
	溢洪道液压启闭机1套

	3
	卷扬式启闭机维护
	套
	3
	3#输水涵卷扬启闭机1套，凤岩和长流陂联通涵水闸卷扬启闭机2套

	4
	手电两用启闭机维护
	套
	2
	螺杆式，4#输水涵螺杆启闭机2套, 

	5
	电动蝶阀维护
	个
	1
	DN2000双偏心法兰电动蝶阀，位于4#涵泄洪支管, 

	6
	手动蝶阀维护
	个
	1
	DN400手动蝶阀（排泥阀），位于4#涵泄洪支管

	7
	潜水泵维护
	台
	2
	功率11kW

	（三）
	电气设备维护
	
	
	

	1
	高压开关柜维护
	台
	2
	

	2
	高压控制柜维护
	台
	2
	

	3
	低压进线柜维护
	台
	2
	

	4
	低压配电柜维护
	台
	7
	办公楼配电房内1台，箱式变电柜2台，3#岗亭，电动车棚、液压启闭房、1#工具房

	5
	低压控制柜维护
	台
	8
	4#启闭机，3#启闭机， 4#出水涵控制（2个），溢洪道PLC控制柜， 控制柜面板上含：人机界面（触摸屏）；4#螺杆启闭机闸控制柜，长流陂水库凤岩水闸启闭机控制柜（2个）

	6
	照明配电箱维护
	台
	3
	办公楼和宿舍楼背后，大坝照明配电箱

	7
	变压器维护
	台
	2
	100kVA

	8
	发电机维护
	kW
	140
	中心柴油发电机组80KW,  2号岗柴油发电机50KW，移动式发电机10KW

	（四）
	附属设施、设备维护
	
	
	

	1
	路灯维护
	
	
	

	1.1
	路灯维护（高度H≤5）
	套
	23
	进水库大门段（4米及以下，12套，50W，LED），管理处楼顶（4米及以下，11套，35W，LED）

	1.2
	路灯维护（高度5＜H≤15）
	套
	71
	球场路灯（6米及以上，14套，80W，LED），大坝坝顶（6米及以上57套，60W，LED）

	2
	防汛码头木栈道维护
	㎡
	30
	防汛码头，浮筒+实木地板(除锈刷漆)

	3
	围网维护
	㎡
	106.91 
	环库区铁质围网（长3873米*高2.5米），围网铁质围网（长252米*高4米），维修面积按围网总面积的1%考虑

	4
	护栏维护
	m
	2083
	大坝防浪墙上铁质护栏（长1400m*高1.4m），球场铁质护栏（长276m*高2m），溢洪道不锈钢护栏（长162m*高1.2m），  4#输水涵下游出口机蝶阀井周边不锈钢（长80m*高1.2m），上坝道路不锈钢（长30m*高1.2m），凤岩联通涵不锈钢护栏（长135m*高1.2m）

	（五）
	监控、监测设备维护
	
	
	

	1
	监控设备维护
	项
	
	

	1.1
	摄像机维护
	台
	40
	400 万像素智能高清球形摄球机34台，200 万像素水尺读取智能球机5台；1920×1080@50fps全景摄像机1台；

	1.2
	交换机维护
	台
	5
	工业级三层全千兆网管型机架式交换机，支持4个千兆光口，24个千兆电口，支持基于IEC62439-6的DRP/DHP冗余协

	1.3
	机柜维护
	台
	5
	含硬盘录像机5台

	1.4
	信息化集成系统及机房
	套
	1
	显示器、主机、MCU等（信息化集成系统的固定资产291300元，机房维护建筑面积12平方米）

	1.5
	监控显示大屏
	台
	4
	水雨情显示屏，监控屏

	2
	监测设备维护
	项
	
	

	2.1
	超声波液位计维护
	台
	2
	（1）3#、4#输水涵闸前液位计；
（2）规格:量程0～20m输出信号4～20mA，精度0.25，配套显示仪表）

	3
	预警广播系统
	套
	1
	音柱形室外IP广播，铝壳铝网铝盖； 功率：不低于30W；具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接；

	（六）
	避雷设施维护
	
	
	

	1
	防雷接地装置检查与维修
	系统
	14
	包含溢洪道液压启闭机房1套，1#、2#、3#、4#输水涵启闭机房4套，凤岩、长流陂联通涵水闸启闭机房及检修井2套；2#管养房1套、3号管养房1套、中心办公综合楼1套、三防仓库1套、配电房1套，工具房1套、流量计房1套等。

	2
	避雷设施检测
	套
	14
	每年由第三方专业单位对避雷设施进行检测，出具检测报告

	（七）
	电气设备预防性试验
	
	
	

	1
	高压开关合闸直流电阻试验
	系统
	4
	

	2
	高压开关耐压试验
	系统
	4
	

	3
	变压器系统耐压试验
	台
	2
	

	4
	变压器接地电阻试验
	系统
	2
	

	5
	变压器变压比例试验
	系统
	2
	

	6
	变压器直流电阻试验
	套
	2
	

	7
	变压器铁芯接地试验
	套
	2
	

	8
	穿心螺杆的接地电阻试验
	套
	2
	

	（八）
	年度检修维护
	
	
	

	1
	工艺设备年度检修维护
	项
	1
	

	2
	电气设备年度检修维护
	项
	1
	

	四
	绿化养护
	
	
	

	1
	绿化养护（一级）
	㎡
	42815.13
	（1）绿化养护等级：一级；
（2）绿化养护范围：主坝背水坝坡草皮32069.13㎡；溢洪道两旁绿化3129㎡，上坝道路旁2230㎡ ，球场周边800㎡，观景平台周边1587㎡、耕地旁绿化3000㎡。

	五
	水库保洁
	
	
	

	1
	陆域保洁
	㎡
	26242.7
	（1）保洁等级：三级；
（2）陆域保洁范围：坝顶路面7558.7㎡、上坝路面1821㎡、防汛路面8361㎡（防汛仓库门口，大坝坝后区域）、环库路面5170㎡、管理处周边道路2132㎡、溢洪道进口及泄流段1200㎡

	2
	水域保洁
	㎡
	25847.94
	（1）水面保洁等级：三级；
（2）根据《水库管养规范》（DB4403/T 347—2023），保洁面积以水库正常蓄水位水面线岸线周长作为计算长度，以岸线沿库区内2 m～4 m作为计算宽度。本次测算取3m作为计算宽度。溢洪道消力池段长150*宽20米，约3000平方

	六
	有害动植物防治
	
	
	

	1
	蚁情勘察
	㎡
	137237.13
	主坝背水坝坡32069.13平方米；坝后50米范围74000平方米；溢洪道两旁50米区域28300平方米；仓库、设备房、管理房周边2868平方米

	2
	白蚁防治
	㎡
	27447.43 
	（1）白蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）主坝背水坝坡32069.13平方米；坝后50米范围74000平方米；溢洪道两旁50米区域28300平方米；仓库、设备房、管理房周边2868平方米；
（3）近5年内已做过白蚁防治的项目，消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	3
	红火蚁防治
	㎡
	27447.43 
	（1）红火蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	4
	其他动植物危害防治（含“四害”消杀）
	m2
	27447.43 
	（1）其他动植物危害防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）近5年内已做过消杀的项目，消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	5
	水面外来物种入侵
	m2
	98316.24 
	（1）防治区域：水库水面及以下；
（2）近5年内已做过清理的项目，水面面积按面积的10%计算。

	5
	薇甘菊防治
	m2
	76067.65 
	（1）按管理红线面积1600733.83平方，减去水面面积983162.43平方，减去绿化面积62554.95平方，减去道路面积39815.13平方，减去管养用房面积2868平方，坝下新建水厂面积106952.35平方
（2）近5年内已做过防治的项目，防治面积按需防治总面积的20%计算。

	七
	水质检测
	
	
	

	1
	水库水质检测
	次
	36
	每次共取3个样品，检测指标为氨氮、总磷、色度、浊度、透明度，检测频次为1次/月（12次/年）

	2
	水质采样交通费
	天
	36
	含本项目全部水质采样交通费，采样频次为1次/月（12次/年），3天/次

	八
	水库鱼苗投放
	项
	1
	含鱼苗苗种选择与投放、补投饵料、病害防治等

	九
	其他管养维护
	项
	1
	包括各类机电、金属结构设备配件更换，启闭机及闸门安全检测，照明设施维护，标志标牌、界碑维护，防汛物资维修养护（含补充），巡逻车船维修养护，通讯设施设备维修维护及更新等内容。

	十
	保险费
	项
	1
	（1）该项包括整个项目的保险费，保险费内容含财产保险、公共责任险、安全生产责任险；
（2）保险内容满足招标文件对保额、承保险种要求。




附表 1-2    五指耙水库工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	工程巡视检查
	
	
	

	1
	大坝经常检查
	㎡
	29208.03
	主坝迎水坝坡面9715㎡，主坝背水坝坡8174.25㎡，副坝迎水坝坡面8857㎡、溢洪道2461.78㎡。


	2
	大坝年度检查及特别检查
	㎡
	29208.03
	

	3
	路面经常检查
	㎡
	6425.07
	（1）坝顶路面5123.36㎡，上坝道路1301.71㎡;
（2）检查部位：路面及道路周边建（构）筑物、设施。

	4
	路面年度检查及特别检查
	㎡
	6425.07
	

	5
	输水涵经常检查
	座
	1
	（1）检查部位：输水涵管；
（2）规格：dn600钢管外包钢筋混凝土。

	6
	输水涵年度检查及特别检查
	座
	1
	

	7
	溢洪道经常检查
	座
	1
	

	8
	溢洪道年度检查及特别检查
	座
	1
	

	二
	工程观测
	
	
	

	1
	渗流监测
	点次
	2020
	（1）2个渗流量监测点，40个渗压监测点；监测频次：4次/月；人工观测；
（2）渗压自动化监测，渗压计自动观测，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	2
	雨情监测
	点次
	365
	1个监测点，监测频次：1次/日，监测指标：降雨量、水位；人工观测

	3
	变形监测
	点次
	4
	19个监测点，监测频次：1次/日，GNSS设备，变形监测数据分析每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	三
	金属结构及附属设施养护
	
	
	

	（一）
	配套生产管理用房管理养护
	
	
	

	1
	管理用房维护
	㎡
	399
	水库管理房180㎡、三防仓库/驿站两层各50㎡；避雷塔2座各5㎡，高度20米；公厕50㎡、宿舍房3间各18㎡、保安亭5㎡

	2
	设备用房维护
	㎡
	51
	应急站共2层各18㎡、启闭机房15㎡

	（二）
	工艺设备维护
	
	
	

	1
	闸门维护
	扇
	1
	输水涵斜拉闸门

	2
	手电两用启闭机维护
	套
	1
	输水涵手/电动一体螺杆启闭机，QL100-SD，3.0KW

	3
	电动蝶阀维护
	个
	2
	DN600电动蝶阀，1.0KW，0.6MPa

	4
	潜水泵维护
	台
	1
	功率11kW

	（三）
	电气设备维护
	
	
	

	1
	低压控制柜维护
	台
	6
	箱式变电柜中含4台低压控制柜；启闭机闸PLC控制柜，电动蝶阀PLC控制柜 （PLC控制柜经光纤将信号远程中控上位机系统） 控制柜面板上含：人机界面（触摸屏）

	2
	低压配电柜维护
	台
	4
	管养房背侧1台；岗亭，管养房 ，仓库及员工宿舍区各1台电源柜（二级配电箱柜）

	3
	照明配电箱维护
	台
	3
	办公楼和宿舍楼背后，大坝照明配电箱

	4
	变压器维护
	台
	2
	100kVA

	5
	发电机维护
	kW
	64
	柴油发电机，64KW，80KVA

	（四）
	附属设施、设备维护
	
	
	

	1
	防汛码头木栈道维护
	㎡
	327
	塑木地板＋浮筒巡逻船码头：21㎡，（实木地板永久设施）放航台1：96㎡，（实木地板永久设施）放航台2：60㎡，（实木地板永久设施）放航台3：30㎡；（实木地板永久设施）放航台4：120㎡

	2
	围网维护
	㎡
	13.25 
	砂石料场及消力池四周围网，即环库区铁质围网（长530米，高2.5米），维修面积按围网总面积的1%考虑

	3
	护栏维护
	m
	150
	入口及管养房背侧不锈钢护栏，材质为不锈钢护栏（长150米，高1.2米）

	（五）
	监控、监测设备维护
	
	
	

	1
	监控设备维护
	项
	4
	

	1.1
	摄像机维护
	台
	76
	海康威视摄像头、大华摄像头，均高清夜视

	1.2
	交换机维护
	台
	4
	信息化机房

	1.3
	机柜维护
	台
	2
	监控机柜一台：3台海康威视录像机（128路＋16路＋16路）、1台32路大华录像机。中控室1台服务器机柜。

	1.4
	信息化集成系统及机房
	套
	1
	液晶显示器、主机、MCU等

	1.5
	中控室上位机控制系统
	套
	1
	中控室上位机控制系统包含上位机电脑、上位机系统、上位机软件、光纤交换机等，上位机系统可远程监控及控制现场PLC柜

	2
	监测设备维护
	项
	
	

	2.1
	超声波液位计维护
	台
	1
	（1）名称:超声波液位计
（2）规格:量程0~20m，輸出信号4~20mA;精度0.25

	2.2
	水质监测设备维护
	套
	
	

	2.2
	电磁流量计维护
	台
	1
	DN600-PN0.6MPa,0.5%精度,220v，0.03kw

	（六）
	避雷设施维护
	
	
	

	1
	防雷接地装置检查与维修
	系统
	8
	包含水库管理房、三防仓库、驿站、应急站、启闭机房、避雷塔、公厕、宿舍房。

	2
	避雷设施检测
	套
	8
	

	（七）
	电气设备预防性试验
	项
	
	

	1
	高压开关合闸直流电阻试验
	系统
	2
	

	2
	高压开关耐压试验
	系统
	2
	

	1
	变压器系统耐压试验
	台
	2
	

	2
	变压器接地电阻试验
	系统
	2
	

	3
	变压器变压比例试验
	系统
	2
	

	4
	变压器直流电阻试验
	套
	2
	

	5
	变压器铁芯接地试验
	套
	2
	

	6
	穿心螺杆的接地电阻试验
	套
	2
	

	（八）
	年度检修维护
	
	
	

	1
	工艺设备年度检修维护
	项
	1
	

	2
	电气设备年度检修维护
	项
	1
	

	四
	绿化养护
	
	
	

	1
	绿化养护（一级）
	㎡
	11926.29 
	（1）绿化养护等级：一级；
（2）绿化养护范围：主坝背水坝坡面草皮8174.25㎡、溢洪道消力池周边绿化3752.04㎡。

	五
	水库保洁
	
	
	

	1
	陆域保洁
	㎡
	579.64
	（1）保洁等级：三级；
（2）陆域保洁范围：溢洪道进口及泄槽579.64㎡。

	2
	水域保洁
	㎡
	9727.59 
	（1）水面保洁等级：三级；
（2）区域：水库水域7845.45㎡、溢洪道消力池水域1882.14㎡；
（3）根据《水库管养规范》（DB4403/T 347-2023），水库保洁面积以水库正常蓄水位水面线岸线周长作为计算长度，以岸线沿库区内2 m～4 m作为计算宽度。本次测算取3m作为计算宽度。

	六
	有害动植物防治
	
	
	

	1
	蚁情勘察
	㎡
	13059.31 
	主坝背水坝坡8174.25㎡，溢洪道两旁50米范围4100㎡，仓库、设备房、管理房周边785.06㎡

	2
	白蚁防治
	㎡
	2611.86 
	（1）白蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）主坝背水坝坡8174.25㎡；坝后和溢洪道两旁50米范围33030.07㎡；仓库、设备房、管理房周边3,544.84㎡；
（3）近5年内已做过白蚁防治的项目，消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	3
	红火蚁防治
	㎡
	2611.86 
	（1）红火蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	4
	其他动植物危害防治（含“四害”消杀、外来入侵物种防治）
	m2
	2611.86 
	（1）其他动植物危害防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）近5年内已做过消杀的项目，消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	
	水面外来物种入侵
	m2
	27283.30 
	（1）防治区域：水库水面及以下；
（2）近5年内已做过消杀的项目，水面面积按面积的10%计算。

	5
	薇甘菊防治
	m2
	561.32 
	（1）按管理红线面积602909.79m2，减去库水面面积272833.03m2，减去绿化面积11,926.29m2，减去大坝道路面积6425.07平方，减去碧道道路面积4017m2，减去水库设施面积175m2，减去碧道设施面积1069m2，减去碧道绿化面积58486.26。
（2）近5年内已做过防治的项目，防治面积按需防治总面积的20%计算。

	七
	水质检测
	
	
	

	1
	水库水质检测
	次
	36
	每次共取3个样品，检测指标为氨氮、总磷、色度、浊度、透明度，检测频次为1次/月（12次/年）

	八
	水库鱼苗投放
	项
	1
	含鱼苗苗种选择与投放、补投饵料、病害防治等

	九
	其他管养维护
	项
	1
	包括各类机电、金属结构设备配件更换，启闭机及闸门安全检测，照明设施维护，标志标牌、界碑维护，防汛物资维修养护（含补充），巡逻车船维修养护，通讯设施设备维修维护及更新等内容。



附表 1-3    立新水库工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	工程巡视检查
	
	
	

	1
	大坝经常检查
	㎡
	31328.43
	主坝迎水坝坡面6062.08㎡，主坝背水坝坡12969.10㎡，1#副坝迎水坝坡面2164.46㎡，1#副坝背水坝坡面4448.41㎡，2#副坝迎水坝坡面998.24㎡，3#副坝迎水坝坡面213.79㎡，3#副坝迎水坡坡脚干砌石平台2588㎡ ，3#副坝背水坝坡面1884.35㎡。

	2
	大坝年度检查及特别检查
	㎡
	31328.43
	

	3
	路面经常检查
	㎡
	9598
	（1）主坝坝顶路面4480㎡，1#副坝坝顶路面1890㎡，2#副坝坝顶路面1590㎡，3#副坝坝顶路面600㎡，3#副坝二级巡查路面638㎡，溢洪道进口及泄流段400㎡;
（2）检查部位：路面及道路周边建（构）筑物、设施。

	4
	路面年度检查及特别检查
	㎡
	9598
	

	5
	输水涵检查
	座
	2
	（1）检查部位：主板输水涵、1#副坝输水涵；
（2）规格：主坝输水涵管（钢筋砼内衬钢管φ800）长85m（含蝶阀至出水口10m)、1#副坝输水涵管（砼方涵 1.1m*1.1m）长55m。

	6
	输水涵年度检查及特别检查
	座
	2
	

	7
	溢洪道经常检查
	座
	1
	

	8
	溢洪道年度检查及特别检查
	座
	1
	

	二
	工程观测
	
	
	

	1
	渗流监测
	点次
	1444
	（1）29个渗压监测点，1个渗流量监测点，合计30个渗流监测点，监测频次：4次/月，人工观测；
（2）渗压自动化监测，30个点，渗压计自动观测，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	2
	雨情监测
	点次
	365
	1个监测点，监测频次：1次/日，监测指标：降雨量、水位；人工观测

	3
	变形监测
	点次
	4
	变形自动化监测，23个点，1次/日，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	三
	金属结构及附属设施养护
	
	
	

	（一）
	配套生产管理用房管理养护
	
	
	

	1
	管理用房维护
	㎡
	136
	管养房建筑面积45㎡、三防仓库30㎡、工具房18㎡、两个应急服务站18*2㎡、湖心岛安保岗亭4㎡、主坝坝尾安保岗亭3㎡

	2
	设备用房维护
	㎡
	197.49
	水位站启闭机房10.73㎡、主坝启闭机房6.76㎡、1#副坝取水塔180㎡

	（二）
	工艺设备维护
	
	
	

	1
	闸门维护
	扇
	3
	主坝闸门1扇，1#副坝潜孔式平面定轮钢闸门2扇

	2
	卷扬式启闭机维护
	套
	3
	1号副坝2个启闭机、主坝1个启闭机，启闭机为固定式卷扬，规格:QPG-1×250KN-10m

	3
	电动蝶阀维护
	台
	1
	主坝涵管，DN600，PN1.0MPa，手电一体

	4
	电动葫芦维护
	台
	1
	拦污栅电动葫芦型号:MD 1×50KN-10m

	5
	潜水泵维护
	台
	1
	功率11kW

	（三）
	电气设备维护
	
	
	

	1
	高压开关柜维护
	台
	1
	

	2
	高压控制柜维护
	台
	1
	

	3
	低压出线柜维护
	台
	1
	

	4
	低压配电柜维护
	台
	1
	箱式变电柜中的低压配电柜、取水塔启闭机电源柜，主坝启闭机电源柜、集装箱办公室各1台

	5
	低压控制柜维护
	台
	2
	取水塔启闭机控制柜 （PLC控制柜经光纤将信号远程中控上位机系统） ，控制柜面板上含：人机界面（触摸屏）

	6
	照明配电箱维护
	台
	4
	办公楼和宿舍楼背后，大坝照明配电箱，取水塔照明柜、集装箱办公室

	7
	变压器维护
	台
	1
	100kVA

	8
	发电机维护
	kW
	110
	柴油发电机组 100kW，125KVA，移动发电机10KW

	（五）
	附属设施设备维护
	
	
	

	1
	防汛码头木栈道维护
	m2
	30
	浮筒+实木地板(除锈刷漆)

	2
	围网维护
	m2
	250.2
	环库区铁质围网（4197+3258+1023+1190+229+21+90）*2.5m，维修面积按围网总面积的1%考虑

	3
	护栏维护
	m
	288
	不锈钢护栏200*1.2m，取水塔护栏80*1.2m，大门4.8㎡、 楼梯8*0.8m，护栏楼梯面积50㎡。

	（六）
	监控、监测设备维护
	
	
	

	1
	监控设备维护
	
	
	

	1.1
	摄像机维护
	台
	13
	重点区域摄像头4台、大坝摄像头3台、高清网络球型摄像1台、球机（4G）3台、枪机（4G）2台

	1.2
	监控显示大屏（含水雨情显示屏）
	台
	3
	

	1.3
	监控无线网络服务及内存卡
	套
	13
	无线网络套餐，储存卡

	1.4
	交换机维护
	台
	2
	政务外网接入交换机；8 口百兆以太网+1 口百兆以太网；支持 P0E 供电

	1.5
	机柜维护
	台
	1
	含硬盘录像机

	1.6
	信息化集成系统及机房
	套
	1
	液晶显示器、主机、MCU等

	8
	中控室上位机控制系统
	套
	1
	包含上位机电脑、上位机系统、上位机软件、光纤交换机等，上位机系统可远程监控及控制现场PLC柜

	9
	消防专用电源监控柜
	套
	1
	安装取水塔启闭机控制室，包含不间断电源、消防监控柜

	2
	监测设备维护
	
	
	

	2.1
	超声波液位计维护
	台
	3
	规格：量程0～20m，输出信号4～20mA；精度0.25，配套显示仪表，

	3
	大坝安全监测设施（自动化设备）
	项
	
	

	3.1
	北斗GNSS 监测一体机
	套
	23
	监测精度：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直精度：±5mm+0.5ppm RMS；工作模式：四星八频以上，支持北斗三代新频点，支持本机前端静态解算；通讯方式：内置4G 全网通、LoRa、WIFI、RJ45 通讯、RS485/232 通讯模块
数据存储：本机支持存储2 年或以上的原始数据；应急供电：内置10000mAh 锂电池，以满足异常断电时应急供电需求
接入功能：可接入Modbus 协议传感器,为渗流/雨量等传感器供电供

	3.2
	大坝渗压计监测设施
	套
	29
	测量范围:0～50m，可选；分辨率：0.05%F.S；拟合精度：0.1%F.S/0.5%F.S；
测温范围；-40～+80℃；灵敏度：±0.1℃；
耐水压：测量范围 1.2 倍；支持RS485 数据输出

	3.3
	渗流量监测设施
	套
	1
	磁致式量水堰计，RS485 输出，量程0-600mm

	（七）
	避雷设施维护
	
	
	

	1
	防雷接地装置检查与维修
	系统
	6
	包含管养房、启闭机房、三防仓库、应急服务站、取水塔、安保岗亭。

	2
	避雷设施检测
	套
	6
	每年由第三方专业单位对避雷设施进行检测，出具检测报告

	（八）
	电气设备预防性试验
	项
	
	

	1
	高压开关合闸直流电阻试验
	系统
	2
	

	2
	高压开关耐压试验
	系统
	2
	

	3
	变压器系统耐压试验
	台
	1
	

	4
	变压器接地电阻试验
	系统
	1
	

	5
	变压器变压比例试验
	系统
	1
	

	6
	变压器直流电阻试验
	套
	1
	

	7
	变压器铁芯接地试验
	套
	1
	

	8
	穿心螺杆的接地电阻试验
	套
	1
	

	（九）
	年度检修维护
	
	
	

	1
	工艺设备年度检修维护
	项
	1
	

	2
	电气设备年度检修维护
	项
	1
	

	四
	绿化养护
	
	
	

	1
	绿化养护（一级）
	㎡
	19521.86
	（1）绿化养护等级：一级；
（2）绿化养护范围：主坝背水坝坡12969.10㎡、1#副坝背水坝坡面4448.41㎡，3#副坝背水坝坡面1884.35㎡、应急服务站周边绿化220㎡。

	五
	水库保洁
	
	
	

	1
	陆域保洁
	㎡
	1000
	（1）保洁等级：一级；
（2）陆域保洁范围：3#副坝坝顶路面600㎡，溢洪道进口及泄流段400㎡。

	2
	水域保洁
	㎡
	24051.29 
	（1）水面保洁等级：一级；
（2）根据《水库管养规范》（DB4403/T 347—2023），保洁面积以水库正常蓄水位水面线岸线周长作为计算长度，以岸线沿库区内2 m～4 m作为计算宽度。本次测算取3m作为计算宽度。溢洪道消力池段长40*宽5米，约200平方。

	六
	有害动植物防治
	
	
	

	1
	蚁情勘察
	㎡
	52109.86
	主坝背水坝坡12969.10㎡，主坝坝后50米范围28000㎡，1#副坝背水坝坡面4448.41㎡，3#副坝迎水坡坡脚干砌石平台绿化2588㎡ ，3#副坝背水坝坡面1884.35㎡；管理房周边2000㎡，应急服务站周边220㎡；

	2
	白蚁防治
	㎡
	10421.97 
	（1）白蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）主坝背水坝坡12969.10㎡，主坝坝后50米范围28000㎡，1#副坝背水坝坡面4448.41㎡，3#副坝迎水坡坡脚干砌石平台绿化2588㎡ ，3#副坝背水坝坡面1884.35㎡；管理房周边2000㎡，应急服务站周边220㎡；
（3）近5年内已做过白蚁防治的项目，消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	3
	红火蚁防治
	㎡
	10421.97 
	（1）红火蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）主坝背水坝坡12969.10㎡，主坝坝后50米范围28000㎡，1#副坝背水坝坡面4448.41㎡，3#副坝迎水坡坡脚干砌石平台绿化2588㎡ ，3#副坝背水坝坡面1884.35㎡；管理房周边2000㎡，应急服务站周边220㎡；
（3）消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	4
	其它动物危害防治（含“四害”消杀、红火蚁防治）
	m2
	10421.97 
	（1）其他动植物危害防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）近5年内已做过消杀的项目，消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	5
	水面外来物种入侵
	m2
	112080.00 
	（1）防治区域：水库水面及以下；
（2）近5年内已做过消杀的项目，水面面积按面积的10%计算。

	6
	薇甘菊防治
	m2
	40616.03 
	（1）按管理红线面积1355000㎡，减去水面面积1120800㎡，减去绿化面积19521.86㎡，减去道路面积9598㎡，减去管养房面积2000㎡；
（2）近5年内已做过防治的项目，防治面积按需防治总面积的20%计算。

	七
	水质检测
	
	
	

	1
	水库水质检测
	次
	36
	每次共取3个样品，检测指标为氨氮、总磷、色度、浊度、透明度，检测频次为1次/月（12次/年）

	八
	水库鱼苗投放
	项
	1
	含鱼苗苗种选择与投放、补投饵料、病害防治等

	九
	其他管养维护
	项
	1
	包括各类机电、金属结构设备配件更换，启闭机及闸门安全检测，照明设施维护，标志标牌、界碑维护，防汛物资维修养护（含补充），巡逻车船维修养护，通讯设施设备维修维护及更新等内容。




附表 1-4    七沥水库工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	工程巡视检查
	
	
	

	1
	大坝经常检查
	㎡
	10391
	主坝迎水坝坡面2341㎡，主坝背水坝坡面8050㎡

	2
	大坝年度检查及特别检查
	㎡
	10391
	

	3
	路面经常检查
	㎡
	1225.53
	（1）主坝坝顶路面969.53㎡，副坝坝顶路面256㎡;
（2）检查部位：路面及道路周边建（构）筑物、设施。

	4
	路面年度检查及特别检查
	㎡
	1225.53
	

	5
	输水涵经常检查
	座
	1
	（1）检查部位：输水涵洞；
（2）规格：2m*2m。

	6
	输水涵年度检查及特别检查
	座
	1
	

	7
	溢洪道经常检查
	座
	1
	

	8
	溢洪道年度检查及特别检查
	座
	1
	

	二
	工程观测
	
	
	

	1
	渗流监测
	点次
	628
	（1）12个渗压监测点，1个渗流量监测点，合计13个渗流监测点；监测频次：4次/月；人工观测；
（2）渗压自动化监测，13个点，渗压计自动观测，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	2
	雨情监测
	点次
	365
	1个监测点，监测频次：1次/日，监测指标：降雨量、水位；人工观测

	3
	变形监测
	点次
	4
	13个监测点，监测频次：1次/日，GNSS设备，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	三
	金属结构及附属设施养护
	
	
	

	（一）
	配套生产管理用房管理养护
	
	
	

	1
	管理用房维护
	㎡
	240.74
	管养房2层，包括三防物资仓库、工具房230.74㎡；水文监测室面积10㎡。

	2
	设备用房维护
	㎡
	85
	启闭机房两层，第一层约25㎡，第二层约45㎡；坝下蝶阀室面积15㎡

	（二）
	工艺设备维护
	
	
	

	1
	闸门维护
	扇
	2
	输水隧洞闸门2扇

	2
	卷扬启闭机维护
	套
	2
	工作闸和检修闸门各1套

	3
	电动葫芦维护
	台
	1
	拦污栅电动葫芦型号:MD 1×50KN-10m

	4
	潜水泵维护
	台
	1
	功率11kW

	（三）
	电气设备维护
	
	
	

	1
	低压配电柜维护
	台
	3
	电源柜（二级配电箱柜），取水塔启闭机电源柜、大坝电源柜、办公楼电源柜

	2
	低压控制柜维护
	台
	2
	取水塔启闭机控制柜 （PLC控制柜经光纤将信号远程中控上位机系统），控制柜面板上含：人机界面（触摸屏）

	3
	照明配电箱维护
	台
	3
	办公楼和宿舍楼背后，大坝照明配电箱，取水塔照明柜

	4
	变压器维护
	台
	2
	100kVA

	5
	发电机维护
	kW
	100
	柴油发电机组，100kW，0.4kV

	（四）
	附属设施维护
	
	
	

	1
	防汛码头木栈道维护
	㎡
	40
	浮筒+塑木地板(除锈刷漆)

	2
	围网维护
	㎡
	88.3
	环库区铁质围网3532*2.5，维修面积按围网总面积的1%考虑

	3
	护栏维护
	m
	212
	取水塔护栏（57+57+20）*1.2=160.8㎡，码头8.5*2*1.2=20.4㎡、 溢洪道护栏（25.5*2+10）*1.2=73.2㎡。

	（五）
	监控、监测设备维护
	
	
	

	1
	监控设备维护
	项
	
	

	1.1
	摄像机维护
	台
	6
	400万像素数字变倍球机4个、枪机2个

	1.2
	交换机维护
	台
	1
	

	1.3
	机柜维护
	台
	1
	含硬盘录像机

	1.4
	信息化集成系统及机房
	套
	1
	液晶显示器、主机、MCU等

	2
	监测设备维护
	项
	
	

	2.1
	超声波液位计维护
	台
	2
	取水塔PLC控制监控液位 ，2台投入式液位计

	2.2
	中控室上位机控制系统
	套
	1
	包含上位机电脑、上位机系统、上位机软件、光纤交换机等，上位机系统可远程监控及控制现场PLC柜

	2.3
	消防专用电源监控柜
	套
	1
	安装取水塔启闭机控制室，包含不间断电源、消防监控柜

	（六）
	避雷设施维护
	
	
	

	1
	防雷接地装置检查与维修
	系统
	5
	包含管养房、启闭机房、三防物资仓库、工具房、坝下蝶阀室、水文监测室。

	2
	避雷设施检测
	套
	5
	每年由第三方专业单位对避雷设施进行检测，出具检测报告

	（七）
	电气设备预防性试验
	项
	
	

	1
	高压开关合闸直流电阻试验
	系统
	2
	

	2
	高压开关耐压试验
	系统
	2
	

	3
	变压器系统耐压试验
	台
	2
	

	4
	变压器接地电阻试验
	系统
	2
	

	5
	变压器变压比例试验
	系统
	2
	

	6
	变压器直流电阻试验
	套
	2
	

	7
	变压器铁芯接地试验
	套
	2
	

	8
	穿心螺杆的接地电阻试验
	套
	2
	

	（八）
	年度检修维护
	
	
	

	1
	工艺设备年度检修维护
	项
	1
	

	2
	电气设备年度检修维护
	项
	1
	

	四
	绿化养护
	
	
	

	1
	绿化养护（三级）
	㎡
	7946
	（1）绿化养护等级：三级；
（2）绿化养护范围：主坝背水坝坡草皮面积约7696㎡、溢洪道入口处草皮面积约250㎡。

	五
	水库保洁
	
	
	

	1
	陆域保洁
	㎡
	1574
	（1）保洁等级：三级；
（2）陆域保洁范围：坝顶路面面积1124㎡、管养房大院约100㎡、溢洪道面积约350㎡。

	2
	水域保洁
	㎡
	13537 
	根据《水库管养规范》（DB4403/T 347—2023），保洁面积以水库正常蓄水位水面线岸线周长作为计算长度，以岸线沿库区内2 m～4 m作为计算宽度。本次测算取3m作为计算宽度，面积为13516.8㎡；消力池面积约20㎡

	六
	有害动植物防治
	
	
	

	1
	蚁情勘察
	㎡
	147116.68
	按管理红线面积458870.68㎡，减去水面面积310400㎡，减去道路面积1124㎡，减去管养用房面积230㎡

	1
	白蚁防治
	㎡
	5491.43 
	（1）白蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）主坝迎水坝坡面2341㎡，主坝背水坝坡面8050㎡，副坝迎水坝坡面45.6㎡，副坝背水坝坡面135.3㎡；主坝坝顶路面969.53㎡，副坝坝顶路面135㎡，一共11676.43㎡，管养房面积230.74，溢洪道面积510㎡。总共12417.17㎡。
蚁源区面积：主坝坝脚线外217.8*50=10890㎡，溢洪道边线外延50米：58*50=2900㎡，副坝坝脚外延50米：45*50=2250㎡，共计15040㎡。
（3）近5年内已做过白蚁防治的项目，消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	2
	红火蚁防治
	㎡
	5491.43 
	（1）红火蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	3
	其它动物危害防治（含“四害”消杀、红火蚁防治）
	m2
	5491.43 
	其它动物危害防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域。

	4
	水面外来物种入侵
	m2
	31040 
	（1）防治区域：水库水面及以下；
（2）近5年内已做过消杀的项目，水面面积按面积的10%计算。

	5
	薇甘菊防治
	m2
	27834.14 
	（1）按管理红线面积458870.68㎡，减去水面面积310400㎡，减去道路面积1124㎡，减去管养用房面积230㎡，减去绿化面积7946㎡；近5年内已做过防治的项目，防治面积按需防治总面积的20%计算。
（2）近5年内已做过防治的项目，防治面积按需防治总面积的20%计算。

	七
	水质检测
	
	
	

	1
	水库水质检测
	次
	36
	每次共取3个样品，检测指标为氨氮、总磷、色度、浊度、透明度，检测频次为1次/月（12次/年）

	2
	农田灌溉水质检测
	次
	12
	取水口取1个样品，检测指标为pH值、水温、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氯化物(以Cl-计)、硫化物(以S2-计)、全盐量、总铅、总镉、铬(六价)、总汞、总砷、粪大肠菌群数、蛔虫卵数(16个指标)，检测频次为1次/月（12次/年）

	八
	水库鱼苗投放
	项
	1
	含鱼苗苗种选择与投放、补投饵料、病害防治等

	九
	其他管养维护
	项
	1
	包括各类机电、金属结构设备配件更换，启闭机及闸门安全检测，照明设施维护，标志标牌、界碑维护，防汛物资维修养护（含补充），巡逻车船维修养护，通讯设施设备维修维护及更新等内容。




附表 1-5   屋山水库工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	工程巡视检查
	
	
	

	1
	大坝经常检查
	㎡
	20432.7
	主坝迎水坝坡面5336.1㎡，主坝背水坝坡面12267.3㎡；副坝迎水坝坡面2121.3㎡，副坝背水坝坡面708㎡。

	2
	大坝年度检查及特别检查
	㎡
	20432.7
	

	3
	路面经常检查
	㎡
	2878
	（1）主坝坝顶路面2120㎡，副坝坝顶路面758㎡;
（2）检查部位：路面及道路周边建（构）筑物、设施。

	4
	路面年度检查及特别检查
	㎡
	2878
	

	5
	输水涵经常检查
	座
	1
	（1）检查部位：输水涵洞；
（2）规格：2m*2m。

	6
	输水涵年度检查及特别检查
	座
	1
	

	7
	溢洪道经常检查
	座
	1
	

	8
	溢洪道年度检查及特别检查
	座
	1
	

	二
	工程观测
	
	
	

	1
	渗流监测
	点次
	1012
	（1）20个渗压监测点，1个渗流量监测点，合计21个渗流监测点；监测频次：4次/月；人工观测；
（2）渗压自动化监测，20个点，1次/日，渗压计自动观测，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	2
	雨情监测
	点次
	365
	1个监测点，监测频次：1次/日，监测指标：降雨量、水位；人工观测

	3
	变形监测
	点次
	4
	26个监测点，监测频次：1次/日，GNSS设备，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	三
	金属结构及附属设施养护
	
	
	

	（一）
	配套生产管理用房管理养护
	
	
	

	1
	管理用房维护
	㎡
	314
	管养房3层，包括三防物资仓库、工具房）304㎡；水文监测室10㎡

	2
	设备用房维护
	㎡
	150
	启闭机房两层，第一层约70㎡，第二层约56㎡；配电房24㎡

	（二）
	工艺设备维护
	
	
	

	1
	闸门维护
	扇
	2
	1个工作闸门、1个检修闸门，潜孔式平面定轮钢闸门，孔口净高1.5m；潜孔式平面定轮钢闸门，2.0m×2.2m

	2
	卷扬式启闭机维护
	套
	2
	固定式卷扬启闭机，规格:QPG-1×250KN-10m

	3
	电动葫芦维护
	台
	1
	名称:拦污栅电动葫芦，型号:MD 1×50KN-10m

	4
	潜水泵维护
	台
	1
	功率11kW

	（三）
	电气设备维护
	
	
	

	1
	低压配电柜维护
	台
	3
	电源柜（二级配电箱柜），取水塔启闭机电源柜、大坝电源柜、办公楼楼梯间

	2
	低压控制柜维护
	台
	3
	办公楼后配电房1台；取水塔启闭机控制柜 （PLC控制柜经光纤将信号远程中控上位机系统），控制柜面板上含：人机界面（触摸屏）

	3
	照明配电箱维护
	台
	3
	办公楼照明箱，大坝照明配电箱，取水塔照明柜

	4
	变压器维护
	台
	1
	100KVA 油式变压器

	5
	发电机维护
	kW
	80
	柴油发电机组，80kW，100kVA

	（四）
	附属设施维护
	
	
	

	1
	防汛码头木栈道维护
	㎡
	45
	浮筒+实木地板(除锈刷漆)

	2
	围网维护
	㎡
	114.43 
	环库区铁质围网4577*2.5m，维修面积按围网总面积的1%考虑

	3
	护栏维护
	m
	430
	主坝护栏400*1.2m，取水塔护栏20*1.2m，便桥10*1.2m。

	（五）
	监控、监测设备维护
	
	
	

	1
	监控设备维护
	项
	
	

	1.1
	摄像机维护
	台
	6
	400万像素数字变倍球机3个、枪机3个

	1.2
	交换机维护
	台
	1
	

	1.3
	机柜维护
	台
	1
	含硬盘录像机

	1.4
	信息化集成系统及机房
	套
	1
	液晶显示器、主机、MCU等

	2
	监测设备维护
	项
	
	

	2.1
	超声波液位计维护
	台
	2
	取水塔PLC控制监控液位 ，2台投入式液位计

	2.2
	中控室上位机控制系统
	套
	1
	包含上位机电脑、上位机系统、上位机软件、光纤交换机等；上位机系统可远程监控及控制现场PLC柜

	2.3
	消防专用电源监控柜
	套
	1
	取水塔启闭机控制室，不间断电源、消防监控柜

	（六）
	避雷设施维护
	
	
	

	1
	防雷接地装置检查与维修
	系统
	4
	包含管养房、水文监测室、启闭机房、配电房。

	2
	避雷设施检测
	套
	4
	每年由第三方专业单位对避雷设施进行检测，出具检测报告

	（七）
	电气设备预防性试验
	项
	
	

	1
	高压开关合闸直流电阻试验
	系统
	1
	

	2
	高压开关耐压试验
	系统
	1
	

	3
	变压器系统耐压试验
	台
	1
	

	4
	变压器接地电阻试验
	系统
	1
	

	5
	变压器变压比例试验
	系统
	1
	

	6
	变压器直流电阻试验
	套
	1
	

	7
	变压器铁芯接地试验
	套
	1
	

	8
	穿心螺杆的接地电阻试验
	套
	1
	

	（八）
	年度检修维护
	
	
	

	1
	工艺设备年度检修维护
	项
	1
	

	2
	电气设备年度检修维护
	项
	1
	

	四
	绿化养护
	
	
	

	1
	绿化养护（三级）
	㎡
	11267.3
	（1）绿化养护等级：三级；
（2）绿化养护范围：主坝背水坝坡面草皮10867.3㎡、启闭机房周边草皮100㎡，码头道路周边的绿植300㎡。

	五
	水库保洁
	
	
	

	1
	陆域保洁
	㎡
	4256
	（1）保洁等级：三级；
（2）陆域保洁范围：主坝坝顶路面2120㎡，副坝坝顶路面758㎡，副坝背水坡面708㎡，管养房大院350㎡、溢洪道200㎡、码头道路120㎡。

	2
	水域保洁
	㎡
	16852.8
	根据《水库管养规范》（DB4403/T 347—2023），保洁面积以水库正常蓄水位水面线岸线周长作为计算长度，以岸线沿库区内2 m～4 m作为计算宽度。本次测算取3m作为计算宽度。

	六
	有害动植物防治
	
	
	

	1
	蚁情勘察
	㎡
	266394.46
	按管理红线面积872322.46㎡，减去水面面积602700㎡，减去道路面积2878㎡，减去管养用房面积256㎡

	2
	白蚁防治
	㎡
	11450.14 
	（1）白蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）主坝迎水坝坡面5336.1㎡，主坝背水坝坡面12267.3㎡，副坝迎水坝坡面2121.3㎡，副坝背水坝坡面708㎡；主坝坝顶路面2120㎡，副坝坝顶路面758㎡，小计23310.7㎡;蚁源区，主坝坝脚线50米范围：441.8*50=22090㎡，副坝坝脚线50米范围177*50=8850㎡，溢洪道边3000㎡，小计33940㎡。
（3）近5年内已做过白蚁防治的项目，消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	3
	红火蚁防治
	㎡
	11450.14 
	（1）红火蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	4
	其它动物危害防治（含“四害”消杀、红火蚁防治）
	m2
	11450.14 
	其它动物危害防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域。

	5
	水面外来物种入侵
	m2
	60270 
	（1）防治区域：水库水面及以下；
（2）近5年内已做过消杀的项目，水面面积按面积的10%计算。

	6
	薇甘菊防治
	m2
	51025.43 
	（1）按管理红线面积872322.46㎡，减去水面面积602700㎡，减去道路面积2878㎡，减去管养用房面积256㎡，减去绿化面积11267.3㎡；近5年内已做过防治的项目，防治面积按需防治总面积的20%计算。
（2）近5年内已做过防治的项目，防治面积按需防治总面积的20%计算。

	七
	水质检测
	
	
	

	1
	水库水质检测
	次
	36
	每次共取3个样品，检测指标为氨氮、总磷、色度、浊度、透明度，检测频次为1次/月（12次/年）

	2
	农田灌溉水质检测
	次
	12
	取水口取1个样品，检测指标为pH值、水温、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氯化物(以Cl-计)、硫化物(以S2-计)、全盐量、总铅、总镉、铬(六价)、总汞、总砷、粪大肠菌群数、蛔虫卵数(16个指标)，检测频次为1次/月（12次/年）

	八
	水库鱼苗投放
	项
	1
	含鱼苗苗种选择与投放、补投饵料、病害防治等

	九
	其他管养维护
	项
	1
	包括各类机电、金属结构设备配件更换，启闭机及闸门安全检测，照明设施维护，标志标牌、界碑维护，防汛物资维修养护（含补充），巡逻车船维修养护，通讯设施设备维修维护及更新等内容。




附表 1-6    老虎坑水库工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	工程巡视检查
	
	
	

	1
	大坝经常检查
	㎡
	9063.09
	主坝迎水坝坡面2395.30㎡，主坝背水坝坡面6667.79㎡。

	2
	大坝年度检查及特别检查
	㎡
	9063.09
	

	3
	路面经常检查
	㎡
	1475
	（1）坝顶路面1475㎡;
（2）检查部位：路面及道路周边建（构）筑物、设施。

	4
	路面年度检查及特别检查
	㎡
	1475
	

	5
	输水涵经常检查
	座
	1
	（1）检查部位：输水涵管；
（2）规格：3号输水涵为圆形钢筋混凝土涵管，DN800，长123m。

	6
	输水涵年度检查及特别检查
	座
	1
	

	7
	溢洪道经常检查
	座
	1
	

	8
	溢洪道年度检查及特别检查
	座
	1
	

	二
	工程观测
	
	
	

	1
	渗流监测
	点次
	484
	（1）9个渗压监测点，1个渗流量监测点，合计10个渗流监测点；监测频次：4次/月；人工观测；
（2）渗压自动化监测，10个点，1次/日，渗压计自动观测，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	2
	雨情监测
	点次
	365
	1个监测点，监测频次：1次/日，监测指标：降雨量、水位；人工观测

	3
	变形监测
	点次
	4
	17个监测点，监测频次：1次/日，GNSS设备，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	三
	金属结构及附属设施养护
	
	
	

	（一）
	配套生产管理用房管理养护
	
	
	

	1
	管理用房维护
	㎡
	138
	水文观测房10㎡，办公室27㎡，防汛仓库50㎡，工具房33㎡，安保岗亭18㎡

	2
	设备用房维护
	㎡
	204
	启闭机房204㎡

	（二）
	工艺设备维护
	
	
	

	1
	闸门维护
	扇
	2
	潜孔式平面定轮钢闸门，2.0m×2.2m

	2
	卷扬式启闭机维护
	套
	2
	固定式卷扬启闭机，QPG-1×250KN-10m

	3
	电动葫芦维护
	台
	1
	拦污栅电动葫芦，MD 1×50KN-10m

	4
	潜水泵维护
	台
	1
	功率7.5kW

	（三）
	电气设备维护
	
	
	

	1
	低压配电柜维护
	台
	2
	电源柜（二级配电箱柜），取水塔启闭机电源柜、大坝电源柜

	2
	低压控制柜维护
	台
	2
	PLC控制柜，取水塔启闭机控制柜 ，控制柜面板上含：人机界面（触摸屏）

	3
	照明配电箱维护
	台
	3
	仓库，大坝照明配电箱，取水塔照明柜

	4
	发电机维护
	kW
	100
	100KW，125KVA

	（五）
	附属设施维护
	
	
	

	1
	防汛码头木栈道维护
	㎡
	30
	浮筒

	2
	围网维护
	㎡
	0.12
	取水塔大门 长 6、高 2 米，维修面积按围网总面积的1%考虑

	3
	护栏维护
	m
	829.78
	（1）1m高护栏：取水塔一楼护栏长40.68m、取水塔二楼护栏长52m(铁艺栏杆)，取水塔楼梯护栏长25.5m(铁艺栏杆)；
（2）1.2m高护栏：大坝护栏长22m、码头阶梯护栏长26.7m、水尺阶梯护栏长18 m、水文室便道护栏长48.4 m、不锈钢护栏|输水涵进口右侧护栏长42.7m、输水涵进口左侧护栏长88m、取水塔便桥两侧护栏长25.2m、闸门护栏长24.6m、溢洪道进口护栏长37m、溢洪道便道长363m；
（3）1.4m高护栏：发电机护栏长16m。

	（六）
	监控、监测设备维护
	
	
	

	1
	监控设备维护
	项
	
	

	1.1
	摄像机维护
	台
	3
	400 万像素黑光系列 8 寸混合，补光网络高清高速智能球机

	1.2
	交换机维护
	台
	1
	

	1.3
	机柜维护
	台
	1
	含硬盘录像机

	1.4
	信息化集成系统及机房
	套
	1
	液晶显示器、主机、MCU等

	1.5
	消防专用电源监控柜
	套
	1
	安装取水塔启闭机控制室

	2
	监测设备维护
	项
	
	（规格型号）

	2.1
	超声波液位计维护
	台
	4
	量程0～20m，输出信号4～20mA；精度0.25，

	2.2
	水质监测设备维护
	套
	
	

	2.3
	量水堰计
	套
	1
	磁致式量水堰计，RS485 输出，量程0-600mm

	2.4
	北斗GNSS 监测一体机
	套
	10
	监测精度：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直精度：±5mm+0.5ppm RMS；工作模式：四星八频以上，支持北斗三代新频点，支持本机前端静态解算；通讯方式：内置4G 全网通、LoRa、WIFI、RJ45 通讯、RS485/232 通讯模块数据存储：本机支持存储2 年或以上的原始

	2.5
	渗压计
	套
	9
	测量范围:0～50m，可选；分辨率：0.05%F.S；拟合精度：0.1%F.S/0.5%F.S；测温范围；-40～+80℃；灵敏度：±0.1℃；耐水压：测量范围 1.2 倍；支持RS485 数据输出

	2.6
	渗流量计
	套
	1
	大坝坝后导渗沟

	（七）
	避雷设施维护
	
	
	

	1
	防雷接地装置检查与维修
	系统
	5
	（1）包含办公室、启闭机房、水文观测房、防汛仓库、工具房等。

	2
	避雷设施检测
	套
	5
	每年由第三方专业单位对避雷设施进行检测，出具检测报告

	（九）
	年度检修维护
	
	
	

	1
	工艺设备年度检修维护
	项
	1
	

	2
	电气设备年度检修维护
	项
	1
	

	四
	绿化养护
	
	
	

	1
	绿化养护（三级）
	㎡
	8167.79
	（1）绿化养护等级：三级；
（2）绿化养护范围：主坝背水坝坡草皮6667.79㎡；取水塔周边绿化1500㎡。

	五
	水库保洁
	
	
	

	1
	陆域保洁
	㎡
	1475
	（1）保洁等级：三级；
（2）陆域保洁范围：坝顶路面、溢洪道。

	2
	水域保洁
	㎡
	7845.00 
	根据《水库管养规范》（DB4403/T 347—2023），保洁面积以水库正常蓄水位水面线岸线周长作为计算长度，以岸线沿库区内2 m～4 m作为计算宽度。本次测算取3m作为计算宽度。

	六
	有害动植物防治
	
	
	

	1
	蚁情勘察
	㎡
	36384.51
	按管理红线面积153017.45平方，减去水面面积85050.35平方，减去湿地面积15991.46平方，减去溢洪道面积4087.89平方，减去道路面积3082.10平方，减去坝下环境园设施用地8421.14平方

	1
	白蚁防治
	㎡
	2107.62 
	（1）白蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）主坝迎水坝坡面2395.30㎡，主坝背水坝坡面6667.79㎡，主坝坝顶路面1475㎡;
（3）近5年内已做过白蚁防治的项目，消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	2
	红火蚁防治
	㎡
	2107.62 
	（1）红火蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	3
	其它动物危害防治（含“四害”消杀、红火蚁防治）
	m2
	2107.62 
	（1）其他动植物危害防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）近5年内已做过消杀的项目，消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	4
	水面外来物种入侵
	m2
	8505.04 
	（1）防治区域：水库水面及以下；
（2）近5年内已做过消杀的项目，水面面积按面积的10%计算。

	5
	薇甘菊防治
	m2
	5643.34 
	（1）按管理红线面积153017.45平方，减去水面面积85050.35平方，减去湿地面积15991.46平方，减去溢洪道面积4087.89平方，减去道路面积3082.10平方，减去坝下环境园设施用地8421.14平方，减去绿化面积8167.79平方
（2）近5年内已做过防治的项目，防治面积按需防治总面积的20%计算。

	七
	水质检测
	
	
	

	1
	水库水质检测
	次
	36
	每次共取3个样品，检测指标为氨氮、总磷、色度、浊度、透明度，检测频次为1次/月（12次/年）

	2
	农田灌溉水质检测
	次
	12
	取水口取1个样品，检测指标为pH值、水温、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氯化物(以Cl-计)、硫化物(以S2-计)、全盐量、总铅、总镉、铬(六价)、总汞、总砷、粪大肠菌群数、蛔虫卵数(16个指标)，检测频次为1次/月（12次/年）

	八
	水库鱼苗投放
	项
	1
	含鱼苗苗种选择与投放、补投饵料、病害防治等

	九
	其他管养维护
	项
	1
	（1）包括各类机电、金属结构设备配件更换，启闭机及闸门安全检测，照明设施维护，标志标牌、界碑维护，防汛物资维修养护（含补充），巡逻车船维修养护，通讯设施设备维修维护及更新等内容。




附表 1-7    九龙坑水库工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	工程巡视检查
	
	
	

	1
	大坝经常检查
	㎡
	5005.14
	主坝迎水坝坡面1364.48㎡，主坝背水坝坡面3640.66㎡。

	2
	大坝年度检查及特别检查
	㎡
	5005.14
	

	3
	路面经常检查
	㎡
	15817.26
	（1）沥青路面：主坝坝顶路面452.8㎡，新建上坝路815㎡，取水塔检修道路577㎡，混凝土路面：溢洪道巡查道路、三防仓库巡查道路、管养房周边道路、库区道路共4915.98㎡，防汛道路5096㎡,溢洪道进口及泄流段3960.43㎡
（2）检查部位：路面及道路周边建（构）筑物、设施。

	4
	路面年度检查及特别检查
	㎡
	15817.26
	

	5
	输水隧洞经常检查
	座
	1
	（1）检查部位：输水隧洞；
（2）规格：长178m，2*2m城门洞形。

	6
	输水隧洞年度检查及特别检查
	座
	1
	

	8
	溢洪道经常检查
	座
	1
	

	9
	溢洪道年度检查及特别检查
	座
	1
	

	二
	工程观测
	
	
	

	1
	渗流监测
	点次
	916
	（1）1个渗流量监测点，合计19个渗流监测点；监测频次：4次/月；人工观测；
（2）渗压自动化监测，19个点，1次/日，渗压计自动观测，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	3
	雨情监测
	点次
	365
	1个监测点，监测频次：1次/日，监测指标：降雨量、水位（人工观测）

	4
	变形监测
	点次
	4
	13个监测点（含1个工作基点），监测频次：1次/天（自动化监测），每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	三
	金属结构及附属设施养护
	
	
	

	（一）
	配套生产管理用房管理养护
	
	
	

	1
	管理用房维护
	㎡
	806.23
	水库管养房335.5㎡，三防仓库165.06㎡，水文监测室13.14㎡，安保管理用房231.76㎡，安保岗亭42.77㎡，应急管理站18㎡

	2
	设备用房维护
	㎡
	238.51
	阀门井室9.4m*6m，取水塔2*8.01*5.5m+20*4.7m

	（二）
	工艺设备维护
	
	
	

	1
	闸门维护
	扇
	1
	潜孔式平面定轮钢闸门，材质:Q355B，孔口净高:2.0m，孔口净宽:2.0m

	2
	卷扬式启闭机维护
	套
	1
	检修闸门固定式卷扬启闭机，规格QPG-1×400KN-25m，功率11KW

	3
	电动蝶阀维护
	个
	1
	调流调压阀DN2000，PN1.0MPa，手电一体

	4
	电动蝶阀维护
	个
	1
	电动蝶阀DN600，PN1.0MPa，手电一体

	5
	排气阀维护
	个
	1
	排气阀DN200，PN1.0MPa，手动

	6
	电动葫芦维护
	个
	1
	拦污栅电动葫芦，规格:MD1-1×100KN-15m

	7
	潜水泵维护
	台
	1
	功率11kW

	（三）
	电气设备维护
	
	
	

	1
	低压配电柜维护
	台
	6
	电源柜（二级配电箱柜），仓库，大坝照明，取水塔、办公楼、保安亭路灯、水厂宿舍

	2
	低压控制柜维护
	台
	2
	PLC控制柜，取水塔启闭机控制柜 （PLC控制柜经光纤将信号远程中控上位机系统），控制柜面板上含：人机界面（触摸屏）

	3
	照明配电箱维护
	台
	6
	仓库，大坝照明配电箱，取水塔照明柜、管养房、保安亭路灯、水厂宿舍

	4
	变压器维护
	台
	1
	100KVA油式变压器

	5
	柴油发电机
	kW
	120
	1台100KW，125KVA；1台20KW

	（五）
	附属设施维护
	
	
	

	1
	防汛码头木栈道维护
	m2
	40
	浮筒+塑木地板(除锈刷漆）

	2
	围网维护
	m2
	17.64 
	环库区铁质围网700*2.5m，取水塔（大门2m*4m、楼梯长8m,宽0.8m），维修面积按围网总面积的1%考虑

	3
	护栏维护
	m
	1000
	不锈钢护栏515*1.2m，仿木护栏的246*1.2m，取水塔（护栏20m*1.1m）

	（六）
	监控、监测设备维护
	
	
	

	1
	监控设备维护
	项
	
	

	1.1
	摄像机维护
	台
	28
	200 万像素水尺读取智能球机1台，400 万像素智能球机18台，400万像素太阳能监控球机9套

	1.2
	监控显示大屏（含水雨情显示屏）
	台
	4
	

	1.3
	交换机维护
	台
	1
	

	1.4
	机柜维护
	台
	1
	含硬盘录像机

	1.5
	信息化集成系统及机房
	套
	1
	液晶显示器、主机、MCU等

	7
	消防专用电源监控柜
	套
	1
	取水塔启闭机控制室

	2
	监测设备维护
	项
	
	

	2.1
	超声波液位计维护
	台
	2
	(1)名称:超声波液位计(2)规格:量程0～20m，输出信号4～20mA；精度0.25(3)其他:配套显示仪表、支架、电缆等

	2.2
	雷达式液位流量计
	个
	1
	测量范围:液位 0-20m，流速:0-20m/s:分辨力:1mm测量精度:士2mm;防护等级达到 IP68:雷达频率:60Hz:支持 RS485,RS232,4-20A等有线通讯方式;工作电流:休眠状态<1mA,信号采集<50mA，数据通信<50mA;

	4
	大坝安全监测设施（自动化设备）
	
	
	

	4.1
	北斗GNSS 监测一体机
	套
	13
	监测精度：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直精度：±5mm+0.5ppm RMS；工作模式：四星八频以上，支持北斗三代新
频点，支持本机前端静态解算；通讯方式：内置4G 全网通、LoRa、WIFI、RJ45 通讯、RS485/232 通讯模块
数据存储：本机支持存储2 年或以上的原始数据；应急供电：内置10000mAh 锂电池，以满足异常断电时应急供电需求

	4.2
	大坝渗压计监测设施
	套
	18
	测量范围:0～50m，可选；分辨率：
0.05%F.S；拟合精度：0.1%F.S/0.5%F.S；
测温范围；-40～+80℃；灵敏度：±0.1℃；
耐水压：测量范围 1.2 倍；支持RS485数据输出

	4.3
	渗流量监测设施
	套
	1
	磁致式量水堰计，RS485 输出，量程0-600mm

	（七）
	避雷设施维护
	
	
	

	1
	防雷接地装置检查与维修
	系统
	7
	包含水库管养房、三防仓库、水文监测室、阀门井室、应急管理站、安保管理用房、取水塔等。

	2
	避雷设施检测
	套
	7
	每年由第三方专业单位对避雷设施进行检测，出具检测报告

	（八）
	电气设备预防性试验
	项
	
	

	1
	高压开关合闸直流电阻试验
	系统
	1
	

	2
	高压开关耐压试验
	系统
	1
	

	3
	变压器系统耐压试验
	台
	2
	

	4
	变压器接地电阻试验
	系统
	2
	

	5
	变压器变压比例试验
	系统
	2
	

	6
	变压器直流电阻试验
	套
	2
	

	7
	变压器铁芯接地试验
	套
	2
	

	8
	穿心螺杆的接地电阻试验
	套
	2
	

	（九）
	年度检修维护
	
	
	

	1
	工艺设备年度检修维护
	项
	1
	

	2
	电气设备年度检修维护
	项
	1
	

	四
	绿化养护
	
	
	

	1
	绿化养护（三级）
	㎡
	17040.8
	（1）绿化养护等级：三级；
（2）绿化养护范围：主坝背水坝坡草皮3640.66㎡；溢洪道周边及取水塔周边绿化7176.77㎡，上坝道路周边2548.24㎡ ，坝脚下及三防仓库周边1725.63㎡，进门两侧道路周边1949.5㎡。

	五
	水库保洁
	
	
	

	1
	陆域保洁
	㎡
	10721.21
	（1）保洁等级：三级；
（2）陆域保洁范围：主坝坝顶路面452.8㎡，新建上坝路815㎡，取水塔检修道路577㎡，溢洪道巡查道路、三防仓库巡查道路、管养房周边道路、库区道路共4915.98㎡，溢洪道进口及泄流段3960.43㎡。

	2
	水域保洁
	㎡
	22814.07 
	（1）水面保洁等级：三级；
（2）根据《水库管养规范》（DB4403/T 347—2023），保洁面积以水库正常蓄水位水面线岸线周长作为计算长度，以岸线沿库区内2 m～4 m作为计算宽度。本次测算取3m作为计算宽度。

	六
	有害动植物防治
	
	
	

	1
	蚁情勘察
	㎡
	26360.4
	主坝背水坡3640.66㎡，坝后50米范围4500㎡、溢洪道周边50米区域17175㎡；仓库、设备房、管理房周边1044.74㎡；

	1
	白蚁防治
	㎡
	5544.98 
	（1）白蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）大坝5005.14平方米，坝后50米范围4500平方米，溢洪道两旁50米区域17175平方米，仓库、设备房、管理房周边1044.74平方米；
（3）近5年内已做过白蚁防治的项目，消杀面积按蚁患区面积的20%计算.

	2
	红火蚁防治
	㎡
	5544.98 
	（1）红火蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	3
	其它动物危害防治（含“四害”消杀、红火蚁防治，外来入侵物种防治)
	m2
	5544.98 
	其他动植物危害防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域。

	4
	水面外来物种入侵
	m2
	8755.68
	（1）防治区域：水库水面及以下；
（2）近5年内已做过消杀的项目，水面面积按面积的10%计算。

	5
	薇甘菊防治
	m2
	35001.39
	（1）按管理红线面积460753.55㎡，减去水面面积251843.85㎡，减去绿化面积17040.8㎡，减去道路面积15817.21㎡，减去管养用房面积1044.74㎡；
（2）近5年内已做过防治的项目，防治面积按需防治总面积的20%计算。

	七
	水质检测
	
	
	

	1
	水库水质检测
	次
	36
	每次共取3个样品，检测指标为氨氮、总磷、色度、浊度、透明度，检测频次为1次/月（12次/年）

	八
	水库鱼苗投放
	项
	1
	含鱼苗苗种选择与投放、补投饵料、病害防治等

	九
	其他管养维护
	项
	1
	包括各类机电、金属结构设备配件更换，启闭机及闸门安全检测，照明设施维护，标志标牌、界碑维护，防汛物资维修养护（含补充），巡逻车船维修养护，通讯设施设备维修维护及更新等内容。





附表 1-8    石陂头水库工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	工程巡视检查
	
	
	

	1
	大坝经常检查
	㎡
	9237
	主坝迎水坝坡面3137㎡，主坝背水坝坡面6100㎡。

	2
	大坝年度检查及特别检查
	㎡
	9237
	

	3
	路面经常检查
	㎡
	1485
	（1）坝顶路面550㎡;上坝路935㎡；
（2）检查部位：路面及道路周边建（构）筑物、设施。

	4
	路面年度检查及特别检查
	㎡
	1485
	

	5
	输水隧洞经常检查
	座
	1
	（1）检查部位：输水隧洞；
（2）规格：2.0*2.2m，长206m。

	6
	输水隧洞年度检查及特别检查
	
	1
	

	7
	溢洪道经常检查
	
	1
	

	8
	溢洪道年度检查及特别检查
	座
	1
	

	二
	工程观测
	
	
	

	1
	渗流监测
	点次
	484
	（1）1个渗流监测点，9个渗压监测点，合计10个监测点，监测频次：4次/月，监测指标：渗流量（人工观测）
（2）渗压自动化监测，10个点，1次/日，渗压计自动观测，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	3
	雨情监测
	点次
	365
	1个监测点，监测频次：1次/日，监测指标：降雨量、水位（人工观测）

	4
	变形监测
	点次
	4
	9个监测点；监测频次：1次/天（自动化监测）GNSS设备，每季度对数据整理分析1次，共计4次/年。

	三
	金属结构及附属设施养护
	
	
	

	（一）
	配套生产管理用房管理养护
	
	
	

	1
	管理用房维护
	㎡
	266.55
	水库管理房213.56，防汛物资仓库18，水文监测房10.99，应急管理站18，安保岗亭6

	2
	设备用房维护
	㎡
	206.36
	取水塔上下两层：7.7*11.8m，7.7*15m

	（二）
	工艺设备维护
	
	
	

	1
	闸门维护
	扇
	2
	

	2
	卷扬式启闭机维护
	套
	2
	固定式卷扬启闭机，QPG-1×250KN-10m

	3
	电动葫芦维护
	台
	1
	拦污栅电动葫芦，MD 1×50KN-10m

	4
	潜水泵维护
	台
	1
	功率11kW

	5
	自来水提升泵维护
	台
	1
	功率1kW

	（三）
	电气设备维护
	
	
	（名称、型号）

	1
	低压配电柜维护
	台
	4
	电源柜（二级配电箱柜），取水塔启闭机电源柜、大坝电源柜、办公楼电源柜、安保岗亭

	2
	低压控制柜维护
	台
	2
	PLC控制柜，取水塔启闭机控制柜 （PLC控制柜经光纤将信号远程中控上位机系统），控制柜面板上含：人机界面（触摸屏）

	3
	照明配电箱维护
	台
	4
	办公楼和宿舍楼，大坝照明配电箱，取水塔照明柜、安保岗亭

	4
	变压器维护
	台
	1
	100KVA油式变压器

	5
	发电机维护
	kW
	100
	100KW，125KVA

	（五）
	附属设施维护
	
	
	

	1
	防汛码头木栈道维护
	㎡
	30
	浮筒+实木地板(除锈刷漆)

	2
	围网维护
	㎡
	30.15
	围网：环库区铁质围网（长1206米*高2.5米），维修面积按围网总面积的1%考虑

	3
	护栏维护
	m
	583
	护栏：不锈钢护栏52米，不锈钢扶手120米，碳钢护栏411米

	（六）
	监控、监测设备维护
	
	
	

	1
	监控设备维护
	项
	
	

	1.1
	摄像机维护
	台
	13
	400 万像素数字变倍球机，1台球机；11台枪机，1台枪球机

	1.2
	交换机维护
	台
	1
	

	1.3
	机柜维护
	台
	1
	含硬盘录像机

	1.4
	信息化集成系统及机房
	套
	1
	液晶显示器、主机、MCU等

	1.5
	监控显示大屏（含水雨情显示屏）
	台
	3
	

	9
	中控室上位机控制系统
	套
	1
	上位机系统可远程监控及控制现场PLC柜

	10
	消防专用电源监控柜
	套
	1
	安装取水塔启闭机控制室

	2
	监测设备维护
	项
	
	

	2.1
	超声波液位计维护
	台
	2
	

	5
	电动流量计
	台
	1
	位于坝脚区域，生态补水出水管处

	3
	大坝安全监测设施
	
	
	

	3.1
	GNSS 监测一体机
	套
	10
	3个监测断面，每个断面3个，1个GNSS基准站，共10个

	3.2
	大坝渗压计监测设施
	套
	9
	3个监测断面，每个断面3个

	3.3
	渗流量监测设施
	套
	4
	大坝坝后导渗沟量水堰

	（七）
	避雷设施维护
	
	
	

	1
	防雷接地装置检查与维修
	系统
	5
	包含水库管理房、防汛物资仓库、水文监测房、应急管理站、取水塔等。

	2
	避雷设施检测
	套
	5
	每年由第三方专业单位对避雷设施进行检测，出具检测报告

	（八）
	电气设备预防性试验
	项
	
	

	1
	高压开关合闸直流电阻试验
	系统
	1
	

	2
	高压开关耐压试验
	系统
	1
	

	3
	变压器系统耐压试验
	台
	1
	

	4
	变压器接地电阻试验
	系统
	1
	

	5
	变压器变压比例试验
	系统
	1
	

	6
	变压器直流电阻试验
	套
	1
	

	7
	变压器铁芯接地试验
	套
	1
	

	8
	穿心螺杆的接地电阻试验
	套
	1
	

	（九）
	年度检修维护
	
	
	

	1
	工艺设备年度检修维护
	项
	1
	

	2
	电气设备年度检修维护
	项
	1
	

	四
	绿化养护
	
	
	

	1
	绿化养护（三级）
	㎡
	6305
	（1）绿化养护等级：三级；
（2）绿化养护范围：主坝背水坝坡草皮2705㎡、坝脚区域草皮3300㎡、取水塔周边草皮300㎡。

	五
	水库保洁
	
	
	

	1
	陆域保洁
	㎡
	1485
	（1）保洁等级：三级；
（2）陆域保洁范围：坝顶路面550㎡，上坝路面935㎡。

	2
	水域保洁
	㎡
	7197.00 
	根据《水库管养规范》（DB4403/T 347—2023），保洁面积以水库正常蓄水位水面线岸线周长（2399米）作为计算长度，以岸线沿库区内2 m～4 m作为计算宽度。本次测算取3m作为计算宽度。

	六
	有害动植物防治
	
	
	

	1
	蚁情勘察
	㎡
	13737
	主坝迎水坝坡面3137㎡，主坝背水坝坡面6100㎡；坝后50米范围3300平方米；大坝两端区域1200平方米

	1
	白蚁防治
	㎡
	2747.40 
	（1）白蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）主坝背水坝坡面6100㎡；坝后50米范围5259㎡，主坝坝顶路面550㎡；溢洪道两旁50米区域6300㎡；保安亭14㎡，应急站18㎡，管养房、防汛物质仓库及周边绿地349.91㎡，水文监测室10.99㎡，进水塔182.4㎡
（3）近5年内已做过白蚁防治的项目，消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	2
	红火蚁防治
	㎡
	2747.40 
	（1）红火蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	3
	其它动物危害防治（含“四害”消杀、红火蚁防治）
	m2
	2747.40 
	其它动物危害防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域。

	5
	外来入侵物种防治
	m2
	8755.68
	（1）防治区域：水库水面及以下；
（2）近5年内已做过消杀的项目，水面面积按面积的10%计算。

	4
	薇甘菊防治
	m2
	6440.13 
	（1）按管理红线面积132238.66平方，减去水面面积87556.84平方，减去绿化面积6305平方，减去道路面积5727.8平方，减去管养用房面积213平方，减去保安亭6m2，减去应急站18m2，减去防汛物质仓库18m2，减去水文监测室10.99m2，进水塔182.4m2
（2）近5年内已做过防治的项目，防治面积按需防治总面积的20%计算。

	七
	水质检测
	
	
	

	1
	水库水质检测
	次
	36
	每次共取3个样品，检测指标为氨氮、总磷、色度、浊度、透明度，检测频次为1次/月（12次/年）

	八
	水库鱼苗投放
	项
	1
	含鱼苗苗种选择与投放、补投饵料、病害防治等

	九
	其他管养维护
	项
	1
	包括各类机电、金属结构设备配件更换，启闭机及闸门安全检测，照明设施维护，标志标牌、界碑维护，防汛物资维修养护（含补充），巡逻车船维修养护，通讯设施设备维修维护及更新等内容。




附表 1-9    牛牯斗水库工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	工程巡视检查
	
	
	

	1
	大坝经常检查
	㎡
	2602.03
	主坝坡面2602.03㎡。

	2
	大坝年度检查及特别检查
	㎡
	2602.03
	

	3
	路面经常检查
	㎡
	2275
	（1）坝顶路面350㎡;巡库路1925㎡（550m*3.5m）
（2）检查部位：路面及道路周边建（构）筑物、设施。

	4
	路面年度检查及特别检查
	㎡
	2275
	

	5
	输水涵经常检查
	座
	2
	（1）检查部位：输水涵管；
（2）规格：3号输水涵为圆形钢筋混凝土涵管，DN800，长80m；4号输水涵为钢管外包钢筋混凝土，DN2000，长150m。

	6
	输水涵年度检查及特别检查
	座
	2
	

	7
	溢洪道经常检查
	座
	1
	

	8
	溢洪道年度检查及特别检查
	座
	1
	

	二
	工程观测
	
	
	

	1
	雨情监测
	点次
	365
	1个监测点，监测频次：1次/日，监测指标：降雨量、水位（人工观测）

	三
	金属结构及附属设施养护
	
	
	

	（一）
	配套生产管理用房管理养护
	
	
	

	1
	管理用房维护
	㎡
	312.45
	含水库管养房293.01㎡，水文监测房11.44㎡，安保岗亭8㎡

	2
	设备用房维护
	㎡
	40.02
	底孔泄洪洞进水闸启闭机房16.4㎡，溢洪道启闭机闸室23.62㎡

	（二）
	工艺设备维护
	
	
	

	1
	闸门维护
	扇
	2
	溢洪道闸门1扇，平面钢闸门，闸门尺寸3.5*2m；底孔泄洪洞闸门1扇，螺杆，闸门尺寸0.8*0.8m

	2
	卷扬式启闭机维护
	套
	1
	溢洪道进口卷扬启闭机1套，型号QP-2x250KN，11KW

	3
	手电两用启闭机维护
	套
	1
	底孔泄洪洞螺杆启闭机1套，型号CL-1x150KN-SD ，4KW

	4
	潜水泵维护
	台
	1
	功率11kW

	（三）
	电气设备维护
	
	
	

	1
	低压配电柜维护
	台
	4
	电源柜（二级配电箱柜），取水塔启闭机电源柜、大坝电源柜、螺杆启闭机电源柜、安保岗亭

	2
	低压控制柜维护
	台
	3
	2台PLC控制柜，溢洪道控制柜 、控制柜面板上含：人机界面（触摸屏）；1台放水箱涵就地柜，含闸门开度显示器。

	3
	变压器维护
	台
	1
	100KVA油式变压器

	4
	发电机维护
	kW
	120
	柴油发电机

	（五）
	附属设施维护
	
	
	

	1
	防汛码头木栈道维护
	m2
	40
	浮筒+塑木地板

	2
	护栏维护
	m
	195
	护栏：不锈钢护栏120米，碳钢护栏75米

	（六）
	监控、监测设备维护
	
	
	

	1
	监控设备维护
	项
	
	

	1.1
	摄像机维护
	台
	11
	6台枪球机、5台球机

	1.2
	交换机维护
	台
	1
	

	1.3
	机柜维护
	台
	1
	含硬盘录像机

	1.4
	信息化集成系统及机房
	套
	1
	液晶显示器、主机、MCU等

	10
	消防专用电源监控柜
	套
	1
	取水塔启闭机控制室

	11
	照明配电箱维护
	台
	4
	办公楼和宿舍楼，大坝照明配电箱，取水塔照明柜、安保岗亭

	2
	监测设备维护
	项
	
	

	2.1
	超声波液位计维护
	台
	1
	

	（七）
	避雷设施维护
	
	
	

	1
	防雷接地装置检查与维修
	系统
	4
	包含水库管养房、底孔泄洪洞进水闸启闭机房、溢洪道启闭机闸室、水文监测房、安保岗亭等。

	2
	避雷设施检测
	套
	4
	每年由第三方专业单位对避雷设施进行检测，出具检测报告

	（八）
	电气设备预防性试验
	项
	
	

	1
	高压开关合闸直流电阻试验
	系统
	1
	

	2
	高压开关耐压试验
	系统
	1
	

	3
	变压器系统耐压试验
	台
	1
	

	4
	变压器接地电阻试验
	系统
	1
	

	5
	变压器变压比例试验
	系统
	1
	

	6
	变压器直流电阻试验
	套
	1
	

	7
	变压器铁芯接地试验
	套
	1
	

	8
	穿心螺杆的接地电阻试验
	套
	1
	

	（九）
	年度检修维护
	
	
	

	1
	工艺设备年度检修维护
	项
	1
	

	2
	电气设备年度检修维护
	项
	1
	

	四
	绿化养护
	
	
	

	1
	绿化养护（三级）
	㎡
	1700
	（1）绿化养护等级：三级；
（2）绿化养护范围：迎水坡坝肩两侧草皮、溢洪道进口及底孔泄洪洞进口两侧草皮。

	五
	水库保洁
	
	
	

	1
	陆域保洁
	㎡
	2275
	（1）保洁等级：三级；
（2）陆域保洁范围：坝顶路面350㎡，巡库路面1925㎡（550m*3.5m）。

	2
	水域保洁
	㎡
	6698.67 
	根据《水库管养规范》（DB4403/T 347—2023），保洁面积以水库正常蓄水位水面线岸线周长作为计算长度，以岸线沿库区内2 m～4 m作为计算宽度。本次测算取3m作为计算宽度。

	六
	有害动植物防治
	
	
	

	1
	蚁情勘察
	㎡
	5402.03
	主坝坡面2602.03㎡；坝顶面积350平方米，大坝两端区域2000平方米，管养房及周边绿化450平方米

	1
	白蚁防治
	㎡
	1080.40 
	（1）白蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）主坝迎水坝坡面2602.03㎡，主坝坝顶路面350㎡;
（3）近5年内已做过白蚁防治的项目，消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	2
	红火蚁防治
	㎡
	1080.40 
	（1）红火蚁防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域；
（2）消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	3
	其它动物危害防治（含“四害”消杀、红火蚁防治）
	m2
	1080.40 
	其它动物危害防治区域：坝顶、坝坡、溢洪道周边、管理房、设备房等区域。

	4
	外来入侵物种防治
	m2
	8170
	（1）防治区域：水库水面及以下。

	5
	薇甘菊防治
	m2
	8873.08 
	（1）按管理红线面积130442.18平方，减去水面面积81705.7615平方，减去绿化面积1700平方，减去道路面积2275平方，减去管养用房面积352平方，减去应急站18m2，减去防汛物质仓库18m2，减去水文监测室8m2，
（2）近5年内已做过防治的项目，防治面积按需防治总面积的20%计算。

	七
	水质检测
	
	
	

	1
	水库水质检测
	次
	36
	每次共取3个样品，检测指标为氨氮、总磷、色度、浊度、透明度，检测频次为1次/月（12次/年）

	八
	水库鱼苗投放
	项
	1
	含鱼苗苗种选择与投放、补投饵料、病害防治等

	九
	其他管养维护
	项
	1
	包括各类机电、金属结构设备配件更换，启闭机及闸门安全检测，照明设施维护，标志标牌、界碑维护，防汛物资维修养护（含补充），巡逻车船维修养护，通讯设施设备维修维护及更新等内容。




附表 2    五指耙水库碧道工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	碧道巡查
	
	
	

	1
	碧道巡查无人机设备维护
	台
	1
	大疆Air 3S无人机

	二
	碧道附属设施维护
	
	
	

	1
	配套建筑维护
	
	
	

	1.1
	管养房维护
	㎡
	80
	两层半，占地面积80平方；

	1.2
	集装箱驿站维护
	座
	1
	集装箱驿站，单层，占地50㎡；

	1.3
	风雨亭维护
	座
	1
	占地200㎡

	1.4
	移动岗亭维护
	㎡
	9
	约9㎡

	1.5
	公厕管理（厕位数Q＞10）
	座
	1
	（1）名称：公厕管理；
（2）公厕规格：公厕1座（10厕位以上），50㎡；
（3）管养等级：一级。

	1.6
	钢结构维护
	㎡
	282
	荷花池龙盘莲池，占地面积470㎡，共3层钢架结构，维护面积暂按钢结构总面积的20%考虑。

	2
	道路路面维护
	
	
	

	2.1
	透水砖路面维护
	㎡
	1500
	坝下透水砖路面，沿坝下排水沟新建道路

	2.2
	水泥混凝土路面维护
	㎡
	9400
	迎水坡图案为50mm厚彩色混凝土图案

	2.3
	木栈道维护
	
	2517
	

	3
	栏杆维护
	m
	2300
	环库碧道栏杆，钢结构金属栏杆+仿木

	4
	游乐及康体设施维护
	㎡
	210
	碧道游乐及康体设施，占地面积210平方

	5
	标线维护
	
	
	

	5.1
	骑行道标线维护
	㎡
	96
	长640m*宽1.5m，维护面积暂按道路面积的10%考虑。

	三
	绿化养护
	
	
	

	1
	绿化养护（一级）
	㎡
	53999.26 
	（1）绿化养护等级：一级；
（2）绿化养护范围：含水库入口周边草皮、管养房周边草皮、坝下碧道新种植草皮、消力池周边草皮；碧道工程沿荷花池四周及库区水域四周补种绿植。

	2
	悬挂绿化养护
	盆
	20
	入口交通桥悬挂绿化

	3
	乔木养护
	棵
	1080
	绿道库区树木

	四
	碧道保洁
	
	
	

	1
	陆域保洁（二级）
	㎡
	10442.07 
	

	2
	水域保洁（二级）
	㎡
	3000.00 
	荷花池水域面积

	五
	有害生物防治
	
	
	

	1
	蚁情勘察
	m2
	58486.26
	

	4
	白蚁防治
	m2
	11697.25 
	（1）白蚁防治区域：地面、绿化及建筑物等区域；
（2）消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	5
	红火蚁防治
	㎡
	11697.25 
	（1）红火蚁防治区域：地面、绿化及建筑物等区域；
（2）消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	6
	其他动植物危害防治（含“四害”消杀）
	m2
	11697.25 
	（1）其他动植物危害防治区域：地面、绿化及建筑物等区域；
（2）消杀面积按蚁患区面积的20%计算。

	六
	其他管养维护
	项
	1
	小面积景观绿化恢复，附属设施修缮，以及其他等。




附表 3    农田灌溉泵站工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	泵站运行及水工机电人员
	
	
	

	1
	泵站运行人员
	人
	2
	

	2
	泵站水工机电人员
	人
	1
	

	二
	泵站建(构)筑物管养
	
	
	

	1
	泵站管理用房维护
	㎡
	166.2
	屋山泵站55.6㎡，七沥泵站35㎡，应人石泵站75.6㎡

	2
	泵站附属设施维护
	
	
	

	2.1
	路灯维护（高度H≤5）
	套
	6
	七沥水库、屋山水库、应人石河口生态库农田灌溉泵站各2套，每套灯柱高4米，60W，灯泡1个

	三
	泵站机电、金结设备管理养护
	
	
	

	（一）
	工艺设备维护
	
	
	

	1
	七沥水库农田灌溉泵站
	
	
	

	1.1
	闸门维护
	扇
	1
	球墨铸铁镶铜闸门，700*700,双向闸门

	1.2
	手电两用启闭机维护
	个
	1
	球墨铸铁镶铜闸门配手电动启闭机，700*700,双向闸门，反向承压能力不小于15m,配套电机N=3KW

	1.3
	潜污泵维护
	台
	3
	Q=180m3/h，H=54m，N=45kW，两用一备

	1.4
	手动蝶阀维护
	个
	1
	DN250，PN=1.0MPa

	1.5
	手动蝶阀维护
	个
	3
	DN200，PN=1.0MPa

	1.6
	止回阀维护
	个
	3
	DN200旋启式止回阀

	1.7
	安全格栅维护
	㎡
	4.5
	GRP格栅板+SS304，面积为4.5㎡

	1.8
	检查井维护
	座
	3
	2个流量计井，深1.2米；1个阀门井，深1.5米

	2 
	屋山水库农田灌溉泵站
	
	
	

	2.1
	闸门维护
	扇
	1
	球墨铸铁镶铜闸门，700*700,双向闸门

	2.2
	手电两用启闭机维护
	套
	1
	球墨铸铁镶铜闸门配手电动启闭机，700*700,双向闸门，反向承压能力不小于15m,配套电机N=3KW

	2.3
	潜污泵维护
	台
	3
	Q=125m3/h，H=54m，N=37kW，两用一备

	2.4
	手动蝶阀维护
	个
	1
	DN300

	2.5
	手动蝶阀维护
	个
	3
	1个DN200，1个DN150，1个DN80

	2.6
	止回阀维护
	个
	3
	旋启式止回阀DN150

	2.7
	排气阀维护
	个
	5
	排气闸阀DN100、DN80、DN50各1个 ；排气阀DN80、DN50各1个 

	2.8
	安全格栅维护
	㎡
	4.5
	GRP格栅板+SS304，面积为4.5㎡

	2.9
	检查井维护
	座
	8
	3个流量计井，深1.2米；3个阀门井，2个排泥井，深1.5米

	3
	应人石河口生态库农田灌溉泵站
	
	
	

	3.1
	闸门维护
	扇
	1
	球墨铸铁镶铜闸门，700*700,双向闸门

	3.2
	手电两用启闭机维护
	台
	1
	球墨铸铁镶铜闸门配手电动启闭机，700*700,双向闸门，反向承压能力不小于15m,配套电机N=3KW

	3.3
	潜污泵维护
	台
	3
	Q=225m3/h，H=38m，N=37kW，两用一备

	3.4
	排气阀维护
	个
	4
	DN80排气阀

	3.5
	排泥闸阀维护
	个
	3
	DN100 

	3.6
	安全格栅维护
	㎡
	4.5
	GRP格栅板+SS304，面积为4.5㎡

	3.7
	检查井维护
	座
	6
	1个流量计井，深1.2米；3个阀门井，2个排泥井，深1.5米

	（二）
	电气设备维护
	
	
	

	1
	七沥水库农田灌溉泵站
	
	
	

	1.1
	低压控制柜维护
	台
	1
	1台闸门启闭机控制柜，

	2 
	屋山水库农田灌溉泵站
	
	
	

	2.1
	高压开关柜维护
	台
	2
	1台高压进线柜G1，1台高压出线柜G2

	2.2
	低压开关柜维护
	台
	2
	1台低压进线柜D1，1台低压出线柜D3

	2.3
	低压补偿柜维护
	台
	1
	低压补偿柜D2

	2.4
	低压控制柜维护
	台
	3
	1台闸门启闭机控制柜，1台一体化泵电气控制柜，1台负荷终端控制柜

	2.5
	变压器维护
	台
	1
	变压器T，125kVA

	3
	应人石河口生态库农田灌溉泵站
	
	
	

	3.1
	高压开关柜维护
	台
	2
	1台高压进线柜G1，1台高压出线柜G2

	3.2
	低压开关柜维护
	台
	2
	1台低压进线柜D1，1台低压出线柜D3

	3.3
	低压补偿柜维护
	台
	1
	低压补偿柜D2

	3.4
	低压控制柜维护
	台
	3
	1台闸门启闭机控制柜，1台一体化泵电气控制柜，1台负荷终端控制柜

	3.5
	变压器维护
	台
	1
	变压器T，125kVA

	四
	绿化养护
	
	
	

	1
	绿化养护（三级）
	㎡
	448
	（1）绿化养护等级：三级；
（2）绿化养护范围：屋山水库农田灌溉泵站绿化面积为118㎡，七沥水库农田灌溉泵站绿化面积为250㎡，应人石河口生态库农田灌溉泵站绿化面积为80㎡。

	五
	泵站保洁
	
	
	

	1
	陆域保洁（三级）
	㎡
	166.2
	（1）保洁等级：三级；
（2）陆域保洁范围：屋山水库农田灌溉泵站陆域面积为55.6㎡，七沥水库农田灌溉泵站陆域面积为35㎡，应人石河口生态库农田灌溉泵站陆域面积为75.6㎡。

	六
	有害动植物防治
	
	
	

	1
	白蚁防治
	㎡
	448
	白蚁防治区域：屋山水库、七沥水库、应人石河口生态库农田灌溉泵站绿化区域；

	2
	红火蚁防治
	㎡
	448
	

	七
	泵站安全检测
	
	
	

	1
	泵站安全检测
	座
	3
	包括七沥水库、屋山水库、应人石河口生态库农田灌溉泵站。

	八
	其他管养维护
	项
	1
	包括检修闸及阀门维修养护、照明设施维护、自备发电机组维修养护、备用水泵养护、标志（警示）牌维护、围墙护栏维修养护等内容。




附表 4    长流陂水库耕地管理工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	1
	耕地翻耕
	㎡
	39960
	每年两次耕地翻耕，地表除杂

	2
	经济苗种植
	棵
	179820
	每年两次种植，每平方预计9棵

	3
	农药化肥
	kg
	8000
	氮磷肥料等

	4
	垃圾清运
	车
	12
	每耕种1次6车，每年耕种2次，每车12m³





七、其他重要条款
1.本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。
2.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
3.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
4.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
5.“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳市政府采购监管网”以及深圳市、区财政部门认可的“供应商诚信档案库”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。





第四章 投标文件组成要求及格式
特别提醒：
中标（成交）供应商的投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开；未中标（成交）供应商的投标文件一律不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。
    投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“正文（公开部分）”，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“附件（不公开部分）”，如下图所示。
[image: c66f322b8feee32c1a3f0d48f365c82]
政府集中采购机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，供应商登录深圳政府采购智慧平台后下载附件。如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分），将作投标无效处理。




投标文件组成：
1.投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：
[bookmark: _Hlk72070784]（1）投标函
[bookmark: _Hlk72062521]（2）政府采购投标及履约承诺函
（3）投标人情况及资格证明文件
[bookmark: _Hlk72257201]（4）投标人突发事件及应急抢险能力
（5）技术实力情况
（6）投标人企业认证情况
（7）现有设备配置情况
2.投标文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：
（1）供应商基本情况表
（2）法定代表人（负责人）证明书
（3）投标文件签署授权委托书
（4）项目详细报价
（5）实质性条款响应情况表
（6）实施方案评价
（7）对项目的重点难点分析、应对措施及相关合理化建议的评价
（8）质量、安全和保障措施方案评价
（9）水库突发事件处理与应急预案评价
（10）拟安排项目负责人（仅限1人）情况
（11）拟安排项目团队成员情况（项目负责人除外）
（12）投标人同类项目经验
（13）投标人认为需要加以说明的其他内容；



备注：
1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件另有规定的除外。
2.关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标总价”外，其他信息不作评审依据。





投标文件正文（信息公开部分）
一、投标函
致：  深圳公共资源交易中心  
[bookmark: _Hlk73818812][bookmark: _Hlk72263588]1.根据已收到贵单位的项目编号为     xxx（项目编号）xxx    的    xxx（项目名称）xxx       项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。
2.投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。
3.如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。
4.我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。
5.除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。
6.我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。
7.如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视为放弃对样品的所有权，同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理处置。

投标人：       ；  单位地址：                    ；
法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：         ；
电话：          ；     
日期：       年     月    日                                
                       


二、政府采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心
我单位承诺：
1.我单位参与本项目符合资格条件关于联合体、进口产品的要求。
2.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。
7.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
8.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
11.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
12.我单位保证，若所投货物涉及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。
13.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。
14.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。
15.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
                                    
投标人：              
                                              日期：    年   月   日


三、投标人情况及资格证明文件
（一）投标人资格证明文件
（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《政府采购投标及履约承诺函》《供应商基本情况表》且已在规定章节中提供的，此处不重复提供。）

（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引：
1.该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2.该部分内容填写需要参考的相关文件：
(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）
[bookmark: _Hlk71925120](2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）
(3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）
(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）
(5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
3.请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字。
4.声明函具体填写要求：
（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：
第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；
第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购文件中确定的项目名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容；
第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购标的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“服务需求名称（标的名称）”一栏为准）；如果涉及多项服务（标的）为同一企业承接的，“标的名称”下划线处可以如实填写多项服务；对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。
第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“标的所属行业”一栏为准），并应确保与采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致；
第五处，在“企业名称”下划线处如实填写服务承接商名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的服务承接商；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的服务承接商；
第六、七、八处，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额。从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。
第九处，在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断《中小企业声明函》载明的服务承接商是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。
（2）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。
（3）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策。
（4）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。
（5）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。
5.本项目属于服务类项目，如包含硬件设备、产品等货物采购的，不再对其中涉及的货物制造商作出要求。
6.若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。
7.采购人、代理机构、评审委员会在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或含义不明确的，应按规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清修改后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。

1、 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；承接企业为    （企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；
2.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；承接企业为    （企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
[bookmark: _Hlk73562275]本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

2.残疾人福利性单位声明函（服务类）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）    单位的    （项目名称）    项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。



3.监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】
本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业；
2. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业。
…… 
本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

（三）本国产品声明函（本项目不适用）

填写指引：
1.该部分内容由供应商根据自身实际情况填写，不符合要求的供应商可以不填写或直接删除相应的声明函。供应商提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2.该部分内容填写需要参考的相关文件：
(1)《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）
(2)《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）
3.请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函可以不盖章或签字。
4.声明函具体填写要求：
（1）产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

（2）生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

（3）该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

（4）该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

（5）该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（6）必须在“具体比例”栏填写提供所有符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予20%价格评审优惠。
5.争议处理：
（1）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：①对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。②对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
（2）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。
（3）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
6.评审委员会在评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准，不享受价格扣除，但不作投标无效处理。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）提供上述符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（具体比例）6。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称：
日期：    年  月  日

四、投标人突发事件及应急抢险能力
五、技术实力情况
六、投标人企业认证情况
七、现有设备配置情况



投标文件附件（信息不公开部分）

一、供应商基本情况表
	投标（响应）供应商
	
	项目名称及编号
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条第一款第（三）项所列情形（项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的），请投标供应商核实贵单本项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

[bookmark: _Hlk72092499]二、法定代表人（负责人）证明书

                 （姓名），现任我单位             职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：                                     ，联系电话：                。
特此证明。
说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。
2、 本证明书需提供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。
3、 本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。
4、 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。
	证件扫描件正面




	证件扫描件反面





温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形（不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险），请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

三、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              ；
身份证件号：                        ，职务：                ；
联系电话：         ，手机：                ，电子邮箱：                     ；
授权委托日期：         年     月       日。
附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。
	证件扫描件正面




	证件扫描件反面





温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形（不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险），请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

四、项目详细报价
（一）分项报价表
	序号
	需求名称
	金额（元）
	说明

	一
	深圳市宝安区水库管理中心宝安区小型水库管养服务项目
	　
	

	二
	**费用
	
	　
	　

	
	
	
	　
	

	
	
	
	　
	

	
	
	
	　
	

	
	
	
	　
	

	
	
	
	　
	

	
	**费用小计
	　
	　

	三
	其他费用
	**
	　
	

	
	
	
	　
	

	
	其他费用小计
	　
	　

	四
	税金
	　
	　

	
	……
	
	

	
	合计(元)
	　
	　以上各项之和




（二）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单





[bookmark: _Hlk72092634]五、实质性条款响应情况表
	[bookmark: _Hlk72092651]序号
	实质性条款具体内容
	投标响应
	偏离情况
	说明

	1
	满足本项目标★的条款要求
	
	
	


注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。
2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄实质性条款具体内容。
3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。
4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。
5.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。


六、实施方案评价
七、对项目的重点难点分析、应对措施及相关合理化建议的评价
八、质量、安全和保障措施方案评价
九、水库突发事件处理与应急预案评价
十、拟安排项目负责人（仅限1人）情况
十一、拟安排项目团队成员情况（项目负责人除外）
十二、投标人同类项目经验

[bookmark: _Hlk72062872]十三、投标人认为需要加以说明的其他内容
（一）政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。


一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。
（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。
（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。
四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。
经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
	

	

	

	



单位负责人签名：              
                                 （加盖公章）
     日期：              

注：1.《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。
2.根据《深圳市财政局关于在采购文件及深圳政府采购智慧平台增设供应商投标特别警示条款等事宜的通知》（深财购〔2025〕7号）的要求，《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。


（二）订单融资情况
1.关于政府采购订单融资政策
为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。
2.供应商账户信息
投标人（单位全称）：                           ；  
投标人单位地址：                    ；
法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：                      ；
联系电话：                     ；
开户银行名称：                                                 ；
开户银行账号：                                                  ；
开户银行地址：                                                  。
 注：本项填写内容作为订单融资开展的参考信息，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。




（三）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）



第五章  合同条款及格式

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）
甲方：
地址：
联系人：                          
联系电话：
   
乙方：
地址：
联系人：                          
联系电话：
                      

根据深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司***分公司）***号项目结果，***单位为中标人。按照《中华人民共和国民法典》（第三编 合同）和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市（以下简称甲方）和单位（以下简称乙方）协商，就甲方委托乙方承担                      服务项目，达成以下合同条款：
第一条　项目概况
项目名称： 
项目内容： 
服务时间： 
合同价款：合同总价为元，含一切税、费。本合同总价包括乙方为实施本项目***所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。
支付方式：分期支付。
第二条  服务范围
1.  
2.  
3.  
4. 其他合同未明示的相关工作。
第三条  时间要求及阶段成果
1.合同签订天内完成项目实施的准备工作，包括工作大纲和试验细则的编制；
2. 
3.
4.
第四条  服务资料归属
1.所有提交给甲方的服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行技术服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。
2.乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与本服务项目之外的任何项目。
3.合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。
第五条  甲方的义务
1.负责与本服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。
2.向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。
3.负责组织有关专家对项目试验成果评估报告的评审。
第六条　乙方的义务
1.应按照招标文件、投标文件要求按期完成本项目服务工作。
2.负责组织项目的实施，保证工程进度和成桥荷载试验工作质量，并满足交通运输部交工验收相关标准。
3.向甲方提交检测资料等各套，一套电子版文件。
4.在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
第七条  甲方的权利
1.有权向乙方询问工作进展情况及相关内容。
2.有权阐述对具体问题的意见和建议。
3.当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
第八条  乙方的权利
1.乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
2.乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。
3.乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。
第九条  甲方的责任
1.应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。
2.甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。
第十条  乙方的责任
1.乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
2.乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。
3.乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。
4.乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。
第十一条  人员要求
1.参加本项目试验的人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。
2. 参加本项目的试验人员的配置必须与投标文件中的服务承诺书和试验服务组织实施方案一致。
3.必须以直属试验人员参与本项目服务，不得使用挂靠队伍。
第十二条  乙方服务工具要求
1.乙方应配备中标项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备。用户不需向乙方提供施工工具和仪器、仪表。
2.乙方在提供服务过程中应自备车辆。
第十三条  保密要求
1.由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄露给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。
2.乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。
3.乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。
4.乙方参加项目的有关人员均需同甲方签订保密协议。
第十四条  验收     
1.下列文件的验收分为          三个阶段：
2.其余文件和工作由用户组织有关技术人员根据国家和行业有关规范、规程、标准和用户需求直接验收。
3.验收依据为招标文件、投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。
第十五条  付款方式
1.合同签订后   天内乙方向甲方开具合法有效的发票后，甲方于   天内向乙方支付合同总价%的款项。
2.检测完成并提交评估报告后  天内，乙方向甲方开具合法有效发票后 天，甲方向乙方支付合同总价%的款项。
3.报告通过专家评审后，甲方向乙方支付合同总价%的款项。
第十六条  争议解决办法
执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，如协商不成的，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十七条  风险责任
1、乙方应完全按照招标文件的要求和乙方投标文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。
2.乙方在实施荷载试验过程中应对自身的安全生产负责，若非因甲方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。
第十八条  违约责任
1.因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。
2.由于乙方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善试验工作，其费用由乙方承担。
3.乙方交付的成果经验收不合格，应于7日内无条件修改，费用由乙方自行承担，在甲方要求整改后再次验收不合格的，甲方有权解除合同、要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并有权要求乙方按合同总额   %支付违约金。
4.若甲方发现乙方派出的试验服务人员或提供的试验仪器设备不符合合同要求，乙方应在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的仪器设备，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。
5.乙方或其工作人员违反本合同约定的保密义务，甲方有权要求乙方按合同总额   %支付违约金；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，并有权解除合同。
6.因乙方提供的服务成果受到侵权指控或者引发法律纠纷，影响甲方使用服务成果或者导致合同目的不能实现的，甲方有权要求乙方按合同总额   %支付违约金，并有权解除合同。
第十九条  其他
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
2.下列文件均为本合同的组成部分：
（1）号招标文件、答疑及补充通知；
（2）投标文件；
（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。
本合同一式份，甲、乙方双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。
本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。


甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）
法定代表人：                     法定代表人： 
委托代理人：                     委托代理人：
日期：   年     月    日         日期：   年     月    日







第二册  通用条款（公开招标）
第1章 [bookmark: _Hlk72399513]总则
1. 通用条款说明
[bookmark: _Hlk72399729]1.1政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。
1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。
1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。
1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。
1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。
2.招标说明
本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。
3.定义
招标文件中下列术语应解释为：
3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织； 
3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指深圳公共资源交易中心；
3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；
3.4“评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标评审工作的临时性机构；
3.5“日期”指公历日；
3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；
[bookmark: _Hlk72398581]3.7“电子投标文件”指利用深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）网站提供的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件（以下简称：投标文件制作软件）制作并加密的投标文件,适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/20210923/173e0b2c-7a4c-4246-a0c7-e0ea75d84dd6.html深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip”下载）；
3.8“网上投标”指通过深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）网站上传电子投标文件；
3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
[bookmark: _Hlk72398643]4. 政府采购供应商责任
4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。
4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。
5.投标人参加政府采购的条件
5.1投标人应在投标前到深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及信息变更指引》详见www.szggzy.com网站“交易服务指南－政府采购”。
5.2投标人资格要求
参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。
5.3联合体投标
5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。
5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：
（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件： 
1.具有独立承担民事责任的能力； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
6.法律、行政法规规定的其他条件。 
（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成为政府集中采购机构供应商；
（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；
（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具有法律约束力；
（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；
（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；
（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；
（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。
6.政策导向
6.1  政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。
6.2  本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。
6.3  本项目支持投标人性别平等的相关政策。
7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：
7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。
7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
7.3  进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
[bookmark: _Hlk72152753]7.4  投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。
7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。
7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。
7.7  投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。
8.投标费用
不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。
9.踏勘现场
9.1如有需要（详见专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。
9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。
9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。
9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。
9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。
10.标前会议
10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。
10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。
10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

第2章 招标文件
[bookmark: _Hlk72399819]11.招标文件的编制与组成
11.1招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；
招标文件包括下列内容：
第一册  专用条款
关键信息
第一章  招标公告
第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息
第三章  用户需求书
第四章  投标文件格式及附件
第五章  合同条款及格式
第二册  通用条款
第一章  总则
第二章  招标文件
第三章  投标文件的编制
第四章  投标文件的递交
第五章  开标
第六章  评审要求
第七章  评审程序及评审方法
第八章  定标及公示
第九章  公开招标失败的后续处理
第十章  合同的授予与备案
第十一章  质疑处理
11.2 投标人登录深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
11.4招标文件所称“原件备查”，是指在项目产生质疑、投诉等阶段，主管部门、采购人、代理机构、评审委员会等可以要求供应商提供原件进行核查。
12.招标文件的澄清
12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。
12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交政府集中采购机构。
12.3不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。
13.招标文件的修改
13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
13.2招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。
13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准，投标人应当登录深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载最新的招标文件。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。
13.4政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

第3章 投标文件的编制
[bookmark: _Hlk72400236]14.投标文件的语言及度量单位
14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。
14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Hlk72401567]15.投标文件的组成
具体内容在招标文件专用条款中进行规定。
16.投标文件格式
投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。
17.投标货币
本项目的投标报价应以人民币计。
[bookmark: _Hlk72401735]18.证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求
18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。
18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：
18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。
18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。
18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。
18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；
18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。
18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。
18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。
18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。
[bookmark: _Hlk72402034]19.投标文件其他证明文件的要求
[bookmark: _Hlk71407299]    19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，采购人、代理机构以及评审委员会依据各自审查范围，有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。
19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围内不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。
20.投标有效期
[bookmark: _Hlk72402214]20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。
20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。
20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。
[bookmark: _Hlk72402325]21.关于投标保证金 
    21.1 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）的规定，本项目不收取投标保证金。
22.投标人的替代方案
22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。
22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。
[bookmark: _Hlk72402860]23.投标文件的制作要求
23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府集中采购机构提供的后缀名为.szczf的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf格式）【下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/list.html深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip】。
23.2投标人在使用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：
23.2.1导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目B包的投标书。
23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。
23.2.3要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。
23.2.4投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。
23.2.5完整填写“投标关键信息”，如下图所示：
[image: 图形用户界面, 应用程序
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备注：上述“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。
23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。
23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥或电子营业执照进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。
23.2.8政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。
23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。
23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。
23.4经投标人电子密钥或电子营业执照加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。
23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

第4章 投标文件的递交
[bookmark: _Hlk72405459]24.投标文件的保密
24.1在投标文件制作完成后，在投标书编制软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对投标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达投标截止时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密界面如下图所示：

[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]

[image: 图形用户界面

描述已自动生成]


    24.2若采购项目出现延期情况：
如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况确定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。
25.上传投标文件及投标截止日期
25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打采购公告中的技术支持电话。如多次上传均告失败，请在投标截止时间之前携带加密后的电子投标文件送达深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）一楼服务大厅（地址：深圳市宝安区湖滨东路40号）协助上传，但上传过程中投标截止时间到达仍无法上传成功的，由投标人自行负责。
25.2政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

26. 样品、现场演示、方案讲解
26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。
[bookmark: _Hlk72428346]27.投标文件的修改和撤销
27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。
27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。
27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
27.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。
第5章 开标
28.开标
28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。
28.2 政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

第6章 评审要求
29.评审委员会组成
29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。
[bookmark: _Hlk72436580]评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。
29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。
29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。
29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。
29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。
30.向评审委员会提供的资料
30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；
30.2其他评标必需的资料。
30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：
（1）招标的目的；
（2）招标项目需求的范围和性质；
（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；
（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；
（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。
31.独立评审
31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

第7章 评审程序及评审方法
32.投标文件初审
32.1投标文件初审包括资格性审查、符合性审查和异常低价审查。
资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。
异常低价审查：依据招标文件的规定，对投标报价合理性进行审查，以确定是否存在异常低价情形。
32.2 投标文件初审内容详见《资格性审查表》《符合性审查表》《异常低价审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。
32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算：
32.3.1采用最低价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过投标文件初审且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过投标文件初审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
32.4投标人投标文件出现以下情形之一的作无效处理，具体包括：
32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；
32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；
32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；
32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；
32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；
32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；
32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
32.5政府采购异常低价审查的程序及要求：
32.5.1政府采购评审中出现《异常低价审查表》中四种情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
32.5.2采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
32.5.3异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
32.6对不属于《资格性审查表》《符合性审查表》《异常低价审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。
33.澄清有关问题
[bookmark: _Hlk71407321]33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。
33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
[bookmark: _Toc73521581][bookmark: _Toc73517673][bookmark: _Toc73518151][bookmark: _Toc73521669][bookmark: _Toc100052400]34.错误的修正
投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：
34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；
34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款第33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
35.投标文件的比较与评价
评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过投标文件初审的投标文件进行综合比较与评价。
评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。
36.评审方法
36.1.1最低价法
[bookmark: _Hlk72438142]最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。
采用最低价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人（如中标候选人数量为2家或以上的，则排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人，以此类推）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。36.1.2综合评分法
综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（如中标候选人数量为2家或以上的，则排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人，以此类推）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。
36.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。
36.3重新评审的情形
评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：
36.3.1分值汇总计算错误的；
36.3.2分项评分超出评分标准范围的；
36.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
36.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。
评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。
36.4重新组建评审委员会的情形
评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：
36.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
36.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
36.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
36.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

第8章 定标及公示
37.定标方法
37.1非评定分离项目定标方法
37.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。
37.1.2采用最低价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人（如中标候选人数量为2家或以上的，则排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人，以此类推）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。
37.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（如中标候选人数量为2家或以上的，则排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人，以此类推）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

37.2评定分离项目定标方法
37.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。
[bookmark: _Hlk71469733]37.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。
[bookmark: _Hlk71469688]37.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。
37.2.4政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求按照《深圳市财政局关于<深圳市政府采购评标定标分离管理办法>续期的通知》（深财规〔2023〕1号）执行。
说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。
37.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。
38.编写评审报告
评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。
39.中标公告
[bookmark: _Hlk72438709][bookmark: _Hlk72438751]39.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在“深圳公共资源交易网（https://szggzy.com/）”上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。监督电话：0755-27758331。若在法定质疑期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。
39.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。
    39.3 采用综合评分法评审的，未中标（成交）供应商可联系政府集中采购机构了解自身的评审得分与排序，政府集中采购机构将告知未中标（成交）供应商其自身的评审总得分及总排序。
40.中标通知书
[bookmark: _Hlk72438863]40.1中标结果公示期满无异议或者异议不成立的情况下，中标供应商和采购人可自行在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）”上打印《中标通知书》。
40.2中标通知书是合同的重要组成部分。
[bookmark: _Hlk71407340]40.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权撤销中标通知书。

第9章 公开招标失败的后续处理
41.公开招标失败的处理
41.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。
41.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。
41.3重新组织采购有以下两种组织形式：
（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标；
（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。
41.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。
    41.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

第10章 [bookmark: _Hlk72439043]合同的授予与备案
[bookmark: _Toc73517679][bookmark: _Toc73521586][bookmark: _Toc73521674][bookmark: _Toc73518157][bookmark: _Toc100052408][bookmark: _Hlk72439088]42.合同授予标准
本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。
[bookmark: _Toc73517680][bookmark: _Toc73518158][bookmark: _Toc73521675][bookmark: _Toc100052409][bookmark: _Toc73521587]43.接受和拒绝任何或所有投标的权利
政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
[bookmark: _Toc73518160][bookmark: _Toc73521677][bookmark: _Toc73517682][bookmark: _Toc100052410][bookmark: _Toc73521589]44.合同的签订
44.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；
44.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；
44.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。
[bookmark: _Toc73521678][bookmark: _Toc100052411][bookmark: _Toc73517683][bookmark: _Toc73521590][bookmark: _Toc73518161]45.履约担保
45.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；
45.2允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。
46. 合同备案
采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同，并按财政部门规定提交备案。
47. 合同变更
合同变更事宜按《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2号）相关规定执行。
48. 项目验收
48.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。 
49. 宣传
凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：
a.名片、宣传册、广告标语等；
b.案例介绍、推广等；
c.工作人员向其他消费群体宣传。
50. 供应商违法责任
50.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）在采购活动中应当回避而未回避的；
（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（5）与其他采购参加人串通投标的；
（6）恶意投诉的；
（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（9）其他违反本条例规定的行为。
[bookmark: _Hlk72440769]50.2 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知 》（深财购〔2021〕51号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，政府集中采购机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：
（1）投标截止后，撤销投标的；
（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；
（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
（4）拒绝履行合同义务的。
第11章 质疑处理
[bookmark: _Hlk72439706]51.质疑提出与答复
    51.1提出质疑
    参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。
    51.2法律依据
    《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。
    51.3质疑条件
    51.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；
    51.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标（成交）结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标（成交）结果公示之日；供应商应认真、全面核查公告及附件内容，审慎研判相关事项，依法规范行使质疑权利。若项目发布更正公告的，对更正公告及附件中更正、修改的内容提出质疑，以更正公告时间计算质疑期限；对未作修改的原公告及附件内容提出质疑的，仍以原公告时间计算质疑期限。
51.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容： 
（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；
（4）因质疑事项而受损害的权益；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。
51.4提交材料
供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。
供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
51.5收文地点
地址：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）一楼服务大厅，质疑咨询电话：0755-27758331。
51.6收文办理程序
51.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。
51.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：
供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。
供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：
（1）质疑主体不满足要求的；
（2）供应商自身权益未受到损害的；
（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；
（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；
（5）其他不符合受理条件情形的。
质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。
    51.7质疑答复时限
    自收文之日起七个工作日内。
    51.8投诉
    对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。
52. 质疑后续处理
    52.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。
52.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：
（1） 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（2） 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
---- END ----
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