[bookmark: _Hlk71456902]特别警示条款
参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。



一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）在采购活动中应当回避而未回避的；
（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）恶意投诉的；
（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（九）其他违反本条例规定的行为。
二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。
四、供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件，IP地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。
为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP地址一致的异常情况，建议各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。
根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动、取消参与本市政府采购资格、依法吊销其营业执照等行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子秘钥。
五、投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。
六、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件附件（信息不公开部分）”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）”），并经各投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

注：“特别警示条款”和《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。




南山区创新大道综合提升项目（智慧部分）


招标文件信息
	项目编号：
	NSCG2026000170

	项目名称：
	南山区创新大道综合提升项目（智慧部分）

	包 号：
	A

	项目类型：
	货物类

	采购方式：
	公开招标

	货币类型：
	人民币

	评标方法：
	综合评分法




资格性审查表
	序号
	内容

	1
	投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求）。


符合性审查表
	序号
	内容

	1
	不得将一个包的内容拆开投标；

	2
	对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；

	3
	[bookmark: _Hlk71832186]分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；

	4
	评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	5
	所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）；

	6
	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺或不符合承诺的；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件；

	7
	采购标的/所投产品/货物（服务）清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；

	8
	投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开；

	9
	投标文件电子文档不得带病毒；

	10
	投标文件不得用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密；

	11
	不得与其他投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致；

	12
	不得与其他投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致；

	13
	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。




评标信息
	评标方法：综合评分法

	综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前列的投标人为中标候选人的评标方法。
价格分计算方法：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。



	序号
	评分项
	权重(%)

	1
	价格
	35

	
	

	2
	技术部分
	50

	
	

	
	序号
	评分因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	[bookmark: OLE_LINK1]项目实施方案
	6
	（一）评分内容
投标人结合项目需求，提供项目实施方案，考察点包括：
1.投标人对本项目需求的理解等进行阐述，描述应能够展现投标人对项目建设认识与理解；
2.总体建设方案：要求体现项目定位、建设目标、项目重难点分析和项目时间进度安排；
3.分项建设方案：包括但不限于前端设施、圳智慧·创新大道数字道路专题及后台资源等模块，描述本项目各项建设内容的业务流程、功能架构、系统功能；
4.项目质量保证措施、安全保障措施和售后服务保障措施。
（二）评分依据
1.投标人提供的项目实施方案每包含以上1项内容的，得15分；其他情况不得分，本小项最高得60分。
2.在满足第1项评分（即第1项得分）的基础上，根据以下标准进行评价评分：
（1）评价为优：方案内容完全满足并优于项目服务需求，实施方案全面具体、科学合理、操作性强，得 40 分 ；
（2）评价为良：方案内容满足项目服务需求，实施方案较全面，且方案基本合理、有可操作性，得 20 分；
（3）评价为中：方案内容基本满足项目服务需求，实施方案有具体内容，且科学合理一般、操作性一般，得 10 分；
（4）评价为差：方案内容不满足项目服务需求，实施方案不够全面、合理性有明显缺陷，操作性不强，或未提供的，得0分。
以上2项得分累计，最高得100分。

	
	2
	拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
	3
	（一）评审内容
拟安排的项目负责人（仅限一人）须为投标人自有员工，否则投入的该人员作不得分处理，在此基础上，按照以下规则评分：
1.具有本科（或以上）学历，得20 分，本小项最高20分；
2.具有人力资源和社会保障部门颁发的高级机电类工程师证书的得20分，其它情况不得分,本小项最高20分；
3.具有人力资源和社会保障部和工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书的得20分，其它情况不得分,本小项最高20分；
4.自2023年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准）具有相关项目工作经验（要求同一合同内容包含①多功能智能杆类、②照明类、③安防类、④数字孪生类、⑤软件开发类中任意3个及以上服务内容）的，有一个相关项目工作经验得40分，其它情况不得分，本小项最高得分40分。
以上4项得分累计，满分100分。
（二）评审依据
1.【自有员工证明】提供投标人为项目负责人缴交的近三个月（具体指投标截止日所在月的上一个月起倒算）中任意一个月社保缴交证明材料（证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图）扫描件。如社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。如投标人注册成立时间不足1个月的，可提供承诺函证明拟投入的项目负责人为其自有员工（格式自拟）。
2.【学历证明】同时提供学历证书扫描件和中国高等教育学生信息网（学信网https://www.chsi.com.cn）查询截图（对于较早颁发的学历证书学信网无法查询的，可提供毕业院校或者人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明；在境外留学并取得学历的，学信网无法查询的，可提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书扫描件以及教育部留学服务中心官网查询截图）。
3.【其他证书证明】提供证书扫描件。
4.【经验证明】提供合同关键页（需体现合同名称页、合同主要内容页、合同双方签字盖章页、合同签订时间)扫描件，如项目合同无法体现项目人员信息的，须提供合同方出具的项目人员工作经验证明。
5.如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。

	
	3
	拟安排的项目团队成员情况（项目负责人除外）
	3
	（一）评审内容
拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）人数要求15人（或以上），且均为投标人自有员工，在此基础上，按照以下规则评分：
1.具有本科（或以上）学历，每提供1人得2分，累计得分，本小项最高得20分；同1人同时提供多项证书的，不可累计得分，仅按最优情况计算1次分值；
2.每有一人具有人力资源和社会保障部门颁发的高级信息通信网络工程师，每提供1人得20分，本小项最高得20分；
3.每有一人具有人力资源和社会保障部门颁发的高级机电类（或高级电气类工程师），每提供1人得20分，本小项最高得20分；
4.每有一人具有人力资源和社会保障部门颁发的中级或以上电子信息类工程师（或中级或以上通信工程类工程师），每提供1人得10分，同1人同时提供多项证书的，不可累计得分，仅按最优情况计算1次分值，本项最高得20分；
5.每有一人具有人力资源和社会保障部门颁发的中级或以上软件设计开发类工程师（或中级或以上网络工程类工程师），每提供1人得10分，同1人同时提供多项证书的，不可累计得分，仅按最优情况计算1次分值，本项最高得20分；
以上1-5项得分，如同1人同时满足多项要求的，不可累计得分，仅按最优情况计算1次分值，满分100分。
（二）评审依据
1.【自有员工证明】提供投标人为项目团队成员缴交的近三个月（具体指投标截止日所在月的上一个月起倒算）中任意一个月社保缴交证明材料（证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图）扫描件。如社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。如投标人注册成立时间不足1个月的，可提供承诺函证明拟投入的项目团队成员为其自有员工（格式自拟）。
2.【学历证明】同时提供学历证书扫描件和中国高等教育学生信息网（学信网https://www.chsi.com.cn）查询截图（对于较早颁发的学历证书学信网无法查询的，可提供毕业院校或者人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明；在境外留学并取得学历的，学信网无法查询的，可提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书扫描件以及教育部留学服务中心官网查询截图）；
3.【其他证书证明】提供相关证书扫描件；
4.如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。

	
	4
	技术要求响应情况
	30
	（一）评分内容
根据项目需求中产品技术要求的满足程度进行评价，评审委员会以投标文件《技术要求偏离表》响应情况进行打分。
（二）评分依据
带“▲”号重要技术要求，每有一项负偏离的扣8.08分；除带“★”号不可偏离技术要求和“▲”号重要技术要求以外的普通技术要求每有一项负偏离的扣0.1分，扣完为止；本项最高100分，最低得0分。
如技术要求中载明提供证明材料的，需提供对应的证明材料。

	
	5
	项目演示
	8
	（一）评审内容：
项目演示内容及具体要求见招标文件“第三章 用户需求书-十、演示要求-（二）演示内容及要求表”中的“序号1至序号3”，共3个演示项目。
（二）评分依据：
1.演示要求的3个演示项目，每满足任意一项演示项目要求的得20分，累计得分，全部满足得60分。
2.在第1项得分基础上，专家根据各投标人提供的具体内容按照量化的评审因素指标进一步评审：
（1）评审为优：演示内容完全满足采购需求，内容完整详细，符合项目实际，可操作性强，得40分；
（2）评审为良：演示内容满足采购需求，内容比较完整，基本符合项目实际，可操作性一般，得20分；
（3）评审为中：演示内容部分满足采购需求，内容一般，部分符合项目实际，可操作性差，得10分；
（4）评审为差：未提供或提供的演示内容不科学，或者内容空泛不完整，不切合项目实际，得0分。
以上2项得分累计，最高得100分。
要求提供项目演示光盘（或U盘）（短片播放时间≤10分钟），总体以光盘（或U盘）形式演示。评审专家自行观看方案演示，演示形式为录屏方式的系统原型或demo演示。未提供演示光盘（或U盘），或演示光盘（或U盘）无法演示，或演示方式只包含PPT讲解、演示的，或演示光盘（或U盘）时长超过规定时间的，得0分。

	3
	综合实力部分
	10

	
	

	
	序号
	评分因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	类似项目业绩
	4
	（一）评分内容
提供投标人自2021年1月至本项目投标截止日（以合同签订日期为准）承接的以下业绩：
1.提供数字孪生类项目案例的，每提供1项有效业绩得得40分，本小项最高得40分；
2.提供存储设备类项目案例的，每提供1项有效业绩得30分，本小项最高得30分；
3.提供信息安全类项目案例的，每提供1项有效业绩得30分，本小项最高得30分；
以上3项得分累计，最高100分。
（二）评分依据
提供合同关键页（包括但不限于合同首页、建设内容、合同金额页、签订时间和盖章页）扫描件作为得分的依据。如同一项目案例满足以上多项类别的，不可以累计得分，仅按最优情况计算1次分值；续签合同不可累计得分，仅按1份业绩计算1次分值。若通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同方出具的证明文件等。
2.如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。

	
	2
	投标人认证情况
	3
	（一）评分内容：
考察投标人的相关认证情况：
1.质量管理体系认证证书（ISO9000，认证范围需同时包含集成及运维类和软件开发类）；
2.信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）；
3.环境管理体系认证证书（ISO14001）；
4.信息安全服务资质认证证书（CCRC）。
以上1-4项，每提供一项得25分，累计100分。
（二）评分依据：
1.第1-3项证书，投标人提供有效期内的认证证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的认证信息截图（包括但不限于证书编号、证书状态为“有效”、证书到期日期、组织名称、发证机构名称）并体现网站信息（即网站网址或查询平台名称）。若认证证书无法通过全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询的，投标人仍需提供颁发机构官网查询截图或由颁发机构出具的证明材料（加盖颁发机构公章），证明证书真实有效。
2.第4项证书，投标人提供有效期内的认证证书扫描件以及中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（http://www.isccc.gov.cn/）的认证信息截图（包括但不限于证书编号、证书状态为“有效”、证书到期日期等）并体现网站信息（即网站网址或查询平台名称）。若认证证书无法通过中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心查询的，投标人仍需提供颁发机构官网查询截图或由颁发机构出具的证明材料（加盖颁发机构公章），证明证书真实有效。
3.如投标人因成立时间不足三个月无法办理以上证书的（或投标人处于以上证书申请阶段尚未过试运行的），可提供情况说明【加盖投标人公章，格式自拟】作为佐证材料，无需提供证书和认证信息查询截图亦视为满足评分要求。
4.相关证明材料的认证范围与招标文件要求的认证范围不完全一致的，需提供为同种范围的说明；若认证范围不完全一致又未提供说明的，由评审委员会判定是否符合文件要求。

	
	3
	自主知识产权产品（创新、设计）情况
	3
	（一）评审内容
考察投标人的计算机件著作权登记证书或专利证书情况：
1.监控类，每提供1项软著或专利的得20分，累计得分，本小项最高得40分；
2.智慧灯杆类，每提供1项软著或专利的得20分，累计得分，本小项最高得40分；
3.智慧照明类，每提供1项软著或专利的得20分，累计得分，本小项最高得20分；
以上1-3项得分累计，如同一软著或专利证书，同时满足以上多项功能的，不可以累计得分，以按得分最优情况计算1次分值，满分100分。
（二）评审依据
按照以下要求提供证明材料：
1.自主开发的提供计算机软件著作权登记证书或专利证书扫描件（著作权人或专利权人须为投标人）；
2.购买或租赁的提供计算机软件著作权登记证书或专利证书（著作权人或专利权人须为出售/出租方）和购买合同（或租赁合同）关键页（包括但不限于合同首页、合同标的、签订时间、盖章页等）扫描件。
3.如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。
4.若计算机软件著作权登记证书无法直接体现评分标准要求具体类别的，需提供为同种类别的说明或证明材料，由评审委员会判定是否符合文件要求。

	5
	诚信情况
	5

	
	

	
	序号
	评分因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	诚信情况
	5
	投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。
查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及财政部门认可的“供应商诚信档案库”查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。


注：投标人的“技术要求偏离表”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。
2
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[bookmark: _Hlk71465316]深圳公共资源交易中心
（2026年）
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第一册  专用条款
第一章  招标公告
申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk72162904]1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；分支机构参与投标的，须同时提供总公司授权文件且授权书载明其民事责任由总公司承担，提供总公司及分支机构的营业执照扫描件，总公司或者分支机构只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标）；
2.本项目不接受联合体投标，是否允许投标人选用进口产品参与投标以招标文件“第三章 用户需求书”为准，（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）
7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；
9.本项目全部专门面向中小企业采购：否。
10.投标人须具有住房和城乡建设部门颁发的电子与智能化工程专业承包资质壹级证书（提供有效期内的资质证书扫描件）；
注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及财政部门认可的“供应商诚信档案库”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；
（2） 供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本公告“六、其他补充事宜”相关内容指引办理。
完整公告内容详见：深圳公共资源交易网（https://www.szggzy.com）


[bookmark: _Hlk71926094]第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息
[bookmark: _Toc73517639][bookmark: _Toc60560625][bookmark: _Toc101074876][bookmark: _Toc73521547][bookmark: _Toc60631620][bookmark: _Toc73521635][bookmark: _Toc100052364][bookmark: _Toc73518117]一、对通用条款的补充内容
	[bookmark: _Hlk72218097]通用条款序号
	涉及事项
	具 体 补 充 内 容

	3.1
	采购人
	深圳市南山区政务服务和数据管理局

	3.2
	政府集中采购机构
	深圳公共资源交易中心
（深圳交易集团有限公司南山分公司）

	9
	踏勘现场
	不组织 
具体见其他关键信息章节

	10
	标前会议
	不组织 
具体见其他关键信息章节

	12/13
	招标文件的澄清和修改
	投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息

	20
	投标有效期
	120个日历日

	22
	投标人的替代方案
	不接受

	25
	投标文件的大小
	投标文件大小不得超过250MB

	26
	[bookmark: _Hlk71664860]样品、演示、方案讲解
	如有样品、演示、方案讲解，具体安排见第三章 用户需求书相关要求

	37
	评审方法
	综合评分法

	38
	定标方法
	评定分离
本项目推荐的候选中标供应商不进行排名，且中标（成交）结果信息公示内容仅公示候选中标供应商名单，不公示得分和排名。

	46
	履约担保
	需要，合同金额的 5 %，投标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起 30 日内按原方式退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金的 0.1 ‰的利息。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。

	52.8
	投诉（仅适用自行采购项目）
	若本项目为自行采购项目，提出质疑的供应商对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，可以在答复期满后7个工作日内向采购人投诉。


备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。
[bookmark: _Hlk72218117]

二、其他关键信息
[bookmark: _Hlk72579427]（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项
[bookmark: _Hlk72579465]1、评标定标信息
评定分离项目
	评标方法
	综合评分法

	定标方法
	自定法

	推荐候选中标供应商家数
	3

	中标供应商家数
	1



（二）政府采购政策的有关事项说明
1、关于享受中小企业扶持政策的主体、价格扣除比例及采购标的所属行业等事项的说明
（1）适用主体：中型企业、小型、微型企业（残疾人福利性单位视同小型、微型企业；监狱企业视同小型、微型企业）。接受联合体的项目，供应商以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
备注：（a）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；（b）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（2）预留份额专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。
（3）未预留份额专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例：投标人提供的货物（以招标文件用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）全部均由小型、微型企业制造，则对其投标总价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）中小企业参加政府采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，出具《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中相关企业（货物制造商）所属行业应当与采购标的所属行业相一致，标的所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物需求明细”的“标的所属行业”一栏为准。
（5）中型企业、小型、微型企业为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》；残疾人福利性单位为优惠主体的认定资料为《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款“第四章  投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。
（6）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2、关于享受对本国产品的政府采购支持政策的主体、价格扣除比例等事项的说明
（1）适用主体：国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。
（2）适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）价格扣除：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。声明函样式见本招标文件第一册专用条款“第四章  投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。
3、关于同时满足中小企业扶持政策和对本国产品的支持政策的事项说明
本国产品政策实施后，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，若提供本国产品的供应商也符合政府采购支持中小企业政策，也按规定给与价格评审优惠。需要说明的是，相关价格评审扣除优惠，都应该在供应商报价基础上计算。例如:某一供应商的产品报价100元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为100-100x20%-100x10%=70元。具体情形如下：
（1）预留份额专门面向中小企业采购的项目，不再享受小微企业价格扣除优惠。若供应商所投货物同时满足对本国产品的支持政策的规定，应享受该政策20%价格扣除优惠；
（2）未预留份额专门面向中小企业采购的项目，供应商同时满足小微企业和所投产品符合本国产品支持政策规定的，应同时对该供应商投标总报价给予多项价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。
4、上述支持政策不改变最终中标（成交）价格，政府采购合同仍按照中标（成交）供应商的报价签订。

2.长期货物采购项目
本项目非长期货物项目。

3.代理服务费
本项目不向中标（成交）供应商收取代理服务费。


第三章 用户需求书
一、项目基本信息
	序号
	采购计划编号
	采购项目名称
	预算金额（元）
	最高限价（元）

	1
	PLAN-2026-440305000-128001-07824；
PLAN-2026-440305000-128001-07825；
	南山区创新大道综合提升项目（智慧部分）
	78476276.67
	78476276.67


本项目在预算金额下设定最高限价，如投标人的投标报价超过最高限价，将按照符合性审查要求作投标无效处理。

二、项目概况
（一）项目建设背景
[bookmark: _GoBack]南山区创新大道综合提升项目（智慧部分）项目（以下称“项目”）围绕创新大道沿线8.79km（工业八路-宝深路，茶光路-同沙路）的街区，聚焦沿线交通出行痛点，开展以路口通行能力挖潜、慢行效率与安全提升、公交服务品质改善为主，提出采用智慧信控、综合执法、可变车道等一系列创新科技应用，支撑智慧出行标杆大道落地，为建成智慧交通创新示范区奠定基础。
（二） 建设内容
本项目设计对象包括前端设施工程、圳智慧·创新大道数字道路专题、后台资源三部分内容。
1、前端设施建设
本工程沿线长为8.79km（工业八路-宝深路，茶光路-同沙路），南山区创新大道综合提升项目（智慧部分）外场包括道路照明设施、交通管控设施、公交站台设施、道路感知设施、多功能智能杆设施、智驾服务设施、管道施工、光缆铺设及辅助配套。
2、圳智慧·创新大道数字道路专题
圳智慧·创新大道数字道路专题是在区CIM平台基础上建设的数字道路专题，建设内容主要包含数字道路实时三维引擎和创新大道数字孪生应用2大模块。
3、后台资源
后台资源包括交通管控后台资源和智慧道路后台资源2大类，主要涉及网络、安全及存储配套资源建设。



3、 [bookmark: _Hlk72073432][bookmark: _Hlk72258617]货物需求明细
（一）硬件设备货物清单
	序号
	采购计划编号
	货物名称
	数量
	单位
	是否接受进口
	是否为节能产品
	是否为环境标志产品
	是否专门面向中小企业
	标的所属行业

	一
	PLAN-2026-440305000-128001-07824；
PLAN-2026-440305000-128001-07825；
	前端设施
	工业

	（一）
	
	道路照明设施
	

	1
	
	路灯灯具（3×300W）
	82
	套
	拒绝进口
	优先采购
	否
	否
	

	2
	
	路灯灯具（280W/80W）
	409
	套
	拒绝进口
	优先采购
	否
	否
	

	3
	
	路灯灯具（280W/280W）
	12
	套
	拒绝进口
	优先采购
	否
	否
	

	4
	
	路灯灯具（180W/80W）
	64
	套
	拒绝进口
	优先采购
	否
	否
	

	5
	
	路灯灯具（180W）
	11
	套
	拒绝进口
	优先采购
	否
	否
	

	6
	
	路灯灯具（280W）
	37
	套
	拒绝进口
	优先采购
	否
	否
	

	7
	
	路灯灯具（300W）
	11
	套
	拒绝进口
	优先采购
	否
	否
	

	8
	
	吸顶灯灯具
	20
	套
	拒绝进口
	优先采购
	否
	否
	

	9
	
	驱动电源（300W/280W）
	727
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	10
	
	驱动电源（180W/160W）
	75
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	11
	
	驱动电源（80W）
	473
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	12
	
	驱动电源（60W）
	20
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	（二）
	
	交通管控设施
	

	/
	
	信号控制设备
	

	13
	
	智能信号控制机（96路）
	24
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	14
	
	智能信号控制机（120路）
	2
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	15
	
	多功能机动车信号灯（内置倒计时器）
	98
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	16
	
	箭头机动车信号灯（内置倒计时器）
	85
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	17
	
	圆饼机动车信号灯（内置倒计时器）
	39
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	18
	
	多功能机动车信号灯（辅灯）
	14
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	19
	
	箭头机动车信号灯（辅灯）
	5
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	20
	
	圆饼机动车信号灯（辅灯）
	4
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	21
	
	人行道信号灯
	328
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	22
	
	盲人钟
	328
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	23
	
	机动车辅助信号灯杆件
	14
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	24
	
	行人信号灯杆件
	230
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	/
	
	一体化智能机柜设备
	

	25
	
	一体化智能机柜
	8
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	26
	
	ONU
	26
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	27
	
	红绿灯信号检测器
	26
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	28
	
	工业交换机（8电+16光）
	26
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	29
	
	千兆光模块
	104
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	30
	
	24芯光纤配线架
	26
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	31
	
	144芯光纤配线架
	5
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	32
	
	交通监控配电箱
	8
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	33
	
	监控主机落地箱
	18
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	/
	
	电警卡口设备
	

	34
	
	一体化闯红灯抓拍单元(900万)
	102
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	35
	
	电警补光灯
	241
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	36
	
	一体化卡口抓拍单元(900万)
	70
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	37
	
	环保卡口闪光灯
	127
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	38
	
	电警主机（含存储）
	22
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	39
	
	二合一防雷器
	104
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	40
	
	工业交换机（8电+2光）
	104
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	41
	
	千兆光模块
	208
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	42
	
	RFID双基一体机（含机动车电警抓拍）
	47
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	43
	
	RFID双基补光灯
	113
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	44
	
	RFID天线
	46
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	45
	
	RFID连接馈线
	46
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	46
	
	RFID双基终端主机（含机动车存储）
	10
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	47
	
	挂杆箱
	104
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	/
	
	视频监控设备
	

	48
	
	路口摄像机
	51
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	49
	
	工业交换机（8电+2光）
	51
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	50
	
	千兆光模块
	102
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	51
	
	二合一防雷器
	51
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	52
	
	挂杆箱
	51
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	/
	
	车道级微创新设备
	

	53
	
	借道左转指示牌
	2
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	54
	
	可变车道标志牌
	7
	组
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	55
	
	可变车道指示牌
	7
	组
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	（三）
	
	智慧公交设施
	

	56
	
	站台结构
	90
	泊位
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	（四）
	
	道路感知设施
	

	/
	
	智慧道路模块
	

	57
	
	视频监控（数字网络球型摄像机）
	60
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	58
	
	边缘计算节点
	60
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	59
	
	千兆光模块
	60
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	60
	
	室外AP
	39
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	61
	
	工业交换机（8电+2光）
	28
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	62
	
	千兆光模块
	56
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	63
	
	自动起降设施（无人机及机巢）
	4
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	/
	
	高点监控
	

	64
	
	高点监控摄像机
	3
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	65
	
	工业交换机（8电+2光）
	3
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	66
	
	千兆光模块
	6
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	67
	
	二合一防雷器
	3
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	68
	
	挂杆箱
	3
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	（五）
	
	多功能智能杆设施
	

	69
	
	多功能智能杆1（智慧路灯+车行信号灯）
	4
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	70
	
	多功能智能杆2（智慧路灯+车行信号灯）
	5
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	71
	
	多功能智能杆3（智慧路灯+车行信号灯）
	14
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	72
	
	多功能智能杆4（智慧路灯+车行信号灯）
	9
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	73
	
	多功能智能杆5（智慧路灯+车行信号灯）
	2
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	74
	
	多功能智能杆6（智慧路灯+车行信号灯）
	1
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	75
	
	多功能智能杆7（智慧路灯+车行信号灯）
	5
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	76
	
	多功能智能杆8（智慧路灯+车行信号灯）
	3
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	77
	
	多功能智能杆9（智慧路灯+车行信号灯）
	2
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	78
	
	多功能智能杆12（智慧路灯+电子警察）
	1
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	79
	
	多功能智能杆13（智慧路灯+电子警察）
	7
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	80
	
	多功能智能杆14（智慧路灯+电子警察）
	18
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	81
	
	多功能智能杆15（智慧路灯+电子警察）
	2
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	82
	
	多功能智能杆16（智慧路灯+电子警察）
	27
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	83
	
	多功能智能杆17（智慧路灯+电子警察）
	1
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	84
	
	多功能智能杆18（智慧路灯+电子警察）
	1
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	85
	
	多功能智能杆19（电子警察）
	1
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	86
	
	多功能智能杆20（电子警察）
	12
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	87
	
	多功能智能杆21（电子警察）
	10
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	88
	
	多功能智能杆22（电子警察）
	9
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	89
	
	多功能智能杆23（电子警察）
	2
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	90
	
	多功能智能杆24（电子警察）
	8
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	91
	
	多功能智能杆26（车行信号灯）
	1
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	92
	
	多功能智能杆27（车行信号灯）
	3
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	93
	
	多功能智能杆28（车行信号灯）
	16
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	94
	
	多功能智能杆29（车行信号灯）
	15
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	95
	
	多功能智能杆30（车行信号灯）
	10
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	96
	
	多功能智能杆31（车行信号灯）
	3
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	97
	
	多功能智能杆32
	26
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	98
	
	多功能智能杆33
	66
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	99
	
	多功能智能杆34
	4
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	100
	
	多功能智能杆35
	5
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	101
	
	多功能智能杆36
	6
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	102
	
	多功能智能杆37
	1
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	103
	
	照明杆38
	18
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	104
	
	照明杆39
	271
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	105
	
	照明杆40
	4
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	106
	
	照明杆41
	40
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	107
	
	照明杆42
	57
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	108
	
	照明杆43
	9
	杆
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	（六）
	
	智驾服务设施
	

	109
	
	全息路口边缘单元
	17
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	110
	
	低时延枪式相机
	26
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	111
	
	低时延鱼眼相机
	39
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	112
	
	全息路口感知设备
	39
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	113
	
	挂杆箱
	41
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	114
	
	工业交换机（8电+4光）
	41
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	115
	
	交换机光模块
	123
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	116
	
	485串口转换器
	11
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	（七）
	
	辅助配套
	

	/
	
	信号控制设备配套
	

	117
	
	线缆（7*1.5）
	10815
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	118
	
	线缆（4*1.5）
	14385
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	119
	
	线缆（4*1.0）
	40455
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	120
	
	线缆（3*1.5）
	29640
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	121
	
	线缆（3*1.0）
	2210
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	122
	
	运营管理单位告知牌
	90
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	/
	
	电警卡口设备配套
	

	123
	
	光缆终端盒
	101
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	124
	
	熔纤点
	404
	芯
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	125
	
	线缆（4芯）
	14140
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	126
	
	线缆（3*6）
	14140
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	127
	
	线缆（CAT6类）
	3315
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	128
	
	线缆（3*1.5）
	10545
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	129
	
	线缆（4*1.0）
	6897
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	/
	
	视频监控设备配套
	

	130
	
	光缆终端盒
	49
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	131
	
	熔纤点
	196
	芯
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	132
	
	线缆（2芯）
	4900
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	133
	
	线缆（3*6）
	4900
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	134
	
	线缆（3*1.5）
	735
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	135
	
	线缆（CAT6类）
	735
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	/
	
	智慧管控配电配网工程
	

	136
	
	光纤（48芯）
	22.5
	千米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	137
	
	租用管道（3年）
	7.5
	千米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	138
	
	新建子管
	13.9
	千米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	139
	
	光纤（6芯）
	18
	千米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	140
	
	交通监控配电箱进电缆
	402
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	141
	
	交通监控干线电缆（16）
	1027
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	142
	
	交通监控干线电缆（3*6）
	17430
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	/
	
	智慧道路配电配网工程
	

	143
	
	光纤（12芯）
	6
	千米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	144
	
	租用管道（3年）
	10.2
	千米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	145
	
	新建子管
	10.2
	千米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	146
	
	光纤（144芯）
	18.92
	千米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	147
	
	光纤（12芯）
	37.84
	千米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	148
	
	光纤（6芯）
	8.1
	千米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	149
	
	防水接线盒
	373
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	150
	
	漏电保护模块
	373
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	151
	
	智慧路灯干线电缆
	26849
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	152
	
	智慧路灯支线电缆（3*2.5）
	2870
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	153
	
	智慧路灯支线电缆（3*6）
	746
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	154
	
	挂载设备线缆
	2870
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	155
	
	智驾设备电源线
	2700
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	/
	
	智慧公交站台
	

	156
	
	智慧公交干线电缆
	11806
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	157
	
	电源线缆
	11400
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	/
	
	智慧照明
	

	158
	
	吸顶灯电缆
	400
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	159
	
	照明干线电缆
	39871
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	160
	
	路灯支线电缆（3*6）
	1499
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	161
	
	路灯支线电缆（2.5）
	47520
	米
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	三
	
	后台资源
	

	（一）
	
	智慧管控网络及后台资源
	

	162
	
	图片云存储设备
	4
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	163
	
	图片云存储管理设备
	1
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	164
	
	云存储软件
	1
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	165
	
	高清平台接入设备
	4
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	166
	
	图文库系统存储设备
	2
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	167
	
	图文库软件
	1
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	168
	
	图片云存储交换机
	2
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	169
	
	大数据存储节点
	2
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	170
	
	视频云存储设备（交警部分）
	5
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	171
	
	视频云存储千兆交换机
	2
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	172
	
	视频云存储万兆交换机
	2
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	173
	
	BMC交换机
	1
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	174
	
	OLT设备
	1
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	175
	
	10GE多模光模块
	88
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	176
	
	100GE多模光模块
	8
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	（二）
	
	智慧道路网络安全及后台资源
	

	177
	
	视频云存储设备
	4
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	178
	
	视频云存储万兆交换机
	2
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	179
	
	视频云存储千兆交换机
	2
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	180
	
	BMC交换机
	1
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	181
	
	10GE多模光模块
	88
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	182
	
	100GE多模光模块
	8
	个
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	183
	
	AC管理器
	1
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	184
	
	安全单向导入系统(万兆)-导入前置机
	1
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	185
	
	安全单向导入系统(万兆)-安全单向隔离光闸
	1
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	186
	
	安全单向导入系统(万兆)
	1
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	187
	
	集控探针
	1
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	188
	
	可信边界安全网关（万兆）
	1
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	189
	
	防火墙（万兆）
	1
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	190
	
	入侵防御系统（万兆）
	1
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	191
	
	集中监控审计系统
	1
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	192
	
	边界三层交换机
	1
	台
	拒绝进口
	否
	否
	否
	


备注：
1.“是否接受进口”栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。
2.如货物需求明细含配件、辅材、安装类，以上部分无需填报《中小企业声明函》，如填报亦不作为认定依据，不影响声明函有效性。
3.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119号文和财办库〔2008〕248号文的相关规定为准。
4.“是否为节能产品”一栏，由采购人根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的品目清单填写，填写为“优先采购”则给与相应评审加分，填写为“★强制采购”则要求供应商必须提供符合规定的节能产品，否则投标无效。
5.“是否为环境标志产品”一栏，由采购人根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的品目清单填写，填写为“优先采购”则给与相应评审加分。
6.本项目核心产品为：站台结构（序号56）。


4、 软件开发要求明细
1、数字道路实时三维引擎（要求支持开源鸿蒙操作系统）
	一级模块
	二级模块
	三级模块
	四级模块
	五级模块
	功能描述
	备注

	启动器
	项目管理模块
	新建项目
	
	
	支持快速创建项目，自动生成独立项目文件存储数据，实现项目数据独立管理，避免数据混存风险，为项目全流程操作提供基础载体。
	/

	
	
	导入项目
	
	
	支持单个项目文件导入，通过可视化文件选择流程完成项目接入，降低项目迁移门槛，满足跨设备 / 跨场景的项目复用需求。
	/

	
	
	扫描项目
	
	
	支持文件夹级批量项目导入，自动识别并加载目标文件夹内所有项目，提升多项目批量接入效率，适配团队集中管理多项目的业务场景。
	/

	
	
	编辑项目
	
	
	提供项目快速编辑入口，一键唤起编辑器并打开目标项目。
	/

	
	
	运行项目
	
	
	支持项目快速启动并实时展示运行状态，无需进入编辑器即可查看项目结果，简化项目验证流程，提升项目测试 / 预览的效率。
	/

	
	
	项目重命名
	
	
	提供可视化重命名功能，弹窗完成项目名称修改，保障项目标识清晰，避免多项目管理混淆。
	/

	
	
	移除项目
	
	
	支持项目从列表中快速移除，优化项目列表整洁度，适配团队按需管理项目可见范围的需求。
	/

	
	
	删除缺失项目
	
	
	自动扫描并清理损坏 / 缺失的项目，减少无效项目占用列表资源，降低人工排查维护成本，保障项目列表的有效性。
	/

	
	
	搜索项目
	
	
	提供精准文字搜索功能，快速定位目标项目，缩短多项目场景下的查找时间，提升项目检索效率。
	/

	编辑器
	核心基础模块
	基础和功能配置
	撤销
	
	支持操作步骤的回退（单步 / 多步），降低误操作带来的修改成本，提升场景创作过程中的操作容错性，保障创作流畅度。
	/

	
	
	
	重做
	
	支持撤销操作的逆向恢复，允许多次撤销 / 重做切换，灵活适配创作过程中的方案调整需求，减少重复操作的时间消耗。
	/

	
	
	
	退出三维场景编辑
	
	支持程序快速退出，未保存三维场景时自动弹窗提醒，兼顾操作便捷性与数据安全性，避免三维场景创作内容因误退出而丢失。
	/

	
	
	
	筛选设置
	
	支持按文件属性（类型、名称等）快速过滤资源，精准定位目标内容，减少无效信息干扰，提升资源查找与管理效率。
	/

	
	
	
	高级设置
	
	提供更精细的资源管理控制选项，适配复杂业务场景下的资源调度需求，优化资源导入与展示的底层逻辑。
	/

	
	
	
	基础配置
	名称
	支持项目名称的多场景适配（管理、导出等环节自动匹配），保障项目标识的一致性，提升跨环节协作的流畅度。
	/

	
	
	
	
	名称本地化
	支持项目名称的场景化适配展示，适配不同业务场景的名称规范需求，提升项目对外展示的合规性与适配性。
	/

	
	
	
	
	描述
	支持项目信息的辅助说明展示，帮助协作人员快速了解项目信息，提升团队沟通效率。
	/

	
	
	
	
	版本
	支持项目版本标识的自动填充与管理，保障版本信息的准确性，避免多版本项目混淆。
	/

	
	
	
	
	使用隐藏的项目数据目录
	支持项目数据的隐私化存储管理，适配敏感数据的安全存储需求，保障数据安全性。
	/

	
	
	
	
	使用自定义用户目录
	支持项目数据的自定义路径存储，适配不同业务场景的存储管理需求，提升数据管理的灵活性。
	/

	
	
	
	
	自定义用户目录名称
	支持存储路径的个性化命名，方便多项目数据的分类管理，提升数据检索效率。
	/

	
	
	
	
	项目设置覆盖
	支持项目配置的批量统一管理，简化多项目配置的重复操作，提升配置效率。
	/

	
	
	
	
	自动接受退出
	支持操作请求的自动化响应，适配批量操作等高效业务场景，提升流程处理速度。
	/

	
	
	
	
	返回时退出
	支持操作行为的关联响应，适配便捷操作的业务场景需求，提升操作的灵活性。
	/

	
	
	
	
	图标
	支持项目标识的场景化适配，保障项目在不同展示场景下的一致性，提升品牌 / 项目形象的统一性。
	/

	
	
	
	运行配置
	主场景
	配置项目运行时的核心内容加载路径，保障项目启动时的核心内容精准加载，支撑业务场景的正常运行。
	/

	
	
	
	
	禁用标准输出
	支持关闭运行过程中的信息输出，减少冗余信息干扰，适配需要简洁运行环境的业务场景。
	/

	
	
	
	
	禁用标准错误输出
	支持关闭运行过程中的错误 / 警告信息输出，避免非必要提示影响操作流程，适配稳定运行场景的需求。
	/

	
	
	
	
	输出报头
	支持运行时自动展示核心版本信息，帮助快速确认项目运行环境，提升运维与调试的效率。
	/

	
	
	
	
	启用快捷菜单
	支持快捷操作唤起窗口管理菜单，简化窗口操作流程，提升用户对运行界面的管控便捷性。
	/

	
	
	
	
	主循环类型
	配置项目运行的核心逻辑类型，适配不同业务场景的运行需求，保障核心流程的稳定执行。
	/

	
	
	
	
	打印时清空标准输出
	支持运行日志的实时刷新输出，保障日志信息的时效性，适配需要实时监控运行状态的业务场景。
	/

	
	
	
	
	调试模式下打印清空输出
	支持调试场景下的日志实时刷新，提升调试过程中的信息同步效率，适配开发阶段的调试需求。
	/

	
	
	
	
	最大运行帧率
	配置项目运行的帧率上限，平衡运行流畅度与资源消耗，适配不同设备的运行承载能力，减少资源占用。
	/

	
	
	
	
	低处理器模式
	启用低资源消耗运行模式，降低设备资源占用，适配对资源消耗敏感的业务场景，提升设备续航与稳定性。
	/

	
	
	
	
	低处理器模式睡眠
	配置低资源模式下的休眠间隔，灵活调控资源消耗程度，适配不同场景下的资源优化需求。
	/

	
	
	
	
	增量平滑
	优化运行过程中的数据波动，提升运行体验的稳定性，减少因数据波动导致的操作卡顿问题。
	/

	
	
	
	
	帧延迟
	配置运行过程中的帧间隔时长，辅助调控运行节奏，适配特定业务场景下的运行节奏需求。
	/

	
	
	
	启动画面配置
	背景色
	配置启动界面的底色样式，定义启动环节的视觉基调，适配业务场景的风格需求。
	/

	
	
	
	
	显示图像
	启动时图像路径，会作为启动画面使用。
	/

	
	
	
	
	完整大小
	控制启动界面的显示尺寸，保障启动界面在不同展示载体下的视觉协调性，适配多终端展示需求。
	/

	
	
	
	
	使用过滤
	配置视觉素材的缩放效果，优化不同清晰度素材的展示效果，提升启动界面的视觉质感。
	/

	
	
	
	
	图像
	设置启动界面的视觉素材路径，实现启动界面的个性化视觉定制，适配业务场景的品牌展示需求。
	/

	
	
	
	
	最短显示时间
	配置启动界面的最小展示时长，规范启动流程的节奏，避免界面切换过于仓促影响体验。
	/

	
	
	
	窗口配置
	视口宽度/高度
	配置主界面尺寸，作为界面展示与编辑的基础参考标准，适配不同展示场景需求。
	/

	
	
	
	
	模式
	定义主界面的展示形式，适配不同业务场景下的界面呈现逻辑。
	/

	
	
	
	
	初始位置类型
	设置主界面启动时的位置规则，保障界面启动时的展示体验。
	/

	
	
	
	
	初始位置
	配置主界面的启动位置，仅在固定位置规则下生效，适配精准布局需求。
	/

	
	
	
	
	初始屏幕
	指定主界面启动时的显示载体，仅在多载体居中规则下生效，适配多终端场景。
	/

	
	
	
	
	可调整大小
	控制主界面是否支持尺寸调整，适配不同操作场景下的界面灵活度需求。
	/

	
	
	
	
	无边框
	设置主界面无外框样式，适配简洁视觉展示的业务场景。
	/

	
	
	
	
	置顶
	配置主界面始终显示在最上层，适配需要持续操作的业务场景。
	/

	
	
	
	
	透明
	开启主界面背景透明效果，适配特殊视觉展示的业务场景。
	/

	
	
	
	
	延伸至标题
	用于界面内容铺满整个窗口，提升界面展示空间利用率。
	/

	
	
	
	
	关闭聚焦
	设置主界面无法获取操作焦点，适配后台运行类业务场景。
	/

	
	
	
	
	直角
	配置主界面使用直角样式，适配特定视觉风格的需求。
	/

	
	
	
	
	窗口宽度/高度覆盖
	覆盖主界面的初始尺寸，适配特定展示载体的尺寸需求。
	/

	
	
	
	
	屏幕常亮
	保持界面显示载体持续点亮，适配长时间展示的业务场景。
	/

	
	
	
	
	嵌入式子窗口
	控制子界面与主界面的融合方式，适配不同协作场景的操作效率需求。
	/

	
	
	
	
	启用帧调节
	开启界面帧频稳定调节功能，提升展示流畅度，适配动态内容场景。
	/

	
	
	
	
	拉伸模式
	定义界面内容的拉伸规则，适配不同尺寸载体下的内容展示效果。
	/

	
	
	
	
	比例
	设置界面内容的整体显示比例，统一界面元素的展示尺寸。
	/

	
	
	
	
	缩放
	调节界面内容的缩放系数，适配不同视觉需求的展示效果。
	/

	
	
	
	
	缩放模式
	控制缩放系数的计算规则，保障特定风格内容的展示精度。
	/

	
	
	
	
	允许高清显示
	支持高清显示载体的适配，提升界面展示清晰度。
	/

	
	
	
	
	像素级透明-允许
	开启界面背景的逐像素透明效果，适配特殊视觉设计需求。
	/

	
	
	
	
	垂直同步模式
	配置界面的垂直同步规则，提升动态内容的展示流畅度。
	/

	
	
	
	
	允许高刷新率
	支持高帧率展示，提升动态内容的视觉流畅度。
	/

	
	
	
	
	隐藏状态栏
	在界面运行时隐藏状态提示栏，提升界面展示的沉浸感。
	/

	
	
	
	鼠标光标配置
	自定义图像
	支持上传自定义鼠标光标素材，实现光标视觉的个性化适配，匹配业务场景的品牌或风格需求。
	/

	
	
	
	
	自定义图像热区
	配置自定义光标素材的操作触发点，保障光标交互的精准性，避免视觉与操作位置错位的问题。
	/

	
	
	
	
	工具提示位置偏移
	调整工具提示相对于光标的显示位置，优化提示信息的展示体验，避免遮挡关键内容或操作区域。
	/

	
	
	
	调试设置
	最大函数数
	限制单帧分析的函数数量，控制分析过程的资源消耗。
	/

	
	
	
	
	最大时间戳查询元素数
	限制单帧分析的时间戳元素数量，平衡分析深度与性能占用。
	/

	
	
	
	
	消息 / 消息编辑器
	配置系统异常时的提示信息，区分不同场景的提示规则，辅助问题排查。
	/

	
	
	
	
	打印帧率
	实时输出运行帧率，辅助监测性能表现。
	/

	
	
	
	
	输出图形处理器配置
	实时输出图形资源的配置与耗时信息，支撑图形性能优化。
	/

	
	
	
	
	冗长标准输出
	开启详细运行信息输出，辅助深度排查系统问题。
	/

	
	
	
	
	启用警告
	开启节点更新异常的警告提示，辅助定位显示异常的根源。
	/

	
	
	
	
	最大调用堆栈
	限制调试时的堆栈深度，控制调试过程的资源消耗。
	/

	
	
	
	文件日志配置
	启用文件日志
	开启运行信息的文件存储，留存系统输出与异常记录，支撑问题回溯。
	/

	
	
	
	
	启用文件日志存储
	针对特定场景开启日志存储，适配不同场景的日志访问需求。
	/

	
	
	
	
	日志路径
	配置日志文件的存储位置，规范日志的归档管理，支持手动指定路径。
	/

	
	
	
	
	最大日志文件数
	限制日志文件的数量（自动轮转），避免日志占用过多存储资源。
	/

	
	
	
	着色器语言配置
	启用
	控制代码检查的开关，按需开启特定检查项的提醒。
	/

	
	
	
	
	将警告当成错误
	提升警告的严重级别，强化代码问题的重视程度。
	/

	
	
	
	
	浮点数比较
	检查浮点数值的直接比较操作，规避精度问题带来的异常。
	/

	
	
	
	
	未使用元素检查
	识别未使用的代码元素（常量、函数等），辅助精简代码，减少冗余。
	/

	
	
	
	
	格式错误
	检查代码格式问题，规范代码编写风格。
	/

	
	
	
	
	设备限制超出
	监控代码对设备资源的占用，避免超出设备承载上限。
	/

	
	
	
	
	魔术位置写入
	检查特定代码写法，规避潜在的运行异常风险。
	/

	
	
	
	脚本语言配置
	脚本语言运行平台-项目
	脚本语言运行平台程序集的名称，默认与项目名称一致，修改项目名称不影响程序集。
	/

	
	
	
	
	解决方案目录
	指定脚本工程文件的存储路径，规范脚本工程的归档管理，便于脚本项目的维护与访问。
	/

	
	
	
	
	尝试重新加载程序集
	设定脚本语言运行平台 程序集重新构建后，尝试重新加载的次数。
	/

	
	
	
	自动加载配置
	路径选择
	提供脚本、着色器等资源的可视化路径选择与目录导航，方便指定保存位置，确保资源组织清晰、引用路径准确。
	/

	
	
	
	
	创建脚本
	快速新建可自定义语言、模板的脚本文件并自动绑定目标节点，为节点赋予专属逻辑与行为。
	/

	
	
	
	
	添加脚本
	快速将已有脚本绑定到当前节点，实现逻辑复用或脚本组件切换，让节点快速获得脚本定义的功能。
	/

	
	
	图形用户界面 相关配置
	图形用户界面-计时器
	增量搜索最大间隔
	设定控件增量搜索的计时阈值，控制搜索功能的触发节奏，适配控件的交互效率需求。
	/

	
	
	
	
	工具提示延迟
	工具提示的默认弹出延迟，平衡操作干扰与指引及时性，优化信息查看体验。
	/

	
	
	
	
	按钮快捷键反馈高亮时间
	快捷键按下后基础按钮的高亮时长，让用户清晰感知操作生效，强化交互反馈的明确性。
	/

	
	
	
	
	文本编辑 空闲检测
	文本编辑控件的空闲检测时长，为自动保存等后续操作提供触发依据，保障编辑便捷性与数据安全性。
	/

	
	
	
	图形用户界面-通用
	控件像素吸附
	让界面控件贴合像素显示，即便相机移动或缩放也能保持清晰锐利，保障界面观感稳定性。
	/

	
	
	
	
	默认滚动死区
	避免误触滚动操作，让滑动交互更精准，贴合用户操作习惯。
	/

	
	
	
	
	文本编辑 撤消栈最大大小
	设定文本编辑控件的撤销 / 重做历史上限，在满足回溯需求的同时合理控制资源占用，平衡功能实用性与使用效率。
	/

	
	
	
	
	交换取消确定
	调整 “取消 / 确定” 按钮的功能顺序，适配不同场景操作习惯，提升界面操作的适配性与便捷性。
	/

	
	
	
	图形用户界面-字体
	动态字体-使用过采样
	提升文字边缘平滑度与清晰度，优化小字号、复杂字体可读性，适配不同分辨率与性能场景，平衡显示质量与运行效率。
	/

	
	
	
	图形用户界面-主题
	默认主题缩放
	设定界面控件的默认缩放比例，在无自定义缩放时保障不同屏幕尺寸下的布局一致性与适配性。
	/

	
	
	
	
	自定义文件主体
	指定自定义主题资源文件路径，支持个性化配置项目界面风格，满足品牌视觉规范与设计需求。
	/

	
	
	
	
	自定义字体
	指定自定义字体资源路径，统一项目所有界面元素的字体风格，贴合品牌视觉规范与用户阅读习惯。
	/

	
	
	
	
	默认字体抗锯齿
	配置项目默认字体的抗锯齿效果，减少文字锯齿感，提升界面文字的视觉舒适度与显示质感。
	/

	
	
	
	
	默认字体微调
	置项目默认字体的微调效果，优化字体字形细节协调性，提升界面文字的显示精致度。
	/

	
	
	
	
	默认字体次像素定位
	配置项目默认字体的次像素定位效果，提升文字边缘显示精度，让界面文字更清晰锐利，优化视觉观感。
	/

	
	
	
	
	默认字体多通道带符号距离场
	启用该功能后，字体采用高效渲染方式，实现任意尺寸下的清晰显示，无需重复处理字体数据，避免尺寸调整带来的性能损耗；结合多级纹理技术，可进一步提升小尺寸字体的显示质量。
	/

	
	
	
	
	默认字体生成 多级渐远纹理
	生成字体多级渐远纹理，避免缩放或远距离查看时文本出现颗粒感，同时平衡显示质量与资源占用，适配高精度渲染需求。
	/

	
	
	
	
	屏幕显示优化配置
	调整特定屏幕的次像素排列规则，增强文字显示的抗锯齿效果，提升文字内容的清晰度与视觉舒适度，适配该类屏幕的显示特性以优化阅读体验。
	/

	
	
	界面-编辑器
	停靠面板标签样式
	
	自定义编辑器停靠面板的选项卡样式，适配个性化界面视觉需求。
	/

	
	
	
	界面布局方向
	
	自定义编辑器界面的默认布局方向，适配个性化界面使用习惯。
	/

	
	
	
	显示缩放
	
	设置编辑器界面显示缩放系数，支持自动适配屏幕每英寸点数或自定义缩放值，适配高每英寸点数显示 /视网膜显示屏等不同显示器需求。
	/

	
	
	
	自定义显示缩放
	
	设置自定义编辑器缩放系数，适配 200% 缩放不足的超高每英寸点数显示器。
	/

	
	
	
	编辑器屏幕
	
	指定编辑器的首选显示屏幕，支持自动记忆上一次显示屏幕，适配多显示器使用场景。
	/

	
	
	
	项目管理器屏幕
	
	指定项目管理器的首选显示屏幕，适配多显示器使用场景，方便精准切换项目管理界面的显示设备。
	/

	
	
	
	使用原生文件对话框
	
	可设置编辑器使用操作系统原生文件 / 目录选择对话框，适配系统操作习惯，提升文件选择体验。
	/

	
	
	
	扩展至标题栏
	
	支持将主编辑窗口内容扩展至标题区域，优化界面空间利用率。
	/

	
	
	
	代码字体大小
	
	设置脚本编辑器的字体大小，适配个性化代码阅读需求。
	/

	
	
	
	代码字体上下文连字
	
	为当前代码字体启用上下文连字，默认字体已适配，提升代码排版美观度与可读性。
	/

	
	
	
	代码字体自定义开放式字体格式特性
	
	配置代码字体的自定义开放式字体格式特性，默认字体已内置相关特性，满足个性化代码排版需求。
	/

	
	
	
	代码字体自定义变体
	
	可配置代码字体的备选字符列表，默认字体已内置相关备选字符，满足个性化代码显示需求。
	/

	
	
	
	字体抗锯齿
	
	设置编辑器字体的自由字体引擎抗锯齿模式，优化字体显示效果。
	/

	
	
	
	字体微调
	
	设置编辑器字体的自由字体引擎提示模式，支持无、轻度、标准三种模式及系统自动适配，平衡字体清晰度与流畅度。
	/

	
	
	
	字体次像素定位
	
	设置编辑器字体的子像素定位模式，支持禁用、自动、二分之一 / 四分之一像素，适配不同性能与显示质量需求。
	/

	
	
	
	字体禁用嵌入式点阵
	
	可设置禁用内嵌字体位图的加载，适配特定字体显示需求。
	/

	
	
	
	字体允许多距离有符号距离场
	
	可设置可视化着色器图编辑器启用有符号距离场字体渲染，使用自定义主字体时建议开启，优先从字体官方渠道下载字体以优化渲染效果。
	/

	
	
	
	主字体
	
	设置编辑器界面的主字体，适配个性化界面字体显示需求。
	/

	
	
	
	主字体粗体
	
	设置编辑器界面中粗体文本的字体，适配个性化界面字体需求。
	/

	
	
	
	代码字体
	
	设置脚本编辑器的专用字体，适配代码编辑场景的阅读与排版需求，提升编码体验。
	/

	
	
	
	单独的专注模式
	
	指定专注模式下粗体文本的字体样式，提升核心内容视觉突出度，适配专注编辑场景需求。
	/

	
	
	
	自动打开截图
	
	截图后系统会用默认看图程序自动打开截图文件，不用手动找文件，方便快速查看截图效果。
	/

	
	
	
	单窗口模式
	
	将停靠面板、工具提示等嵌入主编辑器窗口，运行更流畅，与项目运行时 “嵌入式子窗口” 取值相反，启用后会禁用游戏内嵌。
	/

	
	
	
	使用专门鼠标按键查看历史
	
	鼠标侧键导航脚本编辑器文件历史，侧键有其他用途时建议关闭。
	/

	
	
	
	退出时保存各场景
	
	一键保存所有场景提升操作效率，单独保存每个场景保障内容精准性，平衡高效操作与数据安全需求。
	/

	
	
	
	节省注意力损失
	
	编辑器切换到其他窗口（失去焦点）时会自动保存场景和脚本，比定时自动保存或手动保存更贴合实际操作习惯，省心高效。
	/

	
	
	
	接受对话框取消/确定按钮
	
	可自定义接受对话框中按钮的展示顺序，打破不同操作系统的默认规则限制，适配跨平台使用的操作习惯，减少因按钮顺序差异导致的误操作，提升跨系统编辑时的操作流畅度。
	/

	
	
	
	显示更新旋转图
	
	直观判断编辑器是否在无意义耗电，方便排查性能问题，开发插件时用更省心。
	/

	
	
	
	屏幕常亮
	
	屏幕都会保持常亮，不会触发屏幕保护程序，适合长时间编辑不想让屏幕熄灭的场景。
	/

	
	
	
	低处理器模式睡眠(微秒)
	
	调节编辑器运行时的休眠时长。
	/

	
	
	
	未聚焦低处理器模式睡眠(微秒 )
	
	编辑器不被使用时，调节休眠时长，越长越省电、不影响同时运行的项目。
	/

	
	
	
	垂直同步模式
	
	用于优化编辑器视觉流畅度。
	/

	
	
	
	持续更新
	
	专为故障排查场景设计，启用后可实时刷新界面。
	/

	
	
	
	主主题 - 白点 - 标签页（刷新间隔 / 微秒）
	
	微调参数控制选项卡交互节奏，提升界面切换流畅度。
	/

	
	
	
	标签页（刷新间隔 / 秒）
	
	调整前景参数，清晰区分活动与非活动选项卡，提升界面辨识度。
	/

	
	
	
	标签页背景
	
	自定义标签页底色风格，优化界面视觉明度与层次感。
	/

	
	
	
	工具（执行耗时 / 微秒）
	
	参数调整优化工具按钮操作响应体验，让工具栏使用更流畅。
	/

	
	
	
	边框颜色
	
	自定义边框色彩，强化界面分区与层级感，提升浅色主题下的视觉对比度和可读性。
	/

	
	
	
	主主题 - 黑色 - 标签页（刷新间隔 / 微秒）
	
	调整参数确保暗色模式下选项卡动画与高亮过渡流畅，提升深色界面交互体验。
	/

	
	
	
	标签页（刷新间隔 / 秒）
	
	自定义文字与前景颜色，保障深色背景下的视觉对比度，让选项卡状态清晰可辨。
	/

	
	
	
	标签页背景
	
	自定义低亮度底色，营造舒适编辑环境，减轻视觉疲劳。
	/

	
	
	
	工具（执行耗时 / 微秒）
	
	调整参数保障工具按钮动画流畅度，提升深色模式下工具栏操作体验。
	/

	
	
	
	边框颜色
	
	自定义边框分隔颜色，强化深色界面的层级感与可见性，提升操作辨识度。
	/

	
	
	编辑器-影片写入器
	电影文件
	
	配置影片输出路径与格式，含压缩、编码特性及适配场景，支持自定义扩展。
	/

	
	
	
	禁用垂直同步
	
	启用则写入电影时禁用垂直同步，硬件性能足够时可超显示器刷新率渲染、编码、保存视频，加速视频写入。
	/

	
	
	
	帧率
	
	设定视频每秒录制帧数。
	/

	
	
	编辑器-命名
	默认信号回调名称
	
	设定信号连接对话框中信号回调名称的默认格式在信号连接对话框中使用)。
	/

	
	
	
	默认信号回调为自身名称
	
	设定信号连接到自身节点时的回调名称默认格式，用于连接到与发出信号相同节点的情况。
	/

	
	
	
	场景名称大小写
	
	设定基于场景根节点生成场景文件名称时的大小写规则。
	/

	
	
	
	脚本名称大小写
	
	设定基于所选节点生成脚本文件名称时的大小写规则。
	/

	
	
	编辑器-脚本
	搜索文件扩展名
	
	配置脚本编辑器 “在文件中查找” 功能包含的文本类文件扩展名。
	/

	
	
	
	模板搜索路径
	
	项目专属脚本模板的查找路径，引擎会同时在编辑器默认路径和该自定义路径中搜索模板，方便快速调用项目特定脚本模板。
	/

	
	
	编辑器-运行
	主运行参数
	
	配置项目运行时附加到引擎的命令行参数，支持用 可调用外部可执行文件的占位符，占位符调用其他可执行文件运行引擎，按 “程序参数在前、引擎参数在后” 的规则配置即可。
	/

	
	
	编辑器-导入
	重新导入缺失的已导入文件
	
	项目加载时，若检测到资源的已导入文件缺失，编辑器将自动重新导入对应源文件，避免资源引用错误和加载异常。
	/

	
	
	
	使用多线程
	
	资源导入将以多线程方式执行，提升导入效率。
	/

	
	
	
	图集最大宽度
	
	设定图集导入纹理的最大宽度，避免纹理在其他方向过度放大。
	/

	
	
	编辑器-导出
	将文本资源转换为二进制
	
	导出时将文本资源和场景文件转为二进制格式，减小文件体积并提升加载速度。
	/

	
	
	编辑器-版本控制
	插件名
	
	指定版本控制插件，编辑器加载对应适配器，支持文件差异、提交、回滚等版本控制操作。
	/

	
	
	
	启动时自动加载
	
	编辑器启动时自动激活指定的版本控制插件，无需手动开启，打开项目即可同步文件状态、进行版本追踪。
	/

	
	
	场景操作
	新建场景
	
	支持从零创建独立场景，为内容创作提供全新载体，满足多样化场景开发需求，适配不同业务场景的定制化创作。
	/

	
	
	
	新建继承场景
	
	支持基于已有场景快速生成继承场景，实现场景资产复用，减少重复搭建成本，同时支持在新场景中拓展个性化节点，提升场景迭代效率。
	/

	
	
	
	打开场景
	
	提供场景文件快速打开入口，简化场景接入流程，保障场景创作的连续性。
	/

	
	
	
	重新打开关闭的场景
	
	支持恢复误关闭的场景，降低操作失误带来的场景找回成本，提升创作流程的容错性。
	/

	
	
	
	最近打开
	
	支持查看并快速打开历史场景，缩短高频场景的重复查找路径，适配多场景切换的高效创作需求。
	/

	
	
	
	保存场景
	
	支持当前场景实时保存，自动同步数据至对应存储路径，保障场景创作内容不丢失，支撑持续的场景迭代工作。
	/

	
	
	
	场景另存为
	
	支持将场景保存至自定义路径，实现场景资产的灵活归档与复用，适配多版本场景管理、跨项目场景迁移的业务需求。
	/

	
	
	
	保存所有场景
	
	支持一键保存当前标签页下全部场景，避免多场景创作时的遗漏保存风险，提升批量场景管理的效率。
	/

	
	
	
	快速打开
	
	支持场景 / 脚本 / 图标文件的精准搜索与快速打开，缩短多类型文件的查找路径，适配复杂项目中多资产协同创作的场景。
	/

	
	
	
	快速打开场景
	
	提供场景文件专属搜索打开入口（仅展示场景文件），聚焦场景资产检索，进一步提升场景查找与打开的效率。
	/

	
	
	
	重载已保存场景
	
	支持已保存场景的状态重置（恢复至打开初始状态），解决场景操作不可逆的风险，降低用户误操作带来的重复创作成本。
	/

	
	
	
	关闭场景
	
	支持当前场景快速关闭，未保存时自动弹窗提醒，兼顾操作效率与数据安全，避免场景内容意外丢失。
	/

	
	
	
	添加子节点
	
	往场景中添加节点。
	/

	
	
	
	实例化子场景
	
	将场景文件实例化为节点。如果没有根节点则创建继承场景。
	/

	
	
	
	筛选节点
	
	提供根据关键字搜索场景树中的节点功能。
	/

	
	
	
	脚本路径
	
	为选中节点创建或设置脚本。
	/

	
	
	
	切换可见性
	
	切换节点在场景中的可见性。
	/

	
	
	
	选中节点
	增加子节点
	在选中的节点下中添加节点。
	/

	
	
	
	
	实例化子场景
	在选中的节点下将场景文件实例化为节点。
	/

	
	
	
	
	展开/折叠分支
	展开/折叠选中节点的子节点。
	/

	
	
	
	
	剪切
	选中的节点消失在场景树中。
	/

	
	
	
	
	复制
	复制选中的节点。
	/

	
	
	
	
	粘贴
	把剪切和复制的节点复制到场景树中用户的指定位置。
	/

	
	
	
	
	分离脚本
	从选中节点分离脚本。
	/

	
	
	
	
	重命名节点
	重命名选中节点的节点名。
	/

	
	
	
	
	更改类型
	更改选中节点的节点类型。
	/

	
	
	
	
	向上移动
	将选中节点在场景树中的位置向上移动。
	/

	
	
	
	
	向下移动
	将选中节点在场景树中的位置向下移动
	/

	
	
	
	
	创建副本
	在场景树的相同位置创建一个选中节点的副本。
	/

	
	
	
	
	重设父节点
	在场景树中选择一个已有节点重新设置为选中节点的父节点。
	/

	
	
	
	
	重设父节点为新节点
	在选中节点的位置创建一个新节点并设置为选中节点的父节点。
	/

	
	
	
	
	设为场景根节点
	将选中节点设为场景根节点。
	/

	
	
	
	
	将分支保存为场景
	将所选节点及其子节点保存为子场景。
	/

	
	
	
	
	复制节点路径
	复制所选节点在场景树中的路径。
	/

	
	
	
	
	作为唯一名称访问
	设置该节点为唯一名称进行访问。
	/

	
	
	
	
	打开文档
	打开所选节点类型的帮助文档。
	/

	
	
	
	
	删除节点
	删除选中节点。
	/

	
	
	属性
	筛选属性
	
	根据属性名筛选属性并跳转到筛选的属性。
	/

	
	
	
	全部展开
	
	将所有属性全部展开。
	/

	
	
	
	全部折叠
	
	将所有属性全部折叠。
	/

	
	
	节点
	
	
	控制节点信号。
	/

	
	
	历史
	
	
	记录编辑器的历史操作记录，当前场景的操作记录和全局的操作记录，解决用户回溯记录不便的痛点。
	/

	
	
	常规
	停靠面板场景树
	唯一名称废除前询问
	提供废除场景唯一节点名称的二次确认机制，有效拦截误操作，避免因唯一名称意外废除导致脚本引用失效、场景功能异常，减少返工调试成本，保障项目开发的稳定性与连续性。
	/

	
	
	
	
	删除相关动画轨道前询问
	删除含动画轨道引用的节点时，弹出确认对话框，规避误操作风险。
	/

	
	
	
	
	打开创建对话框时完全展开
	创建时所有的部分都会默认展开。
	/

	
	
	
	
	自动展开至选定项
	场景树停靠面板会自动展开该节点已折叠的父节点。
	/

	
	
	
	
	重设新建父节点
	重新设置节点父级时创建的新节点，将位于所选节点的平均位置。
	/

	
	
	
	
	隐藏被排除的父节点
	场景树面板只会显示与筛选器匹配的节点，不会显示不匹配的父节点，帮助用户高效筛选有用信息。
	/

	
	
	
	停靠面板文件系统
	缩略图大小
	“文件系统”面板中使用的缩略图大小。
	/

	
	
	
	
	总是显示文件夹
	拆分模式时，在文件系统停靠面板的底部窗格中显示文件夹。
	/

	
	
	
	
	文本文件扩展名
	可编辑的文本文件的文件扩展名列表。
	/

	
	
	
	
	其他文件扩展名
	文件系统面板不支持显示的文件扩展名列表。
	/

	
	
	
	停靠面板属性编辑器
	自动刷新间隔
	检查器停靠面板中属性的刷新间隔。提供不同性能模式满足不同的需求。
	/

	
	
	
	
	子资源色相调整
	检查器停靠面板中子资源背景的着色强度。方便深度定制不同客户的需求习惯。
	/

	
	
	
	文件系统目录
	自动扫描项目路径
	项目递归地扫描的文件夹，高效处理项目中的各种资源。
	/

	
	
	
	文件系统保存时
	压缩二进制资源
	对二进制资源使用无损压缩。
	/

	
	
	
	
	安全保存备份后重命名
	保存文件时，编辑器会将旧文件重命名为不同的名称，保存一个新文件，然后只有在新文件保存后，才删除旧文件。
	/

	
	
	
	文件系统文件服务
	端口
	导出使用远程文件系统的项目时，文件服务器的端口。
	/

	
	
	
	
	密码
	导出使用远程文件系统的项目时，文件服务器的密码。
	/

	
	
	
	文件系统文件对话框
	显示隐藏文件
	在编辑器的文件对话框中显示隐藏文件。
	/

	
	
	
	
	显示模式
	编辑器的文件对话框所使用的显示模式。
	/

	
	
	
	
	缩略图大小
	编辑器的文件对话框中使用的缩略图大小。
	/

	
	
	
	文件系统快速打开对话框
	最大结果
	对话框中显示的最大匹配数。
	/

	
	
	
	
	显示搜索高亮
	搜索结果中会将匹配内容高亮。
	/

	
	
	
	
	启用模糊匹配
	允许对搜索内容进行模糊匹配。
	/

	
	
	
	
	最大模糊数
	模糊匹配时，匹配中允许缺失的查询字符的数量
	/

	
	
	
	
	包含插件
	结果中不包含位于插件文件夹中的文件。
	/

	
	
	
	
	默认显示模式
	对话框将根据请求的类型以列表视图或网格视图打开。方便深度定制不同客户的需求习惯。
	/

	
	
	
	文件系统-工具
	降噪器路径
	包含开放图像去噪可执行文件的目录路径，选择用于去噪光照贴图。
	/

	
	
	
	文本编辑器主题
	行间距
	文本编辑器中使用的纵向行间距。
	/

	
	
	
	
	颜色主题
	脚本编辑器中，使用的语法主题。方便深度定制不同客户的需求习惯。
	/

	
	
	
	
	高亮-符号颜色
	脚本编辑器中，运算符的颜色。
	/

	
	
	
	
	关键词颜色
	脚本编辑器中，非控制流关键字的颜色。
	/

	
	
	
	
	流程控制关键词颜色
	脚本编辑器中，控制流关键字的颜色。
	/

	
	
	
	
	基础类型颜色
	脚本编辑器中，基础类型的颜色。
	/

	
	
	
	
	引擎类型颜色
	脚本编辑器中引擎类型的颜色。
	/

	
	
	
	
	用户类型颜色
	脚本编辑器中，用户定义的类型的颜色。
	/

	
	
	
	
	注释颜色
	脚本编辑器中，注释的颜色。
	/

	
	
	
	
	文档注释颜色
	脚本编辑器的文档注释颜色。
	/

	
	
	
	
	字符串颜色
	脚本编辑器中，字符串的颜色。
	/

	
	
	
	
	背景色
	脚本编辑器中，背景的颜色。
	/

	
	
	
	
	自动补全背景色
	脚本编辑器中，自动补全框的背景色。
	/

	
	
	
	
	自动补全选中颜色
	脚本编辑器中，自动补全当前选中的背景颜色。
	/

	
	
	
	
	补全存在颜色
	脚本编辑器中，自动补全框的背景颜色，用于高亮显示补全结果中的现有字符。
	/

	
	
	
	
	补全滚动条颜色
	脚本编辑器中，自动补全框的滚动条颜色。
	/

	
	
	
	
	补全滚动条悬停颜色
	脚本编辑器中，自动补全框的滚动条被鼠标悬停或按下时的颜色。
	/

	
	
	
	
	补全字体颜色
	脚本编辑器中，自动补全框的文本颜色。
	/

	
	
	
	
	文本颜色
	脚本编辑器中，所有语法高亮规则均未高亮显示的文本的颜色。
	/

	
	
	
	
	行号颜色
	脚本编辑器中，行号的颜色。
	/

	
	
	
	
	安全行号颜色
	脚本编辑器中，类型安全行号的颜色。
	/

	
	
	
	
	光标颜色
	脚本编辑器中，文本光标的颜色。
	/

	
	
	
	
	光标背景色
	脚本编辑器中，文本光标的背景色。
	/

	
	
	
	
	文本选中颜色
	脚本编辑器中，文本的背景颜色。
	/

	
	
	
	
	选区颜色
	脚本编辑器中，当前选中文本的背景色。
	/

	
	
	
	
	括号不匹配颜色
	脚本编辑器中，括号不匹配的颜色。
	/

	
	
	
	
	当前行颜色
	脚本编辑器中，文本光标当前所在行的背景色。
	/

	
	
	
	
	行长度参考线颜色
	脚本编辑器中，行长参考线的颜色。
	/

	
	
	
	
	单词高亮颜色
	脚本编辑器中，通过选择单词而高亮显示的颜色。
	/

	
	
	
	
	数字颜色
	脚本编辑器中，数字的颜色。
	/

	
	
	
	
	函数颜色
	脚本编辑器中，函数调用的颜色。
	/

	
	
	
	
	成员变量颜色
	脚本编辑器中，对象上成员变量的颜色。
	/

	
	
	
	
	标记颜色
	脚本编辑器中，有错误的行的背景颜色。
	/

	
	
	
	
	书签颜色
	脚本编辑器中，书签图标的颜色。
	/

	
	
	
	
	断点颜色
	脚本编辑器中，断点图标的颜色。
	/

	
	
	
	
	运行行颜色
	脚本编辑器中，调试器执行行图标的颜色。
	/

	
	
	
	
	代码折叠颜色
	脚本编辑器中，代码折叠图标的颜色。
	/

	
	
	
	
	代码折叠区域颜色
	脚本编辑器的背景行高亮颜色，用于折叠代码区块。
	/

	
	
	
	
	搜索结果颜色
	脚本编辑器中，搜索结果的背景色。
	/

	
	
	
	
	脚本函数定义颜色
	用于设置脚本编辑器中函数定义的语法高亮颜色
	/

	
	
	
	
	搜索结果边框颜色
	脚本编辑器中，搜索结果边框的颜色。有助于进一步关注搜索结果。
	/

	
	
	
	
	全局函数颜色
	增强代码语义识别效果。
	/

	
	
	
	
	节点路径颜色
	颜色区分场景引用路径，使节点调用语句在视觉上更加突出，便于场景逻辑调试。
	/

	
	
	
	
	节点引用颜色
	帮助用户快速识别对象引用与依赖关系。
	/

	
	
	
	
	注解颜色
	清晰的注解配色有助于快速识别脚本行为修饰符。
	/

	
	
	
	
	特定字符串颜色
	与普通字符串区分，便于用户辨识性能相关的字符串引用。
	/

	
	
	
	
	注释标记-危急颜色
	用于提示必须优先处理的高风险问题。
	/

	
	
	
	
	警告颜色
	标识潜在风险或逻辑缺陷。
	/

	
	
	
	
	注意颜色
	用于标记提示性或参考性注释，提醒用户关注但无需立即处理。
	/

	
	
	
	
	危急列表
	包含所有被识别为“危急”注释标记的关键字集合。
	/

	
	
	
	
	警告列表
	定义用于检测“警告”类注释的关键字列表。用于统一团队注释规范，自动识别风险项。
	/

	
	
	
	
	注意列表
	列出需高亮显示为“注意”类别的注释关键字，帮助用户快速定位参考信息或辅助说明。
	/

	
	
	
	文件编辑器外观
	光标-类型
	在脚本编辑器中使用的文本光标的形状。会在当前字符的左侧显示一条垂直线。
	/

	
	
	
	
	光标闪烁
	文本光标按照用户自定义间隔来闪烁。
	/

	
	
	
	
	光标闪烁间隔
	文本光标闪烁的时间间隔。
	/

	
	
	
	
	高亮当前行
	设定文本光标当前所在行的背景着色。
	/

	
	
	
	
	高亮所有匹配项
	在脚本编辑器中高亮显示当前所选文本的所有匹配项。
	/

	
	
	
	
	辅助线-显示行长度参考线
	显示行长度参考线以帮助控制行的长度。
	/

	
	
	
	
	行长度软参考线列数
	在哪行将一条非常细的线显示为脚本的行长参考线。
	/

	
	
	
	
	行长度硬参考线列数
	在哪列将细线显示为脚本的行长参考线。
	/

	
	
	
	
	边栏-显示行号
	会在左侧的装订线中显示行号。
	/

	
	
	
	
	行号补零
	显示的行号使用零填充。
	/

	
	
	
	
	高亮类型安全的行
	由于类型化的指令，这些类型安全的行可能会运行得更快。
	/

	
	
	
	
	小地图-显示小地图
	会在左侧显示一个装订线，为存在信号连接和覆盖方法的方法显示图标。
	/

	
	
	
	
	小地图宽度
	脚本编辑器中小地图的宽度。
	/

	
	
	
	
	行-代码折叠
	方便用户整理代码模块。
	/

	
	
	
	
	字符循环
	将长行换成多行以避免水平滚动。
	/

	
	
	
	
	自动换行模式
	文本根据行宽可以执行自动换行操作。
	/

	
	
	
	
	空格-绘制制表符
	会将制表符绘制为人字形。
	/

	
	
	
	
	绘制空格
	会将空格字符绘制为居中的点。
	/

	
	
	
	
	行间距
	行与行之间要增加的空间。
	/

	
	
	
	文本编辑器行为
	常规-空选剪贴板
	未选中内容时进行复制或剪切会对光标所在行进行操作。否则需要先选中才能进行复制和剪切。
	/

	
	
	
	
	导航-在右键单击时移动光标
	快速实现脚本编辑器中文本光标的精准跳转，省去手动拖动定位的繁琐，让代码修改、内容插入等编辑操作更高效便捷。
	/

	
	
	
	
	滚动越过文件末尾
	允许滚动越过文件的末尾。
	/

	
	
	
	
	平滑滚动
	允许在子行间隔内滚动，并在使用鼠标滚轮滚动时启用平滑的滚动动画。
	/

	
	
	
	
	垂直滚动速度
	滚动的速度，即每秒的滚动行数。
	/

	
	
	
	
	拖放选区
	支持在脚本编辑器中拖放文本，实现文本移动。
	/

	
	
	
	
	节点选择时待着脚本编辑页面
	防止用户误操作切换开发界面。
	/

	
	
	
	
	连接信号至已有方法时打开脚本
	节点面板将信号连接到脚本中已有的方法时，会自动打开脚本编辑器。
	/

	
	
	
	
	使用默认分词符
	使用以默认字符作为单词导航和单词操作时的默认分隔符。
	/

	
	
	
	
	使用自定义分词符
	使用用户自定义分词符中的字符作为单词导航和操作的单词分隔符。
	/

	
	
	
	
	缩进-类型
	选择要使用的缩进风格。
	/

	
	
	
	
	大小
	使用制表符缩进时，确定每个制表符的长度。
	/

	
	
	
	
	自动缩进
	按回车键时，将根据新行上方的代码块，自动缩进代码。
	/

	
	
	
	
	缩进自动换行
	所有换行的行都会缩进，缩进量与展开的行相同。
	/

	
	
	
	
	文件-保存时移除行尾空格
	在保存脚本时修剪尾随空格。以减少版本控制差异的干扰。
	/

	
	
	
	
	自动保存间隔秒数
	按照指定的时间间隔会自动保存当前脚本。可有效防止编辑器崩溃时的数据丢失。
	/

	
	
	
	
	加载时恢复脚本
	在给定项目上重新打开编辑器时，重新打开在上次会话中打开的脚本。
	/

	
	
	
	
	保存时转换缩进
	在保存脚本时转换缩进，以匹配脚本编辑器的缩进设置。
	/

	
	
	
	
	外部修改时自动重新加载脚本
	当脚本被外部编辑器修改和保存时，会自动在编辑器中重新加载脚本。
	/

	
	
	
	
	保存时自动重新加载脚本场景
	工具脚本在保存时会自动进行软重载。
	/

	
	
	
	
	场景变化时打开主导脚本
	打开场景时会自动打开根节点上附加的脚本，如果根节点没有脚本则为最靠上的节点。
	/

	
	
	
	
	文档-启用工具提示
	悬停在符号上时会出现文档工具提示。
	/

	
	
	
	文本编辑器脚本列表
	显示成员概览
	在脚本编辑器的左侧显示当前脚本的成员变量和函数的概览。
	/

	
	
	
	
	启用脚本热度
	脚本编辑器中最近打开的脚本名称将以强调颜色突出显示，强度取决于距离最近次打开有多近。
	/

	
	
	
	
	脚本热度历史大小
	可以突出显示历史脚本名称。
	/

	
	
	
	
	高亮场景脚本
	脚本编辑器的脚本列表中会高亮显示当前场景所使用的脚本。
	/

	
	
	
	
	帮助页分组
	脚本编辑器的脚本列表会将参考页统一放置到底部。
	/

	
	
	
	
	脚本排序方式
	指定脚本编辑器打开脚本列表的排序方式。
	/

	
	
	
	
	列表中的脚本名称
	指定脚本路径在脚本编辑器的脚本列表中应如何显示。
	/

	
	
	
	文本编辑器外部
	可执行文件路径
	用于编辑文本文件的文本编辑器可执行文件路径。
	/

	
	
	
	
	执行参数
	运行外部文本编辑器时传递的命令行参数。
	/

	
	
	
	
	使用外部编辑器
	使用外部编辑器，不使用内置脚本编辑器。
	/

	
	
	
	文本编辑器补全
	空闲解析延迟
	用户停止输入后，脚本编辑器应检查错误的延迟时间。
	/

	
	
	
	
	空闲解析出错延迟
	解析器发现错误时的延迟。
	/

	
	
	
	
	自动补全括号
	打字或自动补全插入左括号时会自动插入相应的右括号。
	/

	
	
	
	
	启用代码补全
	代码补全将在用户设定的时间之后自动触发。
	/

	
	
	
	
	代码补全延迟
	用户停止输入后，应显示自动补全建议的延迟时间。
	/

	
	
	
	
	调用提示放置于当前行下方
	打字或自动补全插入左括号时会自动插入相应的右括号。
	/

	
	
	
	
	补全文件路径
	为文件路径提供自动补全建议。
	/

	
	
	
	
	添加类型提示
	使用代码自动补全时，自动将类型提示添加到其方法参数和返回类型中。
	/

	
	
	
	
	添加字自定义符串字面量
	代码自动补全在合适时使用自定义字符串而不是通用字符串。
	/

	
	
	
	
	添加节点路径类型
	在适当的情况下，代码自动补全或将对象属性拖放到脚本编辑器时，会使用节点路径类型而不是字符串类型。
	/

	
	
	
	
	使用单引号
	执行带单引号的字符串自动补全。
	/

	
	
	
	
	着色建议
	启用自动补全建议中某些项目的着色，例如向量分量。
	/

	
	
	编辑器布局
	
	
	优化不同任务的界面布局，提升多任务切换与协作效率。
	/

	
	
	切换全屏模式
	
	
	提供沉浸式开发环境，适配专注工作或小屏幕场景，退出后布局保持一致。
	/

	
	
	管理编辑器功能
	
	
	自定义功能集，适配不同场景的工具需求，灵活定制编辑器能力。
	/

	
	
	重新加载当前项目
	
	
	一键刷新资源与配置，让外部修改或资源变更即时生效。
	/

	
	
	退出到项目列表
	
	
	关闭当前项目并返回引擎项目选择界面，方便快速切换其他项目或创建新工程。
	/

	
	渲染模块
	高性能渲染
	
	
	默认用于桌面平台，基于现代图形接口，支持众多高级三维渲染特性，适合复杂三维场景或高精度场景。
	/

	
	
	移动端渲染
	
	
	和高性能渲染相比功能有所精简但渲染速度快，适配新移动端、桌面 扩展现实等平台，兼顾部分高级特性与硬件性能。
	/

	
	
	传统渲染
	
	
	适配老旧设备和网页平台，保障基础三维渲染能力的兼容性。
	/

	
	
	渲染-纹理
	默认纹理过滤 / 重复
	
	配置纹理的基础处理规则，定义纹理展示的默认效果。
	/

	
	
	
	纹理导入压缩
	
	选择纹理导入的压缩算法，平衡纹理质量与存储 / 加载效率。
	/

	
	
	
	使用 图形处理器压缩
	
	借助硬件加速纹理压缩，提升纹理导入速度。
	/

	
	
	
	缓存 图形处理器压缩
	
	缓存压缩资源，换取后续纹理导入的效率提升。
	/

	
	
	
	图像压缩配置
	
	调控图像压缩的方法与参数，平衡文件大小与画质。
	/

	
	
	
	纹理过滤模式
	
	选择多级纹理的过滤方式，平衡渲染性能与视觉过渡效果。
	/

	
	
	
	各向异性过滤级别
	
	配置纹理的细节采样精度，平衡画质精细度与计算成本。
	/

	
	
	
	纹理多级近远配置
	
	调整纹理的显示清晰度，适配不同观察距离的视觉需求。
	/

	
	
	
	贴花 / 光投射器过滤
	
	控制贴花、投影的纹理过滤质量，保障渲染效果的一致性。
	/

	
	
	渲染-相机
	景深散景形状
	
	设定景深效果的视觉形状，其中方形渲染速度最快、圆形效果最贴近真实但计算开销最大，需根据画质需求与硬件性能平衡选择。
	/

	
	
	
	景深散景质量
	
	设置景深效果的质量。质量越高，采样的数量也越多，也会更慢，但看起来更平滑。
	/

	
	
	
	景深使用抖动
	
	低采样率下隐藏线条瑕疵，柔化景深效果，画面或略带颗粒感，平衡效果与瑕疵的优化选项
	/

	
	
	渲染-环境
	屏幕空间环境光遮蔽质量
	
	调节环境光遮蔽精细度，平衡光影真实感与设备性能，适配多硬件场景。
	/

	
	
	
	一半大小
	
	以半尺寸渲染再放大，提升低性能设备流畅度，适配多硬件需求。
	/

	
	
	
	适应目标
	
	调节环境光遮蔽精细度梯度，匹配不同的光影质感需求。
	/

	
	
	
	模糊通道
	
	调节环境光遮蔽平滑度，平衡画质与流畅度，适配不同需求。
	/

	
	
	
	淡出起点
	
	设定环境光遮蔽的淡出距离，实现远景环境光遮蔽的隐藏效果。
	/

	
	
	
	淡出终点
	
	设定环境光遮蔽的淡出距离，实现远景环境光遮蔽的隐藏效果。
	/

	
	
	
	屏幕空间间接光照-质量
	
	调节间接光照精细度，平衡画质表现与运行流畅度。
	/

	
	
	
	辉光-放大模式
	
	调节辉光放大方式，平衡运行速度与画面平滑度。
	/

	
	
	
	放大模式.移动
	
	适配移动端的辉光放大方式，平衡移动端流畅度与画面效果。
	/

	
	
	
	屏幕空间反射-粗糙度质量
	
	调节粗糙反射精细度，平衡反射自然度与运行流畅度。
	/

	
	
	
	次表面散射质量
	
	调节散射精细度与范围，平衡视觉效果与性能，适配不同需求。
	/

	
	
	
	次表面散射比例
	
	调节散射精细度与范围，平衡视觉效果与性能，适配不同需求。
	/

	
	
	
	次表面散射深度比例
	
	调节散射精细度与范围，平衡视觉效果与性能，适配不同需求。
	/

	
	
	
	体积雾-体积尺寸
	
	调节体积雾的缓冲、切片等参数，平衡雾效表现与性能消耗。
	/

	
	
	
	体积深度
	
	调节体积雾的缓冲、切片等参数，平衡雾效表现与性能消耗。
	/

	
	
	
	使用过滤
	
	调节体积雾的缓冲、切片等参数，平衡雾效表现与性能消耗。
	/

	
	
	
	默认-默认清屏颜色
	
	设定基础清屏颜色，适配场景视觉基调需求。
	/

	
	
	
	默认环境
	
	配置场景兜底环境，适配场景环境缺失时的视觉呈现。
	/

	
	
	渲染-视口
	高动态范围成像 二维
	
	高动态范围成像 二维 可提升三维渲染渲染的动态范围与色彩渐变表现，适配发光、细腻渐变等视觉需求，且兼容三维渲染渲染无需色彩调整。
	/

	
	
	
	透明背景
	
	透明背景可实现根视口逐像素透明，适配场景透明视觉呈现需求。
	/

	
	
	渲染-抗锯齿
	多重采样抗锯齿 二维
	
	调节二维渲染的采样数，平衡边缘平滑度与运行速度，适配不同硬件与画质需求。
	/

	
	
	
	多重采样抗锯齿 三维
	
	调节三维渲染的采样数，平衡边缘平滑度与运行速度，适配不同硬件与画质需求。
	/

	
	
	
	屏幕空间
	
	启用快速抗锯齿模式，通过模糊处理优化边缘，适配不同性能与画质需求。
	/

	
	
	
	使用时间抗锯齿
	
	启用临时性抗锯齿，通过图像积累优化效果，适配不同视觉需求。
	/

	
	
	
	使用去条带
	
	优化三维渲染的带状条纹问题，按需提升画面整洁度。
	/

	
	
	
	屏幕空间粗糙度限制器-启用
	
	轻度减少镜面反射锯齿，低性能消耗下优化视觉效果。
	/

	
	
	
	数量
	
	轻度减少镜面反射锯齿，低性能消耗下优化视觉效果。
	/

	
	
	
	限制
	
	避免显存过度占用或性能下降，超出上限时自动降级，保障渲染性能与平台兼容性。
	/

	
	
	渲染-缩放三维
	模式
	
	选择三维缩放方式，平衡视觉效果与设备性能，适配场景需求。
	/

	
	
	
	缩放
	
	调整三维渲染缓冲区大小，适配不同画质与性能需求。
	/

	
	
	
	超级分辨率锐化
	
	调节放大模式下的图像锐度，匹配不同视觉清晰度需求。
	/

	
	
	渲染-光照贴图
	探针捕获-更新速度
	
	设置光子贴图探测器动态对象光照的帧速率无关更新速度：值越高更新越快，可避免快速移动对象间接光照过时，但可能导致亮暗区域切换时闪烁，适配动态光照响应需求。
	/

	
	
	
	基本网格-纹素大小
	
	配置基本体网格资源的纹素大小，用于计算启用二级坐标映射后的光照贴图尺寸参考，适配光照烘焙的精度需求。
	/

	
	
	
	光照贴图 全局光照-使用双三次过滤
	
	光照贴图全局光照双三次过滤：滤波优化光照过渡，兼顾画质细腻度与性能可控性，适配多元需求。
	/

	
	
	
	烘焙质量-低等质量射线数
	
	设置低质量光照贴图烘焙的射线数量，适配低精度光照烘焙场景的画质与效率需求。
	/

	
	
	
	中等质量射线数
	
	设置中等质量光照贴图烘焙的射线数量，适配中等精度光照烘焙场景的画质与效率平衡需求。
	/

	
	
	
	高等质量射线数
	
	设置高质量光照贴图烘焙的射线数量，适配高精度光照烘焙场景的画质需求。
	/

	
	
	
	超级质量射线数
	
	设置超级质量光照贴图烘焙的射线数量，适配超高精度光照烘焙场景的极致画质需求。
	/

	
	
	
	低等质量探针射线数
	
	配置光子贴图探测器的射线数量，以轻量化方式实现动态光照效果，适配低性能设备或对光照精度要求不高的场景。
	/

	
	
	
	中等质量探针射线数
	
	平衡动态光照效果与运行效率，适配多数设备及对光照表现有常规要求的场景。
	/

	
	
	
	高等质量探针射线数
	
	提升动态光照精细度与真实感，适配高性能设备及对光照表现有较高要求的场景。
	/

	
	
	
	超高质量探针射线数
	
	呈现动态光照极致精细度与真实感，适配高端性能设备及对光照表现有顶级要求的场景。
	/

	
	
	
	烘焙性能-单通道最大射线数
	
	单通道最大射线数配置，可调整光照贴图烘焙时每遍投射的光线上限，适配不同场景以提升 图形处理器 利用率，缩短烘焙耗时。
	/

	
	
	
	区域大小
	
	光照贴图烘焙区域大小配置，适配光照烘焙的区域划分与效率需求。
	/

	
	
	
	最大透明射线数
	
	透明表面射线重试上限配置，可调整光照贴图烘焙时透明表面的最大重试光线数，适配不同场景以平衡烘焙效率与透明区域光照效果。
	/

	
	
	
	探针单阶段最大射线数
	
	动态光照烘焙单阶段射线上限配置，可调整每遍投射的最大光线数，适配不同场景以提升 图形处理器 利用率，缩短动态光照烘焙耗时。
	/

	
	
	
	降噪-降噪器
	
	光照贴图降噪工具选择，提供多种降噪方案适配不同需求。
	/

	
	
	渲染-网格多细节层次技术
	多细节层次技术更改-阈值像素
	
	反射探针网格自动多细节层次技术阈值配置，数值越高越倾向使用简化细节的多细节层次技术网格，0.0 时禁用自动多细节层次技术，可通过调整平衡几何细节与运行性能。
	/

	
	
	渲染-可变速率着色
	模式
	
	主视口可变速率着色默认模式配置，适配主视口渲染需求，平衡画面显示效果与运行性能。
	/

	
	
	
	纹理
	
	可变速率着色纹理路径设置，适配可变速率着色的纹理模式需求，通过指定无损格式纹理文件，保障颜色呈现精准度以匹配渲染效果。
	/

	
	
	渲染模式
	
	
	选择适配不同设备的渲染模式，平衡性能与视觉效果，针对性优化不同场景下的渲染效率与体验。
	/

	
	物理与动画模块
	物理引擎
	在独立的线程上运行
	
	配置物理计算的运行线程，提升多核心资源利用率，适配不同性能需求的场景。
	/

	
	
	
	默认重力
	
	设置 三维 内容的重力强度，定义内容中物体的基础受力规则，适配不同场景的物理表现需求。
	/

	
	
	
	默认重力向量
	
	配置重力的方向，定义物体受力的方向逻辑，支撑场景的物理效果设定。
	/

	
	
	
	默认线性阻尼
	
	设置物体运动的减速规则，控制物体运动的衰减效果，适配不同场景的动态表现需求。
	/

	
	
	
	默认角度阻尼
	
	设置物体旋转的减速规则，控制物体旋转的衰减效果，优化动态表现的自然度。
	/

	
	
	
	睡眠线速度阈值
	
	定义物体进入静止状态的速度条件，降低低动态物体的计算消耗，提升运行效率。
	/

	
	
	
	睡眠角速度阈值
	
	定义物体进入静止状态的旋转速度条件，进一步优化低动态场景的计算资源占用。
	/

	
	
	
	睡眠前时间
	
	物体进入静止状态的等待时长，平衡动态监测与资源消耗。
	/

	
	
	
	求解器迭代数
	
	物理碰撞的计算精度，平衡碰撞效果的精准度与运行性能。
	/

	
	
	
	接触重迭代半径
	
	物体碰撞状态的检测范围，保障碰撞逻辑的连续性与合理性。
	/

	
	
	
	接触最大分离
	
	定义物体碰撞结束的距离条件，明确碰撞状态的边界规则。
	/

	
	
	
	接触最大允许穿透
	
	物体碰撞的穿透容忍范围，平衡碰撞效果的自然度与计算效率。
	/

	
	
	
	默认接触偏置
	
	物理碰撞的响应强度，定义物体碰撞后的分离规则，优化碰撞效果表现。
	/

	
	
	
	每秒物理周期数
	
	物理计算的基础频率，平衡物理效果的流畅度与资源消耗，需配合最大迭代数调整。
	/

	
	
	
	每帧最大物理迭代数
	
	限制单帧物理计算的最大次数，避免极端场景下的性能过载，保障运行稳定性。
	/

	
	
	
	修正物理抖动
	
	调控物理计算与实际时间的同步度，平衡场景时间一致性与动态效果流畅度。
	/

	
	
	
	物理插值
	
	优化物理运动的展示平滑度，提升动态内容的视觉体验，需配合抖动修正关闭使用。
	/

	
	
	
	启用对象拾取
	
	开启视图内物理对象的选取功能，支撑交互场景下的对象操作需求。
	/

	
	
	
	速度 / 位置步数
	
	配置物理计算的迭代次数，平衡模拟精准度与资源消耗，次数越高效果越准但性能占用越大。
	/

	
	
	
	使用增强的内部边移除
	
	优化物体内部碰撞逻辑，减少异常碰撞问题，提升物理效果的合理性。
	/

	
	
	
	区域检测静态物体
	
	开启区域与静态物体的碰撞检测，支撑复杂场景的交互逻辑，需合理配置以控制资源消耗。
	/

	
	
	
	生成所有动态约束
	
	启用特定状态物体的碰撞交互，保障动态场景的物理效果完整性。
	/

	
	
	
	穿透度
	
	定义物体相互穿透的允许范围，平衡碰撞效果的自然度与计算效率。
	/

	
	
	
	推测接触距离
	
	设置碰撞检测的预判范围，减少物体穿透问题，需合理设置避免异常碰撞。
	/

	
	
	
	稳定因子
	
	调控物体位置误差的修正程度，优化物理运动的稳定性，避免过度修正导致异常。
	/

	
	
	
	质点半径
	
	定义物体质点大小，避免布科类物体的异常贴合行为，提升物理表现合理性。
	/

	
	
	
	弹跳速度阈值
	
	设置碰撞产生弹跳的最低速度，控制物体弹跳效果的触发条件。
	/

	
	
	
	睡眠相关配置
	
	定义物体进入静止状态的条件，降低静态物体的资源消耗，提升运行效率。
	/

	
	
	
	连续碰撞检测配置
	
	调控高速物体的碰撞检测规则，减少高速运动物体的穿透问题。
	/

	
	
	
	物体对接触缓存
	
	启用物体碰撞结果缓存，减少重复计算消耗，提升物理计算效率。
	/

	
	
	
	查询 / 运动查询边缘移除
	
	优化查询场景下的碰撞逻辑，减少异常碰撞问题，提升交互体验。
	/

	
	
	
	启用光线投射索引
	
	补充光线投射的碰撞信息，支撑更精细的交互需求，需注意资源占用变化。
	/

	
	
	
	恢复迭代数 / 量
	
	配置运动查询中的穿透修正规则，提升动态查询场景的物理合理性。
	/

	
	
	
	碰撞边距小数
	
	优化凸形物体的碰撞检测，提升碰撞逻辑的精准度。
	/

	
	
	
	活动边边缘阈值
	
	优化复杂形状的碰撞逻辑，减少异常碰撞问题，保障物体状态切换合理性。
	/

	
	
	
	世界节点
	
	定义关节连接的参考节点，简化关节约束的配置逻辑，提升关节效果的可控性。
	/

	
	
	
	临时内存缓冲区大小
	
	配置物理计算的临时内存，支撑复杂物理场景的计算需求。
	/

	
	
	
	世界边界形状尺寸
	
	定义物理模拟的空间范围，避免数值精度问题，需平衡范围与检测精度。
	/

	
	
	
	最大线 / 角速度
	
	设置物体运动速度上限，保障物理模拟的稳定性，避免系统失控。
	/

	
	
	
	最大物体 / 物体对 / 接触约束数
	
	定义物理系统的承载上限，保障系统运行的稳定性，避免超出后出现异常。
	/

	
	
	动画编辑器
	动画管理
	新建
	创建一个空的动画。
	/

	
	
	
	
	管理动画
	进入动画库，动画库主要用于针对动画物理文件，以及文件分组管理。
	/

	
	
	
	
	复制
	将当前动画复制到指定动画库中。
	/

	
	
	
	
	重命名
	名称修改当前动画名称。
	/

	
	
	
	
	编辑过渡方式
	打开跨动画混合时间编辑框。
	/

	
	
	
	
	在检查器中打开
	在检查器窗口中显示这个动画资源的基础属性。
	/

	
	
	
	
	移除
	移除当前动画，确认则移除，取消则关闭确认框。
	/

	
	
	
	
	复制轨道
	复制当前所选择的动画轨道。
	/

	
	
	
	
	粘贴轨道
	快速复用已复制的动画轨道至当前动画，无需重新创建相同轨道逻辑，减少重复操作，提升动画制作的效率与一致性，助力动画效果的快速迭代与整合。
	/

	
	
	
	
	优化动画
	调用动画优化工具，精简冗余内容。
	/

	
	
	
	
	清理动画
	调用动画清理工具，智能剔除冗余关键帧。
	/

	
	
	
	
	动画库
	统一存储：将分散在场景中的动画资源整合到单个库中，避免重复创建。
	/

	
	
	
	动画列表
	下拉列表显示
	选择动画，当前属性列表和动画轨道区数据更新成选择的动画的数据，并且上一个动画如果在播放，也需要停止播放。
	/

	
	
	
	动画步长
	
	步长值的设定决定，动画帧与帧之间的间隔时间，同时也会影响动画的流畅度。
	/

	
	
	
	播放工具
	自动播放
	用于动画播放操作，播放、停止播放、倒放等。
	/

	
	
	
	
	倒放
	在编辑界面倒放动画，运行后不受影响。
	/

	
	
	
	
	结尾倒放
	在编辑界面从结尾帧倒放动画，运行后不受影响鼠标移动到按钮。
	/

	
	
	
	
	暂停
	暂停播放当前动画。
	/

	
	
	
	
	从头播放
	在编辑界面从动画开头正放动画，运行后不受影响。
	/

	
	
	
	
	播放动画
	在编辑界面从当前动画位置播放动画，不影响运行后。
	/

	
	
	
	
	动画循环
	切换动画的三种循环方式包括不循环、正循环播放和反向循环播放。
	/

	
	
	
	
	动画位置
	在动画播放时，按当前动画播放进度百分比，显示在文本框中。在动画暂停时，手动输入数值，动画时间轴的播放线的位置，移动到文本框输入的比率数字的位置。
	/

	
	
	
	时间轴
	内容展示
	展示整个动画工具的时间轴，灰色区域为当前动画的时间，白色区域作为预备时间区域。
	/

	
	
	
	
	动画标记
	在时间轴添加标记，实现动画特定片段的单独播放，无需额外制作动画文件，提升动画复用效率。
	/

	
	
	
	关键帧
	插入各类关键帧
	快速添加对应轨道类型的关键帧，支撑不同动画属性的编辑。
	/

	
	
	
	
	插入方法调用关键帧
	针对方法轨道添加关键帧，弹出方法选择面板，实现动画中方法的触发配置。
	/

	
	
	
	
	多选关键帧
	支持点选或框选批量选中关键帧，提升动画关键帧的批量编辑效率。
	/

	
	
	
	
	剪切/复制/删除/粘贴关键帧
	关键帧的快速编辑操作，灵活管理动画关键帧数据，提升动画制作与调整效率。
	/

	
	
	
	轨道帧设置
	删除轨道
	一键删除整条动画轨道，快速清理不需要的动画数据。
	/

	
	
	
	
	更新模式
	选择属性更新的频率规则，适配不同动画细节的编辑需求。
	/

	
	
	
	
	插值模式
	配置关键帧间的数值计算方式，控制动画过渡的平滑度与效果。
	/

	
	
	
	
	循环模式
	设定轨道的循环规则，实现动画的重复播放逻辑。
	/

	
	
	
	
	混合模式（音频轨道专用）
	控制音频轨道的音量调整权限，适配动画中的音频混合需求。
	/

	
	
	
	时间轴控制
	
	用于设置当前动画的总时间
	/

	
	
	
	轨道新增
	属性轨道
	用于筛选关联场景中符合条件的网格实例节点，给该节点添加属性轨道。
	/

	
	
	
	
	三维位置轨道
	用于筛选关联场景中符合条件的网格实例节点，给该节点添加三维位置轨道。
	/

	
	
	
	
	三维旋转轨道
	用于筛选关联场景中符合条件的网格实例节点，给该节点添加三维旋转轨道。
	/

	
	
	
	
	三维缩放轨道
	用于筛选关联场景中符合条件的网格实例节点，给该节点添加三维缩放轨道。
	/

	
	
	
	
	混合形状轨道
	用于筛选准关联场景中符合条件的网格实例节点，简化混合形状动画配置，提升动画制作的精准度与效率。
	/

	
	
	
	
	方法调用轨道
	支持场景全节点检索与名称模糊筛选，为方法调用轨道匹配目标关联节点，提升节点选取的灵活性与精准度。
	/

	
	
	
	
	贝塞尔曲线轨道
	提供场景全节点检索与名称模糊筛选能力，为贝塞尔曲线轨道匹配目标关联节点，提升轨道节点选取的灵活性与精准度。
	/

	
	
	
	
	音频播放轨道
	为音频播放轨道提供专属节点筛选机制，仅支持选取音频流播放器节点及其子类节点，确保轨道关联节点的类型有效性与功能兼容性。
	/

	
	
	
	
	动画播放轨道
	动画播放轨道提供专属节点筛选能力，仅支持选取动画播放节点及其子类节点，保障轨道关联节点的类型合规性与功能匹配度。
	/

	
	
	
	轨道属性面板
	
	展示动画属性列表，以及修改属性绑定等基础操作。
	/

	
	
	
	时间轴缩放
	
	用于缩放时间线和编辑轨道。
	/

	
	
	
	显示工具
	贝塞尔曲线/普通轨道
	支持在贝塞尔曲线轨道与普通轨道间切换显示，仅对包含贝塞尔曲线属性轨道的动画生效，满足不同动画编辑精度的适配需求。
	/

	
	
	
	
	点击场景树显示轨道
	只显示场景树中选中的节点的轨道，没有选择节点则显示空轨道。
	/

	
	
	
	
	普通列表/节点分组
	切换成普通的列表或者分组的列表。
	/

	
	
	
	吸附工具
	帧吸附
	将当前选中的关键帧对齐到最近的吸附点。
	/

	
	
	
	
	时间线吸附
	将时间线光标对齐到最近的吸附点。
	/

	
	交互与逻辑模块
	运行此项目
	
	
	启动项目默认主场景，模拟最终发布行为，适配开发中后期的整体功能验证场景。
	/

	
	
	暂停运行中的项目以进行调试
	
	
	冻结项目状态，支持检查节点、变量等信息并实时修改，适配逻辑错误调试、性能分析等场景。
	/

	
	
	导入
	
	
	将模型导入引擎，并能对模型的参数进行修改。
	/

	
	
	输入设备-指点
	用鼠标模拟触摸
	
	开启后鼠标点击 / 拖动可触发触摸输入事件，适配触摸相关功能的开发与测试场景，提升跨输入设备的功能适配效率。
	/

	
	
	
	用触摸模拟鼠标
	
	开启后触摸屏点击 / 滑动可触发鼠标输入事件，适配鼠标相关功能的使用场景，保障触摸设备对鼠标依赖型功能的兼容适配。
	/

	
	
	输入设备-兼容
	旧有刚刚按下行为
	
	控制输入动作按压 / 释放状态的判定规则，可选择忽略同一帧内的快速按压释放动作或捕获所有输入，适配不同场景的输入响应需求。
	/

	
	
	输入设备-数位板
	驱动
	
	指定平板设备的专用驱动，留空则启用默认驱动，保障平板设备的硬件适配与正常运行，适配不同平板硬件的使用需求。
	/

	
	
	输入设备-缓冲
	敏捷事件处理
	
	控制输入事件的刷新频率，启用后可在空闲帧与物理帧前刷新输入事件，显著提升输入响应速度，适配高帧率需求或性能受限设备的交互体验。
	/

	
	
	扩展现实-开源扩展现实标准
	启用
	
	引擎启动时将自动设置并初始化开源扩展现实标准，支持虚拟现实 / 增强现实相关功能的运行，适配 扩展现实 设备的开发与使用场景需求。
	/

	
	
	
	默认动作映射
	
	配置默认加载的动作映射规则，统一输入操作与功能指令的对应关系，简化 扩展现实 设备等场景的操作适配，提升交互一致性。
	/

	
	
	
	构成因素
	
	指定开源扩展现实标准的配置对象为头显设备或手持设备，适配不同硬件形态的 扩展现实 设备运行需求，保障功能适配的精准性。
	/

	
	
	
	视图配置
	
	指定开源扩展现实标准的视图配置，可选择单视场或立体渲染模式，适配不同 扩展现实 场景的视觉呈现需求，保障虚拟 / 增强现实体验的沉浸感与适配性。
	/

	
	
	
	参照空间
	
	指定开源扩展现实标准的默认参照空间，为 扩展现实 设备的位置、姿态追踪提供统一空间基准，保障虚拟场景与现实空间的坐标一致性，适配 扩展现实 交互的空间定位需求。
	/

	
	
	
	环境混合模式
	
	指定开源扩展现实标准的环境混合模式，针对部分 增强现实 及穿透设备，由 扩展现实 合成器混合相机图像，适配不同 增强现实 场景的现实与虚拟画面融合需求，保障沉浸式体验效果。
	/

	
	
	
	注视点级别
	
	设定应用的注视点级别，控制 扩展现实 场景中注视点渲染的精度，平衡视觉效果与性能消耗，适配不同 扩展现实 交互的视觉需求。
	/

	
	
	
	动态注视点
	
	根据帧率自动调整注视点级别，直至匹配预设的注视点级别配置，平衡 扩展现实 场景的视觉精度与运行性能，适配动态负载下的 扩展现实 交互需求。
	/

	
	
	
	提交深度缓冲区
	
	开源扩展现实标准将管理深度缓冲区并用于高级再投影，提升 扩展现实 场景的视觉连贯性，需注意部分引擎渲染特性可能无法兼容，适配对画面流畅度有高要求的 扩展现实 场景需求。
	/

	
	
	
	启动警报
	
	若开源扩展现实标准初始化失败，引擎启动时将显示警告弹框，及时反馈配置异常，便于用户排查 扩展现实 设备适配问题，保障调试与部署效率。
	/

	
	
	
	拓展-调试工具
	
	在支持该扩展的 扩展现实 运行时上启用调试工具，可设置报告的最大严重性，助力 扩展现实 功能调试与问题排查，适配 扩展现实 开发场景的调试需求。
	/

	
	
	
	调试消息类型
	
	指定请求调试消息的类型，精准筛选 扩展现实 调试过程中的消息类别，提升问题定位效率，适配 扩展现实 开发的精细化调试需求。
	/

	
	
	扩展现实-着色器
	启用
	
	引擎将编译 扩展现实 功能所需的着色器，为 扩展现实 场景的渲染提供底层支持，保障虚拟 / 增强现实画面的正常呈现，适配 扩展现实 开发与运行的底层资源需求。
	/

	
	
	输出面板
	清除输出
	
	清除输出控制台中展示的所有消息。
	/

	
	
	
	复制选中项
	
	用于复制用户在输出控制台中框选的消息内容。
	/

	
	
	
	归纳重复信息条目
	
	将输出控制台中完全相同的消息合并成1条，同时显示该消息的出现次数。
	/

	
	
	
	聚焦搜索/过滤栏
	
	用于切换"消息筛选"框的可见性。
	/

	
	
	
	切换标准信息输出的可见性
	
	决定输出控制台中的白色消息(即标准输出消息)可见还是不可见。
	/

	
	
	
	切换错误的可见性
	
	决定输出控制台中的红色消息(即错误消息)可见还是不可见。
	/

	
	
	
	切换警告的可见性
	
	决定输出控制台中的黄色消息(即警告消息)可见还是不可见。
	/

	
	
	
	切换编辑器消息的可见性
	
	决定输出控制台中的灰色消息(即编辑器消息)可见还是不可见。
	/

	
	
	删除事件
	
	
	移除当前输入动作中绑定的指定输入事件，清理重复或无效绑定，删除后该事件不再触发对应输入动作。
	/

	
	
	分组
	
	
	支持为节点创建并添加到指定分组，实现运行时批量访问、控制节点，高效管理同类节点逻辑。
	/

	
	
	着色器全局量
	添加着色器
	
	为选定材质或对象创建并绑定新着色器文件，支持自定义渲染效果、光照模型及后处理逻辑。
	/

	
	
	着色编辑器
	可视化编辑器
	
	可视化拖拽连线编辑器，控制脚本编写着色器代码。
	/

	
	
	
	脚本编辑器
	
	手写着色器代码，适配复杂着色需求代码编辑器编写。
	/

	
	
	场景选项卡
	
	
	管理场景层级、节点与实例化操作。
	/

	
	
	基础工具
	选择模式
	
	快速定位目标操作对象，为后续编辑、调整、修改等操作提供精准指向，提升操作效率，避免误操作无关内容。
	/

	
	
	
	移动模式
	
	显示三维轴移动装置，支持单轴移动、平面移动。
	/

	
	
	
	旋转模式
	
	显示三维轴旋转圆环，支持单轴旋转、自由空间旋转。
	/

	
	
	
	缩放模式
	
	显示三维轴缩放，支持单轴缩放、统一比例缩放。
	/

	
	
	辅助工具
	锁定节点
	
	锁定节点无法被选中、无法通过鼠标操控。
	/

	
	
	
	编组节点
	
	编组后子节点被点击时，焦点会触发到编组的父节点。
	/

	
	
	
	标尺
	
	精准测量任意两点间的距离，为空间布局、尺寸校准等场景提供直观数据支撑，助力精准设计。
	/

	
	
	
	使用本地空间
	
	场景坐标将切换为对象专属本地坐标系，相关操作装置的坐标轴会与对象自身方向对齐，所有变换操作均基于对象自身方位执行，适配需按对象固有姿态进行精准调整的设计场景，提升定向编辑的准确性。
	/

	
	
	
	吸附
	
	节点在移动、旋转或缩放时，会自动对齐至预设网格点、角度增量等基准值，确保操作精准规范，助力场景元素布局统一、尺寸 / 角度一致，提升设计效率与成品规整度。
	/

	
	
	视图工具
	预览阳光
	
	场景将即时渲染默认光照效果，直观呈现光影分布，也可隐藏光照显示。便于快速查看光照对场景的影响，辅助光影布局调整与视觉效果优化，提升光照设计效率。
	/

	
	
	
	预览环境
	
	提供场景默认环境的快速预览与关闭功能，直观呈现环境效果对场景视觉呈现的影响，助力环境配置调整与整体视觉风格优化，提升场景设计的精准度与效率。
	/

	
	
	
	变换
	聚焦原点
	使相机移动到世界原点三维向量(0, 0, 0)，快速重置视角，便于检查场景布局或对齐对象。
	/

	
	
	
	
	聚焦选中项
	相机自动对准选中节点，放大至对象边界框，适配特定模型或节点的详细编辑场景。
	/

	
	
	
	
	将变换与视图对其
	使移动、旋转、缩放工具操作轴与相机视图对齐，按视角调整变换方向，适配复杂角度对象操作场景。
	/

	
	
	
	
	将旋转与视图对其
	旋转操作轴与相机视图对齐，简化倾斜视角旋转控制，适配对象角度跟随相机调整场景。
	/

	
	
	
	
	吸附到物体地面
	选中对象吸附至其他物体表面或地面，自动对齐高度，省去手动调整 坐标轴轴，适配场景构建场景。
	/

	
	
	
	
	变换对话框
	支持手动输入对象位置、旋转、缩放数值，支持多轴同步编辑，精准控制对象变换参数。
	/

	
	
	
	
	设置吸附
	支持网格、表面、增量三类吸附，精准控制对象变换吸附粒度，启用复选框后调整吸附距离与类型（点 / 边 / 面），实现对象精确对齐。
	/

	
	
	
	视图
	查看环境
	场景环境的预览。
	/

	
	
	
	
	查看原点
	显示世界坐标原点的标记。
	/

	
	
	
	
	查看栅格
	三维网格线显示，定义单大小和颜色。
	/

	
	
	
	
	查看小工具
	显示或隐藏所有三维小工具
	/

	
	
	
	
	查看变换小工具
	查看变换小工具显示移动、旋转、缩放的方向轴
	/

	
	
	
	
	查看信息
	查看信息显示选中对象的属性信息
	/

	
	
	
	
	查看帧时间
	显示实时帧时间和帧数数据。
	/

	
	
	
	
	音频监听器
	启用相机作为音频监听点，预览三维音效。
	/

	
	
	
	
	启动多普勒效应
	启动多普勒效应，启用音频的多普勒效果，模拟移动音源的频率变化
	/

	
	
	
	
	半分辨率
	将渲染分辨率降至一半，加快预览速度。
	/

	
	
	
	工具设置
	
	预览阳光,预览环境设置
	/

	
	
	
	切换（三维、界面、应用、脚本）
	
	在不同编辑模式间切换，优化特定工作流。
	/

	
	
	三维视图
	
	
	三维开发模式，包含与三维场景开发相关的功能和工具。
	/

	
	
	脚本管理
	脚本文件管理
	新建脚本
	作用是初始化脚本模板，用户可立即编写节点逻辑或功能。
	/

	
	
	
	
	新建文本文件
	创建纯文本文件。
	/

	
	
	
	
	导入脚本文件
	从本地文件加载现有文件。
	/

	
	
	
	
	重新打开关闭的脚本
	重新打开关闭的脚本恢复最近关闭的脚本文件。
	/

	
	
	
	
	最近打开
	列出近期访问的文件，允许快速重新加载。
	/

	
	
	
	
	保存脚本
	文件保存当前编辑的脚本或场景。
	/

	
	
	
	
	另存为脚本
	另存为将当前文件保存为新名称或新位置。
	/

	
	
	
	
	全部保存
	全部保存保存所有打开的脚本和场景。
	/

	
	
	
	
	软重载工具脚本
	重新加载工具脚本而不重启编辑器。
	/

	
	
	
	
	复制脚本路径
	复制脚本路径复制当前脚本的文件路径到剪贴板。
	/

	
	
	
	
	在文件系统中显示
	在文件系统中显示在操作系统文件管理器中打开脚本目录。
	/

	
	
	
	
	前进/后退
	回溯或前进浏览的文件。
	/

	
	
	
	
	主题显示
	自定义语法高亮和界面外观。
	/

	
	
	
	
	脚本关闭
	关闭当前脚本。
	/

	
	
	
	
	关闭全部
	关闭所有打开脚本。
	/

	
	
	
	
	关闭其他选项卡
	关闭其他选项卡功能。
	/

	
	
	
	
	关闭文档
	快速关闭当前打开的场景、脚本或帮助文档等编辑页面，清理编辑器界面冗余的基础操作功能。
	/

	
	
	
	
	程序运行
	实时预览场景运行效果,支持快速调试逻辑、验证交互与渲染表现的核心编辑器功能。
	/

	
	
	
	
	开关脚本面板
	快速显示隐藏编辑器中脚本编辑区域、切换场景编辑与代码编写视图的核心操作入口。
	/

	
	
	
	脚本搜索
	
	快速定位代码中的关键字、函数或字符串，支持正则表达式和范围限制。
	/

	
	
	
	搜索帮助
	
	本地或在线搜索关键字，提供结果列表和预览，支持过滤类别。
	/

	
	
	
	前往上一个或下一个编辑文档
	
	快速导航历史或最近文档，支持循环浏览所有标签页。
	/

	
	
	
	浮动脚本编辑器
	
	支持多显示器布局或独立调整大小，便于同时查看代码和场景预览。
	/

	
	
	
	筛选脚本（搜索框）
	
	动态隐藏不相关脚本，支持名称或路径匹配，快速定位特定文件。
	/

	
	
	方法列表
	
	
	提供一个可折叠的导航树，列出方法名称、参数和注释，便于快速跳转到特定代码段。
	/

	
	
	自定义工具
	
	
	动态隐藏不相关脚本，支持名称或路径匹配，快速定位特定文件
	/

	
	资源管理与部署
	命令面板
	
	
	高效导航工具，关键字快速执行操作，适配高频操作与命令行习惯。
	/

	
	
	管理导出模板
	
	
	构建目标载体的文件，简化跨载体发布流程，保障模板与工具版本兼容。
	/

	
	
	停止目前运行中的项目
	
	
	终止运行并释放资源、重置环境，快速退出测试或异常场景。
	/

	
	
	运行正在编辑的场景
	
	
	直接运行当前编辑的场景，快速测试单一场景功能，适配早期开发调试。
	/

	
	
	运行自定义场景
	
	
	选择指定场景运行，灵活测试非主场景功能，无需修改主场景配置。
	/

	
	
	三维模型导入环境光
	
	
	控制三维模型导入时的环境光处理规则，适配不同场景的光照需求。
	/

	
	
	文件系统
	跳转到之前/之后选定的文件夹/文件
	
	记录用户在文件系统中的操作轨迹，帮助用户快速追溯和定位到上一次操作所在的文件夹或文件以及下一次操作所在的文件夹或文件。
	/

	
	
	
	文件路径
	
	展示当前选中的文件夹的路径。
	/

	
	
	
	修改拆分模式
	
	修改文件目录树和文件列表的布局呈现方式。
	/

	
	
	
	文件路径选择
	
	选中某个文件夹,展示该文件夹中的所有文件。
	/

	
	
	
	筛选文件
	
	用于在整个文件系统中快速筛选名称包含特定字符串的文件夹和文件。
	/

	
	
	
	文件排序
	
	更改文件排序方式。
	/

	
	
	
	查看项目方式变更
	
	调整文件列表的展示布局，适配不同的资源浏览习惯。
	/

	
	
	
	文件夹列表
	新建文件夹
	创建新文件夹，实现资源的层级归类。
	/

	
	
	
	
	新建三维场景
	选择三维场景类型、自定义名称等参数，生成三维场景文件，支持查看文件基础信息。
	/

	
	
	
	
	新建脚本
	配置语言、模板等参数，生成脚本文件，支持查看文件基础信息。
	/

	
	
	
	
	新建资源
	新建不同类型资源文件。
	/

	
	
	
	
	新建文本文件
	自定义路径、名称等，生成文本文件，支持查看文件基础信息。
	/

	
	
	
	
	在文件管理器中打开
	在文件管理器中打开所选文件夹。
	/

	
	
	
	文件列表
	打开
	打开所选文件的编辑面板。
	/

	
	
	
	
	编辑依赖
	编辑当前所选文件的依赖项。
	/

	
	
	
	
	查看所有者
	查看当前所选文件被哪些文件依赖。
	/

	
	
	
	
	新建
	当前所选文件夹下新建子文件夹或各种资源文件。
	/

	
	
	
	
	复制路径
	将所选文件夹或文件的相对路径复制到粘贴板中。
	/

	
	
	
	
	复制绝对路径
	将所选文件夹或文件的绝对路径复制到粘贴板中。
	/

	
	
	
	
	重命名
	修改文件夹或文件的名称。
	/

	
	
	
	
	复制为
	将所选文件夹或文件拷贝一份到同级目录下。
	/

	
	
	
	
	移动/复制到
	将某个文件夹或文件拷贝一份或者剪切到指定目录下。
	/

	
	
	
	
	删除
	删除某个文件夹或文件。
	/

	
	
	
	
	添加到收藏
	将文件夹或文件添加到收藏列表。
	/

	
	
	
	
	在终端中打开文件夹在外部程序中打开
	打开操作系统终端窗口并定位到当前所选文件夹。
	/

	
	
	
	
	在文件管理器中显示
	打开操作系统的文件管理器并定位到当前所选文件夹。
	/

	
	
	内存-限制
	
	
	配置消息队列的内存上限，保障高负载场景下的任务调度有序性，避免内存耗尽问题。
	/

	
	
	文件系统-导入
	
	
	启用特定格式三维文件的自动转换导入，适配不同工具的资源格式需求。
	/

	
	
	重置默认
	
	
	一键恢复所有资源导入器参数至引擎初始默认值，快速回退误改或兼容性问题导致的异常导入配置。
	/

	
	
	文件保存
	
	
	存储资源导入配置为默认规则，统一资源导入规范，保障跨场景的资源质量一致性。
	/

	
	高性能技术栈
	多线程-工作池
	最大线程数
	
	设定工作线程池的最大线程数，合理分配系统线程资源，保障多任务处理的效率与稳定性，适配不同计算负载的场景需求。
	/

	
	
	
	低优先级线程比率
	
	设定工作线程池中为低优先级任务保留的线程比例，取值不超过中央处理器核心数减一且至少保留一个低优先级线程，优化线程资源分配，适配不同优先级任务的并发处理需求。
	/

	
	
	全局光-半分辨率
	
	
	精简渲染计算量，降低设备硬件资源占用与运行耗时，实现中低端设备流畅运行含全局光照的三维场景，提升场景适配性与用户使用体验。
	/

	
	
	体素全局光照质量
	
	
	渲染模块中 “全局照明” 子模块的核心配置项，无需重烘焙体素光照数据，通过调整质量等级平衡光照 / 反射真实性与渲染效率，适配不同硬件及业务的三维场景需求。
	/

	
	
	探针射线数
	
	
	调整每帧射线发射数量，平衡画面效果与渲染性能，适配不同画质及设备
	/

	
	
	收敛帧数
	
	
	设定带符号距离场全局光照达到稳定效果所需的帧数，帧数越高噪点越少，但光照完全收敛耗时越长。
	/

	
	
	更新灯光帧数
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	/

	
	
	
	区域人流活力指数分析展示
	以行政区划或预置区域为单位，基于实时人流数据，展示区域人流情况分布
	/

	
	
	
	
	以行政区划或预置区域为单位，基于实时人流数据，展示区域人流活力评分
	/

	
	
	
	区域网格人流数量分析展示
	对于重大活动下区域的网格人流实时监测，基于实时人流数据，展示网格人流情况分布
	/

	
	
	
	
	对于重大活动下区域的网格人流实时监测，基于实时人流数据，展示网格人流活力指数
	/

	
	
	
	区域人流洞察分析展示
	对于重大活动下区域人流分析，展示区域人流的特征数据，包括性别、职业、年龄等维度
	/

	
	
	
	
	对于重大活动下区域人流分析，展示不同特征人群的常驻活动区域
	/

	创新大道路侧及互联网数据开发和计算

	创新大道路侧及互联网数据开发和计算
	路侧感知设备协议开发和对接
	设备状态链路对接开发
	设备状态链路对接及接口协议开发
	开发设备在线状态、运行参数、告警数据数据的采集、解析与传输链路
	/

	
	
	
	
	实现设备状态实时上报开发
	/

	
	
	
	
	实现设备异常主动推送开发
	/

	
	
	
	
	实现设备历史状态回溯开发
	/

	
	
	红绿灯数据链路对接开发
	红绿灯数据链路对接及接口协议开发
	开发红绿灯相位、灯色、倒计时数据实时采集链路
	/

	
	
	
	
	实现红绿灯数据格式转换开发
	/

	
	
	
	
	实现红绿灯数据精准同步开发
	/

	
	
	感知链路对接开发
	感知链路对接及接口协议开发
	开发车辆、行人目标检测及轨迹跟踪、数据的解析与传输模块
	/

	
	
	
	
	开发交通参数（流量、速度、密度）数据的解析与传输模块
	/

	
	
	
	
	实现感知数据标准化处理开发
	/

	
	
	
	
	实现感知数据实时上传开发
	/

	
	
	事件数据对接开发
	事件数据对接及接口协议开发
	开发事件类型、等级、位置识别对接链路接口开发
	/

	
	
	
	
	实现事件数据快速上报开发
	/

	
	
	
	
	实现事件数据结构化存储开发
	/

	
	
	设备远程控制链路对接开发
	设备远程控制链路对接及接口协议开发
	设备参数配置、设备模式切换、故障复位的远程控制接口开发
	/

	
	
	
	
	实现远程控制指令下发开发
	/

	
	
	
	
	实现远程控制执行反馈开发
	/

	
	
	
	
	实现远程控制结果校验开发
	/

	
	
	视频链路对接开发
	视频链路对接及接口协议开发
	实时视频流解码、流转码、传输、存储开发
	/

	
	
	
	
	视频流实时预览开发
	/

	
	
	
	
	视频流历史回放开发
	/

	
	
	
	
	视频关键帧截取开发
	/

	
	
	部署和质量测试验证
	部署和质量测试验证
	完成对接链路的环境部署
	/

	
	
	
	
	完成对接链路的配置调试
	/

	
	
	
	
	进行对接链路的单元测试
	/

	
	
	
	
	进行对接链路集成测试
	/

	
	
	
	
	进行对接链路的测试
	/

	
	
	
	
	进行对接链路的兼容性测试
	/

	
	互联网数据协议开发和计算
	交通路况
	交通路况接对接及接口协议开发计算
	定义交通路况请求参数（区域范围、时间粒度、道路等级）
	/

	
	
	
	
	定语交通路况数据格式（JSON/XML）及交通路况响应字段（道路ID、拥堵等级、平均速度、通行状态）
	/

	
	
	
	
	开发接口适配模块实现数据实时拉取
	/

	
	
	
	
	开发接口适配模块实现签名验证
	/

	
	
	
	
	开发接口适配模块实现异常重试
	/

	
	
	交通指数
	交通指数对接及接口协议开发计算
	明确交通指数计算标准（基于行程速度与自由流速度比值）
	/

	
	
	
	
	交通指数请求频率、交通指数返回数据结构（区域ID、时间片、交通指数、等级评价）
	/

	
	
	
	
	开发数据解析与标准化模块
	/

	
	
	
	
	实现指数数据的批量接入和结构化存储
	/

	
	
	 实时人流
	 实时人流对接及接口协议开发计算
	确定实时人流请求范围，如商圈、交通枢纽、景区等
	/

	
	
	
	
	确定实时人流数据字段，如区域编码、实时人数、人流密度、趋势方向
	/

	
	
	
	
	开发接口对接模块实现人流数据实时采集、数据格式转换、数据脱敏处理
	/

	
	
	职住数据
	职住数据对接及接口协议开发计算
	定义职住数据请求参数，如区域边界、统计口径等
	/

	
	
	
	
	定义职住数据返回字段，如入职住区域匹配关系、人口规模、通勤距离分布
	/

	
	
	
	
	开发接口适配和数据同步模块
	/

	
	
	
	
	职住数据的定期更新和职住数据的结构化存储
	/

	
	
	OD 数据
	OD 数据对接及接口协议开发计算
	明确起讫点（O/D）编码规则、数据返回格式如：OD对、出行量、平均行程时间
	/

	
	
	
	
	明确出行方式分类，如自驾、公交、地铁等
	/

	
	
	
	
	开发接口对接模块和数据解析模块
	/

	
	
	
	
	OD数据的批量接入和异常数据过滤
	/




5、 数据服务明细
1、互联网数据采购
	互联网数据采购
（采购起始时间依据项目实际需要由采购人与中标人另行约定，数据采购服务不包含免费维保期）

	序号
	分类
	数据项
	数据内容
	单位
	数量
	备注

	一、互联网大数据
	
	
	

	1
	交通态势类指标
	实时路况
	获取城市实时路况信息。动态路况查询、道路静态表查询，1分钟更新一次。
互联网实时交通路况，数据粒度为link级，信息项包括时间、路段平均车速、旅行时间、拥堵状态（畅通/缓行/拥堵等）、路段坐标
	南山区/年
	3
	/

	2
	
	交通拥堵指数-区域实时
	交通指数-实时-区域（城市/行政区/商圈/大队）指数排行。城市/行政区等区域实时指数，包括指数、速度、自由流速度。
	南山区/年
	3
	包括关键字搜索等配套接口

	3
	
	交通拥堵指数-道路实时
	交通指数-实时-道路指数排行。道路实时指数，包括指数、速度、自由流速度。
	南山区/年
	3
	/

	4
	客流分析类指标
	人-区域/网格
实时人数&人流活力指数&洞察（升级版）
	任意区域实时人流预警&人流活力指数（15分钟批次）
网格实时人数预警&人流活力指数（15分钟批次）
任意区域实时人流洞察（15分钟批次）
	南山区/年
	3
	/

	5
	
	职住数据
	职住表：用于计算网格内居住人数、工作人数。内容包括：网格的编号，网格中心点坐标（坐标系：GCJ-02），网格边长：目前支持规格100*100m/500*500m/1000*1000m；居住人数；工作人数。
通勤表：用于整体计算上班下班的起讫点。内容包括：起点网格ID、起点坐标：起点网格中心点坐标（坐标系：GCJ-02）；终点网格ID、终点坐标：终点网格中心点坐标（坐标系：GCJ-02）；网格边长：网格边长：目前规格100*100m/500*500m/1000*1000m；ODID：该OD的标签；用于对应通勤明细表的ODID；总出行人数：从起点到终点的总出行ID数（半年累计去重值且不录入半年内容出行次数小于10天的数据）；出行类型：标识该出行是上班还是下班。
	南山区/年
	3
	/

	6
	
	全量OD数据
	出发栅格ID、到达栅格ID、出发时间(15min精度)、到达时间(15min精度)、出发栅格中心坐标、到达栅格中心坐标、出行方式(骑步行、地铁、公交、驾车、大巴、高铁、飞机、未知)、出行时耗、出行距离、出行人数、置信度，T+2天级更新。
数据范围为OD出发点或目的地在南山区的所有数据。
使用场景举例：跨区进入南山区（或软件园等自定义区域）的OD分析；重点办公区/商圈/医院OD分析等。
	南山区/年
	3
	含跨区OD数据





[bookmark: _Toc128884461]六、实质性条款
	序号
	★实质性条款具体内容

	1
	满足本项目标★的条款要求。



注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求和条件作投标无效处理。

七、技术要求
说明：
1.评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
2.本项目招标技术要求中，在备注中有明确说明提供证明资料的指标项均要求提供证明资料，共10项；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。如投标人未按要求提供的，或提供的材料未能证明所投产品响应情况的，则该参数视为没有满足招标文件要求，将根据参数情况产生以下影响：
（1）如项目技术要求中设置了“★”号的参数，则该项参数为关键性技术指标，投标人所投产品必须满足，否则视为没有实质性满足招标文件要求。
（2）如项目技术要求中设置了“▲”号的参数，则该项参数为重要技术指标，将在“技术要求偏离表”评分项中作为重点评价指标。
（3）如项目技术要求中未设置“★”或“▲”号的参数，则该项参数为普通技术指标，将在“技术要求偏离表”评分项中作为评价指标。
[bookmark: _Hlk72585069]3.涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品响应数值在招标文件要求的区间范围内即认定为满足该项技术要求。例：区间要求为5-20ML，所投产品响应为5ML、10ML或20ML，即为满足该项技术要求。
4.相关证明材料的产品名称与招标技术要求的货物名称不一致的，需提供为同种产品的说明；若名称不一致又未提供说明的，由评审委员会判定是否符合文件要求。
5.检验（检测）报告要求具有CMA等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可）CMA等资质范围或检测范围内的，该检验（检测）报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。

（一）硬件设备技术要求
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	备注

	一
	前端设施
	
	

	（一）
	道路照明设施
	
	

	1
	路灯灯具（3×300W）
	1.半高杆路灯光源LED，光源功率:3×300W；输入电压：100-240VAC；色温：4000K/5000K /6500K；光效：≥110lm/W；显色指数：＞70；透镜材料：光学亚克力；外壳材料：铝型材+压铸铝；配套防水接头：380V；防护等级：IP65。
	

	2
	路灯灯具（280W/80W）
	1.12m/8m高低臂路灯光源LED,光源功率:280W/80W；输入电压：100-240VAC；色温：4000K/5000K /6500K；光效：≥110lm/W；显色指数：＞70；透镜材料：光学亚克力；外壳材料：铝型材+压铸铝；配套防水接头：380V；防护等级：IP65。
	

	3
	路灯灯具（280W/280W）
	1.12m/12m双臂路灯光源LED,光源功率:280W/280W；输入电压：100-240VAC；色温：4000K/5000K /6500K；光效：≥110lm/W
5.显色指数：＞70；透镜材料：光学亚克力；外壳材料：铝型材+压铸铝；配套防水接头：380V；防护等级：IP65。
	

	4
	路灯灯具（180W/80W）
	1.10m/6m高低臂路灯光源LED,光源功率:180W/80W；输入电压：100-240VAC；色温：4000K/5000K /6500K；光效：≥110lm/W；显色指数：＞70；透镜材料：光学亚克力；外壳材料：铝型材+压铸铝；配套防水接头：380V；防护等级：IP65。
	

	5
	路灯灯具（180W）
	1.10m单臂智慧路灯光源LED,光源功率:180W；输入电压：100-240VAC；色温：4000K/5000K /6500K；光效：≥110lm/W；显色指数：＞70；透镜材料：光学亚克力；外壳材料：铝型材+压铸铝；配套防水接头：380V；防护等级：IP65。
	

	6
	路灯灯具（280W）
	1.12m单臂路灯光源LED,光源功率:280W；输入电压：100-240VAC；色温：4000K/5000K /6500K；光效：≥110lm/W；显色指数：＞70；透镜材料：光学亚克力；外壳材料：铝型材+压铸铝；配套防水接头：380V；防护等级：IP65。
	

	7
	路灯灯具（300W）
	1.12m单臂路灯光源LED,光源功率:300W；输入电压：100-240VAC；色温：4000K/5000K /6500K；光效：≥110lm/W；显色指数：＞70；透镜材料：光学亚克力；外壳材料：铝型材+压铸铝；配套防水接头：380V；防护等级：IP65。
	

	8
	吸顶灯灯具
	1.光源功率:60W；输入电压：200-240VAC；色温：4000K/5000K /6500K；光效：≥100lm/W；显色指数：＞70；外壳材料：PC+亚克力；配套漏电保护器：C6A，30mA常规参数：；防护等级：IP65。
	

	9
	驱动电源（300W/280W）
	1.输入电压：100-305Vac，最大输出功率320W；恒功率设计；三合一调光：0-10V/PWM/时控调光，调光关断；输出与调光信号隔离；防雷等级：差模：≥2KV，共模：≥4KV；保护：输出短路，输出过压，过温保护；IP67防护等级；
	

	10
	驱动电源（180W/160W）
	1.输入电压：100-305Vac，最大输出功率 200W；恒功率设计；三合一调光：0-10V/PWM/时控调光，调光关断；输出与调光信号隔离；防雷等级：差模：≥2KV，共模：≥4KV；保护：输出短路，输出过压，过温保护；IP67防护等级。
	

	11
	驱动电源（80W）
	1.输入电压：100-305Vac，最大输出功率 105W；恒功率设计；三合一调光：0-10V/PWM/时控调光，调光关断；输出与调光信号隔离；防雷等级：差模：≥2KV，共模：≥4KV；保护：输出短路，输出过压，过温保护；IP67防护等级。
	

	12
	驱动电源（60W）
	1.输入电压：100-305Vac，最大输出功率 75W；恒功率设计；三合一调光：0-10V/PWM/时控调光，调光关断；输出与调光信号隔离；防雷等级：差模：≥2KV，共模：≥4KV；保护：输出短路，输出过压，过温保护；IP67防护等级。
	

	（二）
	交通管控设施
	
	

	
	信号控制设备配套
	
	

	13
	智能信号控制机（96路）
	▲1.手机APP交互：支持手机蓝牙APP数据交互，支持信号机参数配置、运行状态监测、故障查询、离线前端设备管理；具备手控门远程控制功能；                                                                                                                               支持路口一机多控功能，单机支持≥8个路口控制；平台通讯：支持4G/5G无线通讯和有线网络双网热备份平台通讯功能。
	投标时同时提供：
①第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。
②提供出具检测（检验）报告的检测机构在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的机构信息查询记录截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网等可靠途径查询该检测机构真实性、专业性及可靠性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该检测机构真实专业可靠。

	
	
	2.灯驱动输出96路，信号相位64个，输入交流功耗≦50W（不含信号灯），绝缘电阻＞100MΩ，每输出驱动≥1000W，≥2个100M/1000M自适应网口，≥1个10M/100M自适应网口，≥5个RS485异步通信接口，≥3个RS232全功能串口，1个GPS+北斗接口，支持电子警察数据融合应用，支持线圈、视频、地磁、微波、红外等各种检测器；预留无线通信接口；4G无线卡。
中央平台控制：应接入深圳市公安局交通警察局“深圳市交通信号统一管控平台”，实现联网联控；多源数据前端融合：交通信号控制机应具备多源数据前端融合处理能力，具备独立的分析处理模块对数据机型融合处理。具备多种数据接口，支持常用无线局域网组网方式，具有电子警察数据路口复用功能，通过接入电子警察数据实现自适应信号控制功能；无电缆线控：若干台信号机以GPS+北斗时钟同步的方式，构成线控。以相同的时间基准，设置各路口的相位差（不同时段相位差可分别设置）和线控阶段（不同时段的线控阶段可分别设置），在相同的时刻启动预置的无电缆线控信号配时方案。在该方式下，采用GPS+北斗双引擎精确授时模块以保证线控方式运行有效，保证路口时间与标准时间误差≤1秒；自适应控制：通过复用电子警察数据和各类型检测器得到的交通流信息，根据预置的算法规则（根据交通流特性，判断各方向的交通状态及路口的交通状态，预测下一个周期的周期长和绿信比），实时分配各相位阶段的配时长度，同时采用绿尾截断策略，以获得最高绿灯利用率；车路协同功能：信号机具备车路协同控制功能，可以通过RSU与智慧公交车载OBU进行通信，实现基于车路协同的公交优先控制，同时具备车速引导、闯红灯预警、车内路口信号显示等交互等功能，并具有实际应用案例；全红即绿控制：根据各类型检测器采集实时交通流信息，控制放行的相位阶段，具备夜间全红即绿的控制模式，提高安全性和绿灯利用效率；相位按需出现控制：可对周期的全部或部分相位阶段实行按交通需求出现/动态调整控制方式，其它阶段执行定长方式；多时段控制：根据一天的流量变化情况，设置多个日计划表，以不同的配时方案应对不同的流量状况。一般时段的划分可由管控平台根据路口实际交通流自动聚类生成。针对实际的需要，信号机可设置多种类型的日计划表，分别按工作日/假日（配合工作日/假日转换表）、按一周内的星期（周一至周日单独或自由组合），按特殊日控制日计划表。每个日计划表可设置48个时段；多功能灯组控制：根据不同时段交通流量的不同，在平峰高峰进行禁左禁右或右转联控，在夜间进行圆饼统放控制，提高绿灯利用效率；手动控制：通过切换“手动/自动/保持”开关至手动模式，按动手动按钮，控制相位阶段的递进，按动黄闪、全红开关，路口进入黄闪、全红状态，退出时按照国标要求的灯色转换序列运行，不得出现跳变；前端警卫保持控制：通过切换“手动/自动/保持”开关及阶段选择旋钮，实现保持放行指定方向车流(如东、西、南、北，南北直、南北左、东西直、东西左)的功能，保证各灯色状态最小时间，不得出现跳变；多种模式下的行人过街控制：具备多种控制模式下的行人过街控制，包括：定时定周期模式下的行人过街感应控制、区域协调控制下的行人过街感应控制，黄闪状态下的行人过街感应控制等；触摸屏及权限管理：交通信号控制机应具备便捷的人机交互功能，应不依赖于任何设备即可查看交通信号控制机运行的方案、阶段时长、周期时长、当前放行的交通流及故障信息。具有多级操作权限，授权用户可凭密码访问日计划、方案、相位阶段及相位配置等表格，高级用户可凭密码修改信号机基础控制参数；相位过渡时间可配置：可对不同的相位设置过渡规则（包括：行人绿闪、机动车绿闪、黄灯、全红），可设置相位的迟启灯色和时间，以便提前左转或红黄起步提示等功能。信号机能够连接学习型倒计时器、脉冲实时倒计时和通信实时倒计时，并具备通信型倒计时故障检测与报警功能；支持特殊场景控制：针对下雨、下雪、大雾等特殊天气，火警、应急保障等特殊场景中央管控平台调整控制参数，以应对多样的控制场景；信号机具有掉电保护功能，工作参数和时钟可保持三年不丢失；日志记录：记录信号机运行参数、检测器故障、信号灯故障、绿冲突故障，支持远程传输和现场查看；支持5路485车辆检测器输入、32路隔离逻辑信号输出。支持电子警察数据融合应用，支持线圈、视频、地磁、微波、红外等各种检测器。能够按照各种统计方式（周期、相位阶段、相位）采集交通流量、占有率、平均车速等交通流信息，信号机能保存60天的5分钟流量、占有率数据；支持有线、无线网络连接，具有稳定的有线、无线（2/3/4G）联机模式，针对不同网络状况具有不同的通信机制和在线监测机制，确保设备联机；信号灯输出接口：至少提供96路独立的信号灯控制输出接口，且可任意设置信号相位；中央联网接口：信号机应同时支持 4G 无线公网和 100M及以上速率以太网有线网络接入深圳市公安局交通警察局“深圳市交通信号统一管控平台”；交通数据采集接口：至少提供接入地埋式感应线圈检测器的数据接口，采集路口各方向的交通数据；车道控制标志发布接口：提供路口车道控制标志的数据接口，中心系统可以通过信号机链路向路口车道控制标志发布信息；通讯型倒计时接口：提供机动车、行人通讯型倒计时接入的数据接口；I/0 接口：提供行人按钮等通用 I/O 设备接口；需配置校时模块，保证路口时间与标准时间误差≤1 秒；.参数配置接口：提供通过笔记本等工具进行参数配置的数据接口；标称工作电压 Un：单相 220V；最大持续运行电压 Uc：385V；标称放电电流 In：20kA（8/20μs）；最大放电电流 Imax：40kA（8/20μs）；保护水平 Up（8/20μs）≤1.5KV；响应时间：≤25ns；数据接口端的防雷指标应满足；标称工作电压 Un：DC5V；标称放电电流 In：3kA（8/20μs）；保护水平 Up（8/20μs）≤20V；响应时间：≤25ns。
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	智能信号控制机（120路）
	1.基本参数：
灯驱动输出120路，信号相位64个，输入交流功耗≦50W（不含信号灯），绝缘电阻＞100MΩ，每输出驱动≥1000W，2个100M/1000M自适应网口，2个10M/100M自适应网口，5个RS485异步通信接口， 2个RS232全功能串口，1个GPS+北斗接口，支持电子警察数据融合应用，支持线圈、视频、地磁、微波、红外等各种检测器；预留无线通信接口；4G无线卡；中央平台控制：应接入深圳市公安局交通警察局“深圳市交通信号统一管控平台”，实现联网联控；多源数据前端融合：交通信号控制机应具备多源数据前端融合处理能力，具备独立的分析处理模块对数据机型融合处理。具备多种数据接口，支持常用无线局域网组网方式，具有电子警察数据路口复用功能，通过接入电子警察数据实现自适应信号控制功能；无电缆线控：若干台信号机以GPS+北斗时钟同步的方式，构成线控。以相同的时间基准，设置各路口的相位差（不同时段相位差可分别设置）和线控阶段（不同时段的线控阶段可分别设置），在相同的时刻启动预置的无电缆线控信号配时方案。在该方式下，采用GPS+北斗双引擎精确授时模块以保证线控方式运行有效，保证路口时间与标准时间误差≤1秒；自适应控制：通过复用电子警察数据和各类型检测器得到的交通流信息，根据预置的算法规则（根据交通流特性，判断各方向的交通状态及路口的交通状态，预测下一个周期的周期长和绿信比），实时分配各相位阶段的配时长度，同时采用绿尾截断策略，以获得最高绿灯利用率；车路协同功能：信号机具备车路协同控制功能，可以通过RSU与智慧公交车载OBU进行通信，实现基于车路协同的公交优先控制，同时具备车速引导、闯红灯预警、车内路口信号显示等交互等功能，并具有实际应用案例；全红即绿控制：根据各类型检测器采集实时交通流信息，控制放行的相位阶段，具备夜间全红即绿的控制模式，提高安全性和绿灯利用效率；相位按需出现控制：可对周期的全部或部分相位阶段实行按交通需求出现/动态调整控制方式，其它阶段执行定长方式；多时段控制：根据一天的流量变化情况，设置多个日计划表，以不同的配时方案应对不同的流量状况。一般时段的划分可由管控平台根据路口实际交通流自动聚类生成。针对实际的需要，信号机可设置多种类型的日计划表，分别按工作日/假日（配合工作日/假日转换表）、按一周内的星期（周一至周日单独或自由组合），按特殊日控制日计划表。每个日计划表可设置48个时段；多功能灯组控制：根据不同时段交通流量的不同，在平峰高峰进行禁左禁右或右转联控，在夜间进行圆饼统放控制，提高绿灯利用效率；手动控制：通过切换“手动/自动/保持”开关至手动模式，按动手动按钮，控制相位阶段的递进，按动黄闪、全红开关，路口进入黄闪、全红状态，退出时按照国标要求的灯色转换序列运行，不得出现跳变；前端警卫保持控制：通过切换“手动/自动/保持”开关及阶段选择旋钮，实现保持放行指定方向车流(如东、西、南、北，南北直、南北左、东西直、东西左)的功能，进入及退出前端警卫保持应按照国标要求的灯色转换序列运行，保证各灯色状态最小时间，不得出现跳变；多种模式下的行人过街控制：具备多种控制模式下的行人过街控制，包括：定时定周期模式下的行人过街感应控制、区域协调控制下的行人过街感应控制，黄闪状态下的行人过街感应控制等；触摸屏及权限管理：交通信号控制机应具备便捷的人机交互功能，应不依赖于任何设备即可查看交通信号控制机运行的方案、阶段时长、周期时长、当前放行的交通流及故障信息。具有多级操作权限，授权用户可凭密码访问日计划、方案、相位阶段及相位配置等表格，高级用户可凭密码修改信号机基础控制参数；相位过渡时间可配置：可对不同的相位设置过渡规则（包括：行人绿闪、机动车绿闪、黄灯、全红），可设置相位的迟启灯色和时间，以便提前左转或红黄起步提示等功能。信号机能够连接学习型倒计时器、脉冲实时倒计时和通信实时倒计时，并具备通信型倒计时故障检测与报警功能；支持特殊场景控制：针对下雨、下雪、大雾等特殊天气，火警、应急保障等特殊场景中央管控平台调整控制参数，以应对多样的控制场景；信号机具有掉电保护功能，工作参数和时钟至少可保持三年不丢失；日志记录：记录信号机运行参数、检测器故障、信号灯故障、绿冲突故障，支持远程传输和现场查看。
支持5路485车辆检测器输入、32路隔离逻辑信号输出。支持电子警察数据融合应用，支持线圈、视频、地磁、微波、红外等各种检测器。能够按照各种统计方式（周期、相位阶段、相位）采集交通流量、占有率、平均车速等交通流信息，信号机能保存60天的5分钟流量、占有率数据。
18.支持有线、无线网络连接。具有稳定的有线、无线（2/3/4G）联机模式，针对不同网络状况具有不同的通信机制和在线监测机制；信号灯输出接口：至少提供128路独立的信号灯控制输出接口，且可任意设置信号相位；中央联网接口：信号机应同时支持 4G 无线公网和 100M 以上速率以太网有线网络接入深圳市交警支队交通信号统一管控平台；交通数据采集接口：至少提供接入地埋式感应线圈检测器的数据接口，采集路口各方向的交通数据；车道控制标志发布接口：提供路口车道控制标志的数据接口，中心系统可以通过信号机链路向路口车道控制标志发布信息；通讯型倒计时接口：提供机动车、行人通讯型倒计时接入的数据接口；I/0 接口：提供行人按钮等通用 I/O 设备接口；需配置校时模块，保证路口时间与标准时间误差≤1 秒；参数配置接口：提供通过笔记本等工具进行参数配置的数据接口；标称工作电压 Un：单相 220V；.最大持续运行电压 Uc：385V；标称放电电流 In：20kA（8/20μs）；最大放电电流 Imax：40kA（8/20μs）；保护水平 Up（8/20μs）≤1.5KV；响应时间：≤25ns；数据接口端的防雷指标应满足；标称工作电压 Un：DC5V；标称放电电流 In：3kA（8/20μs）；保护水平 Up（8/20μs）≤20V；响应时间：≤25ns。
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	多功能机动车信号灯（内置倒计时器）
	1.φ400、红绿黄三单元、圆饼并箭头多功能灯、内置倒计时器；功耗低,采用高亮 LED；可视距离远:≥300m,LED 寿命长:≥100000 小时；带 PFC（PFC>0.9）校正的隔离型开关电源,防浪涌冲击电压≥4000V；具有独立时钟看门狗电路和硬件的抗干扰措施；多重密封、防水,防护等级:IP55；灯箱外壳材料:塑壳；工作电压:220(±20%)VAC，50±2HZ；倒计时工作方式:触发式、通讯式；红色 LED 单颗亮度:3000~6300mcd,波长 λd:625±5nm,视角: 30°；黄色 LED 单颗亮度:3000~6100mcd,波长 λd:590±5nm,视角: 30°；绿色 LED 单颗亮度:6000~11000mcd,波长 λd:505±5nm,视角: 30°；红满盘 205 个 LED,亮度:＞480cd,功率:≤13W；黄满盘 221 个 LED,亮度:＞480cd,功率:≤13W；绿满盘 205 个 LED,亮度:＞720cd,功率:≤11W；红倒计时 84 个 LED,亮度:＞5000cd/m2；绿倒计时 84 个 LED,亮度:＞5000cd/m2。
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	箭头机动车信号灯（内置倒计时器）
	1.φ400、红绿黄三单元、箭头灯、内置倒计时器；
功耗低,采用高亮 LED，可视距离远:≥300m,LED 寿命长:≥100000 小时；带 PFC（PFC>0.9）校正的隔离型开关电源,防浪涌冲击电压≥4000V；具有独立时钟看门狗电路和硬件的抗干扰措施；多重密封、防水,防护等级:IP55；灯箱外壳材料:塑壳；工作电压:220(±20%)VAC，50±2HZ；倒计时工作方式:触发式、通讯式；红色LED单颗亮度:3000~6300mcd,波长λd:625±5nm,视角:30°；黄色LED单颗亮度:3000~6100mcd,波长λd:590±5nm,视角:30°；绿色LED单颗亮度:6000~11000mcd,波长λd:505±5nm，视角: 30°；红满盘 205 个 LED,亮度:＞480cd,功率:≤13W；黄满盘 221 个 LED,亮度:＞480cd,功率:≤13W；绿满盘 205 个 LED,亮度:＞720cd,功率:≤11W；红倒计时 84个LED,亮度:＞5000cd/m2；绿倒计时 84 个LED,亮度:＞5000cd/m2。
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	圆饼机动车信号灯（内置倒计时器）
	1.φ400、红绿黄三单元、圆饼灯、内置倒计时器；功耗低,采用高亮 LED，可视距离远:≥300m,LED 寿命长:≥100000 小时；带 PFC（PFC>0.9）校正的隔离型开关电源,防浪涌冲击电压≥4000V；具有独立时钟看门狗电路和硬件的抗干扰措施；多重密封、防水,防护等级:IP55；灯箱外壳材料:塑壳；工作电压:220(±20%)VAC，50±2HZ；倒计时工作方式:触发式、通讯式；红色LED单颗亮度:3000-6300mcd,波长λd:625±5nm,视角:30°；黄色LED单颗亮度:3000~6100mcd,波长λd:590±5nm,视角:30°；绿色LED单颗亮度:6000~11000mcd,波长λd:505±5nm，视角: 30°；红满盘 205 个 LED,亮度:＞480cd,功率:≤13W；黄满盘 221 个 LED,亮度:＞480cd,功率:≤13W；绿满盘 205 个 LED,亮度:＞720cd,功率:≤11W；红倒计时 84个LED,亮度:＞5000cd/m2；绿倒计时 84 个LED,亮度:＞5000cd/m2。
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	多功能机动车信号灯（辅灯）
	1.φ300、红绿黄三单元、圆饼并箭头多功能灯、内置倒计时器；功耗低,采用高亮 LED，可视距离远:≥300m,LED 寿命长:≥100000 小时；带 PFC（PFC>0.9）校正的隔离型开关电源,防浪涌冲击电压≥4000V；具有独立时钟看门狗电路和硬件的抗干扰措施；多重密封、防水,防护等级:IP55；灯箱外壳材料:塑壳；工作电压:220(±20%)VAC，50±2HZ；倒计时工作方式:触发式、通讯式；红色LED单颗亮度:3000-6300mcd,波长λd:625±5nm,视角:30°；黄色LED单颗亮度:3000-6100mcd,波长λd:590±5nm,视角:30°；绿色LED单颗亮度:6000~11000mcd,波长λd:505±5nm，视角: 30°；红满盘 205 个 LED,亮度:＞480cd,功率:≤13W；黄满盘 221 个 LED,亮度:＞480cd,功率:≤13W；绿满盘 205 个 LED,亮度:＞720cd,功率:≤11W；红倒计时 84个LED,亮度:＞5000cd/m2；绿倒计时 84 个LED,亮度:＞5000cd/m2。
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	箭头机动车信号灯（辅灯）
	1.φ300、红绿黄三单元、箭头灯、内置倒计时器；
功耗低,采用高亮 LED，可视距离远:≥300m,LED 寿命长:≥100000 小时；带 PFC（PFC>0.9）校正的隔离型开关电源,防浪涌冲击电压≥4000V；具有独立时钟看门狗电路和硬件的抗干扰措施；多重密封、防水,防护等级:IP55；灯箱外壳材料:塑壳；工作电压:220(±20%)VAC，50±2HZ；倒计时工作方式:触发式、通讯式；红色LED单颗亮度:3000-6300mcd,波长λd:625±5nm,视角:30°；黄色LED单颗亮度:3000~6100mcd,波长λd:590±5nm,视角:30°；绿色LED单颗亮度:6000~11000mcd,波长λd:505±5nm，视角: 30°；红满盘 205 个 LED,亮度:＞480cd,功率:≤13W；黄满盘 221 个 LED,亮度:＞480cd,功率:≤13W；绿满盘 205 个 LED,亮度:＞720cd,功率:≤11W；红倒计时 84个LED,亮度:＞5000cd/m2；绿倒计时 84 个LED,亮度:＞5000cd/m2。
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	圆饼机动车信号灯（辅灯）
	1.φ300、红绿黄三单元、圆饼灯、内置倒计时器；功耗低,采用高亮 LED，可视距离远:≥300m,LED 寿命长:≥100000 小时；带 PFC（PFC>0.9）校正的隔离型开关电源,防浪涌冲击电压≥4000V；具有独立时钟看门狗电路和硬件的抗干扰措施；多重密封、防水,防护等级:IP55；灯箱外壳材料:塑壳；工作电压:220(±20%)VAC，50±2HZ；倒计时工作方式:触发式、通讯式；红色LED单颗亮度:3000~6300mcd,波长λd:625±5nm,视角:30°；黄色LED单颗亮度:3000-6100mcd,波长λd:590±5nm,视角:30°；绿色LED单颗亮度:6000~11000mcd,波长λd:505±5nm，视角: 30°；红满盘 205 个 LED,亮度:＞480cd,功率:≤13W；黄满盘 221 个 LED,亮度:＞480cd,功率:≤13W；绿满盘 205 个 LED,亮度:＞720cd,功率:≤11W；红倒计时 84个LED,亮度:＞5000cd/m2；绿倒计时 84 个LED,亮度:＞5000cd/m2。
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	人行道信号灯
	1.φ300、红绿两单元圆饼灯（含内置倒计时器）；功耗低，采用高亮 LED；可视距离远：≥300m，LED 寿命：≥100000 小时；带 PFC(PFC>0.9)校正的隔离型开关电源，防浪涌冲击电压≥4000V；具有独立时钟看门狗电路和硬件的抗干扰措施；多重密封、防水；红色 LED 单颗亮度：3000-7000mcd，波长 λd：625±5nm，视角：30；绿色 LED 单颗亮度：6000-11000mcd，波长 λd：505±5nm，视角：30；红人 80 个 LED，亮度：＞5000cd/㎡，功率：≤8W；绿人 79个 LED，亮度：＞5000cd/㎡，功率：≤6W；交流版本最大功耗：≤10W。
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	盲人钟
	1.运用于道路人行横道的语音提示装置，在信号灯的红灯和绿灯信号周期内发出不同的过街提示声音，引导视障人士过街；使用寿命不少于6年。
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	机动车辅助信号灯杆件
	1.H=5.5m，造型与多功能智能杆保持一致；DN140*4圆杆,材质：Q300A；灯杆与法兰盘连接处要设加劲板；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%。
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	行人信号灯杆件
	1.H=3m，造型与多功能智能杆保持一致；DN140*4圆杆,材质：Q300A；灯杆与法兰盘连接处要设加劲板；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%。
	

	
	一体化智能机柜设备配套
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	一体化智能机柜
	★1.与深圳交警已运行的后端业务平台兼容并无缝接入实现路口交通应用业务状态监测和调控、运维集中管理、用户权限管理等功能。
	

	
	
	▲2.应具备和手机APP交互功能。支持手机蓝牙APP 数据交互，支持信号机参数配置（能设置各通道灯芯对应亮灭的电流门限值）、运行状态监测（各通道电流值也可以显示）、故障查询、离线前端设备管理；应具备支持 3G/4G 无线通讯和有线网络双网热备份平台通讯功能；应具备电源控制终盒，可接入16 通道负载，AC220V/DC48v/DC24V\/DC12V 等多种电源类型，可实时监测机柜内供电系统的电流，电压/电流越界警报，电压/电流越界切断电源；应具备支持响应外部AI统一数据接口。
	投标时同时提供：
①第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。
②提供出具检测（检验）报告的检测机构在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的机构信息查询记录截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网等可靠途径查询该检测机构真实性、专业性及可靠性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该检测机构真实专业可靠。

	
	
	3.交流输入电压：220(±20%)VAC，50±2HZ；柜体交流功耗≦1000W（单机体，不含安装设备）；输出负载功率≥2000W；须支持UPS及后备电池供电扩展，需保障市电中断情况下路口信号系统正常工作8小时以上；系统应具备全面的一体化集中供电电源模块，可供5V、12V、24V、48V等直流供电输出，供电模块具备具备过压、过流、欠压、短路、漏电等保护功能；具备独立拓展供电窗口，可供治安监控、公交、城管等供配电力；独立的管理权限；相对工作湿度30~95％；具有防雷击措施和滤波措施；绝缘电阻≥10MΩ；耐压：在电源电极或与电源电极相连的其它导电电路和机柜、安装机箱等易触及部件之间施加1500V、50Hz电压，不出现击穿现象；电磁抗扰度：一体化机柜在静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障；散热方式：智能空调散热；平均无故障时间（MTBF）≥40000小时；支持智能设备状态监控，配备摄像装置，支持人脸识别，支持操作记录和异常操作及时上报智慧道路集成管控平台实现智能化运维管理；具备独立分区域温度、湿度和水浸等环境状态监控功能；支持智能电力管理，提供多种供电接入包括市电和发电机输入等，配置50AH/48V 的UPS备用电源，设备管控单元实时监控各功能箱设备电力状态，智慧道路集成管控平台远程监控电力状态，并具备单机和远程故障报警功能；支持分布式数据存储和处理，智慧道路集成管理平台实现设备在线状态监视、区域人流密度统计、操作行为规范管理、巡查工作动态调配、电力负载均衡调控等功能配置；采用安全与便捷布线配置，提供标准24路光纤ODF接线架，装配有防雷防浪涌模块、漏电安全模块、各空间独立的电源维护空气开关等；支持车路协同设备接入，提供交通信息发布与多源交通数据融合运用；防护等级:IP65。
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	ONU
	1.运行环境：温度：-20℃-70℃，湿度：5%-95%；网口共模防雷等级6kV；支持TypeC手拉手业务保护；支持流氓ONT检测；支持环网检测/PPPoE仿真/DHCP仿真；支持802.1x；支持DHCPOption82；支持防DoS攻击/ARP防攻击；网络侧接口≥1*GPON口；用户侧接口≥4*GE,支持不小于4个RS485/RS232串口。
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	红绿灯信号检测器
	1.检测、通讯单元采用微控制器设计；信号灯交流信号输入接口≥16路；RS485接口≥1路；+12VDC接口≥1个。
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	工业交换机（8电+16光）
	1.配置≥8个电口，10/100/1000自适应；配置≥16个光口，SC/FC/ST可选,10/100/1000自适应；交换容量≥128Gbps，包转发率≥42Mpps；工作温度：-40℃-70℃。
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	千兆光模块
	1.光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。
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	24芯光纤配线架
	1.24口，带合器、尾纤等。
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	144芯光纤配线架
	1.144芯固定式光纤配线架，带耦合器、尾纤及光纤对熔等。
	

	32
	交通监控配电箱
	1.低压配电箱，35kW；落地机柜适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途；箱体尺寸：1250mm(高)×600mm(宽)×600mm(深)（高度包含帽檐和基座,整体尺寸允差±10mm），底座200mm。箱体喷塑，采用镀锌钢板，板材厚度1.2mm。前后双开门设计。机箱防护等级为IP55，箱门内侧粘密封条，保证箱门的密封性良好。具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙;箱体内部包含1个2P 40A总空开、4个2P 10A的2P空开（下端接线预留）、40KA电源防雷器1只、五孔插座3只、温控风扇2只、4口光纤熔纤盒1只、设备隔板2块、5位接地铜排1只；安全防护功能：支持箱门门禁检测功能，可远程设置箱门布防或撤防，当机箱处于箱门布防状态时开启箱门将触发开门报警，报警信息可上传至平台端；断电监测功能；内置电源监测模块，当机箱与外接电源断开连接并且无后备电源时，能将断电告警信息上传至平台端；断网监测功能：当机箱与网络断开连接时可触发报警，报警信息可上传至平台端；输出功能：当产品智能运维终端发生故障时，产品的电压输出端口仍可正常工作；加密功能：支持对通信数据进行加密；看门狗复位功能：支持当智能运维终端死机时，具有看门狗自动复位功能；电磁兼容性性能测试要求：产品通过静电放电抗扰度，射频电磁场辐射抗扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌抗扰度，工频磁场抗扰度，传导骚扰度，抗电强度以及泄漏电流试验；登陆密码设置：产品预设登陆密码，登陆密码可修改，并可验证设置的密码格式是否符合密码强度要求（大小写英文+数字+特殊字符）。
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	监控主机落地箱
	1.落地机柜适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途；箱体尺寸：1250mm(高)×600mm(宽)×600mm(深)（高度包含帽檐和基座,整体尺寸允差±10mm），底座200mm。箱体喷塑，采用镀锌钢板，板材厚度1.2mm。前后双开门设计。机箱防护等级为IP55，箱门内侧粘密封条，保证箱门的密封性良好。具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙;箱体内部包含1个2P 40A总空开、4个2P 10A的2P空开（下端接线预留）、40KA电源防雷器1只、五孔插座3只、温控风扇2只、4口光纤熔纤盒1只、设备隔板2块、5位接地铜排1只；安全防护功能：支持箱门门禁检测功能，可远程设置箱门布防或撤防，当机箱处于箱门布防状态时开启箱门将触发开门报警，报警信息可上传至平台端；断电监测功能；内置电源监测模块，当机箱与外接电源断开连接并且无后备电源时，能将断电告警信息上传至平台端；断网监测功能：当机箱与网络断开连接时可触发报警，报警信息可上传至平台端；输出功能：当产品智能运维终端发生故障时，产品的电压输出端口仍可正常工作；加密功能：支持对通信数据进行加密；看门狗复位功能：支持当智能运维终端死机时，具有看门狗自动复位功能；电磁兼容性性能测试要求：产品通过静电放电抗扰度，射频电磁场辐射抗扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌抗扰度，工频磁场抗扰度，传导骚扰度，抗电强度以及泄漏电流试验；登陆密码设置：产品预设登陆密码，登陆密码可修改，并可验证设置的密码格式是否符合密码强度要求（大小写英文+数字+特殊字符）。
	

	
	电警卡口设备配套
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	一体化闯红灯抓拍单元(900万)
	▲1.支持车辆右转弯压实线检测并抓拍；支持对改装的牛眼灯进行检测。支持非机动车管控功能，可检测不戴头盔，逆行，载人三种行为，每种行为可联动外接的音柱发出不同的提示音，并且支持设置音柱的音量，音色和播放速度
	投标时同时提供：
①第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。
②提供出具检测（检验）报告的检测机构在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的机构信息查询记录截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网等可靠途径查询该检测机构真实性、专业性及可靠性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该检测机构真实专业可靠。

	
	
	2.包含摄像机 、高清镜头、室外防护罩、防雷器 、电源适配器 、万向节、抓拍软件等，满足深圳市智能交通前端设施建设的要求；像素≥900万像素，分辨率：≥4096×2160，视频压缩标准：
H.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG，终端接入：支持终端服务器接入；支持红绿灯信号视频检验功能，具备车辆闯红灯捕获功能，捕获率≥99%，准确率≥99%，支持连续闯红灯事件检测，并自动上传报警信息；支持按照时间段和车道配置压线、违法变道、不按导向车道行驶、尾号限行、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、禁左转禁右转违法抓拍、禁掉头违法抓拍等系列平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔等行为进行检测并抓拍；支持设置抓拍的车道数量不少于3车道，支持自动绘制车道线，并可设置每车道的名称和界线；支持AI车牌增强功能，开启后可防止车牌过曝，支持蓝牌、黄牌、黑牌、白牌、绿牌、黄绿双拼牌；支持 GB/T28181协议，支持标准 Onvif 协议；RJ45不少于2个,RS485不少于2个，USB不少1个。
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	电警补光灯
	1.包含补光灯、安装支架；不少于16颗LED频闪灯；色温范围 3500K-4500K，最佳补光距离16m-25m，平均功率不超过40w；设备在-20℃~70℃环境条件下能正常工作；支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭；距离补光装置20m处，基准轴上的有效光照度不大于200lx。
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	一体化卡口抓拍单元(900万)
	1.包含摄像机 、高清镜头、室外防护罩、防雷器 、电源适配器、万向节、抓拍软件等；像素≥900万像素，分辨率 ≥4096×2160，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG，终端接入：支持终端服务器接入；工作温度-20℃-60℃，工作湿度10%-90%，防护等级IP65；支持车身颜色、车型、车牌、车标识别功能；支持AI（人工智能）车牌增强功能，开启后可防止车牌（蓝牌、黄牌、黑牌、白牌、绿牌、黄绿双拼牌）照片曝光过度；支持AI（人工智能）车窗增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹；支持前排人脸检测和主驾驶员、副驾驶员的性别属性识别功能，能够区分主副驾，主驾驶员人脸抠图率≥99%，副驾驶员人脸抠图率≥99%，可对抠取的人脸图片大小、亮度进行设置，人脸抠图像素点不小于120像素×120像素；支持机动车压线、逆行、冲禁令、驾驶员未系安全带等违法行为的检测和抓拍；支持未悬挂机动车号牌车辆抓拍捕获，捕获率≥99%；支持车流量统计功能；支持 GB/T28181协议，支持标准 Onvif 协议；RJ45不少于2个,RS485不少于2个，USB不少于1个。
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	环保卡口闪光灯
	1.包含补光灯、安装支架；气体爆闪色温5500k-7000k,LED色温3500K-4500K；支持 LED 频闪、LED 爆闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪，至少覆盖一车道；支持RS485参数调节和软件升级功能；满足深圳市智能交通前端设施建设的相关要求。
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	电警主机（含存储）
	1.可添加不小于16路IP摄像机，支持单路码率不小于8M，配置不小于16TB存储容量，支持不少于16个千兆网口和不少于2个千兆光口；支持图片合成、流量统计等功能，可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。进行录像与图片的实时预览和存储并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端；硬盘满配；满足深圳市智能交通前端设施建设的相关要求。
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	二合一防雷器
	1.RJ45网络、电源防雷（电压等级与雷达工作电压匹配）。
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	工业交换机（8电+2光）
	1.支持千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，即插即用导轨式、双电源；交换容量≥430Gbps，包转发率≥20Mpps。
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	千兆光模块
	1.光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。
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	RFID双基一体机（含机动车电警抓拍）
	1.设备采用电子标识读写器和抓拍摄像机一体化设计，包含电动车射频视频一体化读写器、高清镜头、室外防护罩、防雷器、电源适配器、万向节、抓拍软件等；像素：≥1200W，分辨率：≥4096(H)×3072(V)，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG，终端接入：支持终端服务器接入；支持机动车闯红灯、压线(包括实线、单黄线、双黄线）、逆行、斑马线不礼让行人、占用应急车道、黄网格违停等违章检测，支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持“非机动车不在非机动车道内行驶”、“非机动车逆向行驶”身份信息识读和图片抓拍功能，支持统计通过监测点断面的车辆流量的功能；支持GB/T28181协议，支持标准Onvif协议，使用寿命不少于5年。
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	RFID双基补光灯
	1.LED灯珠要求成数字式照度传感器，具备自动光感功能；色温范围3500-6700K,20m处光斑的照度不得超过80Lx；支持远程控制功能，支持通过特定相机远程控制亮度等级及补光灯点亮/熄灭；支持频闪级联,支持RS485控制,支持远程故障显示，使用寿命：≥50000小时，含安装支架。
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	RFID天线
	1.频率范围：920MHz-925MHz，增益：12dbi，波瓣宽度：30°/65°，使用寿命不少于5年，含安装支架。
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	RFID连接馈线
	1.双基读写器与天线专用连接线缆，8m长，具备低插损、低驻波比和屏蔽衰减性能，具备抗干扰能力，使用寿命不少于5年。
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	RFID双基终端主机（含机动车存储）
	1.可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间；支持同时接入不少于16路RFID双基一体机（含机动车电警抓拍）；支持机动车、非机动车数据融合，支持非机动车前后拍合成图片传输至深圳交警平台；支持对接入RFID双基一体机（含机动车电警抓拍）上报的违章视频和射频的车牌信息进行违章融合分析与判定,并将融合判定结果上传至服务器；设备应能对违章录像中的违章目标采用车牌进行标注跟踪 ,并能提取违章视频；设备支持端口映射及断网续传功能。支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储；配置不小于16TB存储容量，使用寿命不少于5年。
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	挂杆箱
	1.背挂在立杆上，含配套安装支架、防盗锁、漏电保护模块、电源模块、防雷模块、印丝标志和字样等；防护等级不低于IP55；箱体尺寸为500mm（长）*400mm（宽）*300mm（深）（整体尺寸允差±10mm），材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的冷轧钢板喷塑外壳，箱体板厚度1.0mm，箱顶采用帽檐斜顶方式设计，防护等级为IP55；具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。内部布局合理、规范、内部走线清晰。箱内配备2P 16A空气开关1只、40KA电源防雷器1只、五孔维护插座2只、5位接地铜排1只，并配备智能运维终端1只；安全防护功能：支持箱门门禁检测功能，可远程设置箱门布防或撤防，当机箱处于箱门布防状态时开启箱门将触发开门报警，报警信息可上传至平台端；断电监测功能；内置电源监测模块，当机箱与外接电源断开连接并且无后备电源时，能将断电告警信息上传至平台端；断网监测功能：当机箱与网络断开连接时可触发报警，报警信息可上传至平台端；输出功能：当产品智能运维终端发生故障时，产品的电压输出端口仍可正常工作。加密功能：支持对通信数据进行加密；看门狗复位功能：支持当智能运维终端死机时，具有看门狗自动复位功能；电磁兼容性性能测试要求：产品通过静电放电抗扰度，射频电磁场辐射抗扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌抗扰度，工频磁场抗扰度，传导骚扰度，抗电强度以及泄漏电流试验；登陆密码设置：产品预设登陆密码，登陆密码可修改，并可验证设置的密码格式是否符合密码强度要求（大小写英文+数字+特殊字符）。
	

	
	视频监控设备配套
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	路口摄像机
	1.图像传感器为 ≥1/1.8寸CMOS 图像传感器，有效像素≥800万像素，分辨率≥3840×2160，帧率≥25fps（全分辨率），光学变焦≥40倍，焦距范围≥6~240mm；水平旋转范围0 °-360°，垂直旋转范围-20°-90°；编码格式：具有视频编码格式设置为 H.265/H.264/MJPEG；工作温度：-20℃-70℃;防水性能须达IP67；电压在AC24V±20%范围内变化时，设备可正常工作；具有2路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口；不少于1个RJ45 网口；具有透雾、电子防抖、强光抑制、宽动态功能、远程控制、云台复位、断电记忆功能；设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点；支持 GB/T28181协议，支持标准 Onvif 协议；定位模块：具有北斗卫星定位模块。
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	工业交换机（8电+2光）
	1.支持千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，即插即用导轨式、双电源；交换容量≥430Gbps，包转发率≥20Mpps。
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	千兆光模块
	1.光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。
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	二合一防雷器
	1.RJ45网络、电源防雷（电压等级与雷达工作电压匹配）。
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	挂杆箱
	1.背挂在立杆上，含配套安装支架、防盗锁、漏电保护模块、电源模块、防雷模块、印丝标志和字样等；防护等级不低于IP55；箱体尺寸为500mm（长）*400mm（宽）*300mm（深）（整体尺寸允差±10mm），材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的冷轧钢板喷塑外壳，箱体板厚度1.0mm，箱顶采用帽檐斜顶方式设计，防护等级为IP55；具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。内部布局合理、规范、内部走线清晰。箱内配备2P 16A空气开关1只、40KA电源防雷器1只、五孔维护插座2只、5位接地铜排1只，并配备智能运维终端1只；安全防护功能：支持箱门门禁检测功能，可远程设置箱门布防或撤防，当机箱处于箱门布防状态时开启箱门将触发开门报警，报警信息可上传至平台端；断电监测功能；内置电源监测模块，当机箱与外接电源断开连接并且无后备电源时，能将断电告警信息上传至平台端；断网监测功能：当机箱与网络断开连接时可触发报警，报警信息可上传至平台端；输出功能：当产品智能运维终端发生故障时，产品的电压输出端口仍可正常工作。加密功能：支持对通信数据进行加密；看门狗复位功能：支持当智能运维终端死机时，具有看门狗自动复位功能；电磁兼容性性能测试要求：产品通过静电放电抗扰度，射频电磁场辐射抗扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌抗扰度，工频磁场抗扰度，传导骚扰度，抗电强度以及泄漏电流试验；登陆密码设置：产品预设登陆密码，登陆密码可修改，并可验证设置的密码格式是否符合密码强度要求（大小写英文+数字+特殊字符）。
	

	
	车道级微创新设备
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	借道左转指示牌
	1.参考尺寸：（宽）500mm×（长）1200mm（整体尺寸允差±10mm）；夜晚图文全发光不能影响标志反光效果；标体表面贴置底膜为蓝色IV类反光膜，图形白色边框IV类反光膜；标志采用交通专用发光模组，光色、光强依据信号灯标准要求；发光模组亮度值：白天，绿/白/红色≥2000lux/颗；夜晚，绿/白/红色光≥2000lux/颗；标志采用光感技术，支持根据环境光自动调节发光模组的亮度值；供电方式：信号灯交流电源220V或外接220V市电；控制方式：显示模式由信号灯系统220V电压控制；发光可视距＞800m；发光占空比≥50%；工作功率：≤10W；防护等级：IP54；内含控制模块。
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	可变车道标志牌
	1.参考尺寸：（长）4000mm×（宽）2400mm（整体尺寸允差±10mm）；夜晚图文全发光不能影响标志反光效果；标体表面贴置底膜为蓝色IV类反光膜，图形白色边框IV类反光膜；标志采用交通专用发光模组，光色、光强依据信号灯标准要求；发光模组亮度值：白天，绿/白/红色≥2000lux/颗；夜晚，绿/白/红色光≥2000lux/颗；标志采用光感技术，支持根据环境光自动调节发光模组的亮度值；供电方式：信号灯交流电源220V或外接220V市电；控制方式：显示模式由信号灯系统220V电压控制；发光可视距＞800m；发光占空比≥50%；工作功率：≤10W；防护等级：IP54；内含控制模块。
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	可变车道指示牌
	1.参考尺寸：（宽）800mm×（长）1000mm（整体尺寸允差±10mm）；夜晚图文全发光不能影响标志反光效果；标体表面贴置底膜为蓝色IV类反光膜，图形白色边框IV类反光膜；标志采用交通专用发光模组，光色、光强依据信号灯标准要求；发光模组亮度值：白天，绿/白/红色≥2000lux/颗；夜晚，绿/白/红色光≥2000lux/颗；标志采用光感技术，支持根据环境光自动调节发光模组的亮度值；供电方式：信号灯交流电源220V或外接220V市电；控制方式：显示模式由信号灯系统220V电压控制；发光可视距＞800m；发光占空比≥50%；工作功率：≤10W；防护等级：IP54；内含控制模块。
	

	（三）
	智慧公交设施
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	站台结构
	1.顶棚≥15000mm（长）*1700mm（宽）*150mm（厚）；顶棚下封板2mm镀锌板；上封板1mm镀锌板；圆弧顶；立柱≥150mm（宽）*100mm（侧宽）*6mm（壁厚），304不锈钢材料，Y字异形立柱；大灯箱≥3660mm（宽）*1740mm（高）*260mm（厚）；1.5mm 镀锌钢板、8mm 丝印钢化玻璃；两套；小灯箱≥1140mm（宽）*1740mm（高）*260mm（厚）；1.5mm 镀锌钢板、6mm 丝印钢化玻璃； 照明系统：LED灯箱电器设备与照明系统；坐凳≥1200mm（长）*200mm（宽）*450mm（高）；2.5mm拉丝不锈钢板立柱；1.5mm拉丝不锈钢板封板仿木纹不锈钢凳面；两套；主体安装：主体结构安装集成调测。参照《深圳市公交中途站建设标准指引（试行）》
	

	（四）
	道路感知设施
	
	

	
	智慧道路模块
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	视频监控（数字网络球型摄像机）
	1.6寸星光级球机≥1/2.8 英寸 CMOS；摄像机像素：≥400万；最大分辨率≥2560 x1440；彩色≤0.0051ux@F1.6；黑白≤0.00051ux@F1.60Lux(红外灯开启)；最大补光距离≥150m；电动变焦4.8mm~154mm；兼容性：与支持micro SD的设备兼容，最大支持≥512GB；防护等级IP66。
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	边缘计算节点
	1.CPU：不低于32位、不低于8核的AI主控制器芯片；内存：≥16GB；存储：≥256G ；AI算力：≥100TOPS；电源：12-24V DC；功耗：≤60W（正常工作）；工作温度：-40℃-70℃；工作湿度：5%-95%，无凝结；运维要求：具备远程运维管控功能；网口要求：不少于2路100M/1000M带防护以太网RJ45口；其它接口要求：不少于1路RS485接口；交通状态检测：支持交通状态检测（畅通、缓行、拥堵等）；交通异常事件检测：支持停车、逆行、占用应急车道、变道、抛洒物等交通异常事件检测上报；交通流量统计与分析：支持多断面按车型、车道、时间等维度统计交通流参数（车流量、平均速度、占有率、排队长度等）；机动车特征识别：支持车辆类型（轿车/SUV/公交车/货车/皮卡等16类）和车身颜色识别；支持非机动车（自行车、摩托车等）检测；车牌识别：支持车牌识别，车色检测；交通事件抓拍与存储：支持机非人抓拍、机动车车牌识别和车辆结构化信息提取；支持视频接入与存储；支持按要求存储交通事件的图片和视频。
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	千兆光模块
	1.光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
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	室外AP
	1.支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；空间流数≥4，整机速率≥1.7Gbps；千兆电口≥1，千兆光口≥1个；防护等级IP68。
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	工业交换机（8电+2光）
	1.支持千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，即插即用导轨式、双电源；交换容量≥430Gbps，包转发率≥20Mpps。
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	千兆光模块
	1.光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。
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	自动起降设施（无人机及机巢）
	1.机巢：输入电压：110V/220V AC；输入功率：最大1200W；工作温度：-30°C至50°C；充电环境温度：25°C；防护等级：IP55；可收纳无人机数量：1台；最大允许降落风速：12m/s；最大运行海拔高度：3200m；RTK基站定位精准度：
水平定位精度：0.8cm+1ppm；垂直定位精度：1.5cm+1ppm；充电性能：输出电压：13.2VDC；充电时间：25分钟（在25°C环境下，从飞行器电池的10%电量充至90%）。无人机：广角相机≤1/2英寸CMOS；≥4800万有效像素；≥24mm等效焦距；变焦相机≤1/2英寸CMOS；≥4800万有效像素, 有效焦距11.8-43.3毫米；红外相机≥640*512@30Hz；≥40mm等效焦距，支持16倍数字变焦；最大水平飞行速度:23m/s；最大抗风速度:作业阶段抗风能力：12m/s起降阶段抗风能力：10.7m/s；最长飞行时间:42分钟；最长悬停时间:37分钟；IP防护等级:IP43；工作环境温度:-20°C至50°C；广角镜头≤1/2"CMOS；≥4800万像素；变焦镜头≤1/2"CMOS；≥4800万像素，有效焦距：11.8-43.3毫米；红外镜头：640×512@30fps。
	

	
	高点监控摄像机
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	高点监控摄像机
	1.规格:图像传感器：全景摄像机不低于 4×1/1.8寸 CMOS，PTZ 摄像机不低于 1/1.8寸CMOS;内置2颗GPU芯片 ;有效图像尺寸：全景摄像机不小于 5520×2700，PTZ 摄像机 2560×1440;最低照度：全景 0.001Lx（彩色模式）、0.0002Lx（黑白模式），球机0.001Lx（彩色模式）、0.0005Lx（黑白模式）、0Lx（补光灯开启）;镜头：全景定焦焦距2.8mm，球机焦距范围≥5.5mm～220mm，40倍光学变焦;视频编码格式H.265/H.264/MJPEG;补光：红外≥400m（球机）;智能分析：支持在全景画面手动的点/框选球机察看细节；支持区域入侵智能检测 功能的目标物手动或自动跟踪；全景支持区域入侵检测功能，可实现自动或手动对全景区域内的多目标，联动细节球机进行跟踪；支持 GPS/北斗经纬度定位；支持 AR 全景展示，可添加各类AR标签 ;外部接口≥1个RJ45 10M/100M /1000M 自适应以太网口，≥1个光口（FC），接口：具有7路报警输入接口，3路报警输出接口，支持2路音频输入和2路输出接口，1路BNC，1路RS485功能（可设置波特率），支持≥512G Micro SD 卡;电源：DC36V；防护等级：IP66。
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	工业交换机（8电+2光）
	1.支持千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，即插即用导轨式、双电源；交换容量≥430Gbps，包转发率≥20Mpps。
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	千兆光模块
	1.光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。
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	二合一防雷器
	1.RJ45网络、电源防雷（电压等级与雷达工作电压匹配）。
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	挂杆箱
	1.背挂在立杆上，含配套安装支架、防盗锁、漏电保护模块、电源模块、防雷模块、印丝标志和字样等；防护等级不低于IP55；箱体尺寸为500mm（长）*400mm（宽）*300mm（深）（整体尺寸允差±10mm），材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的冷轧钢板喷塑外壳，箱体板厚度1.0mm，箱顶采用帽檐斜顶方式设计，防护等级为IP55；具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。内部布局合理、规范、内部走线清晰。箱内配备2P 16A空气开关1只、40KA电源防雷器1只、五孔维护插座2只、5位接地铜排1只，并配备智能运维终端1只；安全防护功能：支持箱门门禁检测功能，可远程设置箱门布防或撤防，当机箱处于箱门布防状态时开启箱门将触发开门报警，报警信息可上传至平台端；断电监测功能；内置电源监测模块，当机箱与外接电源断开连接并且无后备电源时，能将断电告警信息上传至平台端；断网监测功能：当机箱与网络断开连接时可触发报警，报警信息可上传至平台端；输出功能：当产品智能运维终端发生故障时，产品的电压输出端口仍可正常工作。加密功能：支持对通信数据进行加密；看门狗复位功能：支持当智能运维终端死机时，具有看门狗自动复位功能；电磁兼容性性能测试要求：产品通过静电放电抗扰度，射频电磁场辐射抗扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌抗扰度，工频磁场抗扰度，传导骚扰度，抗电强度以及泄漏电流试验；登陆密码设置：产品预设登陆密码，登陆密码可修改，并可验证设置的密码格式是否符合密码强度要求（大小写英文+数字+特殊字符）。
	

	（五）
	多功能智能杆设施
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	多功能智能杆1（智慧路灯+车行信号灯）
	1.H=15m 横臂8m：灯杆下部分材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	多功能智能杆2（智慧路灯+车行信号灯）
	1.H=15m 横臂10m：灯杆下部分材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	多功能智能杆3（智慧路灯+车行信号灯）
	1.H=15m 横臂12m：灯杆下部分材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	多功能智能杆4（智慧路灯+车行信号灯）
	1.H=15m 横臂13m：灯杆下部分材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	多功能智能杆5（智慧路灯+车行信号灯）
	1.H=15m 横臂4+4m：灯杆下部分材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	多功能智能杆6（智慧路灯+车行信号灯）
	1.H=12m 横臂8m：灯杆下部分材质Q355，厚8mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	多功能智能杆7（智慧路灯+车行信号灯）
	1.H=12m 横臂10m：灯杆下部分材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	多功能智能杆8（智慧路灯+车行信号灯）
	1.H=12m 横臂12m：灯杆下部分材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	多功能智能杆9（智慧路灯+车行信号灯）
	1.H=12m 横臂13m：灯杆下部分材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	多功能智能杆12（智慧路灯+电子警察）
	1.H=12m 横臂6m：灯杆下部分材质Q355，厚8mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	多功能智能杆13（智慧路灯+电子警察）
	1.H=12m 横臂8m：灯杆下部分材质Q355，厚8mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	多功能智能杆14（智慧路灯+电子警察）
	1.H=12m 横臂10m：灯杆下部分材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	多功能智能杆15（智慧路灯+电子警察）
	1.H=12m 横臂12m：灯杆下部分材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	82
	多功能智能杆16（智慧路灯+电子警察）
	1.H=12m 横臂13m：灯杆下部分材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	83
	多功能智能杆17（智慧路灯+电子警察）
	1.H=10m 横臂8m：灯杆下部分材质Q355，厚8mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	84
	多功能智能杆18（智慧路灯+电子警察）
	1.H=10m 横臂10m：灯杆下部分材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	85
	多功能智能杆19（电子警察）
	1.H=6m，横臂4m，材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；横臂厚5.0，材质为Q355钢材，所有焊缝整平；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	86
	多功能智能杆20（电子警察）
	1.H=6m，横臂6m，材质Q355，厚8mm，无横向焊缝、焊缝整平；横臂厚5.0，材质为Q355钢材，所有焊缝整平；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	87
	多功能智能杆21（电子警察）
	1.H=6m，横臂8m，材质Q355，厚8mm，无横向焊缝、焊缝整平；横臂厚6.0，材质为Q355钢材，所有焊缝整平；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	88
	多功能智能杆22（电子警察）
	1.H=6m，横臂10m，材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；横臂厚6.0，材质为Q355钢材，所有焊缝整平；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	89
	多功能智能杆23（电子警察）
	1.H=6m，横臂12m，材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平； 横臂厚6.0，材质为Q355钢材，所有焊缝整平；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	90
	多功能智能杆24（电子警察）
	1.H=6m，横臂13m，材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；横臂厚6.0，材质为Q355钢材，所有焊缝整平；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	91
	多功能智能杆26（车行信号灯）
	1.H=6.5m，横臂6m，材质Q355，厚8mm，无横向焊缝、焊缝整平；横臂厚5.0，材质为Q355钢材，所有焊缝整平；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	92
	多功能智能杆27（车行信号灯）
	1.H=6.5m，横臂8m，材质Q355，厚8mm，无横向焊缝、焊缝整平；横臂厚6.0，材质为Q355钢材，所有焊缝整平；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	93
	多功能智能杆28（车行信号灯）
	1.H=6.5m，横臂10m，材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；横臂厚6.0，材质为Q355钢材，所有焊缝整平；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	94
	多功能智能杆29（车行信号灯）
	1.H=6.5m，横臂12m，材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；横臂厚6.0，材质为Q355钢材，所有焊缝整平；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	95
	多功能智能杆30（车行信号灯）
	1.H=6.5m，横臂13m，材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；横臂厚6.0，材质为Q355钢材，所有焊缝整平；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	96
	多功能智能杆31（车行信号灯）
	1.H=6.5m，横臂4+4m，材质Q355，厚12mm，无横向焊缝、焊缝整平；横臂厚5.0，材质为Q355钢材，所有焊缝整平；横臂为两根方锥杆（上口100*100，下口140*140，厚5.0，长4000），材质为Q355钢材，所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	97
	多功能智能杆32
	1.H=15m，L=2.5/2.5/2.5m：灯杆下部分材质Q355，厚8mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q355，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	98
	多功能智能杆33
	1.H=12m/6m L=2/1.5m：灯杆材质Q355，厚6.0mm，无横向焊缝、焊缝整平、灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	99
	多功能智能杆34
	1.H=12m/12m L=2m/2m：灯杆材质Q355，厚6.0mm，无横向焊缝、焊缝整平、灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	100
	多功能智能杆35
	1.H=12m L=2m：灯杆材质Q355，厚6.0mm，无横向焊缝、焊缝整平、灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	多功能智能杆36
	1.H=10m/6m L=2/1.5m：灯杆材质Q355，厚6.0mm，无横向焊缝、焊缝整平、灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级均为三级焊缝。
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	多功能智能杆37
	1.H=10m L=2m：灯杆材质Q355，厚6.0mm，无横向焊缝、焊缝整平、灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	照明杆38
	1.H=15m：灯杆下部分材质Q235，厚6.0mm，无横向焊缝、焊缝整平；灯杆上部分材质Q235，壁厚5.0mm；所有焊缝整平；灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	照明杆39
	1.H=12m/6m L=2/1.5m：灯杆材质Q235，厚6.0mm，无横向焊缝、焊缝整平、灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	照明杆40
	1.H=12m/12m L=2/2m：灯杆材质Q235，厚6.0mm，无横向焊缝、焊缝整平、灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	照明杆41
	1.H=12m L=2m：灯杆材质Q235，厚6.0mm，无横向焊缝、焊缝整平、灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
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	照明杆42
	1.H=10/6m L=2/1.5m：灯杆材质Q235，厚5.0mm，无横向焊缝、焊缝整平、灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m及以下采用防粘贴工艺处理；现场安装时应保证杆件与基础电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级均不低于三级焊缝。
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	照明杆43
	1.H=10m L=2m：灯杆材质Q235，厚5.0mm，无横向焊缝、焊缝整平、灯臂采用不锈钢材质；钢结构整体热浸锌，锌层厚度不低于85μm；表面氟碳漆，氟碳漆厚度不低于60μm，含氟量≥30%；检修门结构应做加强处理且具有防技术开启功能锁；紧固件均采用不锈钢304材质；横臂采用免法兰连接工艺，与整体杆件风格保持一致；杆体2.5m以下采用防粘贴工艺处理；杆体厂内装配及出厂调试工作应满足本项目要求。现场安装时应保证杆件与基础良好电气连接，并设置接地点；杆件内部电线电缆应采用阻燃软管穿线实现强弱电分离；灯杆焊缝应匀称、无虚焊，焊缝质量等级不低于三级焊缝。
	

	（六）
	智驾服务设施
	
	

	109
	全息路口边缘单元
	▲1.CPU：≥8核，主频≥1.5GHz；存储：≥512GB；AI算力：≥140TOPS。
	提供产品说明书功能截图或产品彩页功能截图扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。

	
	
	2.内存：≥24GB；电源：220V AC；功耗：单加速卡≤60W，整机≤150W（正常工作）；工作温度：-20℃-65℃；感知准召率（均值）不低于90%；交通参与者对象感知位置精度（均值）≤1.5m；交通参与者对象感知速度精度（均值）≤3.6km/h；路侧系统感知端到端时延（均值）≤200ms；支持不少于12路感知设备做路口通行目标轨迹融合接力功能；支持对不同感知设备中同一个车辆进行关联，车辆跨设备连续跟踪。
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	低时延枪式相机
	1.分辨率：≥800万像素，最大分辨率3840 × 2160@50fps；延时：端到端延时≤90ms；码流：支持输出H.265或H.264码流；传感器≥1/1.8英寸 CMOS 图像传感器，高感光度，高信噪比，支持高宽动态；防护设计：支持网络防雷、防浪涌、防静电，满足恶劣环境使用要求，防护等级IP66；支持自动白平衡、自动电子快门、畸变校正；支持 NTP 校时、卫星校时、高精度 PTP 校时，每帧数据都带毫秒级曝光时间戳；接口：支持网络接口、USB 接口、RS-485 接口、RS-232 接口、报警输入输出；支持图像防篡改，视频具备水印和校验功能。
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	低时延鱼眼相机
	1.分辨率：≥400万像素，支持2048 x 2048@60fps
传感器≥1/1.8英寸 CMOS；视频压缩：支持H.265或H.264；支持NVIF(profileS/profileG)、ISAPI、GB28181协议接入；内置麦克风与扬声器,支持双向语音；支持IP66防护等级；支持IK8防暴等级；功能:IP地址过滤,心跳,报警,一键恢复，镜像，视频遮盖，水印；智能报警：网线断、IP地址冲突、非法登录、存储器异常；红外功能：红外补光，照射距离≥15m，支持ICR红外滤片式自动切换；智能录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,支持事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放；智能编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，可根据场景情况自适应调整码率分配。
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	全息路口感知设备
	1.配套配置①相机1-2个：分辨率：≥800万像素，最大分辨率3840 × 2160@50fps；延时：端到端延时≤90ms；码流：支持输出H.265或H.264码流；传感器≥ 1/1.8英寸 CMOS 图像传感器，高感光度，高信噪比，支持高宽动态；防护设计：支持网络防雷、防浪涌、防静电，满足恶劣环境使用要求，防护等级IP66；支持自动白平衡、自动电子快门、畸变校正；支持 NTP 校时、卫星校时、高精度 PTP 校时，每帧数据都带毫秒级曝光时间戳；接口：支持网络接口、USB 接口、RS-485 接口、RS-232 接口、报警输入输出；支持图像防篡改，视频具备水印和校验功能。
配套配置②雷达：工作频率：79-81GHz，中心频率80GHz，中心频率误差±10MHz；发射功率：≤13dBm；天线类型：平板型微带阵列天线；测速范围：-200km/h-200km/h；测速精度：0.3km/h；速度分辨率：≤0.6km/h；探测距离：≥200m；车道覆盖数：≥4车道；角度分辨率：宽波束≤6.2°，窄波束≤1.8°；车辆轨迹捕获准确率：≥95%；跟踪目标个数：≥256；平均车速检测精度：≥95%；逆行车辆识别准确率：≥95%；变道车辆识别准确率：≥95%；异常停车事件准确率：≥95%；数据更新率：≤100ms；防护等级：IP66。
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	挂杆箱
	1.背挂在立杆上，含配套安装支架、防盗锁、漏电保护模块、电源模块、防雷模块、印丝标志和字样等；防护等级不低于IP55；箱体尺寸为500mm（长）*400mm（宽）*300mm（深）（整体尺寸允差±10mm），材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的冷轧钢板喷塑外壳，箱体板厚度1.0mm，箱顶采用帽檐斜顶方式设计，防护等级为IP55；具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。内部布局合理、规范、内部走线清晰。箱内配备2P 16A空气开关1只、40KA电源防雷器1只、五孔维护插座2只、5位接地铜排1只，并配备智能运维终端1只；安全防护功能：支持箱门门禁检测功能，可远程设置箱门布防或撤防，当机箱处于箱门布防状态时开启箱门将触发开门报警，报警信息可上传至平台端；断电监测功能；内置电源监测模块，当机箱与外接电源断开连接并且无后备电源时，能将断电告警信息上传至平台端；断网监测功能：当机箱与网络断开连接时可触发报警，报警信息可上传至平台端；输出功能：当产品智能运维终端发生故障时，产品的电压输出端口仍可正常工作。加密功能：支持对通信数据进行加密；看门狗复位功能：支持当智能运维终端死机时，具有看门狗自动复位功能；电磁兼容性性能测试要求：产品通过静电放电抗扰度，射频电磁场辐射抗扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌抗扰度，工频磁场抗扰度，传导骚扰度，抗电强度以及泄漏电流试验；登陆密码设置：产品预设登陆密码，登陆密码可修改，并可验证设置的密码格式是否符合密码强度要求（大小写英文+数字+特殊字符）。
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	工业交换机（8电+4光）
	1.支持千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，即插即用导轨式、双电源；交换容量≥430Gbps，包转发率≥20Mpps。
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	交换机光模块
	1.光模块（传输距离-15KM）。
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	485串口转换器
	1.实现RS232/485/422转以太网双向透传功能，具备1路以太网口，10/100Mbps速率；串口波特率从600bps 到230.4Kbps可自定义，工作模式可选择TCP Client、TCP Server、UDP Client、UDP Server、HTTPD Client；支持 Modbus 网关功能。
	

	（七）
	辅助配套
	
	

	
	信号控制设备配套
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	线缆（7*1.5）
	1.RVV-7*1.5mm2。
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	线缆（4*1.5）
	1.RVV-4*1.5mm2。
	

	119
	线缆（4*1.0）
	1.RVSP-4*1mm2。
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	线缆（3*1.5）
	1.RVV-3*1.5mm2。
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	线缆（3*1.0）
	1.RVV-3*1.0mm2。
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	运营管理单位告知牌
	1.黄底黑字；悬臂式信号灯杆告知牌：1.6m（长）*0.6m（高）。
	

	
	电警卡口设备配套
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	光缆终端盒
	1.光缆芯数：4芯；4口熔纤盒，含满配耦合器、尾纤、跳线。
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	熔纤点
	1.光纤终端盒内对熔。
	

	125
	线缆（4芯）
	1.4芯室外单模光纤；含光纤接头。
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	线缆（3*6）
	1.RVV-3*6mm2。
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	线缆（CAT6类）
	1.CAT6类网线。
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	线缆（3*1.5）
	1.RVV-3*1.5mm2。
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	线缆（4*1.0）
	1.RVSP-4*1mm2。
	

	
	视频监控设备配套
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	光缆终端盒
	1.光缆芯数：2芯；2口熔纤盒，含满配耦合器、尾纤。
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	熔纤点
	1.光纤终端盒内对熔。
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	线缆（2芯）
	1.2芯室外单模光纤；含光纤接头。
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	线缆（3*6）
	1.RVV-3*6mm2。
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	线缆（3*1.5）
	1.RVV-3*1.5mm2。
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	线缆（CAT6类）
	1.CAT6类网线。
	

	
	智慧管控配电配网工程
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	光纤（48芯）
	1.新建48芯单模光纤，暂定接蛇口交警中队，如采购人有调整，投标人需无条件配合。
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	租用管道（3年）
	1. 1孔∅110通信管道（3年）,至蛇口交警大队，租用起始时间依据项目实际需要开通起算,租用服务不包含免费维保期。
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	新建子管
	1.PE32,至交警大队。
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	光纤（6芯）
	1.6芯单模光纤，一体化机柜。
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	交通监控配电箱进电缆
	1.YJV-0.6/1KV-4×50+1×25mm2。
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	交通监控干线电缆（16）
	1.YJV-0.6/1kV-4×25+1×16mm2。
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	交通监控干线电缆（3*6）
	1.YJV-0.6/1kV-3*6mm2。
	

	
	智慧道路配电配网工程
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	光纤（12芯）
	1.新建12芯单模光纤，暂估，接西丽街道办，如采购人有调整，投标人需无条件配合。
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	租用管道（3年）
	1.1孔∅110通信管道（3年），至西丽街道办，租用起始时间依据项目实际需要开通起算，租用服务不包含免费维保期。
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	新建子管
	1.PE32，至西丽街道办。
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	光纤（144芯）
	1.144芯单模光纤，主干。
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	光纤（12芯）
	1.12芯单模光纤，路灯环网。
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	光纤（6芯）
	1.6芯单模光纤，智慧公交站台汇聚箱/智驾。
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	防水接线盒
	1.置于灯杆内，IP65。
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	漏电保护模块
	1.C25A，30mA。
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	智慧路灯干线电缆
	1.YJV-0.6/1kV-4×25+1×16mm2。
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	智慧路灯支线电缆（3*2.5）
	1.RVV-3*2.5mm2。
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	智慧路灯支线电缆（3*6）
	1.RVV-3*6mm2。
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	挂载设备线缆
	1.CAT6类网线。
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	智驾设备电源线
	1.RVV-3*1.5mm2。
	

	
	智慧公交站台
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	智慧公交干线电缆
	1.YJV-0.6/1KV-5×10mm2。
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	电源线缆
	1.RVV-3*2.5mm2。
	

	
	智慧照明
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	吸顶灯电缆
	1.YJV-0.6/1kV-3*4mm2。
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	照明干线电缆
	1.YJV-0.6/1KV-4×25+1×16mm2。
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	路灯支线电缆（3*6）
	1.YJV-0.6/1kV-3*6mm2。
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	路灯支线电缆（2.5）
	1.铜芯保护套线BVV-300/500V-2.5mm2。
	

	三
	后台资源
	
	

	（一）
	智慧管控网络及后台资源
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	图片云存储设备
	★1.支持在交警现有高清平台的云存储系统基础上扩容，扩容后与现有云存储虚拟化后提供统一的云服务。
	

	
	
	2.单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源；单设备配置≥2个千兆网口，≥2个万兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口；配置48块6TB的企业级IoT硬盘；支持基于纠删码的超容错网络RAID技术，具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断；支持硬盘热插拔，设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点；支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取；兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议。
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	图片云存储管理设备
	★1.兼容深圳交警支队图片云存储，在交警现有高清平台的云存储系统基础上扩容，扩容后与现有云存储虚拟化后提供统一的云服务
	

	
	
	2.处理器：64位多核处理器（核数≧8）；内存：DDR4，内存标配≥32GB，≥8根内存插槽；内置SSD硬盘：标配1个≥240GB SSD，2个≥960GB SSD硬盘；网口≥2个千兆网口；电源：550W铂金1+1冗余电源。
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	云存储软件
	★1.支持在深圳市公安局交通管理局高清采集与应用平台的云存储系统基础上扩容，扩容后与现有云存储提供统一的云服务。
	

	
	
	▲2.支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中；
	投标时同时提供：
①第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。
②提供出具检测（检验）报告的检测机构在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的机构信息查询记录截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网等可靠途径查询该检测机构真实性、专业性及可靠性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该检测机构真实专业可靠。

	
	
	3.统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务；云存储系统支持由管理节点和存储节点两部分组成，支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写；提供存储空间虚拟化管理能力，支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写；支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中；云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效；支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全级别保障和优先空间利用率保障两种策略；支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据；支持AWS S3和阿里OSS标准对象协议。
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	高清平台接入设备
	★1.在交警现有高清平台基础上扩容，配套高清平台接入服务软件。
	

	
	
	2.支持车辆过车数据的辨识检测和属性提取；支持违法过车数据的辨识检测和属性提取，及违章识别；支持按高清平台协议接收过车数据及图片，并转存到平台云存储系统；CPU:2颗处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz；内存≥128G DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存；
硬盘:4块容量≥600G的2.5寸SAS硬盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔 SATA/SAS硬盘，最大可选支持26块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘或同等容量硬盘；阵列卡:RAID_2G 卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60,2G 缓存；PCIE扩展:最大可支持10个PCIE扩展插槽；网口:2个千兆电口；2个万兆光口；其他接口:1个RJ45管理接口，4个USB3.0接口，1个VGA接口；电源:800W(1+1)冗余电源。
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	图文库系统存储设备
	★1.支持在现有深圳市公安局交通管理局高清采集与应用平台的图文库系统基础上扩容，扩容后可无缝对接，与现有图文库虚拟化后提供统一的云服务。
	

	
	
	2.设备具备双控制器结构，每控制器配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，≥2个千兆网口，≥2个万兆光口，内置≥128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘）；配备冗余电源；每个控制器具有：3个PCIE3.0插槽、3个12GB SAS3.0接口、2个USB3.0、1个USB2.0接口；可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插；支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距≤5%；支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议；可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储；根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设备读写压力上来后，重构速度自动降低；视音频流能直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，由云存储服务器本机直接对流媒体进行存储转发，无需配置存储转发/流媒体服务器；支持智能流（智能分析后的结构化的数据）直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器；支持在管理节点全部故障、存储节点出现批量故障时，只要存在一台有效的存储，业务就不会中断；配置24块≥4TB的企业级SAS硬盘。
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	图文库软件
	★1.支持在现有深圳市公安局交通管理局高清采集与应用平台的图文库系统基础上扩容，扩容后与现有图文库虚拟化后提供统一的云服务。
	

	
	
	2.统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务；云存储系统支持由管理节点和存储节点两部分组成，支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写；提供前端设备和存储设备之间直接存储功能，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片；提供存储空间虚拟化管理能力，支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写；支持云内所有节点根据设备可用容量、设备负载情况、设备内RAID组间、设备接入任务数以及设备读写性能等自动负载均衡，系统定期自动进行均衡负载，自动进行系统资源分配；具有存储节点和硬盘级的双层负载均衡；支持SVAC流、H.264、H.265流直接存入到云存储设备，并从云存储中提取出来，进行回放、下载；支持自定义时间段锁定图片，锁定时间可设置，可执行手动解锁或锁定时间到期后自动执行解锁，在锁定时间段内，图片不会被覆盖；支持云存储回放的负载均衡，可根据设备的压力（CPU\内存\系统压力等），负载均衡由不同存储节点提供视频回放能力。
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	图片云存储交换机
	1.交换容量≥1Tbps，包转发率≥200Mpps；支持≥48个千兆电,≥4个万兆SFP+；支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略；支持 VXLAN 二层网关、三层网关；支持集中式网关、分布式网关；配置≥2个交流电源。
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	大数据存储节点
	★1.支持在深圳市公安局交通管理局高清采集与应用平台基础上扩容，配套高清平台大数据软件。
	

	
	
	2.支持过车查询：根据传入的条件（过车时间、卡口编号、车辆类型、车辆品牌、车牌号码、车牌类型、车牌颜色等），查看过车记录；CPU：不少于2颗国产处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz；内存：≥256GB DDR4；硬盘：≥600G SAS×2（RAID 1）+ SSD ≥960G×6+≥ 8TB SATA×6；外部接口：万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）；USB4个；VGA1个；支持≥10个PCIE扩展，含2个专用；支持≥4个热插拔冗余风扇；工作湿度：35％-80％ RH。
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	视频云存储设备（交警部分）
	1.设备应能安装在19英寸标准机架中，全模块化无线缆，独立主控模块、热插拔硬盘、独立电源模块；电源模块支持1+1冗余备份，支持独立维护；单节点需配置两颗CPU，单颗CPU物理核数≥32，单颗CPU主频≥2.6GHz；不低于64GB，不低于DDR4规格；单台设备可配置两个独立的元数据盘，组成RAID1；单设备支持业务磁盘数量≥36，硬盘容量≥10TB企业盘，本次配置≥36块10T企业盘；单服务器配置不少于2个GE 网口和2个10GE网口；支持4个独立的风扇；单台可支持摄像机视频接入路数≥3024路，单台可并发支持视频存储带宽≥2048Mbps，视频转发带宽≥1024Mbps，录像下载带宽≥1024Mbps；同时支持视频流和图片流直接存储，不需要额外接入单独的流媒体转发服务器；支持将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，支持容器故障快速重建。
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	视频云存储千兆交换机
	★1.支持在深圳市公安局交通管理局高清采集与应用平台基础上扩容。
	

	
	
	2.交换容量≥1.2Tbps、数据包转发率≥460Mpps；支持10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，万兆SFP+≥4个；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的 VLAN；支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略；支持 VXLAN 二层网关、三层网关、支持 BGP-EVPN协议；支持 IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM- SSM；实配:双电源、万兆多模光模块≥4 个、1 条堆叠线缆。
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	视频云存储万兆交换机
	★1.支持在深圳市公安局交通管理局高清采集与应用平台基础上扩容。
	

	
	
	2.交换容量≥4.8Tbps、数据包转发率≥2000Mpps；支持10GE SFP+接口≥48个，40/100GE 光口≥6 个；支持VxLAN routing和VxLAN bridging、支持BGP-EVPN、支持 QinQ in VxLAN；支持跨设备链路聚合M-LAG，能够实现多台设备间的链路聚合；支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4 等路由协议；支持STP、RSTP和MSTP，支持ERPS以太环保护协议(G.8032)；实配:双电源、万兆多模光模块≥48个、40GE多模光模块≥4 个、1条堆叠线缆。
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	BMC交换机
	1.交换容量≥1.2Tbps、数据包转发率≥460Mpps；支持10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，万兆SFP+≥4 个；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的 VLAN；支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略；支持 VXLAN 二层网关、三层网关、支持 BGP-EVPN协议；支持 IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM- SSM；实配:双电源、万兆多模光模块≥4 个。
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	OLT设备
	★1.支持在深圳市公安局交通管理局高清采集与应用平台基础上扩容。
	

	
	
	▲2.OLT支持堆叠功能。
	投标时同时提供：
①第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。
②提供出具检测（检验）报告的检测机构在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的机构信息查询记录截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网等可靠途径查询该检测机构真实性、专业性及可靠性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该检测机构真实专业可靠。

	
	
	3.主控板交换容量≥8Tbit/s，支持负载分担模式；槽位带宽≥200G；整机高度≤11U， 双主控板、双电源板冗余备份；支持GPON typeB、typeC保护；二层特性：支持VLAN+MAC转发,SVLAN+CVLAN 转发，PPPoE+,DHCPoption82；三层特性：支持静态路由,RIP,OSPF/OSPFv3；支持GPON/10GPON统一平台，业务板兼容；OLT同一PON口下ONU的距离差最大≥40km，当OLT和ONU之间的最大物理距离为20km时，支持的最大分路应≥1:64
9.4K视频用户并发数≥16000；交换转发时延：100Mbit/s以太网端口发送64Byte以太网数据包，时延不超过20μs；上行端口≥8*10GE光口，GPON端口≥240个；实际配置上行端口≥4*10G，GPON端口≥80个，并配备相应的光模块数量。
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	10GE多模光模块
	1.光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
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	100GE多模光模块
	1.光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO)。
	

	（二）
	智慧道路网络安全及后台资源
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	视频云存储设备
	1.设备应能安装在19″标准机架中，单设备支持磁盘数量≥38；ARM处理器≥2颗，单颗CPU核数≥32核，主频≥2.6GHZ；内存≥64GB DDR4；支持 SATA 和 SAS 的混合使用（数据盘和系统盘），支持硬盘热插拔及在线更换故障；单台可支持摄像机接入不小于2048路；支持存储带宽不小于2048Mbps，转发带宽不小于2048Mbps，录像下载带宽不小于1024Mbps；采用全模块化无线缆设计，独立主控模块、热插拔磁盘，独立电源模块；电源模块支持1+1 冗余备份，支持独立维护；配置36块每块≥16TB企业级硬盘；配置2块每块≥1.2T SAS系统盘；支持视频流和图片流直存，无需额外接入单独的转发服务器；前端支持多码流的情况下，支持选择某个码流进行实时浏览；支持≥25路回放；支持≥8路同步录像回放，并能进行同步录像回放控制，支持分段回放；支持H.264、H.265、MJPEG等多种编码格式；支持视频备份功能：手动实况备份、计划实况备份、告警联动实况备份、手动历史录像备份、告警历史录像备份、前端历史录像备份；支持抓拍图片备份；支持数据盘RAID5:RAID5时支持RAID组内1块数据盘损坏而数据完全不丢失，三个RAID组3块（每组1块）数据盘损坏而数据完全不丢失；支持RAID5失效后（需 RAID组内≥1块硬盘工作）继续写入，允许数据读取且能实现读出视频基本可查看；多块数据盘损坏后新盘插入，RAID组自动恢复读写状态；支持容器故障快速重建，支持将故障的容器承载业务迁移到新的容器上；管理服务和业务服务分离，管理服务故障不影响其他业务；支持N+0集群，单集群内云节点不需要独立的集群管理服务。
	

	178
	视频云存储万兆交换机
	1.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；10GE光端口数量≥48个，40GE/100GE光端口数量≥6个；支持M-LAG；支持VxLAN routing 和VxLAN bridging；支持VxLAN Mapping；支持RIP、OSPF、ISIS、BGP动态路由协议；支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小发包间隔≤3.3ms。
	

	179
	视频云存储千兆交换机
	1.交换容量≥1Tbps，包转发率≥200Mpps；支持≥48个千兆电,≥4个万兆SFP+；支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略；支持 VXLAN 二层网关、三层网关；支持集中式网关、分布式网关；配置≥2个交流电源。
	

	180
	BMC交换机
	1.交换容量≥600Gbps，包转发率≥100Mpps；10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个，10GE光端口数量≥4个；支持RIP 、OSPF、BGP通用路由协议。
	

	181
	10GE多模光模块
	1.光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	

	182
	100GE多模光模块
	1.光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO)。
	

	183
	AC管理器
	1.转发能力≥10Gbit/s；最大管理AP数量≥512个；配置AP管理授权数≥128个；千兆电口（GE）≥10个，万兆光口（SFP+）≥2个；配置≥2个万兆多模模块(850nm,300m,LC)。
	

	184
	安全单向导入系统(万兆)-导入前置机
	▲1.支持单向光闸API通讯模式、双单向光闸通讯模式、网闸通讯模式，可适配各种隔离场景；支持本地FTP、本地SFTP、本地SMB、远程SFTP、远程FTP方式进行文件交换同步。支持多通道负载传输，可通过队列任务获取文件传输队列，由文件处理任务获取队列文件，并通过不同的传输通道进行多通道负载传输，适用于前后置搭配多台隔离设备场景下使用。支持远程FTP模式下，多套链路协同工作，共同承载文件传输业务，实现多链路业务负载均衡；文件同步支持离线任务启动，可关闭启动任务前校验，启动时不校验文件服务连接状态，正常启动离线文件服务任务，待文件服务上线后自动连接，并进行文件同步交换。支持同步前文件属性判断，可通过文件重命名、文件大小对比、临时文件名方式判断文件是否处于变更状态，保证同步文件的完整性；文件同步支持图片关键字识别黑白名单过滤；支持文件特征黑白名单过滤；具备文件特征识别功能，可上传样本文件进行文件特征识别，识别后可针对新文件特征进行安全过滤。
	提供产品说明书功能截图或产品彩页功能截图扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。

	
	
	2.2U架式设备，部署在外网；均采用SSD固态硬盘；为冗余电源；具备≥10/100/1000M电口*6；≥SFP+光口*2；应用数据吞吐量≥3Gbps；数据库传输能力：≥3000 条/秒；文件单向传输任务具备对源端文件处理策略（删除、备份），支持SFTP传输加密功能；支持国产主流数据库，包括：达梦、南大通用、神州通用(oscar)、人大金仓等；具有文件交换冲突选项，具备策略：覆盖、放弃、重命名；支持多种数据库同步方式：触发器方式，全表采集方式，同表单向数据同步，主从表单向数据同步，删除源数据等同步方式；支持不同类型数据库之间及异构数据库的数据类型转换；支持断点重传功能，在出现断电或传输中断等情况下，能够保证系统恢复后，交换数据的重传或续传，防止数据丢失现象。
	

	185
	安全单向导入系统(万兆)-安全单向隔离光闸
	▲1.支持用户组上传/下载权限设置，禁止用户组越权操作高于自身安全等级的标识文件；支持update转insert同步，如update操作出现数据无法匹配，则转为insert操作新增记录数据进行同步，否则丢弃数据。支持数据库同步条件过滤，自定义条件表达式，仅允许符合条件要求的数据进行传输，支持采用 WHERE语句编程；支持TCP单向代理功能，可将tcp应用裸数据单向传输到指定的tcp服务接口中，实现高性能TCP协议数据单向传输；API接口传输支持通道标识认证，绑定通道标识、目标接口地址、端口以及协议类型，仅允许认证通过的接口进行单向数据传输。
	提供产品说明书功能截图或产品彩页功能截图扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。

	
	
	2.标准2U机架式设备；为冗余电源；采用2+1架构和多模分光器隔离技术，物理部件通过光单向传输数据；万兆背板硬件架构；内外单元各具备≥6个10/100/1000BASE-TX接口，2个SFP+接口；传输性能≥3Gbps；底层硬件吞吐率≥单向5Gbps；文件传输延迟<1秒；支持专用客户端等方式的文件数据物理单向传输（外向内）；支持实时文件摆渡；支持文件类型过滤；支持文件后缀过滤，支持多文件并发传输。
	

	186
	安全单向导入系统(万兆)
	▲1.支持单向光闸API通讯模式、双单向光闸通讯模式、网闸通讯模式，可适配各种隔离场景；支持本地FTP、本地SFTP、本地SMB、远程SFTP、远程FTP方式进行文件交换同步。支持多通道负载传输，可通过队列任务获取文件传输队列，由文件处理任务获取队列文件，并通过不同的传输通道进行多通道负载传输，适用于前后置搭配多台隔离设备场景下使用。支持远程FTP模式下，多套链路协同工作，共同承载文件传输业务，实现多链路业务负载均衡；文件同步支持离线任务启动，可关闭启动任务前校验，启动时不校验文件服务连接状态，正常启动离线文件服务任务，待文件服务上线后自动连接，并进行文件同步交换。支持同步前文件属性判断，可通过文件重命名、文件大小对比、临时文件名方式判断文件是否处于变更状态，保证同步文件的完整性；文件同步支持图片关键字识别黑白名单过滤；支持文件特征黑白名单过滤；具备文件特征识别功能，可上传样本文件进行文件特征识别，识别后可针对新文件特征进行安全过滤。
	提供产品说明书功能截图或产品彩页功能截图扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。

	
	
	2.2U机架式设备，部署在内网；均采用SSD固态硬盘；为冗余电源；具备10/100/1000M电口*6；SFP+光口*2；应用数据吞吐量≥3Gbps；数据库传输能力：≥3000 条/秒；文件单向传输任务具备对源端文件处理策略（删除、备份），支持SFTP传输加密功能；支持主流数据库，包括：达梦、南大通用、神州通用(oscar)、人大金仓等；具有文件交换冲突选项，具备策略：覆盖、放弃、重命名；支持多种数据库同步方式：触发器方式，全表采集方式，同表单向数据同步，主从表单向数据同步，删除源数据等同步方式；支持不同类型数据库之间及异构数据库的数据类型转换；支持断点重传功能，在出现断电或传输中断等情况下，能够保证系统恢复后，交换数据的重传或续传，防止数据丢失现象。
	

	187
	集控探针
	1.用于平台内部设备状态获取以及设备管理；标准机架式机箱，2U设备；为冗余电源；标配≥4个千兆网络接口；支持SYSLOG、SNMP v3、Telnet、ICMP协议。
	

	188
	可信边界安全网关（万兆）
	1.最大新建连接数≥3500次/秒；最大并发连接数≥100000条；每秒事务数目（TPS）≥8000次；最大接入用户数≥50000。
	

	189
	防火墙（万兆）
	1.机架式硬件万兆防火墙；专用硬件平台；网络处理能力≥20G；标配≥6个10/100/1000M自适应电口；≥4个SFP+端口。
	

	190
	入侵防御系统（万兆）
	▲1.支持对SSH、FTP等协议的弱密码扫描，扫描使用的密码表支持系统预置的完整表，常用表以及自定义表，可扫描IP地址、端口、服务、用户名、弱密码、风险等级等信息；支持对大量原始安全告警日志进行降噪、聚合后并产生安全事件，对安全事件的查询，查询条件包括源地址、目的地址、威胁等级、处置状态、研判状态，支持通过饼图统计展示安全事件威胁等级数量情况，包括严重、高危、中危、低危安全事件；支持对安全事件进行处置，处置动作支持“仅加黑源地址”、“仅加黑目的地址”、“同时加黑源目地址”，加黑处置支持展示加黑的IP列表（含源、目的IP），支持配置黑名单生命周期，对于已处置的安全事件，可查看对应处置结果，处置结果中可展示源地址、目的地址、状态（已加黑/未加黑），另外支持重新处置。
	提供产品说明书功能截图或产品彩页功能截图扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。

	
	
	2.标准机架式机箱，冗余电源，液晶屏；配置≥6个10/100/1000M自适应电口；≥2个万兆光口；支持发布库事件集≥8000，支持检测库≥11000，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义，支持手动、自动或定期升级；支持DOS防护、入侵防御、病毒防护、共享接入、用户防暴力破解、资源管控日志，日志本地、硬盘存储和外发；支持启发式扫描查杀未知病毒、ZIP、RAR、TAR等压缩及打包文件的病毒查杀，支持≥20种的预定义文件格式。
	

	191
	集中监控审计系统
	1.实现对整个内外网数据交换平台的业务、应用、终端、服务器、网络设备监管；并实现对下级系统的管理和向上级网络的级联上报；2U标准机架式设备；配置≥6个千兆高速以太网网络接口；冗余电源模块；支持 WEB 方式配置管理；日志审计信息可导入导出；自身内置大型关系型数据库，也可使用外部数据库；内置级联上报信息系统，满足后期级联上报数据需求。
	

	192
	边界三层交换机
	1.配置≥24 个10/100/1000以太网端口；配置≥4 个万兆SFP+端口【带4个万兆光模块】。
	





★八、商务要求
说明：本项所有招标商务需求均为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

	序号
	商务需求项
	招标商务要求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	
1
	
维修响应及故障解决时间
	1.1中标方提供 7x24 小时的故障服务技术支持。接到用户通知后，中标方维修人员 2 小时到场，一般故障维修时间不超过 4 小时，如果24 小时仍无法解决故障，则必须免费提供不低于故障设备档次及性能的备用设备或备件。

	
2
	
免费保修期
	2.2项目软件终验合格通过之日起进入维护期，软件开发提供一年的免费维保，项目硬件对应阶段任务终验合格通过之日起进入维护期，成品软件及硬件购置提供三年免费维保（含附件），维护期间不再向采购单位收取费用。且在免费维护期内，中标供应商需提供固定专人进行专职维护。

	
3
	厂商供货要求及售后服务承诺要求诺要求
	3.1投标人中标后将提供所投主要产品原厂售后服务，并在合同签订前提供售后服务承诺函。

	
	
	3.2投标人中标后，签订合同前，中标人需提供本项目采购设备（第三章 用户需求书 三、货物需求明细（一）硬件设备货物清单中的第25项：一体化智能机柜；162项：图片云存储设备;163项：图片云存储管理设备;164项：云存储软件;165项：高清平台接入设备;166项：图文库系统存储设备;167项：图文库软件;169项：大数据存储节点;171项：视频云存储千兆交换机；172项：视频云存储万兆交换机；174项：OLT设备）与采购人现有管理平台的兼容性测试报告或提供由设备制造商出具的兼容性承诺函。中标后完成扩容设备与现有平台的对接测试，确保所有功能正常运行。如无法完成对接，视为中标无效，采购人有权取消其中标资格。

	
	
	3.3投标人中标后，签订合同前，中标人需提供本项目软件开发（第三章 用户需求书 四、软件开发明细要求1、数字道路实时三维引擎）,由采购人指定第三方检测机构测试验证与开源鸿蒙操作系统的兼容性测试，确保可以在开源鸿蒙操作系统上运行。如无法完成测试，视为中标无效，采购人有权取消其中标资格。

	4
	其他服务要求
	4.1 免费保修期内，对因设备质量、设计制造、技术问题、电源稳定问题、天气潮湿、雷电、未成灾雨天、未成灾的大风等非采购人人为原因影响设备正常操作或造成设备损坏的，中标人应在采购人要求的期限内为采购人进行免费维修或更换新设备。

	
	
	4.2 中标人提供 7×24 小时的技术咨询服务；每年对设备运行状况进行二次评估服务；敏感时期、重大节假日提供技术人员专门值守服务。

	
	
	4.3 在免费保修期内，中标人提供足够的备件、附件和易损件，以保障系统的正常运行。

	
	
	4.4 在维护期结束的一个星期之前，中标人必须保障所有设备的正常运行，并在免费保修期结束的一个星期前，出具《维护报告》和《系统运行现状报告》。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	价格要求
	1.1免费保修期满后，中标人继续支持维修服务，并按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供服务和零件。

	
2
	日常维护和备品备件要求
	2.1中标人具有提供日常维护和技术支持的能力；提供24小时售后服务电话，备有相应的备品备件。制造或技术影响设备正常操作的应免费更换新设备。

	
3
	维修及保养服务要求
	3.1中标人在免费保修期外以优惠价格[（实际供应价/市场价）不高于85%]供应设备正常使用所必须的配件等，提供修复时间、关键设备备用方案等资料。

	4
	其他要求
	4.1中标人应提供项目相关的技术咨询和指导服务。

	（三）其他商务要求

	1
	关于交货
	1.1交货期：自合同签订之日起 36个月内完成本项目到货（不含安装调试完毕、初步验收合格、试运行时间、项目终验），项目进度必须满足采购单位对项目的总体计划和进度要求。

	
	
	1.2质量要求：中标方保证提供的货物为全新、未使用的原装合格正品（如货物安装或配置有软件，应是正版软件），符合招标文件规定、投标文件承诺及本合同约定的质量标准、技术规格及性能要求，符合相关国家或行业标准、规范要求。

	
	
	1.3包装要求：中标方保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。

	
	
	1.4交货要求：货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、产品合格证、随机技术资料、配件及工具等应随同交付，否则视同未按照合同约定交货，由中标方负责补齐，且项目工期不顺延。
中标方所交付的设备品种、型号、规格、质量、数量等与合同约定要求不符合的，采购方有权拒绝收货，由中标方负责整改，且项目工期不顺延。

	
	
	1.5安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。如因采购方原因无法安装时，待采购方安装准备工作就绪后，中标方须在接通知后一周内上门安装调试。

	
	
	1.6交货地点：采购方指定地点。

	
	
	1.7交货方式：中标方送货上门，并承担因运输货物所发生的一切费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等。货物经采购方竣工验收合格前毁损、灭失的风险由中标方承担。

	
	
	1.8开箱验货：中标方根据设备清单，负责运输货物到达采购方指定地点。根据有关规定，采购方组织中标方、监理方实施开箱验货。

	
	
	1.9中标方必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。所有设备安装调试经采购方验收合格后方可完成。

	2
	知识产权
	（1）本项目中所采用的、由中标单位授权采购单位使用的应用系统软件产品的知识产权，归中标单位或者是其他软件著作权单位所有。未经中标单位或者是其他软件著作权单位书面许可，采购单位（包括采购单位参与项目开发的人员）不得将该产品以任何方式提供给任何第三方或扩大使用版权的范围。
（2）在本项目中，中标单位根据采购单位的需求订制开发的软件及其知识产权归采购单位和中标单位双方共同所有。
（3）中标单位提供的服务及其任何部分不受到任何第三方关于侵犯知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标单位需承担由此而引起的一切法律责任和费用，并赔偿采购单位由此造成的一切损失。
（4）中标单位应向采购单位提供数据库结构的清单。清单内容包括：数据库名、表结构；表名、字段名的详细描述；表的主键及外部键的定义；索引定义及描述等。
（5）中标单位应向采购单位提供软件开发和接口开发的全套程序源代码。
（6）中标单位在完成系统建设工程后应参照软件工程的国家标准向采购单位提供相关技术文档，包括详细设计、测试报告、验收报告、系统及应用软件清单及介质、用户手册、管理手册、安装指南、项目源代码等用户文档资料。
（7）中标单位提交给采购单位的所有书面成果及相关资料的最后文本，包括为履行本合同义务所编制的图纸、计划、证明资料、源代码、清单等材料的所有权、知识产权等合法权益均为采购单位和中标单位双方共同享有，中标单位在提交给采购单位之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。
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验收要求
	1.项目验收前，中标单位将系统及软硬件安装调试至采购单位指定地点及部署环境，将服务有关的技术文件、资料、验收报告等文档交付采购单位。
2.项目软件和硬件两部分分开验收，硬件部分依据创新大道整体规划分为“施工I标”、“施工II标”、“施工III标”、“施工IV标”共四个阶段，不分先后，各阶段任务达到可验收状态后，中标单位应及时提交采购单位验收。验收合格的，出具初步/最终验收报告；验收不合格的，中标单位应在30个工作日内按采购单位反馈要求进行整改，直至采购单位验收合格，且中标单位工期不顺延。
3.当满足以下条件时，采购单位向中标单位出具项目验收报告：
（1）软件部分：
1）中标单位已按照合同规定为项目服务配备了项目初验阶段规定交付的所有产品及提供了相应的技术资料，完成项目系统的安装调试，通过第三方验收测评并交付试运行。由中标单位提出书面申请，采购单位组织验收，由采购单位、中标单位、监理单位等共同出具相应的初步验收报告，完成项目软件开发初验。
2）中标单位完成项目软件开发初验后，按要求完成不少于3个月的试运行，并保障系统整体性能、稳定性、可靠性以及准备系统建设文档，通过第三方验收测评、信创符合性测试、密评及信息安全等级保护评测等，由中标单位提出书面申请，采购单位组织验收，由采购单位、中标单位、监理单位等共同出具最终验收报告，完成项目软件开发终验。
（2）硬件部分：
1）中标单位各阶段任务达到可验收状态后，经过检验合格并完成安装调试，达到初步验收条件后，由中标单位提出书面申请，采购单位组织验收，由采购单位、中标单位、监理单位等共同出具相应的初步验收报告，完成项目对应阶段任务初验。
2）中标单位各阶段任务完成初验后按要求完成不少于3个月的试运行，经过最终检验合格，由中标单位提出书面申请，采购单位组织验收，由采购单位、中标单位、监理单位等共同出具最终验收报告，完成项目对应阶段任务终验。
4.项目免费售后维保期自项目终验合格并交付使用之日起，提供项目售后维保人员开展维护工作。
说明：
1） “施工I标”：创新大道“工业八路”至“海德三道”范围及创新大道“留仙大道”至“同沙路”范围；
2） “施工II标”：创新大道“深南大道”范围；
3） “施工III标”：创新大道“海天一路”至“深南大道”范围及创新大道“深南大道”至“宝深路”范围；
4） “施工IV标”：创新大道“茶光路”至“留仙大道”范围。
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	施工安全要求
	（1）中标人编制各项安全保障及安全文明施工方案及措施，并经监理单位审核后实施。在施工过程中应配置相关的安全防护用具，坚持安全教育制度及安全技术交底制度，并保留交底资料，供建设方及政府相关管理机构随时查验，确保安全制度及安全技术措施落实到位，确保施工期间零事故。中标人违反上述规定导致发生安全事故的，由中标方承担相应一切责任和费用。
（2）严格执行施工规范、安全操作规程、防火及安全规定、环境保护规定。做好各种安全记录及质量检查记录。
（3）中标人指派本项目的所有人员应经过安全培训，严格按照相关规范进行操作。由于不按规范操作引起的安全及人员伤亡事故，由中标方承担一切责任及经济赔偿。
（4）中标人为现场管理及施工人员办理意外伤害保险，费用由中标方承担，采购方有权要求中标方提供相关人员的意外伤害保险的保单信息，检查保险购买情况。若因中标方未提供相关保单信息或未办理意外伤害保险，由中标方承担全部责任。

	5
	网络安全等级保护和密码应用测评的要求
	网络安全等级保护要求：
1.本项目所建系统应符合国家现行网络安全法及网络安全等级保护制度标准等文件要求。
2.本项目终验前，所建信息系统应具备等保评测机构在开发阶段或项目实施阶段评定的等级的安全保护能力。中标单位应在项目终验前配合由采购单位委托的等保评测机构对本项目进行信息安全等级保护评测，并按照等保评测机构出具的整改建议完成整改，直至项目等级保护符合终验标准。
3.本项目终验后，中标单位在软件维护期内按要求开展网络安全等级测评和商用密码应用安全性评估工作。
4.根据国家《信息安全等级保护管理办法》规定，等保二级信息系统两年开展一次测评。等保三级信息系统每年开展一次测评。本项目约定，本软件平台项目根据相应等保定级情况需完成两次等级保护测评工作，首次等级保护测评费用由中标方承担，第二次等级保护测评费用由采购方承担。

	6
	培训服务要求
	1.中标人应负责对采购单位人员进行全面技术培训。培训内容包括以系统（含软硬件）技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主。使之能够正确操作与使用全部设备及其系统并能进行常见故障排除，并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。
2.中标人提供的负责培训的人员应具有同类产品五年及以上的维修经验。负责培训人员的资格应由采购人确认。
3.中标人须提出详细的用户培训计划，培训次数不少于 3 次，至少包括：
（1）对用户、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划。
（2）受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，并且系统运行维护管理人员能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。
4.对用户方的系统维护管理人员提供下列专业培训：
（1）系统维护管理、故障的诊断与处理、系统设备技术等方面的培训。
（2）每年提供 2 次新技术、新产品等方面的培训。

	7
	巡检服务要求
	1.中标人按季度提供保修期内的巡检服务，检测设备运行情况、清洁设备，做好设备运行记录，双方签名验收，由此产生的所有费用由中标人负责。
2.中标人在免费保修期内需要提供不限次数性能调优服务。
3.中标人在免费保修期内需要提供不限次数固件升级服务。

	8
	项目进度计划
	（1）自合同签订之日起 36个月内完成本项目到货（不含安装调试完毕、初步验收合格、试运行时间、项目终验），项目进度必须满足采购单位对项目的总体计划和进度要求。
（2）项目初步验收合格后按要求完成不少于3个月的试运行，解决初验遗留问题，完成问题整改。
（3）项目软件或硬件各阶段任务试运行结束后，并收到中标方的书面终验申请之日起 30 个日历日之内完成项目软件或硬件各阶段任务终验。

	9
	付款方式
	【合同首付款】合同签订且中标单位提供等额合法有效的税务发票后10个工作日内，向中标单位支付合同总金额的50%作为合同首付款。
【合同硬件阶段任务初验款】中标供应商按照验收要求完成硬件对应阶段任务初验后，提交完整的经采购单位、监理方签字确认的项目过程资料，采购单位在收到中标供应商开具的发票后10个工作日内，向中标供应商支付依据对应阶段任务完成的硬件工程量实际金额的30%作为合同硬件阶段任务初验款。
【合同硬件阶段任务终验款】中标供应商按照验收要求完成硬件对应阶段任务终验后，提交完整的经采购单位、监理方签字确认的项目过程资料，采购单位在收到中标供应商开具的发票后10个工作日内，向中标供应商支付依据对应阶段任务完成的硬件工程量实际金额的10%作为合同硬件阶段任务终验款。
【合同软件初验款】中标供应商按照验收要求完成软件开发初验后，提交完整的经采购单位、监理方签字确认的项目过程资料，采购单位在收到中标供应商开具的发票后10个工作日内，向中标供应商支付合同软件开发部分总金额的30%作为合同软件开发初验款。
【合同软件终验款】中标供应商按照验收要求完成软件开发终验后，提交完整的经采购单位、监理方签字确认的项目过程资料，采购单位在收到中标供应商开具的发票后10个工作日内，向中标供应商支付合同软件开发部分总金额的10%作为合同软件开发终验款。
【合同数据服务款】中标供应商按照采购人要求完成合同服务清单服务后，提交完整的经采购单位、监理方签字确认的证明资料，采购单位在收到中标供应商开具的发票后10个工作日内，向中标供应商支付合同服务部分总金额的40%作为合同服务款。
【合同尾款】本项目终验合格并通过结（决）算后，中标供应商将按照规定以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交本合同总金额5％的履约保函。采购单位收到中标供应商履约保函后30个工作日内，以第三方造价单位最终审核的结（决）算审定价为支付依据，结合中标供应商履约情况，扣除违约金，核算出合同应付尾款额度，凭中标供应商开具的发票，向中标供应商一次性支付合同尾款。
注：在项目实施过程中，根据实际需求，软件开发的功能点和硬件设备的数量可能会有调整，如需要增加或减少设备或功能点的，中标方须无条件配合。中标方调增调减工作量，对冲后增加金额超出合同总金额5%以内的，结算不做调整。货物到货安装以后，采购方可根据实际工作需求调整安装位置，中标方须无条件配合，由此所增加的费用由中标方承担，合同总金额不作调整。本项目履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起30日内按原方式退还，不计利息。中标单位向采购单位申请支付合同款项时，向采购单位提供与当期支付款项金额等值的合法有效发票，否则采购单位有权拒绝付款。因财政拨款或中标单位原因导致的迟延支付不视为采购单位违约，中标单位仍应继续履行合同义务。
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违约条款
	1.因中标方原因，中标方不能履行全部或部分合同义务的，采购人有权要求中标方限期整改，如中标方限期内未整改或整改后仍无法符合采购人或合同要求，且双方无法协商一致的，采购人有权解除合同，中标方应退还不能履行部分的相关费用，且中标方应按合同总金额的20%承担违约金。
2.如中标方提供的设备或软件出现假冒伪劣、以次充好等情形的，采购人有权解除合同，要求中标方按合同总金额的20%支付违约金，并退还甲方支付的全部款项，采购人尚未支付的不再支付。因前述情形给采购人、采购方人员或第三方造成任何人身损害或财产损失的，由中标方承担全部相关法律责任。
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其他要求
	1.中标供应商需具有连续性工作开展能力，有效连续性实施有助于构建更安全、更具稳定的工作环境，能够保障对项目整体工作把控，完成实施工作。



九、其他重要条款
1、本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。
2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
4、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
5、“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳市政府采购监管网”以及财政部门认可的“供应商诚信档案库”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。


十、演示要求
（一）总体要求
项目演示采取光盘（或U盘）录像形式，签到时提交演示光盘（或U盘）。供应商授权委托代理人应在本项目开标当日9:10-9:40（投标截止时间为上午时适用）/14:10-14:40（投标截止时间为下午时适用）到签到地点（深圳市南山区西丽街道沙河西路3185号智谷产业园A座深圳交易集团总部大楼3楼），提供《光盘（或U盘）递交授权委托书》（加盖公章）（模板详见附件《光盘（或U盘）递交授权委托书》，仅供参考）、授权委托代理人身份证复印件（原件核验）、演示光盘（或U盘）（需密封并加盖公章，并在显著位置标注供应商名称、招标项目名称及编号），按深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司南山分公司）工作人员指引进行光盘（或U盘）递交签到。
温馨提示：1.上述授权委托证明材料须在签到时递交深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司南山分公司）工作人员，切勿与演示光盘（或U盘）一起打包密封。
2.投标供应商需注意本项目的投标截止时间，如投标截止时间为上午，则演示光盘（或U盘）递交签到时间应为本项目开标当日的9:10-9:40；如投标截止时间为下午，则演示光盘（或U盘）递交签到时间应为本项目开标当日的14:10-14:40。

特别注意事项：
（1）上述资料提供不齐全，不予签到；
（2）签到时间截止后，不再受理签到；
（3）未进行签到的，演示光盘（或U盘）不予接收。

（二）演示内容及要求表
	序号
	演示项目
	演示形式要求
	演示具体内容要求

	1
	可视化展示系统
	光盘（或U盘）录屏形式。演示形式为录屏方式的系统原型或demo演示。
	1、交通成果综合展示：支持对交通建设整体情况进行可视化展示，包括路侧设备数量及路侧设备运行状态（在线/离线）展示、路口数量统计和路口列表展示、路口点位分布及路口标签等
2、道路动态要素孪生：支持演示路口动态目标进行孪生还原，包括行人、非机动车、机动车、路口转向红绿灯、红绿灯倒计等；
3、道路静态要素孪生：支持演示路口高精地图、道路设施和路侧建筑物的精细化建模，包括路面车道线，路面纵向横向标线，路面交通标识，道路基础附属设施，道路交通渠化，路侧建筑物等；
4、车辆动态轨迹孪生：支持演示车辆动态行驶还原效果，包括车辆实时位置，车辆模型与地图匹配，车辆动态轨迹与实时监控视频画面同步；
5、路侧交通事件孪生：支持感知事件数据点位分布和事件详情查看，包括事件数量统计、事件点位地图分布、事件标签聚合展示、事件详情信息查看如事件类型、事件位置、事件图像等。

	2
	三维孪生引擎展示
	
	基于开源鸿蒙系统环境演示：
1、PBR（基于物理的渲染）材质系统：支持材质参数实时编辑，包括调整粗糙度、金属度、反照率（颜色）等参数后渲染效果即时变化；支持展示不少于三种的不同材质类型如金属、玻璃、石材，材质表现真实、类型可辨识。
2、动态全局光照：支持光照参数实时编辑，包括调整光源能量（强度）、颜色（色温）、位置后全局光照即时刷新。支持展示动态光源移动时场景间接光照的实时变化，如移动光源后墙壁反光颜色改变、阴影区域亮度变化等。
3、粒子特效：支持粒子参数实时编辑，包括调整发射速率（速度缩放）、生命期、颜色等参数后粒子表现即时变化。支持展示至少三种的不同粒子系统效果，如火焰、烟雾、雨雪、爆炸等。
4、物理模拟：支持物理参数实时编辑，包括调整刚体质量、摩擦系数（摩擦）、弹性系数（弹力）等参数后物理表现即时变化。支持展示不少于三种的物理模拟功能，如刚体碰撞检测与响应（不同形状物体碰撞的反弹、受力位移)、重力模拟（物体受重力下落、堆叠)、触发器/传感器（物体进入指定区域后触发事件，如传送门、安全区检测)等。

	3
	互联网地图数据展示
	
	1、任意职住分析功能：演示任意自定义片区职住规模及通勤OD规模、出行方式结构分析等功能；
2、交通运行诊治：演示南山区整体路网交通拥堵宏观指标，交通运行状况时变趋势、不同时段交通拥堵路段分布识别等功能；
3、拥堵路段诊治：演示南山区高峰时段拥堵路段分布识别，重点拥堵路段交通时空特征分析等功能；
4、重点区域实时人流展示：演示南山区重点区域实时人流规模统计情况、人流洞察情况以及人流聚焦情况；
5、区域实时交通运行状况展示：演示南山区实时路况、实时事件情况等情况。


重要提示：投标人须确认所递交的光盘或U盘数据完整，内容可播放，如出现光盘或U盘数据损害或无内容的情况，经评委会确认后视为投标人所递交光盘或U盘无效，投标人将无法获得该项评审分值。

（三）附件：光盘（或U盘）递交授权委托书（仅供参考）

光盘（或U盘）递交授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位参与         （此处填写项目名称）项目，项目编号：         （此处填写项目编号）光盘（或U盘）递交工作的授权委托代理人，代理人全权代表我参与项目光盘（或U盘）递交，光盘（或U盘）演示内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             
联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       
授权委托日期：         年     月       日

附：请提供授权委托代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

（此处填写投标人名称）公司（加盖投标人公章）
XX年XX月XX日


[bookmark: _Hlk86246764]第四章 投标文件组成要求及格式
特别提醒：
中标（成交）供应商的投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。未中标（成交）供应商的投标文件一律不公开，投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。
投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“正文（公开部分）”部分，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“附件（不公开部分）”部分，如下图所示。
[image: C:\Users\沛镛\Documents\WeChat Files\wxid_8662696626812\FileStorage\Temp\639dd65214a2bb2e1af71f25d0139f8.png]

[bookmark: _Hlk72257167]政府集中采购机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，供应商登录深圳政府采购智慧平台后下载附件。如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分），将作投标无效处理。


投标文件组成：

[bookmark: _Hlk72257253]1.投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：
[bookmark: _Hlk72070784]（1）投标函
[bookmark: _Hlk72062521]（2）政府采购投标及履约承诺函
（3）投标人情况及资格证明文件
[bookmark: _Hlk72257201]（4）投标人认证情况
（5）自主知识产权产品（创新、设计）情况

2.投标文件附件（信息不公开部分），主要包括以下内容：
（1）供应商基本情况表
（2）法定代表人（负责人）证明书
（3）投标文件签署授权委托书
（4）实质性条款响应情况表
（5）技术要求偏离表
（6）商务要求偏离表
（7）项目详细报价
（8）类似项目业绩
（9）项目实施方案
（10）拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
（11）拟安排的项目团队成员情况（项目负责人除外）
（12）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）
[bookmark: _Hlk72257771]
备注：
1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件另有规定的除外。
[bookmark: _Hlk72263559]2.关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标报价”外，其他信息不作评审依据。




投标文件正文（信息公开部分）
一、投标函
[bookmark: _Hlk72257506]致：深圳公共资源交易中心
[bookmark: _Hlk73818812][bookmark: _Hlk72263588]1.根据已收到贵单位的项目编号为				的				项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。
[bookmark: _Hlk73819847]2.投标价格见投标文件制作软件中《开标一览表》中填写的投标报价。
3.如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求提交履约担保。
4.我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。
5.除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。
6.我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。
7.如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投标人：                                         单位地址：                       
法定代表人（负责人）或其代理人：                                 
邮政编码：                                     电话：                            
传真：                            
日期：       年    月    日



二、政府采购投标及履约承诺函
[bookmark: _Hlk72257530]致：深圳公共资源交易中心
我单位承诺：
1.我单位参与本项目符合资格条件关于联合体、进口产品的要求。
2.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。
7.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
8.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
11.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
12.我单位保证，若所投货物涉及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。
13.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。
14.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。
15.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
                                    
投标人：              
                                          日期：    年   月   日



三、投标人情况及资格证明文件
[bookmark: _Hlk72257590]（一）投标人资格证明文件
（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《政府采购投标及履约承诺函》《供应商基本情况表》且已在规定章节中提供的，此处不重复提供。）

[bookmark: _Hlk72257908]（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函
填写指引：
1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、该部分内容填写需要参考的相关文件：
(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；
(3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）；
(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
(5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字。
4、声明函具体填写要求：
（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：
第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；
第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购文件中确定的项目名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容； 
第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“货物需求明细”的“货物名称”一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）为同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物；对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。 
第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“标的所属行业”一栏为准），并应确保与采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；
第五处，在“企业名称”下划线处如实填写货物制造商名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商；
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第四条规定，在货物采购项目中，由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的中小企业制造商方可享受扶持政策。如货物属于委托代工生产情形的（即货物使用的商号或者注册商标的所属企业与实际生产企业不一致的），不享受中小企业扶持政策，不宜出具中小企业声明；
第六、七、八处，在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额。从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。
第九处，在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断《中小企业声明函》载明的货物制造商是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。
（2）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。 
（3）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外。
（4）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。
（5）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。
5、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。供应商应严格按照“填写指引”的要求进行填写，否则可能被判定无效。
6、采购人、代理机构、评审委员会在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或含义不明确的，应按规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清修改后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。


1.中小企业声明函（货物）
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本投标人参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与采购文件要求的行业相一致），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与采购文件要求的行业相一致），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
[bookmark: _Hlk73562203]本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

2.残疾人福利性单位声明函（货物类）
[bookmark: _Hlk73562331][bookmark: _Hlk73562245]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （采购人名称）    单位的    （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。



3.监狱企业声明函【货物类，提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】
本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业；
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业。
…… 
本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。


（三）本国产品声明函

填写指引：
1、该部分内容由供应商根据自身实际情况填写，不符合要求的供应商可以不填写或直接删除相应的声明函。供应商提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、该部分内容填写需要参考的相关文件：
(1)《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）
(2)《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）
3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函可以不盖章或签字。
4、声明函具体填写要求：
（1）产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

（2）生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

（3）该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

（4）该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

（5）该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（6）应如实在“具体比例”栏填写提供所有符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予20%价格评审优惠。
5、争议处理：
（1）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：①对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。②对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
（2）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。
（3）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
6、评审委员会在评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准，不享受价格扣除，但不作投标无效处理。


关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）提供上述符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（具体比例）6。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称：
[bookmark: _Hlk72259976]日期：    年  月  日

[bookmark: _Toc59916729]四、投标人认证情况
	序号
	证书名称
	证书有效期
	证书颁发机构
	备注说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（特别提示：以上表格仅供参考。投标人须按本招标文件评标信息中“投标人认证情况”这一评分因素要求，提供证明资料）
五、自主知识产权产品（创新、设计）情况
	序号
	证书名称
	证书有效期
	证书颁发机构
	备注说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（特别提示：以上表格仅供参考。投标人须按本招标文件评标信息中“自主知识产权产品（创新、设计）情况”这一评分因素要求，提供证明资料）



（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）


[bookmark: _Hlk72260530]投标文件附件（信息不公开部分）
一、供应商基本情况表
	投标（响应）供应商
	
	项目名称及编号
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



[bookmark: _Hlk72092499]二、法定代表人（负责人）证明书

         同志，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），身份证号：                ，联系电话：           ，特此证明。


说明：1.法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。
2.本证明书要求投标供应商同时提供法定代表人（负责人）的身份证扫描件（正反两面）作为附件方为有效；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。
3.本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。
4.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

	证件扫描件正面







	证件扫描件反面




温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

三、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             
联系电话：                               手机：               
电子邮箱：                        
身份证号码：                           职务：               
授权委托日期：         年     月       日

附：1.请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

	证件扫描件正面







	证件扫描件反面




温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

四、项目详细报价
（一） 硬件设备详细报价表
	序号
	采购计划编号
	招标文件货物名称
	对应投标产品名称
	品牌
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	代工厂商
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)

	一
	PLAN-2026-440305000-128001-07824；
PLAN-2026-440305000-128001-07825；
	前端设施

	（一）
	
	道路照明设施

	1
	
	路灯灯具（3×300W）
	
	
	
	
	
	
	82
	套
	
	

	2
	
	路灯灯具（280W/80W）
	
	
	
	
	
	
	409
	套
	
	

	3
	
	路灯灯具（280W/280W）
	
	
	
	
	
	
	12
	套
	
	

	4
	
	路灯灯具（180W/80W）
	
	
	
	
	
	
	64
	套
	
	

	5
	
	路灯灯具（180W）
	
	
	
	
	
	
	11
	套
	
	

	6
	
	路灯灯具（280W）
	
	
	
	
	
	
	37
	套
	
	

	7
	
	路灯灯具（300W）
	
	
	
	
	
	
	11
	套
	
	

	8
	
	吸顶灯灯具
	
	
	
	
	
	
	20
	套
	
	

	9
	
	驱动电源（300W/280W）
	
	
	
	
	
	
	727
	套
	
	

	10
	
	驱动电源（180W/160W）
	
	
	
	
	
	
	75
	套
	
	

	11
	
	驱动电源（80W）
	
	
	
	
	
	
	473
	套
	
	

	12
	
	驱动电源（60W）
	
	
	
	
	
	
	20
	套
	
	

	（二）
	
	交通管控设施

	/
	
	信号控制设备

	13
	
	智能信号控制机（96路）
	
	
	
	
	
	
	24
	台
	
	

	14
	
	智能信号控制机（120路）
	
	
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	15
	
	多功能机动车信号灯（内置倒计时器）
	
	
	
	
	
	
	98
	套
	
	

	16
	
	箭头机动车信号灯（内置倒计时器）
	
	
	
	
	
	
	85
	套
	
	

	17
	
	圆饼机动车信号灯（内置倒计时器）
	
	
	
	
	
	
	39
	套
	
	

	18
	
	多功能机动车信号灯（辅灯）
	
	
	
	
	
	
	14
	套
	
	

	19
	
	箭头机动车信号灯（辅灯）
	
	
	
	
	
	
	5
	套
	
	

	20
	
	圆饼机动车信号灯（辅灯）
	
	
	
	
	
	
	4
	套
	
	

	21
	
	人行道信号灯
	
	
	
	
	
	
	328
	套
	
	

	22
	
	盲人钟
	
	
	
	
	
	
	328
	套
	
	

	23
	
	机动车辅助信号灯杆件
	
	
	
	
	
	
	14
	杆
	
	

	24
	
	行人信号灯杆件
	
	
	
	
	
	
	230
	杆
	
	

	/
	
	一体化智能机柜设备

	25
	
	一体化智能机柜
	
	
	
	
	
	
	8
	套
	
	

	26
	
	ONU
	
	
	
	
	
	
	26
	套
	
	

	27
	
	红绿灯信号检测器
	
	
	
	
	
	
	26
	套
	
	

	28
	
	工业交换机（8电+16光）
	
	
	
	
	
	
	26
	套
	
	

	29
	
	千兆光模块
	
	
	
	
	
	
	104
	个
	
	

	30
	
	24芯光纤配线架
	
	
	
	
	
	
	26
	套
	
	

	31
	
	144芯光纤配线架
	
	
	
	
	
	
	5
	套
	
	

	32
	
	交通监控配电箱
	
	
	
	
	
	
	8
	套
	
	

	33
	
	监控主机落地箱
	
	
	
	
	
	
	18
	套
	
	

	/
	
	电警卡口设备

	34
	
	一体化闯红灯抓拍单元(900万)
	
	
	
	
	
	
	102
	套
	
	

	35
	
	电警补光灯
	
	
	
	
	
	
	241
	台
	
	

	36
	
	一体化卡口抓拍单元(900万)
	
	
	
	
	
	
	70
	套
	
	

	37
	
	环保卡口闪光灯
	
	
	
	
	
	
	127
	台
	
	

	38
	
	电警主机（含存储）
	
	
	
	
	
	
	22
	台
	
	

	39
	
	二合一防雷器
	
	
	
	
	
	
	104
	个
	
	

	40
	
	工业交换机（8电+2光）
	
	
	
	
	
	
	104
	套
	
	

	41
	
	千兆光模块
	
	
	
	
	
	
	208
	个
	
	

	42
	
	RFID双基一体机（含机动车电警抓拍）
	
	
	
	
	
	
	47
	套
	
	

	43
	
	RFID双基补光灯
	
	
	
	
	
	
	113
	套
	
	

	44
	
	RFID天线
	
	
	
	
	
	
	46
	套
	
	

	45
	
	RFID连接馈线
	
	
	
	
	
	
	46
	套
	
	

	46
	
	RFID双基终端主机（含机动车存储）
	
	
	
	
	
	
	10
	套
	
	

	47
	
	挂杆箱
	
	
	
	
	
	
	104
	个
	
	

	/
	
	视频监控设备

	48
	
	路口摄像机
	
	
	
	
	
	
	51
	套
	
	

	49
	
	工业交换机（8电+2光）
	
	
	
	
	
	
	51
	套
	
	

	50
	
	千兆光模块
	
	
	
	
	
	
	102
	个
	
	

	51
	
	二合一防雷器
	
	
	
	
	
	
	51
	个
	
	

	52
	
	挂杆箱
	
	
	
	
	
	
	51
	个
	
	

	/
	
	车道级微创新设备

	53
	
	借道左转指示牌
	
	
	
	
	
	
	2
	套
	
	

	54
	
	可变车道标志牌
	
	
	
	
	
	
	7
	组
	
	

	55
	
	可变车道指示牌
	
	
	
	
	
	
	7
	组
	
	

	（三）
	
	智慧公交设施

	56
	
	站台结构
	
	
	
	
	
	
	90
	泊位
	
	

	（四）
	
	道路感知设施

	/
	
	智慧道路模块

	57
	
	视频监控（数字网络球型摄像机）
	
	
	
	
	
	
	60
	套
	
	

	58
	
	边缘计算节点
	
	
	
	
	
	
	60
	套
	
	

	59
	
	千兆光模块
	
	
	
	
	
	
	60
	个
	
	

	60
	
	室外AP
	
	
	
	
	
	
	39
	台
	
	

	61
	
	工业交换机（8电+2光）
	
	
	
	
	
	
	28
	套
	
	

	62
	
	千兆光模块
	
	
	
	
	
	
	56
	个
	
	

	63
	
	自动起降设施（无人机及机巢）
	
	
	
	
	
	
	4
	台
	
	

	/
	
	高点监控

	64
	
	高点监控摄像机
	
	
	
	
	
	
	3
	套
	
	

	65
	
	工业交换机（8电+2光）
	
	
	
	
	
	
	3
	套
	
	

	66
	
	千兆光模块
	
	
	
	
	
	
	6
	个
	
	

	67
	
	二合一防雷器
	
	
	
	
	
	
	3
	个
	
	

	68
	
	挂杆箱
	
	
	
	
	
	
	3
	个
	
	

	（五）
	
	多功能智能杆设施

	69
	
	多功能智能杆1（智慧路灯+车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	4
	杆
	
	

	70
	
	多功能智能杆2（智慧路灯+车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	5
	杆
	
	

	71
	
	多功能智能杆3（智慧路灯+车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	14
	杆
	
	

	72
	
	多功能智能杆4（智慧路灯+车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	9
	杆
	
	

	73
	
	多功能智能杆5（智慧路灯+车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	2
	杆
	
	

	74
	
	多功能智能杆6（智慧路灯+车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	1
	杆
	
	

	75
	
	多功能智能杆7（智慧路灯+车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	5
	杆
	
	

	76
	
	多功能智能杆8（智慧路灯+车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	3
	杆
	
	

	77
	
	多功能智能杆9（智慧路灯+车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	2
	杆
	
	

	78
	
	多功能智能杆12（智慧路灯+电子警察）
	
	
	
	
	
	
	1
	杆
	
	

	79
	
	多功能智能杆13（智慧路灯+电子警察）
	
	
	
	
	
	
	7
	杆
	
	

	80
	
	多功能智能杆14（智慧路灯+电子警察）
	
	
	
	
	
	
	18
	杆
	
	

	81
	
	多功能智能杆15（智慧路灯+电子警察）
	
	
	
	
	
	
	2
	杆
	
	

	82
	
	多功能智能杆16（智慧路灯+电子警察）
	
	
	
	
	
	
	27
	杆
	
	

	83
	
	多功能智能杆17（智慧路灯+电子警察）
	
	
	
	
	
	
	1
	杆
	
	

	84
	
	多功能智能杆18（智慧路灯+电子警察）
	
	
	
	
	
	
	1
	杆
	
	

	85
	
	多功能智能杆19（电子警察）
	
	
	
	
	
	
	1
	杆
	
	

	86
	
	多功能智能杆20（电子警察）
	
	
	
	
	
	
	12
	杆
	
	

	87
	
	多功能智能杆21（电子警察）
	
	
	
	
	
	
	10
	杆
	
	

	88
	
	多功能智能杆22（电子警察）
	
	
	
	
	
	
	9
	杆
	
	

	89
	
	多功能智能杆23（电子警察）
	
	
	
	
	
	
	2
	杆
	
	

	90
	
	多功能智能杆24（电子警察）
	
	
	
	
	
	
	8
	杆
	
	

	91
	
	多功能智能杆26（车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	1
	杆
	
	

	92
	
	多功能智能杆27（车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	3
	杆
	
	

	93
	
	多功能智能杆28（车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	16
	杆
	
	

	94
	
	多功能智能杆29（车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	15
	杆
	
	

	95
	
	多功能智能杆30（车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	10
	杆
	
	

	96
	
	多功能智能杆31（车行信号灯）
	
	
	
	
	
	
	3
	杆
	
	

	97
	
	多功能智能杆32
	
	
	
	
	
	
	26
	杆
	
	

	98
	
	多功能智能杆33
	
	
	
	
	
	
	66
	杆
	
	

	99
	
	多功能智能杆34
	
	
	
	
	
	
	4
	杆
	
	

	100
	
	多功能智能杆35
	
	
	
	
	
	
	5
	杆
	
	

	101
	
	多功能智能杆36
	
	
	
	
	
	
	6
	杆
	
	

	102
	
	多功能智能杆37
	
	
	
	
	
	
	1
	杆
	
	

	103
	
	照明杆38
	
	
	
	
	
	
	18
	杆
	
	

	104
	
	照明杆39
	
	
	
	
	
	
	271
	杆
	
	

	105
	
	照明杆40
	
	
	
	
	
	
	4
	杆
	
	

	106
	
	照明杆41
	
	
	
	
	
	
	40
	杆
	
	

	107
	
	照明杆42
	
	
	
	
	
	
	57
	杆
	
	

	108
	
	照明杆43
	
	
	
	
	
	
	9
	杆
	
	

	（六）
	
	智驾服务设施

	109
	
	全息路口边缘单元
	
	
	
	
	
	
	17
	台
	
	

	110
	
	低时延枪式相机
	
	
	
	
	
	
	26
	台
	
	

	111
	
	低时延鱼眼相机
	
	
	
	
	
	
	39
	台
	
	

	112
	
	全息路口感知设备
	
	
	
	
	
	
	39
	套
	
	

	113
	
	挂杆箱
	
	
	
	
	
	
	41
	台
	
	

	114
	
	工业交换机（8电+4光）
	
	
	
	
	
	
	41
	套
	
	

	115
	
	交换机光模块
	
	
	
	
	
	
	123
	个
	
	

	116
	
	485串口转换器
	
	
	
	
	
	
	11
	台
	
	

	（七）
	
	辅助配套

	/
	
	信号控制设备配套

	117
	
	线缆（7*1.5）
	
	
	
	
	
	
	10815
	m
	
	

	118
	
	线缆（4*1.5）
	
	
	
	
	
	
	14385
	m
	
	

	119
	
	线缆（4*1.0）
	
	
	
	
	
	
	40455
	m
	
	

	120
	
	线缆（3*1.5）
	
	
	
	
	
	
	29640
	m
	
	

	121
	
	线缆（3*1.0）
	
	
	
	
	
	
	2210
	m
	
	

	122
	
	运营管理单位告知牌
	
	
	
	
	
	
	90
	套
	
	

	/
	
	电警卡口设备配套

	123
	
	光缆终端盒
	
	
	
	
	
	
	101
	套
	
	

	124
	
	熔纤点
	
	
	
	
	
	
	404
	芯
	
	

	125
	
	线缆（4芯）
	
	
	
	
	
	
	14140
	m
	
	

	126
	
	线缆（3*6）
	
	
	
	
	
	
	14140
	m
	
	

	127
	
	线缆（CAT6类）
	
	
	
	
	
	
	3315
	m
	
	

	128
	
	线缆（3*1.5）
	
	
	
	
	
	
	10545
	m
	
	

	129
	
	线缆（4*1.0）
	
	
	
	
	
	
	6897
	m
	
	

	/
	
	视频监控设备配套

	130
	
	光缆终端盒
	
	
	
	
	
	
	49
	个
	
	

	131
	
	熔纤点
	
	
	
	
	
	
	196
	芯
	
	

	132
	
	线缆（2芯）
	
	
	
	
	
	
	4900
	m
	
	

	133
	
	线缆（3*6）
	
	
	
	
	
	
	4900
	m
	
	

	134
	
	线缆（3*1.5）
	
	
	
	
	
	
	735
	m
	
	

	135
	
	线缆（CAT6类）
	
	
	
	
	
	
	735
	m
	
	

	/
	
	智慧管控配电配网工程

	136
	
	光纤（48芯）
	
	
	
	
	
	
	22.5
	km
	
	

	137
	
	租用管道（3年）
	
	
	
	
	
	
	7.5
	km
	
	

	138
	
	新建子管
	
	
	
	
	
	
	13.9
	km
	
	

	139
	
	光纤（6芯）
	
	
	
	
	
	
	18
	km
	
	

	140
	
	交通监控配电箱进电缆
	
	
	
	
	
	
	402
	m
	
	

	141
	
	交通监控干线电缆（16）
	
	
	
	
	
	
	1027
	m
	
	

	142
	
	交通监控干线电缆（3*6）
	
	
	
	
	
	
	17430
	m
	
	

	/
	
	智慧道路配电配网工程

	143
	
	光纤（12芯）
	
	
	
	
	
	
	6
	km
	
	

	144
	
	租用管道（3年）
	
	
	
	
	
	
	10.2
	km
	
	

	145
	
	新建子管
	
	
	
	
	
	
	10.2
	km
	
	

	146
	
	光纤（144芯）
	
	
	
	
	
	
	18.92
	km
	
	

	147
	
	光纤（12芯）
	
	
	
	
	
	
	37.84
	km
	
	

	148
	
	光纤（6芯）
	
	
	
	
	
	
	8.1
	km
	
	

	149
	
	防水接线盒
	
	
	
	
	
	
	373
	套
	
	

	150
	
	漏电保护模块
	
	
	
	
	
	
	373
	套
	
	

	151
	
	智慧路灯干线电缆
	
	
	
	
	
	
	26849
	m
	
	

	152
	
	智慧路灯支线电缆（3*2.5）
	
	
	
	
	
	
	2870
	m
	
	

	153
	
	智慧路灯支线电缆（3*6）
	
	
	
	
	
	
	746
	m
	
	

	154
	
	挂载设备线缆
	
	
	
	
	
	
	2870
	m
	
	

	155
	
	智驾设备电源线
	
	
	
	
	
	
	2700
	m
	
	

	/
	
	智慧公交站台

	156
	
	智慧公交干线电缆
	
	
	
	
	
	
	11806
	m
	
	

	157
	
	电源线缆
	
	
	
	
	
	
	11400
	m
	
	

	/
	
	智慧照明

	158
	
	吸顶灯电缆
	
	
	
	
	
	
	400
	m
	
	

	159
	
	照明干线电缆
	
	
	
	
	
	
	39871
	m
	
	

	160
	
	路灯支线电缆（3*6）
	
	
	
	
	
	
	1499
	m
	
	

	161
	
	路灯支线电缆（2.5）
	
	
	
	
	
	
	47520
	m
	
	

	三
	
	后台资源

	（一）
	
	智慧管控网络及后台资源

	162
	
	图片云存储设备
	
	
	
	
	
	
	4
	台
	
	

	163
	
	图片云存储管理设备
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	164
	
	云存储软件
	
	
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	165
	
	高清平台接入设备
	
	
	
	
	
	
	4
	台
	
	

	166
	
	图文库系统存储设备
	
	
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	167
	
	图文库软件
	
	
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	168
	
	图片云存储交换机
	
	
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	169
	
	大数据存储节点
	
	
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	170
	
	视频云存储设备（交警部分）
	
	
	
	
	
	
	5
	台
	
	

	171
	
	视频云存储千兆交换机
	
	
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	172
	
	视频云存储万兆交换机
	
	
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	173
	
	BMC交换机
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	174
	
	OLT设备
	
	
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	175
	
	10GE多模光模块
	
	
	
	
	
	
	88
	个
	
	

	176
	
	100GE多模光模块
	
	
	
	
	
	
	8
	个
	
	

	（二）
	
	智慧道路网络安全及后台资源

	177
	
	视频云存储设备
	
	
	
	
	
	
	4
	台
	
	

	178
	
	视频云存储万兆交换机
	
	
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	179
	
	视频云存储千兆交换机
	
	
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	180
	
	BMC交换机
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	181
	
	10GE多模光模块
	
	
	
	
	
	
	88
	个
	
	

	182
	
	100GE多模光模块
	
	
	
	
	
	
	8
	个
	
	

	183
	
	AC管理器
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	184
	
	安全单向导入系统(万兆)-导入前置机
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	185
	
	安全单向导入系统(万兆)-安全单向隔离光闸
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	186
	
	安全单向导入系统(万兆)
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	187
	
	集控探针
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	188
	
	可信边界安全网关（万兆）
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	189
	
	防火墙（万兆）
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	190
	
	入侵防御系统（万兆）
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	191
	
	集中监控审计系统
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	192
	
	边界三层交换机
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	分项报价小计（币种：人民币；单位：元）小写：


1.本表可按同样格式扩展。上表中“招标文件货物名称”根据用户需求书中货物需求明细表对应的“货物名称（标的名称）”填写。
2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。
3.“规格/型号”一栏填写全部或任一信息即可；若为定制类，“品牌”应填写为“定制”，在“规格/型号”一栏填写规格信息即可。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。
[bookmark: _Hlk72074795]4.“原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地。
5.“制造商名称”列中“制造商”是指产品品牌厂商。
6.“代工厂商”列，当不涉及委托代工生产情形时，在“代工厂商”列填“/”；当产品委托代工生产时，在“代工厂商”列按实际情况填写。
7.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。（若招标文件商务要求中对于报价有要求的以商务要求中的条款为准）
8.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的预算金额，否则将导致投标无效。

（二） 软件开发服务详细报价
1、数字道路实时三维引擎
	一级模块
	二级模块
	三级模块
	四级模块
	软件 (功能)内容和技术要求
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	启动器
	项目管理模块
	新建项目
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	导入项目
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	扫描项目
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	编辑项目
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	运行项目
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	项目重命名
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	移除项目
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	删除缺失项目
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	搜索项目
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	编辑器
	核心基础模块
	基础和功能配置
	撤销
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	重做
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	退出三维场景编辑
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	筛选设置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	高级设置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	基础配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	运行配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	启动画面配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	窗口配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	鼠标光标配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	调试设置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文件日志配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	着色器语言配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	脚本语言配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	自动加载配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	图形用户界面 相关配置
	图形用户界面-计时器
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	图形用户界面-通用
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	图形用户界面-字体
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	图形用户界面-主题
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	界面-编辑器
	停靠面板标签样式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	界面布局方向
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	显示缩放
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	自定义显示缩放
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	编辑器屏幕
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	项目管理器屏幕
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	使用原生文件对话框
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	扩展至标题栏
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	代码字体大小
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	代码字体上下文连字
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	代码字体自定义开放式字体格式特性
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	代码字体自定义变体
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	字体抗锯齿
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	字体微调
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	字体次像素定位
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	字体禁用嵌入式点阵
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	字体允许多距离有符号距离场
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	主字体
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	主字体粗体
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	代码字体
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	单独的专注模式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	自动打开截图
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	单窗口模式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	使用专门鼠标按键查看历史
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	退出时保存各场景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	节省注意力损失
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	接受对话框取消/确定按钮
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	显示更新旋转图
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	屏幕常亮
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	低处理器模式睡眠(微秒)
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	未聚焦低处理器模式睡眠(微秒 )
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	垂直同步模式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	持续更新
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	主主题 - 白点 - 标签页（刷新间隔 / 微秒）
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	标签页（刷新间隔 / 秒）
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	标签页背景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	工具（执行耗时 / 微秒）
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	边框颜色
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	主主题 - 黑色 - 标签页（刷新间隔 / 微秒）
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	标签页（刷新间隔 / 秒）
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	标签页背景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	工具（执行耗时 / 微秒）
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	边框颜色
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	编辑器-影片写入器
	电影文件
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	禁用垂直同步
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	帧率
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	编辑器-命名
	默认信号回调名称
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	默认信号回调为自身名称
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	场景名称大小写
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	脚本名称大小写
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	编辑器-脚本
	搜索文件扩展名
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	模板搜索路径
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	编辑器-运行
	主运行参数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	编辑器-导入
	重新导入缺失的已导入文件
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	使用多线程
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	图集最大宽度
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	编辑器-导出
	将文本资源转换为二进制
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	编辑器-版本控制
	插件名
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	启动时自动加载
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	场景操作
	新建场景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	新建继承场景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	打开场景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	重新打开关闭的场景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	最近打开
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	保存场景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	场景另存为
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	保存所有场景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	快速打开
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	快速打开场景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	重载已保存场景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	关闭场景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	添加子节点
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	实例化子场景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	筛选节点
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	脚本路径
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	切换可见性
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	选中节点
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	属性
	筛选属性
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	全部展开
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	全部折叠
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	节点
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	历史
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	常规
	停靠面板场景树
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	停靠面板文件系统
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	停靠面板属性编辑器
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文件系统目录
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文件系统保存时
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文件系统文件服务
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文件系统文件对话框
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文件系统快速打开对话框
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文件系统-工具
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文本编辑器主题
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文件编辑器外观
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文本编辑器行为
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文本编辑器脚本列表
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文本编辑器外部
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文本编辑器补全
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	编辑器布局
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	切换全屏模式
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	管理编辑器功能
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	重新加载当前项目
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	退出到项目列表
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	渲染模块
	高性能渲染
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	移动端渲染
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	传统渲染
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	渲染-纹理
	默认纹理过滤 / 重复
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	纹理导入压缩
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	使用 图形处理器压缩
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	缓存 图形处理器压缩
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	图像压缩配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	纹理过滤模式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	各向异性过滤级别
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	纹理多级近远配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	贴花 / 光投射器过滤
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	渲染-相机
	景深散景形状
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	景深散景质量
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	景深使用抖动
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	渲染-环境
	屏幕空间环境光遮蔽质量
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	一半大小
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	适应目标
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	模糊通道
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	淡出起点
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	淡出终点
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	屏幕空间间接光照-质量
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	辉光-放大模式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	放大模式.移动
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	屏幕空间反射-粗糙度质量
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	次表面散射质量
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	次表面散射比例
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	次表面散射深度比例
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	体积雾-体积尺寸
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	体积深度
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	使用过滤
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	默认-默认清屏颜色
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	默认环境
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	渲染-视口
	高动态范围成像 二维
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	透明背景
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	渲染-抗锯齿
	多重采样抗锯齿 二维
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	多重采样抗锯齿 三维
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	屏幕空间
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	使用时间抗锯齿
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	使用去条带
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	屏幕空间粗糙度限制器-启用
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	数量
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	限制
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	渲染-缩放三维
	模式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	缩放
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	超级分辨率锐化
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	渲染-光照贴图
	探针捕获-更新速度
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	基本网格-纹素大小
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	光照贴图 全局光照-使用双三次过滤
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	烘焙质量-低等质量射线数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	中等质量射线数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	高等质量射线数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	超级质量射线数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	低等质量探针射线数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	中等质量探针射线数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	高等质量探针射线数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	超高质量探针射线数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	烘焙性能-单通道最大射线数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	区域大小
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	最大透明射线数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	探针单阶段最大射线数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	降噪-降噪器
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	渲染-网格多细节层次技术
	多细节层次技术更改-阈值像素
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	渲染-可变速率着色
	模式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	纹理
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	渲染模式
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	物理与动画模块
	物理引擎
	在独立的线程上运行
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	默认重力
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	默认重力向量
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	默认线性阻尼
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	默认角度阻尼
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	睡眠线速度阈值
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	睡眠角速度阈值
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	睡眠前时间
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	求解器迭代数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	接触重迭代半径
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	接触最大分离
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	接触最大允许穿透
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	默认接触偏置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	每秒物理周期数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	每帧最大物理迭代数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	修正物理抖动
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	物理插值
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	启用对象拾取
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	速度 / 位置步数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	使用增强的内部边移除
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	区域检测静态物体
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	生成所有动态约束
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	穿透度
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	推测接触距离
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	稳定因子
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	质点半径
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	弹跳速度阈值
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	睡眠相关配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	连续碰撞检测配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	物体对接触缓存
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	查询 / 运动查询边缘移除
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	启用光线投射索引
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	恢复迭代数 / 量
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	碰撞边距小数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	活动边边缘阈值
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	世界节点
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	临时内存缓冲区大小
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	世界边界形状尺寸
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	最大线 / 角速度
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	最大物体 / 物体对 / 接触约束数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	动画编辑器
	动画管理
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	动画列表
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	动画步长
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	播放工具
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	时间轴
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	关键帧
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	轨道帧设置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	时间轴控制
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	轨道新增
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	轨道属性面板
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	时间轴缩放
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	显示工具
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	吸附工具
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	交互与逻辑模块
	运行此项目
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	暂停运行中的项目以进行调试
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	导入
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	输入设备-指点
	用鼠标模拟触摸
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	用触摸模拟鼠标
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	输入设备-兼容
	旧有刚刚按下行为
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	输入设备-数位板
	驱动
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	输入设备-缓冲
	敏捷事件处理
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	扩展现实-开源扩展现实标准
	启用
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	默认动作映射
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	构成因素
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	视图配置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	参照空间
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	环境混合模式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	注视点级别
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	动态注视点
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	提交深度缓冲区
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	启动警报
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	拓展-调试工具
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	调试消息类型
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	扩展现实-着色器
	启用
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	输出面板
	清除输出
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	复制选中项
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	归纳重复信息条目
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	聚焦搜索/过滤栏
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	切换标准信息输出的可见性
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	切换错误的可见性
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	切换警告的可见性
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	切换编辑器消息的可见性
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	删除事件
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	分组
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	着色器全局量
	添加着色器
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	着色编辑器
	可视化编辑器
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	脚本编辑器
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	场景选项卡
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	基础工具
	选择模式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	移动模式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	旋转模式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	缩放模式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	辅助工具
	锁定节点
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	编组节点
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	标尺
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	使用本地空间
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	吸附
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	视图工具
	预览阳光
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	预览环境
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	变换
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	视图
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	工具设置
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	切换（三维、界面、应用、脚本）
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	三维视图
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	脚本管理
	脚本文件管理
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	脚本搜索
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	搜索帮助
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	前往上一个或下一个编辑文档
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	浮动脚本编辑器
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	筛选脚本（搜索框）
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	方法列表
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	自定义工具
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	资源管理与部署
	命令面板
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	管理导出模板
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	停止目前运行中的项目
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	运行正在编辑的场景
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	运行自定义场景
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	三维模型导入环境光
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	文件系统
	跳转到之前/之后选定的文件夹/文件
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文件路径
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	修改拆分模式
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文件路径选择
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	筛选文件
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文件排序
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	查看项目方式变更
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文件夹列表
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	文件列表
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	内存-限制
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	文件系统-导入
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	重置默认
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	文件保存
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	高性能技术栈
	多线程-工作池
	最大线程数
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	
	低优先级线程比率
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	全局光-半分辨率
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	体素全局光照质量
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	探针射线数
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	收敛帧数
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	更新灯光帧数
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	强制顶点着色
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	强制轻量材质照明
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	脚本扩展
	
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	




2、数字道路孪生应用
	一级模块
	二级模块
	三级模块
	四级模块
	软件 (功能)内容和技术要求
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	创新大道可视化孪生展示

	设备接入管理
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	1
	项
	
	

	
	互联网数据协议开发和计算
	交通路况
	交通路况接对接及接口协议开发计算
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	交通指数
	交通指数对接及接口协议开发计算
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	 实时人流
	 实时人流对接及接口协议开发计算
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	职住数据
	职住数据对接及接口协议开发计算
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	
	
	OD 数据
	OD 数据对接及接口协议开发计算
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	1
	项
	
	

	分项报价小计（币种：人民币；单位：元）小写：





（三） 数据服务详细报价
	互联网数据采购

	（采购起始时间依据项目实际需要由采购人与中标人另行约定，数据采购服务不包含免费维保期）

	序号
	分类
	数据项
	数据内容
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一、互联网大数据
	
	
	
	

	1
	交通态势类指标
	实时路况
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	南山区/年
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	交通拥堵指数-区域实时
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	南山区/年
	3
	
	

	3
	
	交通拥堵指数-道路实时
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	南山区/年
	3
	
	

	4
	客流分析类指标
	人-区域/网格实时人数&人流活力指数&洞察（升级版）
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	南山区/年
	3
	
	

	5
	
	职住数据
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	南山区/年
	3
	
	

	6
	
	全量OD数据
	根据招投标书有关要求和说明，定制
	南山区/年
	3
	
	

	分项报价小计（币种：人民币；单位：元）小写：




（四） 项目报价汇总表

	序 号
	名称
	数量
	单位
	合计
（元）
	最高限价（元）
	备注

	1
	硬件设备
	1
	项
	
	78476276.67
	需与本节“（一）硬件设备详细报价”分项报价小计数额一致

	2
	软件开发服务
	1
	项
	
	
	需与本节 “（二）软件开发服务详细报价”分项报价小计数额一致

	3
	数据服务
	1
	项
	
	
	需与本节“（三）服务详细报价”分项报价小计数额一致

	合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元）小写：
	为硬件设备、软件开发服务、数据服务分项报价小计之和


备注：
1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；
2.投标总价应为以上各分项价格之和；
3.本表格式为参考格式可根据项目具体情况进行修改；
4.投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额或设定的预算金额下的最高限价，否则将导致投标无效。
5.《 项目报价汇总表》的投标总价应与开标一览表的投标报价一致。


（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：               。
备注：单一产品采购项目，核心产品即为该单一产品。



（三）可选配件报价清单（不包括在总报价内）
注：格式可以参照《（一）分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息


[bookmark: _Hlk72073235]（四）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单


[bookmark: _Hlk72092634]五、实质性条款响应情况表
	序号
	★实质性条款具体内容
	投标响应
	偏离情况
	说明

	1
	满足本项目标★的条款要求
	
	
	


注：
1.上表所列各项均为不可负偏离条款。
2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件实质性条款具体内容。如完全满足实质性条款具体内容可填写“完全响应”。
3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。
4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。
5.实质性响应条款“投标响应”情况与投标文件其它内容冲突的，以具体响应的内容为准（如：技术要求偏离表、商务要求偏离表、主要配置情况等）。
6.以上实质性条款中要求提供证明材料，需如实提供证明材料扫描件，在“说明”一栏中列明证明材料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

六、技术要求偏离表
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	1
	***设备
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	……
	
	
	

	
	
	……
	
	
	

	
	
	……
	
	
	

	2
	**设备
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	……
	
	
	


[bookmark: _Hlk72095977]证明资料【如有的话，供应商提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定】：

《技术要求偏离表》编制指引：
1.技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。
2.“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。“投标技术响应”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。
3.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将做投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。
4.未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。如未要求提供证明资料的招标技术要求，投标人提供相应的证明资料，出现证明资料与响应情况不一致的，以证明资料情况为准。
5.证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，可在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料，以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号（位置），以便评审；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。
6.表后“证明资料”部分内容的编制：提供的所有证明资料应当统一编号（排序），且证明资料的编号（顺序）、数量和名称（形式）均应与“说明”一栏所填内容保持一致（一一对应），以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。
7.证明资料的形式及其它具体要求：
（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；
（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按要求的形式、内容提供证明资料；
（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；
（4）证明资料均要求原件备查。
8、投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。
9.其它注意事项：
（1）评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；
（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。



七、商务要求偏离表
	序号
	商务需求项
	招标商务要求
	投标商务响应
	偏离情况
	说明

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	****
	（填写相关内容）
	
	
	

	…
	****
	（填写相关内容）
	
	
	

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	****
	（填写相关内容）
	
	
	

	…
	****
	（填写相关内容）
	
	
	

	（三）其他商务要求

	1
	****
	（填写相关内容）
	
	
	

	…
	****
	（填写相关内容）
	
	
	


《商务要求偏离表》编制指引：
1.商务要求偏离表的序号、商务需求项、招标商务要求等栏目对应“用户需求书”中的“商务要求”章节相关内容。
2.“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件的商务要求，以体现具体响应情况。
3.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。
“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。
4.带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

八、类似项目业绩
	序号
	采购单位
	项目名称
	合同或协议签订时间
	项目完成
验收评价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
1.此表可按格式进行扩展、增删；
2.此表所填情况须符合招标文件评标信息中“类似项目业绩”评分准则要求，并按评分准则要求提供相关证明材料。

九、项目实施方案
（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“项目实施方案”这一评分因素要求，提供证明资料）
十、拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
	类别
	姓名
	职称
	学历
	上岗资格证明

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	拟派项目负责人
	
	
	
	
	
	
	


（特别提示：以上表格仅供参考。投标人须按本招标文件评标信息中“拟安排的项目负责人情况（仅限一人）”这一评分因素要求，提供证明资料）

[bookmark: _Toc59916727]十一、拟安排的项目团队成员情况（项目负责人除外）
	岗位
	职务
	姓名
	职称
	学历
	上岗资格证明

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（特别提示：以上表格仅供参考。投标人须按本招标文件评标信息中“拟安排的项目团队成员情况（项目负责人除外）”这一评分因素要求，提供证明资料）




十二、投标人认为需要加以说明的其他内容
（一）政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。


一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。
（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。
（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。
四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。
经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
	

	

	

	



单位负责人签名：              
                                 （加盖公章）
     日期：              

注：1.《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。
2.根据《深圳市财政局关于在采购文件及深圳政府采购智慧平台增设供应商投标特别警示条款等事宜的通知》（深财购〔2025〕7号）的要求，《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。







（二）订单融资情况
1、关于政府采购订单融资政策
为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。
2、供应商账户信息
投标人（单位全称）：                                                          ；  
投标人单位地址：                                          ；
法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：                                           ；
联系电话：                                 ；               
开户银行名称：                                                           ；
开户银行账号：                                                           ；
开户银行地址：                                                            。
 注：本项填写内容作为订单融资开展的参考信息，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。




（三）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）



第五章  合同条款及格式





（仅供参考）
政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                            
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：集中采购    自行采购
（5）政府采购方式：公开招标  竞争性谈判  单一来源  竞价  框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
    （12）是否涉及本国产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        产品名称1：         生产厂：            厂址：            
产品名称2：         生产厂：            厂址：            
 否

2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第二册  通用条款（公开招标）
第1章 [bookmark: _Hlk72399513]总则
1. 通用条款说明
[bookmark: _Hlk72399729]1.1政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。
1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。
1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。
1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。
1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。
2．招标说明
本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。
3．定义
招标文件中下列术语应解释为：
3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；
3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指深圳公共资源交易中心；
3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；
3.4“中标候选人”即“候选中标供应商”；
3.5“评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；
3.6“日期”指公历日；
3.7“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；
3.8“电子投标文件”指利用深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司南山分公司）网站提供的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件（以下简称：投标文件制作软件）制作并加密的投标文件，适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/list.html”下载）；
3.9“网上投标”指通过深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司南山分公司）网站上传电子投标文件；
3.10招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
[bookmark: _Hlk72398643]4. 政府采购供应商责任
4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。
4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。
5．投标人参加政府采购的条件
5.1投标人应在投标前到深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及信息变更指引》详见www.szggzy.com网站“交易服务指南-政府采购”。
5.2投标人资格要求
参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。
5.3联合体投标
5.3.1  以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。
5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：
（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府集中采购机构供应商；
（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；
（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；
（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；
（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；
（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；
（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。
6．政策导向
6.1政府采购支持本国产品、支持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持乡村产业振兴，支持创新、节能减排、绿色环保等。
6.2本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。
6.3  本项目支持投标人性别平等的相关政策。
7．本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：
7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。
7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
[bookmark: _Hlk72152753]7.4投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。
7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。
7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。
7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。
8．投标费用
不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。
9．踏勘现场
9.1如有需要（详见专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。
9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。
9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。
9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。
9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。
10．标前会议
10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。
10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。
10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。
第2章 招标文件
[bookmark: _Hlk72399819]11．招标文件的编制与组成
11.1招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；
招标文件包括下列内容：
第一册  专用条款
关键信息
第一章  招标公告
第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息
第三章  用户需求书
第四章 投标文件格式及附件
第五章  合同条款及格式
第二册  通用条款
第一章  总则
第二章  招标文件
第三章  投标文件的编制
第四章  投标文件的递交
第五章  开标
第六章  评审要求
第七章  评审程序及评审方法
第八章  定标及公示
第九章  公开招标失败的后续处理
第十章  合同的授予与备案
第十一章  质疑处理
11.2 投标人登录深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
11.4招标文件所称“原件备查”，是指在项目产生质疑、投诉等阶段，主管部门、采购人、代理机构、评审委员会等可以要求供应商提供原件进行核查。

12．招标文件的澄清
12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。
12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交政府集中采购机构。
12.3不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。
13．招标文件的修改
13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
13.2招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。
13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准，投标人应当登录深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载最新的招标文件。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。
13.4政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。
第3章 投标文件的编制
[bookmark: _Hlk72400236]14．投标文件的语言及度量单位
14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。
14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Hlk72401567]15．投标文件的组成
具体内容在招标文件专用条款中进行规定。
16．投标文件格式
投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。
17．投标货币
本项目的投标报价应以人民币计。
[bookmark: _Hlk72401735]18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求
18.1投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。
18.2投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：
18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。
18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。
18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。
18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；
18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。
18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。
18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。
18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。
[bookmark: _Hlk72402034]19．投标文件其他证明文件的要求
[bookmark: _Hlk71407299]19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，采购人或代理机构或评审委员会依据各自审查范围，有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。
19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。
20．投标有效期
[bookmark: _Hlk72402214]20.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。
20.2在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。
20.3中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。
[bookmark: _Hlk72402325]21．关于投标保证金 
21.1根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）文的规定，本项目不收取投标保证金。
22．投标人的替代方案
22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。
22.2如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。
[bookmark: _Hlk72402860]23．投标文件的制作要求
23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府集中采购机构提供的后缀名为.szczf的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf格式）【下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/list.html】。
23.2投标人在使用《投标文件制作软件》编制投标书时须注意：
23.2.1导入《投标文件制作软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标文件制作软件》，制作乙项目B包的投标书。
23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。
23.2.3要求用《投标文件制作软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。
23.2.4投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。
23.2.5完整填写“投标关键信息”，如下图所示：
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
备注：上述“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。
23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。
23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥或电子营业执照进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。
23.2.8政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。
23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。
23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。
23.4经投标人电子密钥或电子营业执照加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。
23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。
第4章 [bookmark: _Hlk72405459]投标文件的递交
24．投标文件的保密
24.1在投标文件制作完成后，在投标书编制软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对投标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达投标截止时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密界面如下图所示：
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。
[image: 图形用户界面

描述已自动生成]
投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对投标文件自动进行加密。
24.2若采购项目出现延期情况：
如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。
25．上传投标文件及投标截止日期
25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打采购公告中的技术支持电话。联系方式：0755-36568999。
25.2政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。
26．样品、演示、方案讲解
26.1 样品、演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。
[bookmark: _Hlk72428346]27．投标文件的修改和撤销
27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。
27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。
27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
27.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。
第5章 开标
28．开标
28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。
28.2政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。
第6章 评审要求
29．评审委员会组成
29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。
[bookmark: _Hlk72436580]评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持采购人出具的《评审授权书》参加评审。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。
29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。
29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。
29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。
30．向评审委员会提供的资料
30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；
30.2其他评标必须的资料。
30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：
（1）招标的目的；
（2）招标项目需求的范围和性质；
（3）招标文件规定的投标人的资格、预算金额、商务条款；
（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；
（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。
31．独立评审
31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。
第7章 评审程序及评审方法
32．投标文件初审
32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。
资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。
32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。
32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:
32.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：
32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；
32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；
32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；
32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；
32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；
32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；
32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
32.5政府采购异常低价审查对的程序及要求：
32.5.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%，具体以采购文件《符合性审查表》为准。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
32.5.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
32.5.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
32.5.4采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
32.5.5异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
32.6对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。
33．澄清有关问题
[bookmark: _Hlk71407321]33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。
33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
[bookmark: _Toc100052400][bookmark: _Toc73517673][bookmark: _Toc73521581][bookmark: _Toc73521669][bookmark: _Toc73518151]34．错误的修正
投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：
34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；
34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
35．投标文件的比较与评价
评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。
评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。
36. 实地考察
36.1在评审期间，评审委员会根据招标文件规定（详见“一、对通用条款的补充内容”），有权对本项目的投标人开展实地考察，投标人需时刻做好接收实地考察的准备。
37．评审方法
37.1.1最低价法
[bookmark: _Hlk72438142]最低价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

37.1.2综合评分法
综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。
37.3重新评审的情形
评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：
37.3.1分值汇总计算错误的；
37.3.2分项评分超出评分标准范围的；
37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。
评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。
37.4重新组建评审委员会的情形
评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：
37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。
第8章 定标及公示
38．定标方法
[bookmark: _Hlk73782795]38.1非评定分离项目定标方法
38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。
[bookmark: _Hlk73821177]38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。
38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。
38.2评定分离项目定标方法
38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。
[bookmark: _Hlk71469733]38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。
[bookmark: _Hlk71469688]38.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。
38.2.4政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于印发〈深圳市政府采购评标定标分离管理办法〉的通知》（深财规【2020】1号）执行。
说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。
38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。
39．编写评审报告
评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。
40．中标公告
[bookmark: _Hlk72438709][bookmark: _Hlk72438751]40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）”上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。监督电话：0755-86500054、0755-86500050。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。
40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。
41．中标通知书
[bookmark: _Hlk72438863]41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）”上打印《数字中标通知书》（咨询电话：0755-36568999）。
41.2中标通知书是合同的重要组成部分。
[bookmark: _Hlk71407340]41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。
第9章 公开招标失败的后续处理
42．公开招标失败的处理
42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。
42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。
42.3重新组织采购有以下两种组织形式：
（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标；
（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。
42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。
42.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。
第10章 [bookmark: _Hlk72439043]合同的授予与备案
[bookmark: _Toc100052408][bookmark: _Toc73521586][bookmark: _Toc73517679][bookmark: _Toc73521674][bookmark: _Toc73518157][bookmark: _Hlk72439088]43．合同授予标准
本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。
[bookmark: _Toc73521675][bookmark: _Toc73517680][bookmark: _Toc73521587][bookmark: _Toc73518158][bookmark: _Toc100052409]44．接受和拒绝任何或所有投标的权力
政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
[bookmark: _Toc73517682][bookmark: _Toc73521589][bookmark: _Toc100052410][bookmark: _Toc73521677][bookmark: _Toc73518160]45．合同的签订
45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；
45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；
45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。
[bookmark: _Toc73518161][bookmark: _Toc100052411][bookmark: _Toc73517683][bookmark: _Toc73521590][bookmark: _Toc73521678]46．履约担保
46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；
46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。
47. 合同备案
采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同，并按财政部门规定提交备案。
48. 合同变更
合同变更事宜按《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2号）相关规定执行。
49. 项目验收
49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。
50. 宣传
凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：
a.名片、宣传册、广告标语等；
b.案例介绍、推广等；
c.工作人员向其他消费群体宣传。
51. 供应商违法责任
51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）在采购活动中应当回避而未回避的；
（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（5）与其他采购参加人串通投标的；
（6）恶意投诉的；
（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（9）其他违反本条例规定的行为。
51.2根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知 》（深财购〔2021〕51号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，政府集中采购机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：
（1）投标截止后，撤销投标的；
（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；
（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
（4）拒绝履行合同义务的。
第11章 质疑处理
[bookmark: _Hlk72439706]52.质疑提出与答复
52.1提出质疑
参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。
52.2法律依据
《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。
52.3质疑条件
[bookmark: _Hlk75374941]52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；
52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；
52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：
（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；
（4）因质疑事项而受损害的权益；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。
52.4提交材料
供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。
供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
52.5提交方式
请质疑供应商根据深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。地址：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）27楼，质疑咨询电话：0755-86500054、0755-86500050。
52.6收文办理程序
52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。
52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：
供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。
供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：
（1）质疑主体不满足要求的；
（2）供应商自身权益未受到损害的；
（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；
（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；
（5）其他不符合受理条件情形的。
质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。
52.7质疑答复时限
自收文之日起七个工作日内。
52.8投诉
对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。
53. 质疑后续处理
53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。
53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。（3）被质疑供应商应配合提供质疑答辩意见，并提供相关证据材料，逾期不作书面答辩的，视同放弃答辩权利，依法承担由此可能产生的不利法律后果。

---- END ---
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