深圳市罗湖区政务服务数据管理局公务用车

竞价采购需求

	供应商

资格要求
	详见“竞价公告”中“供应商资格及要求”。

注：竞价项目的资格要求在竞价文件公告中已有具体规范要求，此处采购人不用制定。

	报价要求
	竞价总价必须是完成车辆到交货地点的一切费用总和，包括车价（裸车）、国家规定的各项税费、代理上牌费、设备费、调试费、技术培训、售后服务费等。

	采购清单
	产品名称

推荐品牌

颜色

控制裸车单价（元）

数量

单位

总预算（元）

比亚迪E9

商务版
比亚迪

黑
180000

1

辆
190000



	技术要求
	车型

比亚迪E9商务版（纯电动）

车辆型号

BYD7009BEV7
排量和功率ml/kw
纯电动轿车
NEDC纯电续航里程(km)
506 
电机类型
交流永磁同步电机
系统综合最大功率(kW)
120
系统综合最大扭矩（N·m）
330
驱动型式
前驱
电池容量（kWh）
63.36
电池类型
刀片电池
30%-80%快冲电量时间
<30min

0-100km/h加速时间（s）
10.3
前制动器类型
通风盘式
后制动器类型

盘式

前悬架类型
麦弗逊氏独立悬架
后悬架类型
多连杆式独立悬架
车身类型
4门5座三厢车 
外廓尺寸
车身长×宽×高(mm)：4980*1940*1495

排放标准
零排放

轮胎数
4个，245/50 R18 

轴距(mm)
2920

轮距前/后(mm)
1640/1640
最小转弯半径(m)
6.15
额定载客（人）
5

转向助力系统
EPS电动助力转向系统

驻车制动类型
电子驻车系统

雷达
后4雷达
质保政策
三电是终身质保的，整车六年或十五万公里质保

智能安全
前排双安全气囊

前排座椅侧安全气囊；

倒车影像；

Bosch IPB集成制动控制系统；

Bosch CST舒适停车控制系统；

Bosch ESP车身电子稳定系统；

Bosch ABS防抱死制动系统；

Bosch HHC坡道起步控制系统；

Bosch CDP驻车制动减速度控制系统。
参考样式
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	服务要求
	1.交货期：系指自合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点，并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。具体是指：自合同签订之日起30天止。

2.交货地点：深圳市罗湖区
3.付款方式：设备安装调试合格并通过甲方验收后，根据合同以及发票等报销材料一次性付清全款。

4.售后服务的要求：

（1）质保期及其他售后服务标准与制造商对车辆出厂市场标准服务须一致，且满足国家关于汽车售后的相关规定。

（2）6年或15万公里（先到为准），深圳市区内故障响应时间3小时：

（3）供应商负责为用户提供详细的售后服务方案，免费负责调试及人员培训；

5.安装调试：

供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

6.关于验收：

由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

（3）货物具备产品合格证。

7.运输及包装方式的等其他要求：由中标人免费送货到采购单位。

8.其他：

（1）车辆必须是全新车，不能是故障车及库存车（出厂日期不得超三个月）；

（2）车辆交付时必须满足车辆上牌要求；

（3）投标单位必须是厂商授权经销商；

（4）投标单位协助采购人办理车辆上牌手续。


